	Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по бурению и устройству наблюдательных скважин, лот № 430/2026
	№ п/п
	Наименование раздела
	Пояснения

	Раздел №1 Общие требования

	1.1
	Предмет закупки:
	Выполнение работ по бурению и устройству наблюдательных скважин.

	1.2
	Заказчик:
	АО «Мусороуборочная компания».

	1.3
	Подрядчик:
	Определяется на основе проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения «О закупке товаров, работ, услуг» АО «Мусороуборочная компания».

	1.4
	Источник финансирования:
	Средства Заказчика.

	1.5
	Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС:
	1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Российский рубль.

	1.5.1
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора:
	Согласно Приложению № 1.

	1.6
	Порядок формирования цены договора:
	Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.
В цену выполняемых работ включаются причитающееся Подрядчику вознаграждения и компенсация всех его расходов и издержек, необходимых для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Договору, включая себестоимость материалов, затраты по эксплуатации машин и механизмов, доставку, разгрузку, тару, расходы на выплату сотрудникам, страхование, сбор и  вывоз мусора, уплату пошлин, налогов и сборов, иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ.
Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимально) цены. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

	1.7
	Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  продукции и услуг (ОКПД 2) соответствующий предмету закупки:
	43.99.90.100 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия

	1.8
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2):
	43.9 Работы строительные специализированные прочие

	1.9
	Место выполнения работ:
	Краснодарский край, Абинский район, кадастровый номер участка 23:01:0901000:1630.

	1.10
	Сроки выполнения работ:
	Начало выполнения работ: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.
Окончание выполнения работ: 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора. Подрядчик обеспечивает выполнение работ без нарушения режима эксплуатации объекта и без остановки технологического процесса.


	1.11
	Сроки и порядок оплаты выполненных работ:
	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
Общая сумма оплат в рамках исполнения Договора не может превышать сумму максимального значения цены договора установленной в п. 1.5 технического задания. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Авансирование не предусмотрено

	1.12
	Вид и объемы работ по договору:
	Согласно Приложению № 2.

	Раздел № 2 Требования к товарам и выполняемым работам, являющимся предметом запроса котировок

	2.1
	Требования к качеству товара/услуге (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты, действующие на территории РФ):
	Обеспечение работ материалами и оборудованием является обязанностью Подрядчика.
Качество и количество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования должно соответствовать требованиям технической документации, соответствующих ГОСТов, ТУ, СНиП и должны иметь необходимые паспорта, сертификаты качества, удовлетворяющие санитарно – гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности.

	2.2
	Общие требования к выполнению работ:
	Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, охраны труда, а также других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
Оборудование и материалы применять заводского изготовления, согласно существующих ГОСТов, правил и нормативной документации.
Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности.  
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
Все поставляемые материалы и оборудование должны быть разрешены к использованию на территории РФ, вновь изготовленными, соответствовать спецификациям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик организовывает безопасное производство работ, сохранность инженерных коммуникаций, а так же работу по технике безопасности, пожарной безопасности, несет ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов.
Перед выполнением работ Подрядчик согласовывает номенклатуру материалов и оборудования. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, паспортами и пр. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, материалов, комплектов приспособлений, машин и механизмов.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать условия договора, действующие в Российской Федерации нормативно-технические требования Строительных норм и правил, ГОСТ и ТУ, Санитарных норм и правил, других законодательных документов.

	2.3
	Требования к Подрядчику:

	Подрядчик должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету Договора. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами, транспортом и коммуникационным оборудованием на время действия договора.
Подрядчик осуществляет полный объем работ, включая поставку оборудования и материалов своими силами, выгрузку и монтаж механизмов.
Подрядчик в процессе производства работ обязан соблюдать требования по обеспечению мер пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда и соблюдению режимных требований, а также соблюдению чистоты, пылеудалению и другим требованиям, предъявляемых к данному виду работ.

	Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества на Товар и выполняемые работы

	3.1
	Требования по объему гарантий качества работ:
	Гарантия качества работ должна распространяться на весь объем выполненных работ и на весь срок действия договора.
Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в срок.
Подрядчик гарантирует сохранение качества результатов выполненной работы на протяжении гарантийного срока.

	3.2
	Требования гарантийного срока на выполненные работы:
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполненных работ и использованные материалы. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Подрядчик не несет ответственность за дефекты, вызванные не правильной эксплуатацией.
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Приложение № 1 к техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
1. Для обоснования начальной (максимальной) цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
2. Расчет начальной (максимальной) цены договора: 

	№ п/п
	Предмет закупки
	Стоимость (товара, работ, услуг), указанная в предложении (руб.)

	1
	Выполнение работ по бурению и устройству наблюдательных скважин
	1 550 000,00



В качестве начальной (максимальной) цены договора использована цена 1 550 000,00 руб.
















Приложение № 2 к техническому заданию

Вид и объем выполняемых работ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Работы по бурению и устройству 6-ти наблюдательных скважин

	1. 
	Механическое вращательное бурение скважины, диаметром 125мм, глубина не менее 20 м не более 30 м
	ед.
	6

	2. 
	Изготовление фильтра диаметром 125 мм при однократном использовании
	ед.
	6

	3. 
	Установка фильтровой колонны диаметром 125 мм
	колонна
	6

	4. 
	Чистка и прокачка одиночной скважины
	ед.
	6

	5. 
	Составление паспорта скважины
	шт.
	6

	6. 
	Трубы для скважины металлические
	м.
	180

	7. 
	Покраска оголовка скважины
	шт.
	6

	8. 
	Изготовление замка крышки оголовка скважины
	шт.
	6

	Отбор проб на химический анализ для выполнения работ по гидрогеологическому моделированию на объекте: «Комплексный объект обращения с отходами IV-V классов опасности с производственной базой в Абинском районе»

	9. 
	Замеры уровня грунтовых вод в 6-ти скважинах
	мес.
	6

	10. 
	Ежемесячный отбор проб грунтовых вод из 6-ти скважин на протяжении 6-ти месяцев
	пр.
	36

	11. 
	Химический анализ грунтовых вод (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), общая жесткость, сухой остаток, ион аммония, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, карбонаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, натрий, калий, железо) и предоставление актов отбора проб и протоколов химического анализа
	пр.
	36






