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Заместитель генерального директора – 
главный инженер
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

_____________ Матвеев В.М.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бензоинструмента и электроинструмента
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026-2027 г.


1.      Общие положения. 
1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2    Предмет закупки: поставка поставка бензоинструмента и электроинструмента
1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет  2 686 000,00  рублей.
1.4.   Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 2 341 613,79  рублей.

 2.     Место, срок и условия поставки Товара. 
2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.
2.2    Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика представителями компании до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]2.3  Срок поставки Товара: в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
2.4    Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемого Товара.
3.1. Перечень поставляемого товара.

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание и характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Страна происхождения товара

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Дрель ударная Тип 1



	Мощность, не менее: 710 Вт 
Тип патрона: ключевой 
Число скоростей: 1 
Регулировка оборотов: должна быть
Наличие удара: должно быть
Наличие реверса: должно быть
Максимальный диаметр сверления (металл), не менее: 13 мм 
Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее: 30 мм 
Длина кабеля, не менее: 2 м 
Длина, не более: 296 мм 
Вес, не более: 2,1 кг 
Размер патрона: 13 мм
Максимальный размер патрона: 13 мм 
Частота вращения шпинделя: в диапазоне от 0 до 3200 об/мин
Частота ударов: в диапазоне от 0 до 48000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления (бетон), не менее: 16 мм
В комплекте: кейс; боковая рукоятка; ключ для кулачкового патрона
	шт
	1
	

	2. 
	Дрель ударная Тип 2


	Тип двигателя: щеточный
Мощность, не менее: 850 Вт
Тип патрона : ключевой
Число скоростей: 1
Режимы работы: сверление/сверление с ударом
Регулировка оборотов: должна быть
Наличие удара: должен быть
Частота ударов: 44800 уд/мин
Наличие реверса: должен быть
Max диаметр сверления (металл): 13 мм
Max диаметр сверления (бетон): 13 мм
Мах диаметр сверления (дерево) : 25 мм
Вес нетто : 2.8 кг
Размер патрона, в диапазоне от 1.5 мм до 13 мм
Max размер патрона: 13 мм
Посадка патрона, дюйм: 1/2
Упаковка: кейс пластиковый
Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 2800 об/мин
Плавный пуск: должен быть
Длина кабеля: 2 м
Ограничитель глубины сверления: должен быть
Диаметр шейки под рукоятку, мм: 43
Фиксация кнопки включения: должна быть
Электронная регулировка частоты вращения: должна быть

Комплектация:
Дрель - 1 шт.
Рукоятка дополнительная - 1 шт.
Глубиномер - 1 шт.
Ключ патрона - 1 шт.
Кейс - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
	шт
	1
	

	3. 
	Перфоратор  Тип 1


	Тип хвостовика: sds-plus 
Мощность, не менее: 780 Вт
Тип питания: сеть 220 В
Количество режимов, не менее: 3 
Максимальная сила удара, не менее: 2,7 Дж
Реверс: поворотом щеток 
Максимальный диаметр сверления буром (бетон), не менее: 24 мм 
Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон), не менее: 65 мм 
Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее: 32 мм 
Максимальный диаметр сверления (металл), не менее: 13 мм 
Длина кабеля, не менее: 4 м
Сверлильный патрон: должен быть
Вес, не более: 2,8 кг 
Габариты, не более: 394х84х214 мм
Сила удара, не менее: 2.7 Дж
Частота вращения шпинделя: в диапазоне от 0 до 1100 об/мин
Регулировка частоты вращения: должна быть
Частота ударов: в диапазоне от 0 до 4500 уд/мин
Предохранительная муфта: должна быть
В комплекте: кейс; патрон; боковая рукоятка; ограничитель глубины
	шт
	1
	

	4. 
	Перфоратор  Тип 2



	Мощность, не менее, Вт: 1100
Максимальная сила удара, не менее, Дж: 3.4
Частота ударов в диапазоне от 0 до 5100 уд/мин:
Дополнительная рукоятка: должна быть
Количество режимов: 3
Макс. диаметр бурения (бетон), мм: 32
Макс. диаметр сверления (дерево), мм: 32
Макс. диаметр сверления (сталь), мм: 13
Металлический корпус редуктора: должен быть
Напряжение питания, В/Гц: 230/50
Ограничитель глубины сверления: должен быть
Патрон: SDS Plus
Предохранительная муфта: должна быть
Реверс: щеточный
Регулировка углового положения долота: должна быть
Регулировка частоты вращения/ударов: должна быть
Тип упаковки: бокс пластиковый
Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-920
Длина кабеля, м: 4
Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм: 80
Масса изделия, кг: 3.9
Режимы работы: сверление/ сверление с ударом/ удар
 
Комплектация:
Перфоратор - 1 шт.
Рукоятка дополнительная - 1 шт.
Глубиномер - 1 шт.
Смазка для бура - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
	шт
	1
	

	5. 
	Перфоратор  Тип 3


	Тип двигателя: щеточный
Тип хвостовика: sds-plus
Мощность, не менее: 1850 Вт
Количество режимов:  3
Min сила удара: 6 Дж	
Max сила удара: 7 Дж
Виброзащита : должна быть
Перфоратор с вертикальным двигателем. (бочка): да
Вес нетто max: 5.73 кг
Габариты без упаковки: 120x440x335 мм
Частота вращения шпинделя в диапазоне 0 до 900 об/мин
Частота ударов: 0-4400 уд/мин 
Предохранительная муфта: должна быть
Длина кабеля, не менее: 2 м
Max диаметр сверления буром (бетон): 36 мм
Max диаметр сверления коронкой (бетон): 68 мм
Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 90 мм

Комплектация:
Перфоратор.
Смазка для хвостовиков буров.
Дополнительная рукоятка (установлена).
Пылезащитный колпачок.
Ключ.
Дополнительные угольные щетки (комплект – 2шт).
Инструкция по эксплуатации.
Кейс.
	шт
	1
	

	6. 
	Щеточная шлифовальная машина Тип 2

	Max мощность, Вт: 1400
Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне от 1000 до 4000
Диаметр щетки, мм: 110
Длина щетки, мм: 100
Возможность подключения к пылесосу: должна быть
Посадочный диаметр: 19 мм
Плавный пуск: должен быть
Электронная регулировка оборотов: должна быть 
Тип двигателя: щеточный
Материал обработки: универсальный
Напряжение питания, В: 220
Защита от непреднамеренного пуска: должна быть
Уровень шума, дБ: 108

Комплектация:
Щеточная шлифовальная машина 
Щётка 1 шт.,
Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности 1 шт.,
Гарантийный талон 1 шт.,
Кожух защитный 1 шт.,
Рукоятка вспомогательная 1 шт.,
Ключ специальный 1 шт.,
Упаковка 1 шт.
	шт
	1
	

	7. 
	Угловая шлифовальная машина 125 мм

	Напряжение: 220 В
Мощность, не менее: 1100 Вт
Диаметр диска: 125 мм
Посадочный диаметр: 22.2 мм
Число оборотов, не менее: 12000 об/мин
Вес, не более: 1,5  кг
Резьба шпинделя: М14 
Длина кабеля, не менее: 2 м
Функция автоматической остановки: должна быть
Съемная вентиляционная рамка: должна быть
В комплекте: антивибрационная боковая рукоятка; ключ
	шт
	1
	

	8. 
	Угловая шлифовальная машина 230 мм Тип 1


	Напряжение: 220 В
Мощность, не менее: 2100 Вт
Диаметр диска: 230 мм
Посадочный диаметр: 22.2 мм
Число оборотов, не менее: 6500 об/мин
Длина кабеля, не менее: 3 м
Вес, не более: 5,3 кг 
Резьба шпинделя: М14 
Защита от непреднамеренного пуска: должна быть 
Плавный пуск: должен быть
Поворотная основная рукоятка: должна быть
В комплекте: дополнительная рукоятка, защитный кожух
	шт
	1
	

	9. 
	Угловая шлифовальная машина 230 мм Тип 2



	Напряжение: 220 В
Мощность: 2100 Вт
Тип двигателя: щеточный
Диаметр диска: 230 мм
Посадочный диаметр: 22.2 мм
Резьба шпинделя: М14
Число оборотов: 6500 об/мин
Вид кнопки включения: нажимная
Кнопка фиксации пуска: должна быть
Регулировка положения кожуха без инструмента: должна быть
Упаковка 
коробка
Количество положений рукоятки: 3
Вес нетто, не более: 5.3 кг

Комплектация:
Угловая шлифмашина
Дополнительная рукоятка
Специальный ключ
Прижимная гайка
Планшайба
Руководство по эксплуатации
Упаковка
	шт
	1
	

	10. 
	Эксцентриковая шлифмашина Тип 2


	Электр. регулировка оборотов: должна быть
Амплитуда колебаний, мм:  5
Длина кабеля, м:    4
Мощность, Вт, не менее:   350
Диаметр диска, мм:    150
Max число оборотов, об/мин 10000
Max частота колебаний, кол/мин 20000
Возможность подключения к пылесосу: должна быть
Вес, не более, кг: 1,16
Упаковка: коробка

Комплектация:
Машина эксцентриковая шлифовальная.
Пыле отводящий патрубок.
Шлифовальный материал – круг «абранет» с велкро, 5 шт.
Руководство по эксплуатации и безопасности.
Упаковка.
	шт
	1
	

	11. 
	Ленточная шлифмашина 


	Назначение: шлифование плоскости
Мощность: 950 Вт
Напряжение : 220 В
Тип двигателя : щеточный
Ширина ленты: 76 мм
Длина ленты: 533 мм
Скорость движения ленты: в диапазоне от 240 до 350 м/мин
Электр. регулировка оборотов: должна быть
Диаметр патрубка пылесоса: 35 мм
Длина кабеля: 1.5 м
Упаковка : коробка
Рабочая поверхность: 76х130 мм
Возможность подключения к пылесосу: должна быть
Вес нетто : 3.3 кг

Комплектация:
Ленточная шлифовальная машина WORX WX661.1
Пылесборник
Адаптер для удаления пыли (32&35 мм) 2 шт.
Шлифовальная лента (зернистость 80) 2 шт.
Картонная коробка
	шт
	1
	

	12. 
	Фен технический Тип 1


	Мощность, не менее: 2000 Вт
Расход воздуха, не менее: 220/550 л/мин
Количество насадок в наборе, не менее: 4 
Вес, не более: 0,85 кг 
Рабочая температура: в диапазоне от 60/80 до 600 °С
Регулировка температуры: плавная 
Защита от перегрева: должна быть 
ЖК-дисплей: должен быть 

Комплектация: 
4 насадки: плоская, с дефлектором, редукционная, для стекла; кейс; скребок; шпатель
	шт
	1
	

	13. 
	Фен технический Тип 2


	Мощность: 2000 Вт
Рабочая температура: в диапазоне от 50 до 600 °С
Тип: пистолетный
Тип двигателя: щеточный
Расход воздуха: 550 л/мин
Количество насадок в наборе: 4
ЖК-дисплей: должен быть
Длина кабеля, не менее: 2 м
Вес нетто : 0.8 кг
Габариты без упаковки : 240x70x200 мм
Min расход воздуха: 400 л/мин
Max расход воздуха: 550 л/мин
Время нагрева: 1 мин
Защита от перегрева: должна быть
Вид упаковки: кейс

Комплектация:
плоское сопло
стеклозащитное сопло
рефлекторное сопло
конусное сопло
шпатель
скребок
кейс
паспорт
	шт
	1
	

	14. 
	Дрель-шуруповерт  аккумуляторная Тип 1



	Тип: аккумуляторный 
Тип двигателя: бесщеточный 
Тип аккумулятора: Li-lon 
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора, не менее: 1.5А*ч
Устройство аккумулятора: слайдер 
Количество аккумуляторов в комплекте: 2 
Максимальный крутящий момент, не менее: 45 Нм
Число скоростей, не менее: 2 
Частота вращения шпинделя: в диапазоне 0-400/0-1700 об/мин
Число ступеней крутящего момента, не менее: 19+1 
Максимальный диаметр сверления (металл), не менее: 13 мм 
Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее: 36 мм
Вес, не более: 1,6 кг
Тип патрона: быстрозажимной 
Тормоз двигателя: должен быть
Наличие реверса: должен быть 
Наличие подсветки: должна быть 
Комплектация:
Дрель-шуруповерт
2 аккумулятора
Зарядное устройство
Кейс
	шт
	1
	

	15. 12
	Шуруповерт аккумуляторный Тип 2




	Тип двигателя : бесщеточный
Max крутящий момент : 45 Нм
Тип аккумулятора : Li-Ion
Напряжение аккумулятора : 18 В
Емкость аккумулятора : 2 А*ч
Устройство аккумулятора : слайдер
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Наличие реверса : должен быть
Наличие подсветки : должна быть
Тип патрона : быстрозажимной
Крепление патрона: 1/2
Блокировка шпинделя: должна быть
Мах размер оснастки: 13 мм
Число скоростей: 2
Частота вращения шпинделя: 0-400/0-1600 об/мин
Max частота вращения шпинделя: 1600 об/мин
Max диаметр сверления (металл) : 13 мм
Мах диаметр сверления (дерево) : 45 мм
Время заряда, не более: 1 ч
Зарядное устройство в комплекте: должно быть
Тип: аккумуляторный

Комплектация: 
Дрель-шуруповерт
Зарядное устройство
2 аккумуляторные батареи
Пластиковый кейс
Инструкция по эксплуатации
	шт
	1
	

	16. 
	Бензопила Тип 1
шина 35 см


	Уровень шума, дБ (А): 98
Скорость вращения цепи, м/с: 21,1
Длина шины, дюйм: 14
Длина шины, см: 35
Объем масляного бака, мл: 145
Шаг цепи, дюйм: 3/8 (0,375)
Ширина паза, мм: 1,3
Количество звеньев: 50
Мощность, л.с.: 1,8
Объём двигателя, см³: 30,1
Тактность двигателя: двухтактный
Свеча зажигания: BPMR7A
Емкость бака, л: 0,25
Мощность, кВт: 1,3
Max скорость вращения цепи, об/мин: 8500
Легкий запуск: должен быть

Комплектация:
- Бензопила
- Шина
- Цепь
	шт
	1
	

	17. 
	Отбойный молоток Тип 1


	Напряжение: 220 В
Мощность, не менее: 1200 Вт
Сила удара, не менее: 14 Дж
Тип патрона: sds-max 
Вес, не более: 8,3 кг
Число ударов при номинальном числе оборотов, не менее: 3500 уд/мин
Электр. регулировка оборотов: должна быть 
В комплекте: многопозиционная боковая рукоятка; кейс
	шт
	1
	

	18. 
	Отбойный молоток Тип 2


	Назначение: для сверхтяжелых демонтажных работ
Мощность, не менее: 2200 Вт
Напряжение: 220 В
Сила удара, не менее: 60 Дж
Тип патрона: шестигранный
Размер шестигранника: 28 мм
Вес нетто, не более: 32 кг
Число ударов при номинальном числе оборотов, не менее: 950 уд/мин
Длина кабеля, не менее: 5 м
Антивибрационная система должна быть
В комплекте: молоток отбойный; рукоятка дополнительная; ключи имбусовые (5мм; 6мм, 8мм, 12мм) ключ специальный; смазка для бура
	шт
	1
	

	19. 
	Отбойный молоток Тип 3




	Вид двигателя: щеточный
Мощность : 1700 Вт
Тип патрона : шестигранный
Сила удара: 60 Дж
Число ударов при номинальном числе оборотов: 1800 уд/мин
Антивибрационная система: должен быть
Электр. регулировка оборотов: должна быть
Плавный пуск: должен быть
Упаковка: кейс
Вес нетто : 15,6кг
Длина кабеля, не менее: 2 м

Комплектация:
- Молоток отбойный
- Дополнительная рукоятка
- Кейс
	шт
	1
	

	20. 
	Пистолет скобозабивной


	Подходящая расходка: скобы и гвозди (штифты)
Тип скоб : 4/55/90/18GA
Тип гвоздей: 47/F/055/049/300/J/SK50
Частота ударов : 20 уд/мин
Регулировка силы удара: должна быть
Вес нетто : 1.6 кг
Мощность: 2000 Вт
Напряжение, В/Гц: 230 / 50
Длина кабеля, не менее: 2,5 м
Масса, не более: 2,5 кг
Размер скоб : 15-25 мм
Длина гвоздей: 15-30 мм
Вместимость магазина (гвозди): 50 шт
Вместимость магазина (скобы): 50 шт

Комплектация:
Пистолет скобозабивной - 1 шт.
Скобы 20 мм - 100 шт.
Гвозди 20 мм - 100 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
	шт
	1
	

	21. 
	Электропаяльник Тип1


	Мощность: 40 Вт
Напряжение: 220 В
Время разогрева, не более: 5 мин
Форма жала: клин 
Материал жала: медь 
Направление жала: прямое
Материал рукояти: дерево
	шт
	1
	

	22. 
	Электропаяльник Тип 2


	Мощность: 100 Вт
Напряжение: 220 В
Форма жала: клин 
Материал жала: медь 
Направление жала: прямое
Материал рукояти: дерево
	шт
	1
	

	23. 
	Строительный пылесос Тип 1


	Тип пылесоса: строительный
Мощность, не менее: 1400 Вт
Объем бака, не менее: 30 л
Разрежение: 180 мбар
Габариты, не более: 340х340х670 мм
Вес, не более: 8,55 кг
Длина всасывающего шланга, не менее: 3 м 
Диаметр всасывающего шланга, не менее: 36 мм 
Розетка для электроинструмента: должна быть 
Возможность сбора жидкости: должна быть
Возможность работы без мешка: должна быть
Функция выдувания: должна быть 
Тип: сухая уборка+влажная уборка
	шт
	1
	

	24. 
	Строительный пылесос Тип 2


	Габариты, см 36х35х58
Масса изделия, кг 6.6
Масса в упаковке, кг 8.4
Тип строительный, электрический
Напряжение питания, В/Гц 230±10% /50
Мощность, Вт 1400
Фильтр HEPA
Длина кабеля, м 4
Мощность подключаемого инструмента, Вт 100 - 2000
Рабочее разрежение (не менее), кПа 17
Объем бака, л 30
Розетка для электроинструмента есть
Класс пыли L
Функция выдувания есть
Влажная уборка есть
Длина всасывающего шланга, м 3
Присоединительный диаметр всасывающего шланга, мм 31
Внеш. диаметры патрубка-переходника, мм 41, 35, 33, 28

Комплектация:
Пылесос;
Тканевый мешок;
Бумажный одноразовый мешок;
Фильтр для влажной уборки (полиуретановый);
Фильтр НЕРА;
Пластиковый гофрошланг (3 м);
Составная труба;
Универсальная насадка;
Щелевая насадка;
Переходник для подключения к пылесосу;
4 колеса;
Руководство по эксплуатации;
Упаковка.
	шт
	1
	

	25. 14
	Электрорубанок 


	Тип двигателя: щеточный 
Мощность, не менее: 1200 Вт 
Число оборотов, не менее: 15000 об/мин 
Ширина обработки, не менее: 170 мм 
Длина кабеля, не менее: 5 м 
Вес, не более: 8,9 кг 
Габариты (длина), не более: 529 мм 
Регулировка глубины строгания: должна быть
Глубина строгания в диапазоне от 0 до 2 мм 
Устройство для пылеудаления: должно быть

Комплектация:
Твёрдосплавный поворотный нож;
Держатель для дополнительной заточки ножа;
Параллельный упор;
Шестигранный ключ 4;
Треугольный шаблон для установки ножа;
Кейс (деревянный).
	шт
	1
	

	26. 15
	Электрический штроборез 


	Частота вращения шпинделя, об/мин: 6600
Защита от перегрузки: должна быть
Габариты, см: 71x24x34.5
Гарантия: 60 месяцев
Плавный пуск: должна быть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: должно быть
Диаметр диска, мм: 230
Мощность, Вт: 2700
Напряжение, В/Гц: 230 / 50
Длина кабеля, м: 4
Кейс: есть
Диаметр посадочного отверстия, мм: 22.2
Ширина паза, мм: в диапазоне от 4.3 до 40
Глубина реза, мм: в диапазоне от 20 до 65
Пылезащита: должна быть
Патрубок подключения пылесоса: должен быть
Диаметр патрубка внутренний, мм: 35

Комплектация:
Штроборез - 1 шт.
Дополнительная рукоятка - 1 шт.
Фланец прижимной - 2 шт.
Шайба наборная - 8 шт.
Ключ специальный - 1 шт.
Ключ имбусовый -1 шт.
Кейс -1 шт
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт
	1
	

	27. 16
	Резчик швов 


	Тип: швонарезчик
Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне от 3600 до 3700
Тип двигателя: бензиновый
Габариты, см: 85x50x89
Масса изделия, кг: 69
Регулировка глубины реза: должна быть
Диаметр диска, мм: 350
Емкость топливного бака, л: 3.6
Расход топлива, л/ч: 1.4
Диаметр посадочного отверстия, мм: 25.4
Мощность (л.с.): 5.5
Мощность (Вт): 4000
Тактность двигателя: 4-х тактный
Двигатель: Honda GX160
Топливо: АИ92
Рама для транспортировки и защиты двигателя: должна быть
Колеса для перемещения: должна быть
Функция орошения: должна быть
Макс. глубина реза, мм: 115
Емкость бака для воды, л: 12
Производительность, м/ч: 60
Объем двигателя, см³: 163

Комплектация:
Швонарезчик	: 1 шт
Рукоятка: 1 шт
Ключ свечной: 1 шт
Ручка регулятора глубины: 1 шт
Хомут: 2 шт
Руководство по эксплуатации: 1 шт
	шт
	1
	

	28. 17
	Дисковая пила


	Мощность : 1600 Вт
Диаметр диска: 190 мм
Посадочный диаметр диска: 20/30 мм
Тип двигателя: щеточный
Max глубина пропила под углом 90°: 65 мм
Длина кабеля : 3 м
Наличие патрубка для подключения пылесоса: есть
Расположение диска: справа от ручки
Габариты без упаковки: 380x270x210 мм
Вес нетто : 4.6 кг
Подошва: литая
Число оборотов : 5000 об/мин
Max глубина пропила под углом 45°: 42 мм

Комплектация: 
Дисковая пила;
Диск пильный;
Направляющая;
Ключ;
Руководство по эксплуатации;
Упаковка.
	шт
	1
	

	29. 18
	Сабельная пила 


	Мощность, не менее: 1400 Вт 
Вес нетто, не более: 5,4 кг
Длина хода пилы: 32 мм
Максимальная. толщина распила материала (дерево), не менее: 300 мм
Максимальная толщина распила материала (металл), не менее: 120 мм
Максимальная толщина распила материала (пластик), не менее: 150 мм
Маятниковый ход: должен быть 
Количество положений маятникового хода: 1 
Регулировка глубины реза: должна быть
Электронная регулировка числа оборотов: должна быть 
Частота хода (макс.), не менее: 2800 ход/мин
Тип хвостовика: универсальный 
Бесключевая замена оснастки: должна быть
Тип питания: сеть 220 В 
Длина кабеля, не менее: 2,5 м
В комплекте: кейс; лезвие по дереву
	шт
	1
	

	30. 20
	Лобзик электрический Тип 1

 
	Мощность, не менее: 720 Вт
Тип: с маятниковым ходом 
Ход пилки, не менее: 26 мм
Максимальная толщина пропила (дерево), не менее: 115 мм
Максимальная толщина пропила (металла), не менее: 10 мм
Вес, нетто, не более: 2,6 кг 
Число ходов в диапазоне от 0 до 2800 ход/мин
Регулировка оборотов: должна быть 
Наличие плавного пуска должен быть 
Регулировка уровня наклона: должна быть Возможность подключения к пылесосу: должна быть

Комплектация:
Лобзик
Антифрикционная накладка
Защитный экран
Инструкция
Упаковка
	шт
	1
	

	31. 21
	Кромочный фрезер


	Мощность: 750 Вт
Размер цанги: 6; 8 мм
Мах размер цанги: 8 мм
Max диаметр фрезы: 30 мм
Рабочий ход фрезы : 20 мм
Max число оборотов: 33000 об/мин
Регулировка оборотов: должна быть
Плавный пуск: должен быть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: должен быть
Встроенный патрубок пылеотсоса: должен бытьда
Параллельный упор в комплекте: есть
Наличие микролифта: нет
Уровень шума: 99.8 дБ
Габариты без упаковки6 340x230x200 мм
Вес нетто, не более: 1.8 кг
Число оборотов в диапазоне от 13000 до 33000 об/мин

Комплектация:
Фрезер - 1 шт.
Втулка - 2 шт - 6, 8 мм
Основание кромочное - 1 шт.
Основание наклонное - 1 шт.
Основание фрезеровальное - 1 шт.
Упор параллельный - 1 шт.
Упор роликовый - 1 шт.
Пылеотводящий кожух - 1 шт.
Винт-барашек - 1 шт.
Ключ гаечный - 1 шт.
Сумка - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт
	1
	

	32. 22
	Дрель-миксер электрический 


	Мощность, не менее: 1400 Вт
Тип патрона: М14 
Количество венчиков: 1 
Длина кабеля, не менее: 3 м
Число скоростей: 1 
Максимальный диаметр насадки: 140 мм
Габариты, не более: 370x320x245 мм
Вес, нетто, не более: 5,7 кг 
Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 760 об/мин 
В комплекте: насадка-миксер; набор ключей
	шт
	1
	

	33. 23
	Бензоножницы


	Тип двигателя бензиновый
Мощность, Вт 750
Емкость топливного бака, л 0,65
Поворотная рукоятка есть
Длина лезвия, см 60
Тип ножа двусторонний
Мах толщина реза, мм 12
Объём двигателя, см³ 25,4
Тактность двигателя : двухтактный
Комплектация: двусторонние ножницы
	шт
	1
	

	34. 24
	Электрические листовые ножницы


	Мощность, не менее: 500 Вт
Минимальный радиус резания: 40 мм
Толщина реза, не менее: 2,5 мм
Число ходов на холостом ходу, не менее: 1800 ход/мин
Тип провода: электрический 
Вес, нетто, не более: 2,5 кг 
В комплекте: кейс; ключи имбусовые (S2,5, S4, S10) 3 штуки; щупы (0,1; 0,15; 0,2) 3 штуки
	шт
	1
	

	35. 25
	Электрические высечные ножницы 


	Мощность, не менее: 550 Вт
Минимальный радиус резания: 45 мм
Вес нетто, не более: 1,6 кг 
Число ходов на холостом ходу, менее: 2200 ход/мин
Толщина реза в диапазоне от 0.8 до 2.5 мм
Длина сетевого шнура, не менее: 2 м
	комплект
	1
	

	36. 26
	Многофункциональный аккумуляторный инструмент 


	Аккумуляторный резак для ремонтных и строительных работ
Тип двигателя: щеточный 
Напряжение: 18 В 
Емкость аккумулятора: 3 А*ч 
Тип аккумулятора: Li-lon 
Вес нетто, не более: 1,9 кг 
Габариты без упаковки, не более: 324х80х126 мм 
Частота колебаний в диапазоне от 6000 до  21000 кол/мин 
Плавный пуск: должен быть 
Электронная  регулировка оборотов: должна быть
В комплекте: кейс; аккумулятор (2 штуки); зарядное устройство; шестигранный ключ
	комплект
	1
	

	37. 27
	Многофункциональный инструмент 


	Тип питания: электрический, 230 В
Мощность, Вт 480
Тип двигателя : щеточный
Частота колебаний, кол/мин: в диапазоне от 10000 до 19000
Угол колебаний, град: 5 
Электрическая  регулировка оборотов: должна быть

Комплектация:
Лезвие по дереву 35мм - 1 шт; 
Лезвие универсальное 35 мм - 1шт; 
Лезвие по дереву быстрый рез - 1шт; 
Лезвие полукруглое HSS 80 - 1шт 
Лезвие скребок - 1шт. 
Подушка шлифовальная - 1шт 
Шлифовальные листы - 6шт. 
Кейс

	шт
	1
	

	38. 28
	Перфоратор  Тип 4


	Тип хвостовика: sds-max 
Мощность, не менее: 1510 Вт
Количество режимов: 2 
Максимальная сила удара, не менее: 20 Дж
Максимальный диаметр сверления буром (кирпич), не менее: 52 мм 
Максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич), не менее: 160 мм 
Тип питания: сеть 220 В
Длина кабеля, не менее: 5 м
Вес, нетто, не более: 11.9 кг 
Габариты без упаковки: 599х140х287
Регулировка частоты вращения: должна быть
Частота ударов в диапазоне от 1100 до  2250 уд/мин
Предохранительная муфта: должна быть
В комплекте: чемодан; боковая рукоятка; ограничитель глубины
	шт
	1
	

	39. 29
	Бесщеточный перфоратор Тип 1


	Тип двигателя: бесщеточный
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Наличие реверса: должен быть
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 20 В
Емкость аккумулятора: 4 А*ч
Время заряда, не более: 30 мин
Габариты без упаковки: 110х330х290 мм
Вес нетто : 3.3 кг
Тип хвостовика: sds-plus
Количество режимов: 3
Сила удара: 3 Дж
Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 1050 об/мин
Регулировка частоты вращения: должна быть
Частота ударов в диапазоне от 0 до 4800 уд/мин
Max диаметр сверления (металл): 13 мм
Мах диаметр сверления (дерево): 40 мм
Max диаметр сверления буром (бетон): 26 мм
Max диаметр сверления коронкой (бетон): 55 мм
Max диаметр сверления буром (кирпич): 35 мм
Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 70 мм
Автоотключение при перегреве: должна быть

Комплектация 
Перфоратор
Аккумулятор – 2 шт.
Зарядное стройство
Рукоятка дополнительная
Глубиномер
Смазка для бура
Руководство по эксплуатации
Кейс
	комплект
	1
	

	40. 30
	Бесщеточный перфоратор Тип 2


	Тип двигателя: бесщеточный
Номинальное напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 4Ач
Режимы работы: сверление, сверление с ударом, удар
Тип патрона	SDS Plus
Частота ударов: 4500 удар/мин
Энергия удара, не менее: 1,9 Дж
Диапазон скорости вращения в диапазоне от 0 до  1400 об/мин
Мах. диаметр сверления в древесине: 28 мм
Мах. диаметр сверления в металле: 13 мм
Мах. диаметр сверления в бетоне 22 мм
Вес изделия 2.56 кг
Упаковка Кейс
	шт
	1
	

	41. 
	Бетоносмеситель 



	Бетоносмеситель предназначен для приготовления бетонных смесей и штукатурных растворов.
Технические характеристики: 
Тип: бетоносмеситель 
Тип двигателя: электрический 
Тип подключения: сетевая вилка 
Тип привода: венечный 
Принцип действия: гравитационный 
Привод наклона: ручной 
Напряжение: 220 В 
Объем барабана: 130 л 
Мощность: 500 Вт 
Материал венца: чугун
	шт
	1
	

	42. 
	Газонокосилка электрическая Тип 1


 

	Тип травосборника:  мягкий с жестким верхом
Тип ручки:  регулируемая, складная
Высота скашивания max, мм: 75
Объем травосборника, л: 45
Материал корпуса: полипропилен
Регулировка высоты:  центральная
Ширина скашивания, см : 41
Высота скашивания min, мм:  20
Мощность, кВт:  1,6
Тип двигателя:  электрический
Частота вращения шпинделя, об/мин: 3400
Количество режимов регулировки высоты : 7
Система передачи:  ременная

Комплектация:
Газонокосилка;
Нож - 1 шт.;
Крепеж;
Травосборник;
Инструкция;
Упаковка.
	шт
	1
	

	43. 
	Газонокосилка электрическая  Тип 2



	Мощность (кВт): 1.8
Щеточный двигатель: да
Система передачи: ременная
Ширина скашивания : 40 см
Регулировка высоты: центральная
Кол-во режимов регулировки высоты : 5
Травосборник : есть
Тип ручки: складная
Площадь : 320 м²
Большие задние колеса: должны быть
Габариты без упаковки : 605х380х270 мм
Вес нетто : 12.8 кг
Тип двигателя: электрический
Высота скашивания min: 25 мм
Высота скашивания max: 75 мм
Тип травосборника: мягкий
Объем травосборника: 35 л
Материал корпуса: пластик
Частота вращения шпинделя: 3200 об/мин
Привод на нож: ременной
	шт
	1
	

	44. 
	Бензиновый триммер Тип 1


	Тип двигателя : бензиновый. двухтактный
Расположение двигателя: верхнее
Мощность (кВт)/л.с.: 1,6 / 2,1
Объем двигателя : 40.2 см³
Приводной вал:  жесткий
Тип стартера: ручной
Тип ручки: U-образная (велосипедная)
Режущий элемент :леска/нож
Посадочный диаметр : 25.4 мм
Крепление: М10х1,25 LH-F
Внешний диаметр (дюйм) : 10
Толщина лески: 3 мм
Max частота вращения шпинделя: 8500 об/мин
Емкость бака : 0.75 л
Потребление топлива при максимальной нагрузке: 0.78 л/ч
Ширина скашивания для лески: 380 мм
Ширина скашивания для ножа: 255 мм
Подача лески: полуавтоматическая
Свеча зажигания
NGK BPMR7A
Антивибрационная система: должна быть
Уровень звукового давления: 98 дБ
Общая длина: 1670 мм
Габариты без упаковки : 1670х520х320 мм
Вес нетто, не более : 8 кг
Обороты двигателя: 11700 об/мин
Ремень в комплекте: ранцевый

Комплектация:
Бензиновый триммер
Ременная оснастка
Головка с леской
Диск с тремя зубьями
Упаковка
	шт
	1
	

	45. 
	Бензопила Тип 2
шина 35 см


	Тип: бензиновый
Мощность, л.с.: 2,4
Мощность, кВт: 1,8
Объем цилиндра, куб.см: 35,2
Длина шины (наконечник): 35см / 14 дюймов
Цепь (шаг х толщина), дюймы:  3/8 х .050
Масляный насос: автоматический
Ёмкость масляного бака, литры: 0,22
Уровень звукового давления/мощности, дБ(А): 100,4 / 110,9
Уровень вибрации лев./прав., м/с2: 5,2 / 6,5
Емкость топливного бака, литры: 0,32
Сухой вес без шины и цепи, кг: 4,3

Комплектация:
Бензопила
Шина с наконечником в виде звездочки 14" - 35 см
Упаковка
	шт
	1
	

	46. 
	Дрель аккумуляторная

 

	Напряжение аккумулятора, В: 18
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 4Ач
Количество аккумуляторов в комплекте:  2
Подсветка: должна быть
Наличие удара: должно быть
Max крутящий момент, Нм:  80
Тип двигателя: бесщеточный 
Количество скоростей: 3
Max частота вращения, об/мин: 1900
Max частота ударов, уд/мин: 28500
Max диаметр сверления (металл), мм:  13
Max диаметр сверления (дерево), мм:  30
Тип патрона: быстрозажимной
Размер зажимаемой оснастки, мм: от 0,8 до 13
Число ступеней крутящего момента: 23
Вес нетто, кг:	1.8
Комплектация: кейс
	шт
	1
	

	47. 
	Угловая шлифовальная машина (УШМ)  аккумуляторная Тип 1


	Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора, А•ч:  4.0
Защита от перегрузки: должна быть
Тип двигателя: бесщеточный
Индикатор заряда батареи: должен быть
Количество аккумуляторов: 2
Зарядное устройство: импульсное
Время заряда батареи, не более, ч: 0.5
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц: 230/50
Число оборотов, об/мин: 4000 / 6000 / 8000 / 10000
Напряжение изделия, В: 20
Плавный пуск: должен быть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: должна быть
Диаметр диска, мм:  125
Посадочный диаметр, мм: 22.2
Электронная регулировка оборотов: должна быть
Резьба шпинделя: М14
Защита от непреднамеренного пуска: должна быть
Регулировка положения кожуха без инструмента: должна быть
Фиксация кнопки включения: должна быть
Дополнительная рукоятка: должна быть
Поворотная голова: должна быть
Суперфланец: должен быть
Тормоз вала: должен быть
Защита от повторного включения: должна быть 
Защита при заклинивании диска: должна быть 

Комплектация:
УШМ
2 аккумулятора
Быстрозарядное устройство
Защитный кожух
Дополнительная рукоятка
Инструкция
Сумка
	шт
	1
	

	48. 
	Угловая шлифовальная машина (УШМ)  аккумуляторная Тип 2


	1Напряжение аккумулятора, В: 20
Max частота вращения, об/мин: 8000
Диаметр диска, мм: 125
Емкость аккумулятора, А*ч: 4
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Посадочный диаметр, мм: 22,2
Тип аккумулятора: Li-lon
Электр. регулировка оборотов: должна быть
Резьба шпинделя: M14
Вес: 3 кг

Комплектация: 
УШМ
Вспомогательная антивибрационная рукоятка. 
Гаечный ключ. 
Щиток для шлифования.
Кейс.
	шт
	1
	

	49. 
	Угловая шлифовальная машина (УШМ)  аккумуляторная Тип 3



	Номинальное напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 4 А*ч
Тип аккумулятора: Li-ion
Дополнительный аккумулятор: должен быть
Упаковка: кейс
Вес изделия	1.1 кг
Срок гарантии, не менее: 1 год
Диаметр диска: 125 мм
Резьба гайки шпинделя: М14
Максимальная толщина диска: 6.4 мм
Посадочный диаметр: 22.2 мм
Частота вращения шпинделя: 9000 об/мин
	шт
	1
	

	50. 
	Гайковерт аккумуляторный Тип 1


	Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-2600
Число скоростей: 3
Частота ударов, уд/мин: 0-3300
Размеры крепежа: М6-М18
Кол-во режимов крутящего момента: 3+1
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора, А·ч: 4
Тип патрона: квадрат
Размер патрона, дюйм: 1/2
Электронная регулировка частоты вращения: должна быть
Защита от перегрузки: должна быть
Реверс: должнен быть
Тип двигателя: бесщеточный
Тормоз двигателя: должна быть
Ударная функция: должна быть
Подсветка: должна быть
Количество аккумуляторов: 1
Зарядное устройство: импульсное
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц: 230~/50
Габариты, см: 23x9x16
Масса изделия, кг: 1.5
Гарантия, не менее, месяцев:12
Напряжение аккумулятора, В: 20
Тип упаковки: коробка картонная
Сумка в комплекте: должна быть
Время заряда батареи, не более, мин: 80
Крутящий момент, Н∙м: 300 / 400 / 500
Масса изделия с АКБ, кг: 2.2

Комплектация:
- Гайковерт;
- Аккумулятор - 1 шт.;
- Зарядное устройство;
	шт
	1
	

	51. 
	Гайковерт аккумуляторный Тип 2



	Тип патрона: 3/4"
Максимальный крутящий момент: 2000 Н•м
Тип аккумулятора: Li-Ion
Количество аккумуляторов: 1
Емкость аккумулятора: 6 Ач
Количество скоростей работы: 2
Тип двигателя: бесщеточный
Номинальное напряжение постоянного тока: 18 В
Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 1400 об/мин
Тип держателя: квадрат 19,5 мм
Усилие затяжки стандартный болт: М14-М30
Усилие затяжки высокопрочный болт:  M12-M24
Класс безопасности (ГОСТ12.2.007.0-75):  3
Уровень звукового давления в соответствии с EN60335 (LpA): 96 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 107 дБ(A)
Распространение вибрации (ah, AG): 11.5 м/с2

Комплектация:
Гайковерт - 1 шт
Адаптер переходник - 1 шт
Аккумулятор 6.0 Ач - 1 шт
Зарядное устройство - 1 шт
Кейс - 1 шт
Инструкция с гарантийным талоном - 1 шт
	шт
	1
	

	52. 
	Станок сверлильный 


	Мощность (Вт): 600
Напряжение:  220 В
Тип электродвигателя: асинхронный
Частота вращения шпинделя в диапазоне от 420 до 2700 об/мин
Число скоростей:  12
Материал обработки: металл
Max диаметр сверла: 16 мм
Расстояние шпиндель-основание:  525 мм
Расстояние шпиндель-стол: 410 мм
Размер основания: 343х213 мм
Ход пиноли шпинделя:  60 мм
Размер рабочего стола: 195х195 мм
Тип сверлильного патрона:  ключевой
Посадка сверлильного патрона: B16
Длина:  440 мм
Ширина:  710 мм
Высота:  260 мм
Вес нетто:  21 кг

Комплектация:
Сверлильный станок.
Тиски.
Упаковка
	
	
	

	53. 
	Бензиновый генератор 



	Для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии
Тип двигателя: бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением
Объем двигателя, см³: 460
Габариты, см: 79.5х58.5х58
Масса изделия, кг: 91
Гарантия: 60 месяцев
Частота вращения, об/мин: 3000
Тип генератора: бензиновый, трехфазный, синхронный, щеточный
Номинальная мощность, Вт: 7500
Макс. мощность, Вт: 8000
Номинальное вырабатываемое напряжение, В: 380 / 220 
Мощность двигателя, л.с.: 18
Емкость топливного бака, л: 25
Объем заправки масла, л: 1.1
Сила тока розеток 12/220/380 В, А: -/16.16/16
Стартер: ручной, электрический
Вид топлива: бензин АИ-92
Контроль напряжения: AVR
Датчик уровня масла: должен быть
Индикатор уровня топлива: должен быть
Норма расхода топлива, л/маш.-час: 2.7
Размеры посадочного места аккумулятора, мм: 155*95*147
Минимальная емкость аккумулятора, А*ч: 14
Рекомендуемый старотовый ток аккумулятора, А: 100
Разъем для подключения аккумулятора: Болт + гайка М5, прямая полярность
Эл. выходы 12В/220В/380В, шт: -/2/1

Комплектация:
Генератор
Свечной ключ
Инструкция по эксплуатации
	
	
	

	54. 
	Инверторный сварочный аппарат 


	Напряжение : 220 В
Max мощность: 5.5 кВт
Min ток: 20 А
Max ток: 190 А
Режим работы: DC
Диаметр электрода/проволоки: от 1.6мм  до 5 мм / нет
Мин. диаметр электрода: 1.6 мм
ПВ на максимальном токе: 70 %
Степень защиты: IP21
Наличие сетевой вилки: должна быть
Min входное напряжение: 140 В
Разъем для сварочного кабеля: DX25
TIG сварка: должна быть
Рабочая температура окружающей среды в диапазоне от -20 до +50 °С
Форсаж дуги: регулируемый
Горячий старт: нерегулируемый
Напряжение холостого хода: 80 В
Антизалипание: должно быть
Дисплей: должен быть
С пуско-зарядным устройством: да
Габариты без упаковки: 310х115х180 мм
Вес нетто, не более: 6.4 кг

Комплектация:
Сварочный инвертор;
Кабель с электрододержателем, 3м;
Кабель с клеммой заземления, 2,5м;
Паспорт изделия;
Упаковка.
	
	
	

	55. 
	Сварочный инвертор


	Напряжение: 220 В
Max мощность: 6.3 кВт
Min ток: 20 А
Max ток: 220 А
Диаметр электрода/проволоки  от 1.6мм до 5.0 мм / нет
Мин. диаметр электрода: 1.6 мм
ПВ на максимальном токе: 25 %
Степень защиты: IP21S
Наличие сетевой вилки: должна быть
Min входное напряжение: 160 В
Разъем для сварочного кабеля:  DX25
Форсаж дуги: нерегулируемый
Горячий старт: нерегулируемый
Напряжение холостого хода: 70 В 
Наличие цифрового индикатора  сварочного тока: должен быть
Антизалипание: должно быть
Габариты без упаковки: 323х126х193 мм
Вес нетто:  4.3 кг

Комплектация:
Кабель держателя электродов, 3м - 1 шт;
Держатель электродов, 200А - 1 шт;
Обратный кабель, 2м - 1 шт;
Зажим на массу, 300А - 1 шт.
Упаковка
	
	
	

	56. 
	Воздушный компрессор Тип 1


	Предназначен для выработки сжатого воздуха
Напряжение: 220/230 В
Рабочее давление: 10.1 бар
Диаметр соединения:1/4
Производительность на входе: 360 л/мин
Производительность на выходе: 270 л/мин
Объем ресивера : 50 л
Тип компрессора: поршневой ременной
Мощность (кВт)/(л.с): 2.2 / 2.992
Транспортировочные колеса: должны быть
Тип смазки: масляный
Тип соединения: рапид (EURO) + штуцер «елочка»
Количество выходов: 2
Тип двигателя: электрический
Форма: горизонтальный
Габариты без упаковки: 798х425х698 мм
Вес нетто: 42.3 кг

Комплектация:
Компрессор 1 шт.
Фильтр воздушный 1 шт.
Сапун 1 шт.
Колеса 2 шт.
Опора резиновая 2 шт.
Набор крепежный 1 шт.
Руководство по эксплуатации
Упаковка
	
	
	

	57. 
	Воздушный компрессор Тип 2


	Напряжение: 220/230 В
Рабочее давление : 10.1 бар
Производительность на входе: 440 л/мин
Производительность на выходе: 330 л/мин
Объем ресивера : 100 л
Тип компрессора: поршневой ременной
Мощность (кВт): 2.2
Мощность (л.с.): 2.992
Транспортировочные колеса: должны быть
Тип смазки: масляный
Тип соединения: рапид (EURO) + штуцер «елочка»
Количество выходов: 2
Тип двигателя: электрический
Форма: горизонтальный
Габариты без упаковки: 1160х460х790 мм
Вес нетто: 61.9 кг

Комплектация:
Компрессор 1 шт.
Фильтр воздушный 1 шт.
Сапун 1 шт.
Колеса 2 шт.
Колесо-опора 1 шт.
Набор крепежный 1 шт.
Руководство по эксплуатации
Упаковка
	
	
	

	58. 
	Краскопульт электрический

	Мощность: 750 Вт
Длина шланга: 4 м
Производительность: 0.8 л/мин
Емкость бака: 0.8 л
Диаметр сопла: 2.6 мм
Принцип работы : воздушный
Способ распыления ЛКМ : HVLP (High Volume Low Pressure)
Max вязкость 100 DIN
Вес нетто : 4 кг
Габариты без упаковки: 295x290x470 мм
Тип компрессора: отдельностоящий
Для:  латексной краски, краски на водной основе, лака, масел,
защитных составов для дерева, закрепителя краски,
морилки, пластичных красок, грунтовки ,масляных красок,
эмалевых красок, серебрянки, антикоррозионных покрытий

Комплектация: 
Краскопульт
Компрессор
Стакан для измерения вязкости
Руководство по эксплуатации
Упаковка
	
	
	

	59. 
	Краскопульт аккумуляторный 


	Краскопульт в качестве источника питания инструментов используется Li-Ion аккумулятор 20 В. 
Тип инструмента: Краскопульт аккумуляторный
Напряжение аккумулятора: 20 В
 Количество аккумуляторов в комплекте: 1x2 Ач 
Зарядное устройство: 1 шт
Производительность: 600 мл/мин 
Давление распыления: 0,1-0,2 бар 
Максимальная вязкость: 120 DIN 
Уровень вибрации: 2.5 м/с
 Размер сопла: 1.5, 2.0, 2.5 мм 
Объем бачка: 800 мл
	
	
	

	60. 
	Гайковерт аккумуляторный Тип 3


	Частота вращения шпинделя: в диапазоне от 0 до 2750 об/мин
Число скоростей: 3
Частота ударов, 0-3300 уд/мин
Размеры крепежа: М6-М22
Кол-во режимов крутящего момента: 3
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: А•ч 4.0
Тип патрона: квадрат
Размер патрона, дюйм: 1/2
Электронная регулировка частоты вращения: должна быть
Защита от перегрузки: должна быть
Реверс: должен бвть
Тип двигателя: BRUSHLESS, бесщеточный
Тормоз двигателя: должен быть
Ударная функция: должна быть
Подсветка: должна быть
Индикатор заряда батареи: должна быть
Количество аккумуляторов: 2
Зарядное устройство: импульсное
Время заряда батареи, ч:  0.5
Кейс в комплекте : должен быть
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц:  230/50
Габариты, см: 37x30x11.2
Масса изделия, кг: 1.9
Напряжение изделия, В: 20
Тип упаковки: бокс пластиковый
Максимальный крутящий момент, Н×м: 500
	
	
	

	61. 
	Лобзик электрический Тип 2


	Предназначен для прямых и фигурных пропилов
Тип : с маятниковым ходом
Мощность : 650 Вт
Маятниковый ход: должен быть
Форма ручки : скобовидная
Функция сдува опилок: должна быть
Наличие быстрой замены пилки : должна быть
Литая подошва: должна быть
Мах толщина пропила (дерево) : 90 мм
Мах толщина пропила (металла) : 20 мм
Ход пилки : 23 мм
Регулировка оборотов :должна быть
Возможность подключения к пылесосу: должна быть
Длина кабеля: 2.5 м
Пилки в комплекте: 1
Габариты без упаковки: 236х77х199 мм
Вес нетто : 2.4 кг
Число ходов в диапазоне от 500 до 3100 ход/мин
Упаковка: чемодан

Комплектация:
Лобзик
Пилка
Шестигранный ключ
Чемодан
	
	
	

	62. 
	Лобзик электрический Тип 3


	Предназначен для всех видов пиления (прямого, наклонного, криволинейного) различных материалов (дерева, фанеры, пластика, металла).
Напряжение питания, В/Гц:  230/50
Мощность, Вт:  700
Длина кабеля, м:  3
Подсветка: должна быть
Маятниковый ход: должен быть
Электронная регулировка оборотов: должна быть
Возможность подключения пылесоса: должна быть
Частота ходов пилки в диапазоне от 600 до 3000 ход/мин
Обдув места реза: должен быть
Ход пилки, мм:  23
Макс. толщина пропила (дерево), мм:  90
Макс. толщина пропила (металл), мм:  10
Макс. толщина пропила (цветной металл), мм:  20
Тип патрона пилкодержателя : Т-образный
Быстрозажимной патрон: должен быть
Переключение направлений обдува: должен быть
Литая подошва: должна быть
Вставка для аккуратного пиления: должна быть
Форма рукоятки: скобовидная
Количество ступеней маятникового хода:  3+1
Диаметр патрубка  (внутренний/наружный), мм:  22/27
Габариты, см: 40x34x10.8
Масса изделия, кг:  2.6
Тип упаковки бокс пластиковый

Комплектация:
Лобзик
Накладка на основание
Вставка для чистого пиления
Ключ имбусовый
Полотно
Руководство по эксплуатации
Кейс
	
	
	

	63. 
	Отрезная пила


	Предназначена для прямой и косой отрезки металлических заготовок абразивным отрезным кругом
Мощность : 2400 Вт
Напряжение: 220-240 В
Диаметр диска: 355 мм
Посадочный диаметр диска : 25.4 мм
Ширина резания : 110 мм
Глубина резания : 90 мм
Число оборотов: 3900 об/мин
Длина кабеля : 2 м
Поворотные тиски: должны быть
Угол поворота тисков: 45 град
Простая замена угольных щеток: должна быть
Прочное штампованное основании: должно быть
Резиновые опоры для снижения вибраций: должно быть
Защитный кожух для более безопасной работы: должен быть
	
	
	

	64. 
	Точильный станок




	Предназначен для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки дереворежущего, металлорежущего и другого инструмента
Диаметр диска: 250 мм
Мощность двигателя: 900 Вт
Тип: универсальный
Тип привода: электрический
Тип электродвигателя: асинхронный
Передача: прямая
Напряжение: 220 В
Частота вращения шлиф. круга: 2980 об/мин
Зернистость круга: А36/А60
Посадочный диаметр: 32 мм
Толщина круга: 25 мм
Размер второго заточного круга: 250 мм
Толщина второго круга: 25 мм
Посадочный диаметр второго круга: 32
Частота вращения второго шлиф. круга: 2980 об/мин
Размер заточного круга: 250 мм
Подсветка: должна быть
Наличие защитного экрана: должен быть

Комплектация
Станок заточный - 1шт.
	
	
	

	65. 
	Электрический фрезер ( с набором фрез)


	Мощность: 2100 Вт
Мах размер цанги: 12 мм
Max число оборотов : 22000 об/мин
Регулировка оборотов: должна быть
Плавный пуск: должен быть
Встроенный патрубок пылеотсоса: должен быть
Длина кабеля: 2 м
Наличие микролифта: есть
Рабочий ход фрезы : 55 мм
Max диаметр фрезы: 40 мм
Вес нетто : 5.5 кг
Габариты без упаковки: 310х180х290 мм
Число оборотов в диапазоне от 6000 до 22000 об/мин

Набор фрез по дереву 24шт, хвостовик 12мм
Предназначены для хвойных и лиственных пород дерева, ДСП, фанеры и МДФ.
Материал - инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками.
Подшипники закрытого типа для плавного и точного реза.
Вид: концевая
Количество: 24 шт
Max диаметр фрезы: 30 мм
Min диаметр фрезы: 6 мм
Посадочный диаметр фрез: 12 мм
Диаметр хвостовика: 12 мм
Комплектация
Фреза кромочная с подшипником - 9 шт.,
Фреза кромочная фальцевая - 2шт.
Фреза кромочная прямая (обгонная) с нижним подшипником - 1шт.,
Кромочная калевочная фасочная фреза 45 гр. - 1шт.,
Фреза пазовая галтельная - 2шт.,
Фреза пазовая галтельная V-образная 90гр. - 1шт.
Пазовая фреза "ласточкин хвост" - 2 шт.
Фреза пазовая прямая - 6шт.
Ключ шестигранный 2,5мм - 1шт.

Комплектация:
Фрезер – 1 шт
Цанга 12 мм – 1 шт
Инструкция
Набор фрез – 1 набор
Упаковка
	
	
	

	66. 
	Высоторез бензиновый

 
	Тип: бензиновый
Объем двигателя: 25,6 см3
Мощность двигателя: 0,8 кВт
Объем бака: 0.6 л
Мах длина телескопической штанги: 4,1 м
Длина шины: 25 см
Длина шины (дюйм): 10
Шаг цепи: 3/8 (0.375)
Количество звеньев: 40
Ширина паза: 1,3 мм
Свеча зажигания: L8RTC

Комплектация:
Высоторез
Шина 
Цепь пильная
Чехол шины пластиковой
Ремень плечевой
Канистра для приготовления топливной смеси
Ключ комбинированный
Ключ шестигранный ST4, ST5
Паспорт
Упаковка
	
	
	

	67. 
	Бензопила Тип 3
шина 45,5 см




	Мощность: 3л.с./ 2,2 кВт
Тактность двигателя: 2-х тактный
Объем двигателя: 54 см³
Объем масляного бака: 0.26 л
Емкость топливного бака: 0.52 л
Длина шины: 45 см
Длина шины (дюйм): 18
Шаг цепи: 0.325 дюйм
Ширина паза: 1.5 мм
Количество звеньев: 72
Обороты холостого хода: 3300 об/мин
Мах число оборотов холостого хода: 10500 об/мин
Мах скорость вращения цепи: 19 м/с
Легкий запуск: должен быть
Уровень шума: 95.7 дБ(А)
Виброзащита: должна быть
Свеча зажигания: L7T
Габариты без упаковки: 855х240х290 мм
Вес нетто: 7.5 кг

Комплектация
Бензопила
Пильная цепь - 1 шт.
Пильная шина - 1 шт.
Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт.
Отвертка - 1 шт.
Мерная емкость для приготовления топливной смеси - 1 шт.
Комбинированный ключ - 1 шт.
Шестигранные ключи - 1 шт.
Зубчатый упор - 1 шт.
Инструкция
Упаковка
	
	
	

	68. 
	Бензопила Тип 4
шина 50 см


	Мощность (л.с.) : 3.5
Мощность (кВт) : 2.6
Тактность двигателя: 2-х тактный
Объем двигателя : 52 см³
Емкость топливного бака : 0.55 л
Длина шины : 50 см
Длина шины (дюйм): 20
Шаг цепи : 0.325 дюйм
Ширина паза: 1.5 мм
Количество звеньев: 76
Обороты холостого хода: 3200 об/мин
Праймер : должен быть
Легкий запуск: должен быть
Виброзащита: должна быть
Уровень шума : 114 дБ(А)
Вес нетто : 5.7 кг

Комплектация:
Бензопила
Пильная цепь
Пильная шина
Пластиковый защитный кожух шины
Отвёртка
Круглый напильник для заточки цепи
Мерный стакан для приготовления топливной смеси
Комбинированный ключ
Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм - 2 шт.
Зубчатый упор с шурупами
Инструкция
Упаковка
	
	
	

	69. 
	Прочистная машина 



	Принцип действия: электромеханическая
Тип привода: электрический (220В)
Min диаметр трубы: 50 мм
Max диаметр трубы: 110 мм
Мощность: 700 Вт
Обороты: 300 об/мин
Max длина спирали: 30 м
Работа со спиралью 3/8" (9.5 мм): должна быть
Работа со спиралью 5/8" (16 мм): должна быть
Вес нетто: 24 кг

Комплектация:
- Прочистная машина со спиралью 25 метров, усиленной стальным сердечником и устройством подключения дрели, (УЗО, пневмопедаль, розетка) - 1 шт.
- Набор сменных насадок (грушеобразная спираль, прямая спираль, пика, вильчатый скребок) - 1 шт.
- Ключ для Т-образных замков - 1 шт.
- Паспорт с гарантийным талоном на машину - 1 шт.
	шт
	1
	

	70. 
	Бензиновый триммер Тип 2


	Назначение: для кошения жесткой травы на больших площадях
Двигатель: бензиновый, 2-тактный, 2.1 кВт / 2.86 л.с., 50.15 см³
Вес: 8.7 кг
Штанга: прямая, с обслуживаемым редуктором
Вид рукояток: велосипедная
Диаметр посадочного отверстия для металлического ножа: 25.4 мм
Частота вращения: 12500 об/мин
Рабочие обороты: 9375 об/мин
Объем топливного бака: 1 л.
Ручной топливный насос (праймер): должен быть
Ширина кошения ножом: 30 см.
Легкий запуск: должен быть
Металлический нож в комплекте: трехлопастной (3z): 300х3.0х25.4 мм
Эргономика: ремень двойной с жесткой спиной, рукоятки Soft Touch
Комплектация: ремень, 3-лопастной нож (300 мм), защитный кожух, канистра, инструмент для обслуживания
	
	
	

	71. 
	Мотокоса Тип 1




	Тип двигателя: бензиновый, двухтактный 0,75 кВт/ 1 л.с./ 27.2 см³
Расположение двигателя: верхнее
Приводной вал, неразборный, гибкий вал
Штанга: нерегулируемая
Тип стартера: ручной
Тип ручки: U-образная (велосипедная)
Режущий элемент: Диск, нож, пластиковый нож, леска
Посадочный диаметр: 25.4 мм
Толщина лески: 2.4/3.0 мм
Емкость бака: 0.33 л
Ширина скашивания для диска: 230 мм
Ширина скашивания для лески: 550 мм
Ширина скашивания для ножа: 230 мм
Подача лески: автоматическая
Свеча зажигания: Bosch WSR6F
Уровень звукового давления, не более: 95 дБ
Общая длина: 1700 мм
Вес нетто: 5 кг
Обороты двигателя: 9500 об/мин
Комплектация: 
- Мотокоса
- Двойной наплечный ремень
- Режущее полотно для травы 230-2
- Косильная головка AutoCut 25-2
- Инструкция
- Упаковка
	
	
	

	72. 
	Бензиновый триммер Тип 3


	Тип двигателя: бензиновый
Тактность двигателя: четырехтактный
Расположение двигателя: верхнее
Мощность (кВт): 0.8
Мощность (л.с.): 1.1
Объем двигателя: 31 см³
Режущий элемент: фреза/леска
Тип ручки: U-образная (велосипедная)
Тип стартера: EASY STARTER (облегченный старт)
Приводной вал: жесткий
Разборный вал: нет
Крепление: М10х1,25 LH
Посадочный диаметр: 25.4 мм
Толщина лески: 2.5 мм
Внешний диаметр (дюйм): 10
Свеча зажигания: CDK A7TC
Емкость бака: 0.7 л
Ширина скашивания для диска: 255 мм
Ширина скашивания для лески: 440 мм
Max частота вращения шпинделя: 9000 об/мин
Подача лески: автоматическая
Уровень звукового давления, не более: 95 дБ
Общая длина: 1860 мм
Обороты двигателя: 3000 об/мин
Комплектация: 
- Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга)
- Боковая рукоятка
- Катушка с нейлоновой леской
- Ранцевый ремень
- Защитный кожух
- Отвертка с торцевым ключом
- Шестигранный ключ
- Сумка для инструментов
- Фреза 80Т
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по безопасности
	
	
	

	73. 
	Мотокоса Тип 2



	Мощность: 2,2 л.с / 1,6 кВт
Рабочий объем цилиндра, см³: 40,2
Тип двигателя: бензиновый, двухтактный
Расположение двигателя: верхнее
Емкость топливного бака, л: 0,64
Ручной насос: должен быть
Пусковое устройство: должно быть
Антивибрационная система: должна быть
Свеча зажигания: NGK BMR7A
Уровень звукового давления: 98 дБ
Общая длина, см: 177
Режущий элемент: леска/нож
Диаметр лески, мм: 2.4/3,0
Приводной вал: жесткий
Рукоятка: Т-образная (велосипедная)
Штанга: прямая
Max частота вращения шпинделя: 8500 об/мин
Ширина скашивания, см: 23
Вес, кг: 6.3
Комплектация:
- Мотокоса
- Сдвоенный наплечный ремень.
- Триммерная головка
- Нож
- Набор ключей
	
	
	

	74. 
	Гайковерт аккумуляторный Тип 4


	Регулировка частоты вращения: должна быть
Размер патрона: 1/2 дюйма
Max крутящий момент, Нм: 600
Частота вращения шпинделя, об/мин: 2400
Наличие удара: должен быть
Комплектация: кейс
Частота ударов, уд/мин: 2900
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Напряжение аккумулятора, В: 18
Тип двигателя: бесщеточный
Тип аккумулятора: Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч: 5

Комплектация:
- Гайковерт;
- Аккумулятор - 2 шт.;
- Зарядное устройство - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации;
- Кейс.
	
	
	

	75. 
	Аккумулятор 
20 В 6 А*ч


	Тип аккумулятора: Li-Ion
Габариты, см: 9х9х14
Масса изделия, кг:  1.0
Масса в упаковке, кг: 1.1
Гарантия: 24 месяца
Напряжение, В: 20
Емкость, А*ч: 6
Защита от перегрева: должна быть
Защита от перенапряжения: должна быть
Защита от глубокого разряда: должна быть
Кол-во циклов заряда/разряда, цикл не менее: 1000
Зарядка на бзу: должна быть
Тип упаковки: коробка картонная
Тип ячеек: INR-21700
Аккумуляторная система: LMS
	
	
	

	76. 
	Аккумулятор 
20 В 4 А*ч



	Назначение: для инструмента системы LMS
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение, В: 20
Защита от перегрева: должна быть
Защита от перенапряжения: должна быть
Защита от глубокого разряда: должна быть
Кол-во циклов заряда/разряда, цикл: не менее 500
Зарядка на бзу: должна быть
Тип упаковки: коробка картонная
Тип ячеек: INR-18650
Емкость, А∙ч : 4
Габариты, см: 12.5 х 8.5 х 8.0
Масса изделия, кг: 0.7
Масса в упаковке, кг: 0.75
Гарантия: 24
	
	
	

	77. 
	Аккумулятор 
18 В 5 А*ч


	Назначение: литий-ионный аккумулятор для мощного электроинструмента повышенной емкости
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора:: 18 В
Индикатор заряда: должен быть
Емкость аккумулятора: 5 Ач
Устройство аккумулятора: слайдер
Совместимость с инструментами Makita серии LXT: должна быть 
Линейка: 18В LXT
	
	
	

	78. 
	Бензопила Тип 5 Шина 45 см


	Предназначение: для валки деревьев
Мощность двигателя: 3,9 кВт / 5,3 л.с.
Объем двигателя: 70,7 см³
Объем бензобака: 770 мл.
Вес нетто: 6,45 кг (без режущей гарнитуры)
Объем масляного бака: 420 мл.
Тип двигателя: бензиновый. 2-тактный
Количество звеньев цепи: 68
Длина шины: 18 “ (45 см)
Толщина ведущих звеньев цепи: 1.5
Шаг цепи: 3/8P
Класс пилы: профессиональная
Боковое натяжение цепи: должно быть
Зубчатый упор: должен быть
Цепной тормоз: должен быть

Комплектация: 
-Бензопила
- Емкость для топливной смеси
- Защитный чехол для шины
- Ключ комбинированный
- Направляющая шина в комплекте
- Отвертка для настройки карбюратора
- Режущая цепь в комплекте
	
	
	

	79. 
	Бензопила Тип 6 Шина 18 дюймов


	Предназначение: для выполнения различных задач по распиловке древесины.
Класс пилы: полупрофессиональная
Мощность: 3 л.с. / 2,2 кВт
Тактность двигателя: 2-х тактный
Объем двигателя: 50.9 см³
Объем масляного бака: 0.26 л
Емкость топливного бака: 0.55 л
Длина шины (дюйм): 18
Шаг цепи: 0.325 дюйм
Ширина паза: 1.3 мм
Количество звеньев: 72
Обороты холостого хода: 2700 об/мин
Мах число оборотов холостого хода: 3032 об/мин
Мах скорость вращения цепи: 23.1 м/с
Праймер: есть
Легкий запуск: должен быть
Виброзащита: должна быть
Свеча зажигания: L8RTF
Габариты без упаковки: 890х280х240 мм
Вес нетто: 5 кг

Комплектация:
- Бензопила
- Шина (18") - 1 шт
- Цепь (18", 0,325, 1.3) - 1 шт.
- Инструкция
- Упаковка
	
	
	

	80. 
	Кусторез аккумуляторный Тип 1


	Вид: кусторез
Тип: аккумуляторный
Тип двигателя: щеточный
Длина лезвия: 55 см
Тип ножа: двусторонний
Мах толщина реза: 28 мм
Количество резов в минуту: 2600 об/мин
Напряжение аккумулятора: 20 В
Габариты без упаковки: 925x220x210 мм
Частота хода лезвия: 2300 об/мин
Тормоз двигателя: должен быть
Тип аккумулятора: Li-lon

 Комплектация:
Кусторез – 1 шт
Аккумуляторная батарея – 1 щт
Зарядное устройство – 1 шт
	
	
	

	81. 
	Кусторез аккумуляторный Тип 2



	Вид: кусторез
Тип: аккумуляторный
Тип двигателя: щеточный
Длина лезвия: 44 см
Тип ножа: двусторонний
Мах толщина реза: 16 мм
Количество резов в минуту: 2200 об/мин
Количество аккумуляторов в комплекте: 1
Напряжение аккумулятора: 20 В
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Габариты без упаковки: 870х200х190 мм
Тип аккумулятора: Li-lon
Время заряда: 60 мин

Комплектация:
Аккумуляторный кусторез -1 шт
Чехол для лезвия – 1 шт
Аккумулятор 20 В, 2 А*ч – 1 шт
Зарядное устройство – 1 шт
Инструкция
Упаковка
	
	
	

	82. 
	Кусторез аккумуляторный Тип 3



	Вид: кусторез
Тип: аккумуляторный
Тип двигателя: бесщеточный
Длина лезвия: 60 см
Тип ножа: двусторонний
Количество резов в минуту: 4000 об/мин
Количество аккумуляторов в комплекте: 1
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 3 А*ч
Электронная регулировка оборотов: должна быть
Тормоз двигателя: должен быть
Тип аккумулятора: Li-lon

Комплектация:
Кусторез - 1 шт
Аккумулятор BL1830B - 1 шт
Зарядное устройство DC18RC - 1 шт
	
	
	




3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню поставляемого Товара. 
3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника. 

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.
     Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 
      Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. 
4.1.  Документация на поставляемый Товар:
- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов обращения с Товаром.
Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.
4.2.  Маркировка и упаковка
Поставляемый Товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.
На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ (наименование и обозначение Товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии Товара, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.  
Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка Товара в поврежденной транспортной таре.  
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
В случае установления факта поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 
При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
4.3.  Поставляемый Товар должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьих лиц, под арестом или иным запретом не состоять.
4.4. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.



5.  Требования  к условиям поставки товара: 
5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.
5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу с  9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
5.3. Поставщик обязан доставить Товар, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является __________________.

6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар. 
Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7. Правила приемки Товара. 
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-
При приемке Товара осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 1 (одного) рабочего дней.



Начальник РЭС                                                             ______________________ Чайников В.А.

Начальник ВВС                                                            ______________________  Карасев В.А.

Начальник РСС                                             	      ______________________ Олизаренко В.Г.

Начальник СЭЗиС                                        	      ______________________ Круглов М.А.

Начальник СТ                                                                ______________________ Воловодовский В.В.
.
