«Утверждаю»
Заместитель генерального директора-главного инженера 
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» 
Матвеев В.М.
«____»______________2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автоматических выключателей для нужд 
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026-2027 г.

1.      Общие положения. 
1.1     Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2     Предмет закупки: поставка автоматических выключателей.
1.3     Начальная (максимальная) цена закупки составляет 12 000 000,00 рублей.
1.4     Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет  3 697 432,19 руб. 
2.    Место, срок и условия поставки Продукции. 
2.1  Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.
2.2  Поставка Продукции осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика транспортом Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
2.3 Срок поставки Продукции: в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
2.4  Минимальная партия поставки Продукции – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемой Продукции.

3.1. Перечень автоматических выключателей:


	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Страна происхождения товара

	1. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 10;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25 
	шт.
	

	2. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 16;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	3. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 20;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	4. 
	
Выключатель автоматический
ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 25;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	5. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 32;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	6. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 40;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	7. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 50;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	8. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 63;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	9. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 10;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25; 
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – не более 0,33 кг.  
	шт.
	

	10. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 16;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25; 
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – не более 0,33 кг.  
	шт.
	

	11. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 20;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25; 
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – не более 0,33 кг.  
	шт.
	

	12. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 25;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25;
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – не более 0,33 кг. 
	шт.
	

	13. 
	

Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 32;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25;
Номинальная наибольшая отключающая способность, А – 4500;
Габариты, мм (ДхВхГ) – 52х80х75;
Вес, г – не более 330
	шт.
	

	14. 
	
Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 40;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	15. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 50;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25;
Номинальная наибольшая отключающая способность, А – 4500;
Габариты, мм (ДхВхГ) – 52х80х75;
Вес, г – не более 330.
	шт.
	

	16. 
	
Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 63;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – не более 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	17. 
	
Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 80А 25кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 125;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 80;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 500А 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 12,5;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 25;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 –А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 8500;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1500;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	18. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-33 3Р 100А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 160;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 100;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 17,5;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА ;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 –А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 7000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	19. 
	

Выключатель автоматический 
ВА88-33 3Р 125А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 125;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 125;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 17,5;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА ;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 7000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	20. 
	
Выключатель автоматический 
ВА88-33 3Р 50А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 50;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 50;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 17,5;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА-;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 –А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 7000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	21. 
	


Выключатель автоматический 
ВА88-33 3Р 160А 35кА


	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 160;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 160;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 17,5;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА ;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 7000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	




шт.





	

	22. 
	
Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 250А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 250;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 250;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 25;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА ;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 7000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	23. 
	
Выключатель автоматический 
ВА88-37 3Р 400А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 400;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 400;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 35;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 4000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	24. 
	


Выключатель автоматический 
ВА88-40 3Р 630А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 800;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 630;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 35;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 7000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	
шт.
	

	25. 
	

Выключатель автоматический 
ВА88-40 3Р 800А 35кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 800;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 630;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 35;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 4000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	26. 
	
Выключатель автоматический 
ВА88-43 3Р 1000А
50кА
	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 1600;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 1000;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – регулир.;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 50;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 50;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА - 20;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – В;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 2500;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 500;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	27. 
	
Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D 
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 25;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – D;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25;
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – 0,33 кг. 
	
шт.
	

	28. 
	





Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С 





	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 6;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – C;
Число полюсов – 2;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25;
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – 0,22 кг.
	шт.
	

	29. 
	
Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С 
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 2;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – C;
Число полюсов – 2;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,11;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25;
Тип выключателя – модульный;
Электрическая сеть - U≤240 В, 50 или 60Гц;
Масса – 0,22 кг.  
	шт.
	

	30. 
	
Выключатель автоматический 
ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С
	Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В – 230/400;
Номинальный ток In, А – 100;
Номинальная отключающая способность, кА – 10;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 60;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – C;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 6000;
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее – 20000;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс, в диапазоне – 0,9-1,2;
Масса 1 полюса, кг – 0,15;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 35;
Тип выключателя – модульный;
Выдерживаемое напряжение - 6 кВ;
Масса – 0,45 кг. 
	шт.
	

	31. 
	
Выключатель автоматический 
ВА55-43 344730 2000А УХЛ3
	Номинальный ток, А – 2000;
Номинальное напряжение, В – 660;
Количество силовых полюсов – 3;
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) - 33.5;
Способ монтажа - Монтажная плата;
Тип изделия - Выключатель автоматический в литом корпусе;
Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А - 16In;  
Исполнение – Стационарное;
Степень защиты IP – 00;
Тип расцепителя – Тепловой;
Вид привода – Электрический;
Род тока - Переменный (AC);
Напряжение и род тока дополнительного расцепителя - 220В AC;
Диапазон уставки тока расцепления - 600 ... 2200 А;
Материал проводника - Cu/Al;
Наличие дополнительных контактов - 1р+1з/ВКС. 
	шт.
	

	32. 
	Выключатель автоматический 
ВА55-43 344710 2000А УХЛ3
	Номинальный ток, А – 2000;
Номинальное напряжение, В – 690;
Количество силовых полюсов – 3;
Предельная коммутационная способность переменного тока, кА: 33,5
Способ крепления (монтажа): винт
Тип изделия - Выключатель автоматический в литом корпусе;
Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя Ii (А): 30000;
Исполнение – Стационарное;
Степень защиты IP – 00;
Тип расцепителей –  электронный;
Вид привода – Ручной;
Регулировка максимальных расцепителей тока: да
Род тока - Переменный (AC);
Дополнительный расцепитель: НР230AC/220DC
Вид присоединяемых проводников: шина/провод;
Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 2(100х12)  
Количество вспомогательных размыкающих контактов: 4
Количество вспомогательных замыкающих контактов: 3
	шт.
	

	33. 
	
Выключатель автоматический 
ВА55-41 344730 1000А УХЛ3
	Номинальный ток, А – 1000;
Номинальное напряжение, В – 660;
Количество силовых полюсов – 3;
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) - 33.5;
Способ монтажа - Монтажная плата;
Тип изделия - Выключатель автоматический в литом корпусе;
Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А - 7In;
Исполнение – Стационарное;
Степень защиты IP – 00;
Тип расцепителя – Электронный ;
Вид привода – Электромагнитный;
Род тока - Переменный (AC);
Напряжение и род тока дополнительного расцепителя - 220В AC;
Диапазон уставки тока расцепления - 300...1100 А;
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания, А - 
4000...16000;
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания, А - 450...13200;
Вид подключения главной электрической цепи - подключение спереди;
Материал проводника - Cu/Al;
Наличие дополнительных контактов - 1р+1з/ВКС. 
	шт.
	

	34. 
	
Выключатель автоматический 
ВА55-43 344730-00 1600А УХЛ3
	Номинальный ток, А – 1600;
Номинальное напряжение, В – 660;
Количество силовых полюсов – 3;
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) - 33.5;
Способ монтажа - Монтажная плата;
Тип изделия - Выключатель автоматический в литом корпусе;
Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А - 16In;
Исполнение – Стационарное;
Степень защиты IP – 00;
Тип расцепителя – Тепловой;
Вид привода – Электрический;
Род тока - Переменный (AC);
Напряжение и род тока дополнительного расцепителя - 220В AC;
Диапазон уставки тока расцепления - 480...1760 А;
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания, А - 6400...25600;
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания, А - 720...21120;
Вид подключения главной электрической цепи - Подключение на шину.
	

шт.
	

	35. 
	

Автоматический выключатель 
ВА88-37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем MP 211

	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 400;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 400;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 35;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА -;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 4000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	36. 
	

Автоматический выключатель 
ВА88-40 3Р 800А 35кА с электронным расцепителем MP 211

	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 800;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 630;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – 10 In;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 35;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 35;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА -;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – А;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 4000;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 1000;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	37. 
	
Автоматический выключатель 
ВА88-43 3Р 1250А 50кА с электронным расцепителем МР 211

	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 1250;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 1000;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – регулир.;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 50;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 50;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА - 20;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – В;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 2500;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 500;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	шт.
	

	38. 
	Автоматический выключатель 
ВА88-43 3Р 1600А 50кА с электронным расцепителем МР 211

	Базовое рабочее напряжение Ue, B – 400;
Базовая частота тока сети, Герц – 50;
Максимальный базовый ток (установочный габарит) Inm, A – 1600;
Базовый ток теплового расцепителя In, А – 1000;
Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя – регул.;
Базовая рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА – 50;
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА – 50;
Базовый кратковременный выдерживаемый ток Icw при t> =0,25с, кА - 20;
Категория применения по ГОСТ 50030.2-99 – В;
Механическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 2500;
Электрическая износоустойчивость, циклов В-О, не менее – 500;
Защитная степень по ГОСТ 14254-96 – IP00 (по контактным зажимам);
Рабочий режим – продолжительный;
Наличие драгметаллов – сплав (композит) серебро-окись кадмия.
	
шт.

	

	39. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 10А 4,5кА В
	Количество полюсов: 2
Номинальный ток: 10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: B
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний: 2
Макс сечение входящего кабеля: 25 мм²
Номинальное напряжение постоянного тока - DC: ≤ 48 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Класс токоограничения: 3
Частота: 50 Гц
Степень защиты - IP: IP20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Сфера применения: Промышленное и бытовое
Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC)
Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм
Тип подключения: Винтовое соединение
Количество силовых полюсов: 2
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с
Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты
	шт.
	

	40. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 16А 4,5кА С

	Количество полюсов: 2
Номинальный ток: 16 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: C
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний: 2
Макс сечение входящего кабеля: 25 мм²
Номинальное напряжение постоянного тока - DC: ≤ 48 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Класс токоограничения: 3
Частота: 50 Гц
Степень защиты - IP: IP20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Сфера применения: Промышленное и бытовое
Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC)
Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм
Тип подключения: Винтовое соединение
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с
Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты
	шт.
	

	41. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 125А 25кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 125 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Тип подключения силовой электрической цепи: Болтовое соединение
Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 125 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 12,5 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	42. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 200А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 200 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Тип подключения силовой электрической цепи: Болтовое соединение
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 25 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	43. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-37 3Р 315А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 315 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 315 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 35 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	44. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 125А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu:125 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления:10 In А
Тип подключения силовой электрической цепи: Болтовое соединение
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 25 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	45. 
	Выключатель автоматический 
ВА44-39 3Р 630А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 630 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Вид подключения главной электрической цепи:
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
Потребляемая мощность: 90 ВА
Номинальное напряжение изоляции Ui: 750 В
Механическая износостойкость с обслуживанием: 5000 циклов
Температура эксплуатации: -30…+50 °C
	шт.
	

	46. 
	Автоматический выключатель 
ВА-450 1600/ 200А 3P 55кА стационарный

	Номинальная отключающая способность Icu, при 400 В, 50 Гц, кА 55
Номинальный ток, А 200
Количество полюсов 3
Диапазон уставки тока расцепления, А 80...200
Номинальное напряжение в диапазоне, В 400...690
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА 55
Тип элемента управления Кнопка нажимная
Тип подключения силовой электрической цепи:  Болтовое соединение
Моторный привод встроенный: Да
Номинальная отключающая способность по EN 60898, кА 55
Степень защиты (IP) IP30
Количество вспомогательных переключающих контактов 4
	шт.
	

	47. 
	Автоматический выключатель 
ВА-450 1600/ 630А 3P 55кА выкатной

	Номинальная отключающая способность Icu, при 400 В, 50 Г, кА 55
Номинальный ток, А 630
Количество полюсов 3
Диапазон уставки тока расцепления, А 252...630
Номинальное напряжение в диапазоне, В 400...690
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА 55
Тип элемента управления Кнопка нажимная
Номинальная отключающая способность по EN 60898, кА55
Степень защиты (IP)IP30
Количество вспомогательных переключающих контактов 4
	шт.
	

	48. 
	Автоматический выключатель 
ВА-450 1600/1000А 3P 55кА выкатной

	Номинальная отключающая способность Icu, при 400 В, 50 Г, кА 55
Номинальный ток, А 1000
Количество полюсов 3
Диапазон уставки тока расцепления, А 400...1000
Номинальное напряжение в диапазоне, В 400...690
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА 55
Тип элемента управления Кнопка нажимная
Номинальная отключающая способность по EN 60898, кА 55
Степень защиты (IP) IP30
Количество вспомогательных переключающих контактов 4
	шт.
	

	49. 
	Автоматический выключатель 
ВА-450 1600/1600А 3P 55кА выкатной

	Номинальная отключающая способность Icu, при 400 В, 50 Г, кА 55
Номинальный ток, А 1600
Количество полюсов 3
Диапазон уставки тока расцепления в диапазоне, А 640...1600
Номинальное напряжение, В 400...690
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА 55
Номинальная отключающая способность по EN 60898, кА 55
Степень защиты (IP) IP30
Количество вспомогательных переключающих контактов 4
Гарантийный срок эксплуатации, лет 7
	шт.
	

	50. 
	Выключатель автоматический 
ВА44-37 3Р 400А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 400 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Тип подключения силовой электрической цепи: 
Болтовое соединение
Количество полюсов: 3
Вид подключения главной электрической цепи: Подключение спереди
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальное рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18 кА
Частота сети: 50 Гц
Потребляемая мощность: 60 ВА
Номинальное напряжение изоляции Ui: 750 В
Механическая износостойкость с обслуживанием: 7000 циклов
	шт.
	

	51. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 100А 25кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 100 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Диапазон уставки тока расцепления:10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 100 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 12,5 кА
Номинальное раб напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	52. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 125А 35кА с электронным расцепителем

	Номинальный продолжительный ток Iu: 125 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Диапазон уставки тока расцепления: (4÷14) In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Тип расцепителя: Электронный
Номинальная рабочая наибольшая откл способность Ics: 18,75 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui: 800 В
Уставка электромагнитного расцепителя Im:
(4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14) In А
Мех износостойкость: < 8500 циклов
Электр износостойкость: < 2500 циклов
	шт.
	

	53. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 40А 25кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 125 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 40 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18,75 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui: 800 В
Уставка теплового расцепителя: 40 А
Уставка электромагнитного расцепителя Im: 10 In А
Механическая износостойкость: < 8500 циклов
Электр износостойкость: < 2500 циклов
	шт.
	

	54. 
	Выключатель автоматический
 ВА44-39 3Р 400А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 400 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 400 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
Потребляемая мощность: 90 ВА
Номинальное напряжение изоляции Ui: 750 В
Механическая износостойкость с обслуживанием: 5000 циклов
Температура эксплуатации: -30…+50 °C
	шт.
	

	55. 
	Выключатель автоматический 
ВА44-39 3Р 500А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 500 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 500 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
Потребляемая мощность: 90 ВА
Номинальное напряжение изоляции Ui: 750 В
Механическая износостойкость с обслуживанием: 5000 циклов
	шт.
	

	56. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-39 3Р 630А 35кА  с электронным расцепителем

	Номинальный продолжительный ток Iu: 630 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: (4÷14) In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 630 А
Тип расцепителя: Электронный
Номинальный рабочий наибольшая отключающая способность Ics: 26,25 кА
Номинальное рабочее напряжение в диапазоне: 400…690 В
Частота сети: 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui: 800 В
Уставка электромагнитного расцепителя Im:
(4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14) In А
Механическая износостойкость: < 4000 циклов
	шт.
	

	57. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-39 3Р 400А 35кА  с электронным расцепителем

	Номинальный продолжительный ток Iu: 400 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: (4÷14) In А
Тип подключения силовой электрической цепи:
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 400 А
Тип расцепителя: Электронный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 26,25 кА
Номинальное рабочее напряжение в диапазоне: 400…690 В
Частота сети: 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui: 800 В
Уставка электромагнитного расцепителя Im:
(4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14) In А
Механическая износостойкость: < 4000 циклов
	шт.
	

	58. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 250А 35кА  с электронным расцепителем

	Номинальный продолжительный ток Iu: 250 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: (4÷14) In А
Тип подключения силовой электрич цепи:
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 250 А
Тип расцепителя: Электронный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 26,25 кА
Номинальное рабочее напряжение в диапазоне: 400…690 В
Частота сети: 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui: 800 В
Уставка электромагнитного расцепителя Im:
(4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14) In А
Механическая износостойкость: < 7000 циклов
	шт.
	

	59. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 10А 4,5кА С

	Количество полюсов: 2
Номинальный ток: 10 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: C
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний: 2
Максимальное сечение входящего кабеля: 25 мм²
Номинальное напряжение постоянного тока - DC: ≤ 48 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Класс токоограничения: 3
Частота: 50 Гц
Степень защиты - IP: IP20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Общ количество полюсов: 2
Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC)
Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с
Тип монтажной рейки: 35x7.5
	шт.
	

	60. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 160А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 160 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления:
Тумблер Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 160 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 25 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	61. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 80А 35кА
	Номинальный продолжительный ток Iu: 80 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Тип подключения силовой электрич цепи:
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 80 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 25 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	



шт.
	

	62. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-33 3Р 63А 35кА

	Номинальный продолжительный ток Iu: 63 А
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Диапазон уставки тока расцепления: 10 In А
Количество полюсов: 3
Тип элемента управления: Тумблер
Степень защиты - IP: IP30
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ
Номинальный ток: 63 А
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 17,5 кА
Номинальное рабочее напряжение: 400 В
Частота сети: 50 Гц
	шт.
	

	63. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С
	Количество полюсов: 3
Номинальный ток: 80А
Характеристика срабатывания - кривая тока: С
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Отключающая способность по EN: 10кА
Ширина по количеству модульных расстояний: 81мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 6кВ
Класс токоограничения: 3
Частота: 50Гц
Степень защиты: IP20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Общее количество полюсов: 3
Тип напряжения: AC/DC
Тип подключения: винтовое соединение
	шт.
	

	64. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 50А 25кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu 
при 400 В 50 Гц: 25 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 50А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Номинальное напряжение изоляции Ui: 800В
Частота сети: 50Гц
Номинальный продолжительный ток Iu: 125А
Уставка теплового расцепителя: 50А
Степень защиты зажимов: IP00 
	шт.
	

	65. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-33 3Р 40А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 40А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 17,5кА
	шт.
	

	66. 
	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 80А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 80А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 17,5кА
	шт.
	

	67. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-35 3Р 100А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 100А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Болтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 25кА
	шт.
	

	68. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-37 3Р 250А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 250А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 35кА
	шт.
	

	69. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-40 3Р 400А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 400А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 35кА
	шт.
	

	70. 
	Выключатель автоматический 
ВА 88-37 3Р 320А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 320А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 35кА
	


шт.
	

	71. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 63А 25кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность 
Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 63А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18,75кА
	шт.
	

	72. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-40 3Р 500А 35кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность 
Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 500А
Номинальное рабочее напряжение в диапазоне: 400…690В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 26,25кА
	шт.
	

	73. 
	Выключатель автоматический 
ВА88-32 3Р 32А 25кА
	Количество полюсов: 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8кВ
Номинальная отключающая способность 
Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА
Степень защиты: IP30
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Номинальный ток: 32А
Номинальное рабочее напряжение: 400В
Частота сети: 50Гц
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое соединение
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 18,75кА
	шт.
	

	74. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение В – 230;
Номинальный ток In, А – 6;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 1;
Степень защиты выключателя – IP20;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг –0,095;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм - 25
	шт.
	

	75. 
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С
	Номинальное напряжение В – 400;
Частота Гц - 50
Номинальный ток In, А – 6;
Номинальная отключающая способность, кА – 4,5;
Напряжение постоянного тока, В/полюс – 48;
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – С;
Число полюсов – 3;
Степень защиты выключателя – IP20;
Диапазон рабочих температур, °С - -40/+50;
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс – 0,5;
Масса 1 полюса, кг – 0,292;
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм – 25; 
Тип выключателя – модульный;
	шт.
	

	76. 
	Выключатель автоматический 
ВА55-41-344730-630А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛ3-КЭАЗ
(или эквивалент)

	Электротехнические характеристики:
Количество полюсов: 3
Номинальный ток In (А): 630
Частота тока (Гц): 50/60
Род тока: AC
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 33,5 
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2: 55 
Вспомогательные (свободные) контакты: 3з+3р, ВКС 
Наличие привода: электромагнитный 230AC 
Наличие независимого расцепителя: да 
Регулировка максимальных расцепителей тока: да 
Вид расцепителей: электронный
Количество вспомогательных размыкающих контактов: 3
Количество вспомогательных замыкающих контактов: 3
Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 
Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 
Предельный ток селективности Is (кА): 20 
Тип расцепителя: MR2-AC
Номинальный продолжительный ток Iu (А): 630
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 690AC (кА): 33,5
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА): 55
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность переменного тока Ics при 400AC (кА): 55
Уставки рабочего тока расцепителя IR в кратности к номинальному току (IR/In): 0,36;0,4;0,45;0,5;0,56;0,63;0,7;0,8;0,9;1
Уставки по времени срабатывания расцепителя при токе 6IR (с): 2;4;8;16;OFF
Уставки по току срабатывания расцепителя в зоне короткого замыкания Isd в кратности к рабочему току (Isd/IR): 1,5;2;3;4;5;6;7;8;9;10
Уставки по времени срабатывания расцепителя в зоне короткого замыкания tsd (с): 0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35;0,4;Мгн.
Уставки по току мгновенного срабатывания расцепителя Ii (А): 20000
Уставки по времени срабатывания расцепителя при токе 6IR с обратно кубической зависимостью (с): 2;4;8;12;OFF
Монтажные характеристики
Способ крепления (монтажа): винт
Присоединение внешних проводников: переднее
Возможность самостоятельного подключения дополнительных устройств: нет
Эксплуатационные характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3
Степень защиты (IP): IP00 
Диапазон рабочих температур (˚С): от -50°С до +55°С
	шт.
	

	77. 
	Выключатель автоматический
ВА47-100 1P C 100А 10кА 
	Номинальный ток, А – 100;
Количество полюсов – 1;
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ – 6;
Характеристика срабатывания - кривая тока – C;
Тип напряжения -  AC/DC;
Номинальное рабочее напряжение, В – 400;
Номинальное напряжение постоянного тока - DC, В - менее 60
Тип расцепителя -  тепловой, электромагнитный
Потери энергии, Вт – 15,0
Способ задания уставки расцепителя -  по типу (A/B/C/D...)
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА – 10,0
Частота, Гц – 50
Тип подключения -  Винтовое соединение
Степень защиты – IP 20
Макс сечение входящего кабеля, мм² - 35
	шт.
	

	78. 
	Автоматический выключатель 
ARMAT M10N 1P D 16А 
	Номинальный  ток 16,0А
Номинальное рабочее напряжение 400 В
Частота 50 Гц
Отключающая способность 10кА
Количество полюсов – 1;
Характеристика срабатывания - кривая тока – D;
Тип расцепителя -  тепловой, электромагнитный
	шт.
	

	79. 
	Автоматический выключатель 
ARMAT M10N 1P С 16А 
	Номинальный  ток 16,0А
Номинальное рабочее напряжение 400 В
Частота 50 Гц
Отключающая способность 10кА
Количество полюсов – 1;
Характеристика срабатывания - кривая тока – С;
Тип расцепителя -  тепловой, электромагнитный
	шт.
	

	80. 
	Автоматический выключатель ARMAT M10N 2P K 32А   
	Номинальный  ток 32,0А
Номинальное рабочее напряжение 400 В
Частота 50 Гц
Отключающая способность 7,5 кА
Количество полюсов – 2;
Характеристика срабатывания - кривая тока – К;
Тип расцепителя -  тепловой, электромагнитный
	шт.
	

	81. 
	Автоматический выключатель ARMAT M06N 3P D 25А  
	Номинальный  ток 25,0А
Номинальное рабочее напряжение 400 В
Частота 50 Гц
Отключающая способность 6 кА
Количество полюсов – 3;
Характеристика срабатывания - кривая тока –D;
Тип расцепителя -  тепловой, электромагнитный
	шт.
	

	82. 
	Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА
	Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.
Количество полюсов: 3

	шт
	

	
	
	
	



3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню автоматических выключателей.
3.3.  Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Продукции до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.
3.4. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.
Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.
 4.   Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели:     
Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с ГОСТ, и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания. 
Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 4 квартала 2024 года, ранее неиспользованным, не модифицированным, не восстановленным, без повреждений. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.
 Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с  действующими стандартами и техническими условиями (ГОСТ, ТУ) для данного вида товара. Товар должен поставляться в оригинальной, заводской упаковке, соответствующей характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка товара в поврежденной транспортной таре. Товар должен иметь этикетки с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами (наименование и обозначение товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии товара, масса нетто, срок годности, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
В случае установления факта поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 
При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.
Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и подтверждается копиями сертификата продукции и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.
5.  Требования  к условиям поставки товара: Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.
5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.
5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
5.3. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________
6.  Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию. 
Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии Продукции, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Продукцию, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.
7.  Правила приемки Продукции. 
Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 
Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6
При приемке Продукции осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 5 рабочих дней.


                  
                  

                  Начальник РЭС                                                                                                                                                        Чайников В.А.

                  Начальник ДРРУ                                                                                                                                                      Болоненков В.А.

