Приложение №2
к документации о запросе предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку рабочей документации на наружные сети водоотведения для подключения объекта «Многоквартирные жилые дома. Этап 3, Этап 4». Этап 4. Жилой дом № 4» расположенный на земельных участках по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова с кадастровыми номерами: 24:50:0600031:15100, 24:50:0000000:347853».
	1.
	Наименование Заказчика

	
	1.1
	ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК»);

	2.
	Основание для проведения работ

	
	2.1
	Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № 512/1-КБС/26-ТПВО от 12.08.2026г.

	3
	Цель и назначение работ

	
	3.1
	Выполнение комплекса мероприятий, связанного с соблюдением требований в области природоохранного законодательства, в части соблюдения норм СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоснабжения и водоотведения питьевого назначения».

Разработка рабочей документации на строительство сетей водоотведения для подключения объекта «Многоквартирные жилые дома. Этап 3, Этап 4». Этап 4. Жилой дом № 4» расположенный на земельных участках по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова с кадастровыми номерами: 24:50:0600031:15100, 24:50:0000000:347853» (далее Объект).

	4.
	Район, пункт и площадка строительства

	
	4.1
	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова.

	5.
	Точки подключения Объекта

	
	5.1
	Точка присоединения к наружным сетям водоотведения: первый проектируемый выпускной канализационный колодец приема сточных вод жилого дома №4.
Точка присоединения: присоединение выполнить к канализационному колодцу 4.6 на участке сети водоотведения Ду200 в районе жилого дома № 43 ул. Аральская.

	
	5.2
	В рамках осуществления работ по подготовке к подключению объекта к централизованной системе водоотведения предусмотреть:

· Строительство сети канализации от жилого дома до точки присоединения в КК4.6 в районе жилого дома № 43 ул. Аральская, со строительством сети канализации Ду150, L=66,8 п.м; Ду200, L=46,0 п.м.

· Строительство смотровых колодцев Ду1500 в количестве 3 шт.

	6.
	Стадийность проектирования

	
	6.1
	Одностадийное проектирование – разработка рабочей документации и сметной документации.

	7.
	Сроки производства работ

	
	7.1
	Начало: со следующего рабочего дня, следующего за днем заключения договора

	
	7.2
	Окончание: определяется по результатам процедуры закупки


	8.
	Объем работ, исходные данные

	
	8.1
	Подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ по договору не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора.

	
	8.2
	Провести предпроектное обследование объекта с обязательным выездом специалистов на объект проектирования. Подрядчик обязан предусмотреть проведение предпроектного обследования в графике выполнения работ по Договору в течение не более 10 (десяти) дней со дня заключения Договора.

	
	8.3
	По результатам предпроектного обследования подготовить технические решения по строительству инженерных сетей водоотведения, выбору оборудования, материалов.

Направить технические решения в письменном виде Заказчику для согласования в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения предпроектного обследования. При получении замечаний и предложений Заказчика, учесть их и предоставить новые технические решения в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения замечаний/предложений Заказчика.

Предоставить спецификацию на планируемые к применению товарно-материальные ценности (далее – ТМР).

	
	8.4
	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки рабочей документации.

До начала выполнения работ разработать программы инженерных изысканий. 

Программы согласовать с заказчиком.

В программе определить и обосновать состав и объемы работ, методы их выполнения с учетом сложности природных условий, вида градостроительной деятельности, этапа выполнения инженерных изысканий, вида и назначения сооружения.

Работы по инженерным изысканиям выполнить в соответствии с 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

СП 317.1325800.2017 Свод правил. Инженено-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. (утв. и введен в действие Приказом Минстрой России от 22.12.2017 № 1702/пр)

Выполнить топографическую съемку в М 1:500 с целью создания инженерно-топографических планов в цифровой и графической форме представления информации о местности, с содержанием сведений о существующих на местности подземных, наземных, надземных инженерных коммуникациях и сооружениях.

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-202 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»

	
	8.5
	Выполнить рабочую документацию (РД) в объеме:

- наружные сети ливневой канализации (НК);

- проект организации строительства;

- сметная документация.

	
	8.6
	Согласовать разработанную документацию с Заказчиком.

	
	8.7
	Для исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
 - схему существующих сетей водоотведения;

- баланс водопотребления и водоотведения и характеристика подключаемого объекта;

- генеральный план объекта.


	
	8.8
	Выполнить сметную документацию в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр (с изм. от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр)). Сметную документацию разработать в текущем уровне цен ресурсно-индексным методом, актуальным на дату захождения в государственную экспертизу проектной документации, с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, с применением действующих сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) и Сплит-формы индексов и сметных цен для ценовой зоны Красноярский край (13 зона), актуальной на дату захождения в государственную экспертизу, и Методики применения сметных норм (согласно приказу Минстроя России от 14 июля 2022 года № 571/пр). 

Применение в локально-сметных расчетах коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, должно быть обосновано проектом организации строительства и согласовано с Заказчиком.

Накладные расходы – по видам строительных и монтажных работ согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 N 812/пр (с изм. от 02.09.2021 N 636/пр, от 26.07.2022 N 611/пр).

Сметная прибыль - по видам строительных и монтажных работ согласно «Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли» утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (с изм. от от 22.04.2022 N 317/пр).

В локальных расчётах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам сооружения, видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учётом специфических особенностей отдельных видов строительства.

Затраты на погрузку мусора и вывоз его на свалку подлежит включению в сметную документацию, объёмный вес мусора должен быть определен в соответствии с нормативными документами.

Стоимость материально-технических ресурсов (МТР) и оборудования определяется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр (с изм. от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр)) (далее – Методика).

Лимит средств, предназначенных для возведения временных зданий и сооружений, определяется по нормам Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (утверждена Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.06.2020 № 332/пр. (с изм. от 21.09.2023 N 683/пр,от 13.08.2024 N 534/пр)).

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по сборнику (Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время от 25.05.2021 № 325/пр.);

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по п. 179 Методика от 04.08.2020 № 421/пр (с изм. от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр)).

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость, с 01.01.2026 года НДС-22%.

	9
	Требования к выполняемым работам

	
	9.1
	Подрядчик выполняет предусмотренные в договоре работы лично, либо с привлечением субподрядчика. 

В случае привлечения к работе субподрядной организации, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.

	
	9.2
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 

· СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 
· СП 48.13330.2011 Организация строительства;
· СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;
· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
· 
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
· 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» (в редакции от 26.10.2015г.);
· 
ГОСТ Р 51872-2002 Государственный стандарт РФ. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
· 
Отчетная сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004
и др. действующими НТД.

	
	9.3
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами Заказчика.

	
	9.4
	Рабочая документация должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, необходимом для выполнения комплекса работ по подключению Объекта и сдачи инженерных сетей в эксплуатацию.

	10
	Требования к Подрядчику

	
	10.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	10.2
	Участник должен быть действующим членом СРО. 
СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

	
	10.3
	Наличие минимально необходимой техники для выполнения работ:
- компьютеры (ноутбуки) – не менее 4 шт.;
Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально- технических ресурсах в соответствии с формой Документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по

планируемым к использованию МТР и техники.

	
	10.4
	Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии выполнения сроков:

· главный инженер проекта - 1 чел.
· инженер-проектировщик по направлению «Водоснабжение и водоотведение – 3 чел.
· специалист по направлению «Строительство» - 2 чел.
· инженер-сметчик – 1 чел
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Документации с предоставлением копий трудовых книжек

работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих дипломов, удостоверений, аттестатов, свидетельств и т.д.


