Приложение №2

к документации о запросе предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей и сооружений 
ООО «Красноярская сетевая компания», попадающих в зону производства работ по строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога от улицы Волжская вдоль жилого дома по ул. Апрельская, 5И с выходом на улицу Кутузова, в г. Красноярске»
	1.
	Наименование Заказчика

	
	1.1
	ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК»);

	2.
	Основание для проведения работ

	
	2.1
	Соглашение о возмещении затрат владельцу сетей инженерных коммуникаций (линейных объектов) по их реконструкции в связи со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства №1 от 27.02.26г.

	3
	Цель и назначение работ

	
	3.1
	Выполнение комплекса мероприятий, связанного с соблюдением требований в области природоохранного законодательства, в части соблюдения норм СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоснабжения и водоотведения питьевого назначения».

Осуществление действий по реконструкции инженерных сетей и сооружений                   ООО «Красноярская сетевая компания», попадающих в зону производства работ по строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога от улицы Волжская вдоль жилого дома по ул. Апрельская, 5И с выходом на улицу Кутузова, в г. Красноярске».

	4.
	Район, пункт и площадка строительства

	
	4.1
	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Апрельская

	
	4.2
	Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается инженерные коммуникации (линейные объекты):
· 24:50:0600031:17896 – 5 481,0 м2, вид разрешенного использования – образование и просвещение (код – 3.5);

· 24:50:0600031:ЗУ:1 – 2,0 м2, вид разрешенного использования – земельные участки (территория) общего пользования (код – 12.0);

· 24:50:0600031:ЗУ:2 – 339,0 м2, вид разрешенного использования – земельные участки (территория) общего пользования (код – 12.0);

· 24:50:0600031:ЗУ:3 – 1 324,0 м2, вид разрешенного использования – земельные участки (территория) общего пользования (код – 12.0).

	5.
	Объекты

	
	5.1
	Сети внутриплощадочного водоснабжения с кадастровым номером 24:50:0600031:14709 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,                         г. Красноярск, ул. Кутузова, 1 по территории "Сибэлектросталь".

	
	5.2
	Хозфекальная канализационная сеть с кадастровым номером 24:50:0600031:1901,                     по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Кутузова, 1.

	
	5.3
	Ливневая канализационная сеть с кадастровым номером 24:50:0600031:14711                              по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, 1.  

	6.
	Состав и виды работ

	
	6.1
	Состав работ и необходимые материалы определяются согласно рабочей документации, шифр 712.013.026-НВК.

	
	6.2
	Выполнение реконструкции инженерных сетей согласно согласованной Заказчиком сметной документации. Восстановление благоустройства мест разрушения при выполнении работ.

	
	6.3
	Подготовка и согласование с Заказником исполнительной технической документации. Отсутствие согласованной Заказчиком исполнительной документации, является основанием для отказа приемки выполненных подрядчиком работ. Оформление технических планов на сооружения

	
	6.4
	Предусмотреть работы по проведению технической инвентаризации Объектов Заказчика после строительства с изготовлением технических паспортов (с учетом необходимости подготовки всей исходно-разрешительной документации, достаточной для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на Объекты Заказчика) в течение 2 (двух) месяцев после завершения переустройства Объектов Заказчика.

	7.
	Сроки производства работ

	
	7.1
	Начало: со следующего рабочего дня, следующего за днем уведомления подрядчика заказчиком о необходимости преступить к выполнению работ

	
	7.2
	Окончание: определяется по результатам процедуры закупки

	8.
	Объем строительно-монтажных работ, исходные данные

	
	8.1
	Объем и содержание необходимых к выполнению строительно-монтажных работ определяется локально-сметными расчетами, представленными Заказчиком. 

	
	8.2
	Для исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
 - рабочую документацию на реконструкцию инженерных сетей; 
 - проект организации строительства;
 - выписки из ЕГРН об объектах недвижимости;

- сметная документация.

	9.
	Требования к выполняемым работам

	
	9.1.
	Подрядчик выполняет предусмотренные в договоре работы лично, либо с привлечением субподрядчика. 
В случае привлечения к работе субподрядной организации, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.

	
	9.2
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе: 
· СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

· СП 48.13330.2011 Организация строительства;

· СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

· СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий;
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» (в редакции от 26.10.2015г.);
· ГОСТ Р 51872-2002 Государственный стандарт РФ. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

· Отчетная сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004

· и др. действующими НТД.

	
	9.3
	Подрядчик отвечает за сроки выполнения работ и их качество, технологическую,  производственную и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники  безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, ведет учет трудовых и  материальных ресурсов в пределах обязательств, принятых по Договору.

	
	9.4.
	Для выполнения работ Подрядчик использует материалы собственной поставки. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении не допускается.

	
	9.5
	По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе производства работ (5 класс опасности).

	
	9.6
	Подрядчик осуществляет доставку демонтированных в процессе производства работ металлических конструкций и изделий в пункт приема металлолома, указанный заказчиком. Наличие металлолома и его количество подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика. Погрузка и доставка металлолома от места выполнения работ до приемного пункта осуществляется силами, грузоподъемными механизмами и транспортом Подрядчика. Затраты на демонтаж, разборку, погрузку и доставку учтены в сметной документации по каждому объекту. Реализация металлолома в пункте приема осуществляется Подрядчиком. Стоимость сданного металлолома возмещается заказчику.

	
	9.7
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 5 лет (60 месяцев), начиная с даты приемки Заказчиком. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном договором. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков;

· возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика    устранили недостатки в подрядных работах.  

	
	9.8
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал производства работ в соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 02.12.22г. № 1026/пр об утверждении «Формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», в котором отражает ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ.

	
	9.9
	До начала производства работ Подрядчик разрабатывает поэтапный график производства работ, а также проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с СП 48.13330.2011, МДС 12-46.2008, (при необходимости ППР с кранами), технологические карты по отдельным видам работ и согласовывает с Заказчиком (согласно перечню, указанному в рабочей документации). График производства работ предоставляется Подрядчиком после подписания договора не позднее 5 рабочих дней и согласовывается с Заказчиком перед началом производства работ. Подрядчик оформляет разрешение на производство работ в службе Заказчика (акт-допуск).

	
	9.10
	До начала производства работ Подрядчик оформляет разрешение (ордер) на производство земляных работ самостоятельно. Перед началом производства работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале производства работ
После выполнения работ Подрядчик предъявляет объект комиссии и закрывает ордер. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ
О задержках выполнения работ, несоответствия качеству, способного вызвать нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика своевременно в письменном виде.

	
	9.11
	Допущенные в процессе работ ошибки, выявленные замечания устраняются силами Подрядчика, без дополнительного финансирования.

	10.
	Контроль и приемка работ

	
	10.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований СНиП либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений;

	
	10.2
	Подрядчик выполняет работы по реконструкции инженерных сетей и сдает их по акту КС-2 специалисту ООО «КСК» (куратору объекта).

	
	10.3
	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

· Счет-фактуру;

· Полный комплект исполнительной документации согласно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» (в редакции от 26.10.2015г.) в 2-х экземплярах, паспорта и сертификаты на используемые материалы.;

· Копию разрешения (ордера) на производство земляных работ с отметкой о его закрытии.

· Акты на срытые работы;

· Паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование;

· Технические планы сооружений.

Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания и т.п., приемка Заказчиком может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний и т.д.

	11.
	Требования к Подрядчику

	
	11.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	11.2
	Организация, претендующая на выполнение работ, должна
· руководствоваться Постановлением №4 от 09.04.2014г. администрации г. Красноярска «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства» и самостоятельно осуществлять работу с городскими коммунальными службами и административными органами г. Красноярска по согласованию и оформлению разрешительных документов на проведение данных видов работ;

· иметь материально-технические ресурсы, обеспечивающие выполнение указанных работ в установленные сроки с высоким качеством. 

	
	11.3
	Наличие минимально необходимой техники для выполнения всего цикла работ, указанного в техническом задании:
- самосвал – не менее 2 шт.;
- автокран – не менее 2 шт.;
- экскаватор – не менее 2 шт.;

- бульдозер – не менее 1 шт.;

- автомобиль с манипулятором (не менее 7т.) – не менее 1 шт.;
- фронтальный погрузчик (грузоподъемностью не менее 3 т) – не менее 1 шт.;
- аппарат для электродуговой сварки (аттестованное НАКС оборудование) – не менее 3 шт.;
- аппарат для электромуфтовой сварки – не менее 1 шт.;

- каток – не менее 1 шт.;

- пневматическая трамбовка – не менее 1 шт.;
- электростанция передвижная, 4 кВт – не менее 1 шт.
Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или иное право владения по планируемым к использованию МТР и техники.

	
	11.4
	Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ:

- Мастер (прораб) с высшим образованием в области водоснабжения и канализации – не менее 1 чел. 
- аттестованный мастер-сварщик II уровня - не менее 1 чел.;

- аттестованный технолог-сварщик III уровня - не менее 1 чел.;
Рабочие и вспомогательный персонал:
- монтажники наружных трубопроводов – не менее 6 чел.;

- сварщик (аттестованный сварщик I уровня) не менее 2-х чел.;

- стропальщик – не менее 2 чел.;
- машинист экскаватора (не ниже 5-го разряда) - не менее 2-х чел.;

- оператор (машинист) крана-манипулятора – не менее 1 чел.;

- машинист крана – не менее 2-х чел.;

- водитель погрузчика – 1 чел.;

- водитель автомобиля (категория С) – не менее 2-х чел.
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих дипломов, удостоверений, аттестатов, свидетельств и т.д.
- Весь персонал должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по направлению охрана труда и техника безопасности (с предоставлением удостоверений или протоколов).
- Работники, выполняющие стропальные работы (по подъему, перемещению грузов) (стропальщики) должны быть соответствующим образом обучены и аттестованы по направлению работа с подъемными сооружениями (с предоставлением удостоверений или протоколов).
- Работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы (электро-газосварщик, сварщик полимерных материалов) должны быть соответствующим образом обучены и аттестованы по направлению пожарно-технический минимум (с предоставлением действующих удостоверений или протоколов) и иметь группу по электробезопасности.

	
	11.5
	Участник должен являться действующим членом СРО с правом осуществлять работы по капитальному ремонту, реконструкции, строительству объектов, по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- размер обязательств по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству объектов, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности), не должен быть менее размера обязательств по договору, предлагаемому к заключению.

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

	
	11.6
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ, который должен составлять не менее 25 000 тыс. руб. в год за любой из 3 последних лет, опыт подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с Формой Закупочной документации. Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	12.
	Особые условия

	
	12.1
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	12.2
	Подрядчик за счет собственных средств должен обеспечить уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны.

	
	12.2
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы со специалистами ООО «КСК».


