Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству ВОЛС для ГБУ «Варнавинский ПНИ» по адресу: Нижегородская обл., Варнавинский р-он, пос. Заречный, ул. Лесная, д. 20
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение «Дом социального обслуживания «Варнавинский» (ГБУ «ДСО «Варнавинский»).
1.2. Место выполнения работ: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная, д. 20.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 09 декабря 2026 года включительно.
1.4. Предмет работ: строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в объеме, установленном настоящим Техническим заданием, Ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом № 02-01-01.
2. Основание и состав работ
2.1. Основание: рабочая документация № НН-10-2024-НСС, утвержденная Заказчиком Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет № 02-01-01.
2.2. Локальный сметный расчет составлен ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен I квартала 2026 года. Сметная стоимость объекта — 2 904 836,23 руб. с учетом НДС 22%.
2.3. Подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ, включая поставку необходимых материалов и оборудования, их монтаж, сварку и измерения ВОЛС, проверку коммутации и сдачу результата работ Заказчику.
3. Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ / материалов / оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	2

	2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	2

	3
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	2

	4
	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов
	т. км
	2.3584

	5
	Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр
	т. км
	8.320435

	6
	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов
	т. км
	1

	7
	Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр
	т. км
	3.528

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	270

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	270

	10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	шт
	1

	11
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	км кабеля
	0.5

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	м
	500

	13
	Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: I, II группы
	км трассы
	3.114

	14
	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Осторожно! Оптический кабель», фон желтый, надпись черная, ширина 70 мм, толщина 0,08 мм
	м
	3614

	15
	Кабель оптический ОКБ-0,22-8П 8 кН
	м
	3614

	16
	Установка: столбика замерного для линии связи
	шт
	19

	17
	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг
	м кабеля
	814

	18
	Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(12,0)
	м
	914

	19
	Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8
	кабель
	1

	20
	Сварка волокон оптического кабеля
	1 стык
	8

	21
	Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8
	кабель
	3

	22
	Сварка волокон оптического кабеля
	1 стык
	24

	23
	Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемыми трубками
	шт
	2

	24
	Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых в колодце, способ герметизации корпуса: термоусаживаемыми трубками
	шт
	1

	25
	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24 соединения (с расширением до 144), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод
	компл
	2

	26
	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений, 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод
	компл
	1

	27
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8
	шт
	1

	28
	Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 8 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 8 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 1U, 8 портов
	компл
	1

	29
	Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8
	участок
	3

	30
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8
	участок
	3

	31
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	10

	32
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 25 мм
	м
	10

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	м
	10

	34
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	1

	35
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	90

	36
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20х10 мм
	м
	90

	37
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	м
	90

	38
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	39
	Шкаф телекоммуникационный настенный 19'', 9U, 600x450 мм, серый RAL7035, передняя дверь цельнометаллическая, антивандальный QTECH WQSHP-60945-M
	шт
	1

	40
	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке
	стойка
	1

	41
	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных. (Установка  коммутатора)
	шт
	1

	42
	Коммутатор Eltex MES3324F AC (на 220В)
	шт
	1

	43
	Перемычки кабельные длиной: до 6 м
	перемычек
	2

	44
	Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, simplex, SM, 3м, 2мм
	шт
	1

	45
	Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, simplex, SM, 15м, 2мм
	шт
	1

	46
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	4

	47
	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных. (Установка  SFP модуля )
	шт
	1

	48
	Комплект SFP 1G WDM 20км
	комплект
	1


4. Требования к качеству и результату работ
4.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в соответствии с рабочей документацией, сметной документацией, обязательными требованиями технических регламентов, действующих строительных, электротехнических, пожарных и иных обязательных норм, применимых к соответствующим видам работ.
4.2. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать рабочей и сметной документации и сопровождаться документами о качестве и соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.3. Указания в сметной документации и Ведомости объемов работ на товарные знаки, марки, модели и изготовителей используются для идентификации предусмотренного сметой ресурса. Допускается применение эквивалентных материалов и оборудования при условии соответствия характеристикам, прямо указанным в Ведомости объемов работ, рабочей документации и сметной документации, и обеспечения полной функциональной и технической совместимости с создаваемой ВОЛС и имеющимся у Заказчика оборудованием. Если конкретные показатели эквивалентности в Ведомости объемов работ не приведены, соответствие определяется по требованиям рабочей документации № НН-10-2024-НСС. Замена не должна приводить к ухудшению качества, надежности, функциональности и эксплуатационных характеристик результата работ.
4.4. Результатом работ является завершенная строительством и работоспособная ВОЛС, прошедшая необходимые измерения и проверки, с передачей Заказчику исполнительной документации и документов на примененные материалы и оборудование.
5. Требования к выполнению работ
5.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает трудовые ресурсы, материалы, оборудование, машины, механизмы, инструмент, доставку, разгрузку, складирование, вывоз строительного мусора и иные ресурсы, необходимые для выполнения работ, если иное прямо не предусмотрено договором.
5.2. Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда, пожарной, электрической и экологической безопасности, обеспечить безопасность работников, третьих лиц и сохранность имущества Заказчика и существующих инженерных коммуникаций.
5.3. До применения материалов и оборудования Подрядчик по требованию Заказчика представляет паспорта, сертификаты, декларации и иные документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.
5.4. Замена предусмотренных рабочей и сметной документацией материалов и оборудования на эквивалентные допускается только при соблюдении требований пункта 4.3 настоящего Технического задания и при необходимости подлежит предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Такое согласование не освобождает Подрядчика от ответственности за соответствие результата работ требованиям договора, Технического задания и рабочей документации.
6. Приемка и гарантия
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется по фактически выполненному объему в соответствии с договором, Техническим заданием и сметной документацией после предоставления Подрядчиком предусмотренной договором исполнительной документации.
6.2. Гарантийные обязательства устанавливаются проектом договора. Недостатки, выявленные при приемке либо в течение гарантийного срока и возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет.
7. Приложения к Техническому заданию
[bookmark: _GoBack]7.1. Ведомость объемов работ по объекту «Строительство ВОЛС для ГБУ «Варнавинский ПНИ»».
7.2. Локальный сметный расчет № 02-01-01.
7.3. Рабочая документация № НН-10-2024-НСС (прилагается/предоставляется Заказчиком в составе исходных данных).
