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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплекта оборудования ОГЭ/ГИА — лаборатория по физике с батарейным блоком для нужд МАОУ СОШ № 70
	Заказчик
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70

	Предмет закупки
	Комплект оборудования ОГЭ/ГИА — лаборатория по физике с батарейным блоком

	Код ОКПД2
	32.99.53.130

	Количество
	7 комплектов

	Место поставки
	350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Игнатова, д. 49

	Срок поставки
	с даты заключения договора до «30» сентября 2026 года

	Назначение
	Оборудование предназначено для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по физике 2026 года по разделам: механические измерения, плотность и сила Архимеда; механика и упругость; электрические цепи; оптические явления; движение, колебания и маятник; простые механизмы; тепловые явления. Комплект должен обеспечивать проведение предусмотренных опытов без приобретения дополнительных обязательных приборов и принадлежностей.


1. Общие требования к товару
• Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов и следов использования, быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.
• Поставка осуществляется комплектно. Каждая из 7 единиц товара должна включать семь тематических лабораторных наборов и индивидуальные пластиковые лотки с крышками для их хранения.
• Все приборы и принадлежности должны быть взаимно совместимы, готовы к применению без приобретения дополнительных обязательных компонентов, кроме расходных материалов, прямо указанных в комплектности.
• Участник указывает товарный знак (при наличии), изготовителя и модель предлагаемого товара. Допускается товар любого изготовителя, соответствующий функциональным, техническим и качественным требованиям настоящего Технического задания. Указание отдельных конструктивных решений не исключает применение эквивалентных решений, обеспечивающих требуемую функцию.
• Значения, приведенные со знаком «±», являются допустимыми отклонениями от номинальных значений. Там, где указано «не менее», допускается характеристика с большим значением; где указано «не более» — с меньшим значением.
• В предложении участник указывает конкретные значения всех характеристик, для которых настоящим Техническим заданием предусмотрено указание диапазона, предельного или альтернативного значения. Сведения вида «соответствует» без указания конкретного значения допускаются только для требований, не имеющих числового выражения.
2. Комплектность одной единицы товара
Каждая единица товара представляет собой единый комплект лабораторного оборудования для ОГЭ/ГИА по физике 2026 и включает тематические комплекты № 1–7. Количественные, функциональные и технические показатели установлены ниже.
Тематический комплект № 1 — механические измерения, плотность, сила Архимеда
1. Количество цилиндров — 4 Штука.
2. Количество динамометров — 2 Штука.
3. весы электронные — ≥ 1.
4. предел измерения весов — 200 Грамм.
5. Единицы измерения весов — Грамм, тола, унция, карат, гран.
6. Тип весов — настольные.
7. габаритные размеры весов, ДхШхВ — 120х65х20 Миллиметр.
8. габаритные размеры платформы для взвешивания, ДхШ — ≤60х60 Миллиметр.
9. Точность измерения весов — ≤ 0,01 Грамм.
10. Жидкокристаллический дисплей весов — наличие Грамм.
11. Дополнительные функции — Тарокомпенсация, автоматическое выключение.
12. Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №1 — ≥ 2 Штука.
13. измерительный цилиндр (мензурка) предел измерения 250 мл — ≥ 1 Штука.
14. Материал изготовления измерительного цилиндра — Стекло.
15. Цена деления измерительной шкалы измерительного цилиндра — ≤2 Миллилитр.
16. стакан пластиковый лабораторный 250 мл — ≥ 2 Штука.
17. Высота стакана пластикового лабораторного 250 мл — ≥ 96 Миллиметр.
18. Диаметр стакана пластикового лабораторного 250 мл — ≥ 75 Миллиметр.
19. динамометр № 1: предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н) — ≥ 1 Штука.
20. динамометр № 2: предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) — ≥ 1 Штука.
21. размер планшета динамометров №1 и №2 — ≤ 170х40 Миллиметр.
22. Вид динамометров №1 и №2 — Планшетный пружинный.
23. поваренная соль — наличие.
24. масса поваренной соли — ≥ 60 Грамм.
25. Палочка (шпатель - ложка) для перемешивания — наличие.
26. цилиндр стальной с крючком и маркировкой № 1 — ≥ 1.
27. цилиндр алюминиевый с крючком и маркировкой № 2 — ≥ 1.
28. цилиндр пластиковый с крючком и маркировкой № 3 — ≥ 1.
29. объем цилиндра стального с крючком и маркировкой № 1 — 25,0±0,3 Сантиметр кубический.
30. масса цилиндра стального с крючком и маркировкой № 1 — 195±2 Грамм.
31. объем цилиндра алюминиевого с крючком и маркировкой № 2 — 25,0±0,7 Сантиметр кубический.
32. масса цилиндра алюминиевого с крючком и маркировкой № 2 — 70±2 Грамм.
33. объем цилиндра пластикового с крючком и маркировкой № 3 — 56,0±1,8 Сантиметр кубический.
34. масса цилиндра пластикового с крючком и маркировкой № 3 — 66±2 Грамм.
35. Измерительная шкала вдоль образующей цилиндра пластикового с крючком и маркировкой № 3 с ценой деления 1 мм — Да.
36. Длина цилиндра — ≥ 80.
37. цилиндр алюминиевый с крючком и маркировкой № 4 — ≥ 1.
38. объем цилиндра алюминиевого с крючком и маркировкой № 4 — 34,0±0,7 Сантиметр кубический.
39. масса цилиндра алюминиевого с крючком и маркировкой № 4 — 95±2 Грамм.
40. Длина нити — ≥ 20 Сантиметр.
Тематический комплект № 2 — механика, упругость и трение
1. комплектность штатива — чугунное основание - 1 шт. стержень - 1 шт. муфта параллельная - 1 шт. муфта перпендикулярная - 3 шт. лапка в сборе - 2 шт. полукольцо большое - 1 шт. полукольцо малое - 1 шт..
2. Стержень штатива демонстрационного — ≥ 600 Миллиметр.
3. Размер чугунного основание штатива лабораторного — ≥ 213х140х17 Миллиметр.
4. Ширина захвата лапки в сборе — ≥ 15 и ≤ 60 Миллиметр.
5. полукольцо большое, внутренний диаметр — 90 Миллиметр.
6. полукольцо малое, внутренний диаметр — 60 Миллиметр.
7. Количество динамометров — 2 Штука.
8. динамометр № 1: предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н) — ≥ 1 Штука.
9. динамометр № 2: предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) — ≥ 1 Штука.
10. размер планшета динамометров №1 и №2 — ≤ 170х40 Миллиметр.
11. Вид динамометров №1 и №2 — Планшетный пружинный.
12. Количество пружин — ≥ 2.
13. размер планшета пружины №1 и №2 — ≤ 170х40 Миллиметр.
14. миллиметровая шкала на планшетах пружин №1 и №2 — наличие.
15. жесткость пружины №1 — 50 ± 2 Ньютон/метр.
16. жесткость пружины №2 — 10 ± 2 Ньютон/метр.
17. наборные грузы № 4, № 5, № 6 позволяющие устанавливать массу грузов: № 4 массой (60 ± 1) грамм, № 5 массой (70 ± 1) грамм и № 6 массой (80 ± 1) грамм — наличие.
18. Высота наборных грузов — ≥ 67 Миллиметр.
19. Диаметр наборных грузов — ≥ 20 Миллиметр.
20. Три груза №1, №2, №3 массой по (100±2) грамм каждый, с крючками с двух сторон — наличие.
21. Количество наборных грузов — ≥ 3 Штука.
22. линейка — ≥ 300 Миллиметр.
23. брусок с крючком и нитью — ≥ 1 Штука.
24. масса бруска с крючком — 50±5 Грамм.
25. материал бруска — дерево.
26. транспортир — наличие.
27. Брусок совместим с направляющей, имеет зацепы с двух сторон в виде крючка, на плоскостях бруска имеются отверстия для закрепления грузов — соответствие.
28. направляющая длиной 500 мм: обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющей с обозначением «А» и «Б» — наличие.
29. Ширина направляющей длиной 500 мм — ≤ 68 Миллиметр.
30. Стенки для перемещения бруска по направляющей длиной 500 мм — наличие.
Тематический комплект № 3 — электрические цепи
1. батарейный блок питания — ≥ 1 Штука.
2. Диапазон выходного напряжения — от 1,5 до 7,5 Вольт.
3. Шаг регулировки напряжения — 1.5 Вольт.
4. Максимальный ток нагрузки — 2 Ампер.
5. Материал корпуса — износостойкий пластик.
6. Тип контактов — приборные гнезда на лицевой панели.
7. габаритные размеры блока питания, ДхШхВ — ≤ 120х120х30 Миллиметр.
8. вольтметр двухпредельный — ≥ 1 Штука.
9. амперметр двухпредельный — ≥ 1 Штука.
10. предел измерения вольтметра — ≥ 3 Вольт.
11. цена деления вольтметра — ≥ 0,1 Вольт.
12. предел измерения амперметра — ≥ 0,6 Ампер.
13. цена деления амперметра — ≥ 0,02 Ампер.
14. резистор R1 на подставке — ≥ 1 Штука.
15. резистор R2 на подставке — ≥ 1 Штука.
16. резистор R3 на подставке — ≥ 1 Штука.
17. проволочные резисторы ρlS на подставке — ≥ 2 Штука.
18. сопротивление резистора R1 — 4,7 ± 0,5 Ом.
19. сопротивление резистора R2 — 5,7 ± 0,6 Ом.
20. сопротивление резистора R3 — 8,2 ± 0,8 Ом.
21. назначение проволочных резисторов — резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника.
22. лампочка на подставке номинальное напряжение 4,8 В, сила тока 0,5 А — ≥ 1 Штука.
23. Запасные лампочки с номинальным напряжением 4,8 В, сила тока 0,5 А — ≥ 2 Штука.
24. переменный резистор (реостат): сопротивление 10 Ом — ≥ 1 Штука.
25. соединительные провода — ≥ 10 Штука.
26. ключ — ≥ 1 Штука.
27. Размер пластиковой подставки с магнитами в основании для следующих комплектующих: резисторы, проволочные резисторы, лампочка, переменный резистор, ключ — ≥ 70х40х20 Миллиметр.
Тематический комплект № 4 — оптические явления
1. собирающая линза 1 — ≥ 1 Штука.
2. собирающая линза 2 — ≥ 1 Штука.
3. рассеивающая линза 3 — ≥ 1 Штука.
4. фокусное расстояние собирающей линзы 1 — 100 ± 10 Миллиметр.
5. фокусное расстояние собирающей линзы 2 — 50 ± 5 Миллиметр.
6. фокусное расстояние рассеивающей линзы 3 — – (75 ± 5) Миллиметр.
7. Размер рейтеров, ДхШхВ совместимых с оптической скамьей для собирающей линзы 1, собирающей линзы 2, рассеивающей линзы 3 — ≥ 55х30х95 Миллиметр.
8. Линейка — ≥ 1 Штука.
9. длина линейки — 300 Миллиметр.
10. экран стальной — ≥ 1 Штука.
11. Размер экрана стального — ≥ 120х110 Миллиметр.
12. длина направляющей (оптической скамьи) — ≥ 730 Миллиметр.
13. слайд «Модель предмета» — ≥ 1 Штука.
14. Осветитель 1 — ≥ 1 Штука.
15. назначение осветителя 1 — устанавливается на оптическую скамью, обеспечивает опыты с линзами.
16. Осветитель 2 укладывается на стол и обеспечивает — ≥ 1 Штука.
17. назначение осветителя 2 — обеспечивает возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром.
18. полуцилиндр диаметр (50 ± 5) мм, показатель преломления примерно 1,5 — наличие.
19. планшет на плотном листе с круговым транспортиром: на планшете обозначено место для полуцилиндра — наличие.
20. Держатель экрана с магнитами — наличие.
21. Держатели для линз, слайда, осветителя — наличие.
22. количество соединительных проводов — ≥ 2 Штука.
Тематический комплект № 5 — движение, колебания и маятник
1. количество секундомер электронный — ≥ 1 Штука.
2. Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №5 — ≥ 2 Штука.
3. Герконовые датчики (датчики положения) совместимые с секундомером — ≥ 2 Штука.
4. диапазон измерения секундомера — от 0,000 до 999,999 Секунда.
5. направляющая со шкалой: обеспечивает установку датчиков положения — ≥ 1 Штука.
6. брусок деревянный с пусковым магнитом: одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения — ≥ 1 Штука.
7. масса бруска — 50 ± 2 Грамм.
8. количество штатив лабораторный с держателями — ≥ 1 Штука.
9. комплектность штатива — чугунное основание - 1 шт. стержень - 1 шт. муфта параллельная - 1 шт. муфта перпендикулярная - 3 шт. лапка в сборе - 2 шт. полукольцо большое - 1 шт. полукольцо малое - 1 шт..
10. Стержень штатива демонстрационного — ≥ 600 Миллиметр.
11. Размер чугунного основание штатива лабораторного — ≥ 213х140х17 Миллиметр.
12. Ширина захвата лапки в сборе — ≥ 15 и ≤ 60 Миллиметр.
13. полукольцо большое, внутренний диаметр — 90 Миллиметр.
14. полукольцо малое, внутренний диаметр — 60 Миллиметр.
15. Крепление направляющей к штативу — наличие.
16. количество транспортиров — ≥ 1 Штука.
17. нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити: длина нити 50 см, используется бифилярный подвес — ≥ 1 Штука.
18. количество грузов с крючками с двух сторон — 4 Штука.
19. масса грузов — 100 ± 2 Грамм.
20. жесткость пружины 1 — 25 ± 2 Ньютон/метр.
21. Высота пружины 1 в состоянии покоя, без учета зацепов — 60 ± 5 Миллиметр.
22. жесткость пружины 2 — 50 ± 5 Ньютон/метр.
23. Диаметр пружин 1 и 2 — ≥ 17 Миллиметр.
24. Мерная лента — наличие.
Тематический комплект № 6 — простые механизмы
1. количество штатив лабораторный с держателями — ≥ 1 Штука.
2. комплектность штатива — чугунное основание - 1 шт. стержень - 1 шт. муфта параллельная - 1 шт. муфта перпендикулярная - 3 шт. лапка в сборе - 2 шт. полукольцо большое - 1 шт. полукольцо малое - 1 шт..
3. Стержень штатива демонстрационного — ≥ 600 Миллиметр.
4. Размер чугунного основание штатива лабораторного — ≥ 213х140х17 Миллиметр.
5. Ширина захвата лапки в сборе — ≥ 15 и ≤ 60 Миллиметр.
6. полукольцо большое, внутренний диаметр — 90 Миллиметр.
7. полукольцо малое, внутренний диаметр — 60 Миллиметр.
8. рычаг с креплениями для грузов — ≥ 1 Штука.
9. Длина рычага — ≥400 Миллиметр.
10. материал крючков рычага: металл — соответствие.
11. блок подвижный — ≥ 1 Штука.
12. блок неподвижный — ≥ 1 Штука.
13. Диаметр блоков подвижного и неподвижного — ≥ 40 Миллиметр.
14. нить — ≥ 1 Штука.
15. груз - 3 шт. с крючками с двух сторон — наличие.
16. масса груза — 100±2 Грамм.
17. динамометр: предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) — ≥ 1 Штука.
18. размер планшета динамометра — ≤ 170х40 Миллиметр.
19. линейка: длина 300 мм, с миллиметровыми делениями — ≥ 1 Штука.
20. транспортир — ≥ 1 Штука.
21. вид динамометра — планшетный пружинный.
Тематический комплект № 7 — тепловые явления
1. калориметр — ≥ 1 Штука.
2. Высота калориметра — ≥ 110 Миллиметр.
3. Диаметр калориметра — ≥ 105 Миллиметр.
4. термометр — ≥ 1 Штука.
5. Диапазон измерения от 0 до 100 градусов Цельсия — соответствие.
6. весы электронные — ≥ 1 Штука.
7. Единицы измерения весов — Грамм, тола, унция, карат, гран.
8. Тип весов — настольные.
9. габаритные размеры весов, ДхШхВ — 120х65х20 Миллиметр.
10. габаритные размеры платформы для взвешивания, ДхШ — ≤60х60 Миллиметр.
11. Жидкокристаллический дисплей весов — наличие.
12. Дополнительные функции — Тарокомпенсация, автоматическое выключение.
13. Точность измерения весов — ≤ 0,01 Грамм.
14. Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №1 — ≥ 2 Штука.
15. измерительный цилиндр (мензурка): предел измерения 250 мл (C = 2 мл) — ≥ 1 Штука.
16. цилиндр стальной на нити с крючком № 1 — ≥ 1 Штука.
17. цилиндр алюминиевый на нити с крючком № 2 — ≥ 1 Штука.
18. объем цилиндра стального — 25,0 ± 0,3 Сантиметр кубический.
19. масса цилинра стального — 195 ± 2 Грамм.
20. объем цилиндра алюминиевого — 25,0 ± 0,7 Сантиметр кубический.
21. масса цилиндра алюминиевого — 70 ± 2 Грамм.
22. длина нити — ≥ 1 метр.
3. Упаковка и хранение
— Штативы, направляющие, оптическая скамья имеют отдельные упаковки, остальное оборудование набора размещено в пластиковые лотки с индивидуальным ложементом типа изолон и прозрачной защелкивающейся крышкой: соответствие.
— Толщина стенки пластиковых лотков: ≥ 2 Миллиметр.
— Размеры пластиковых лотков с крышкой для комплектов №1, 2, 4, 5, 6 (ДхШхВ): ≥ 420х310х95 Миллиметр.
— Размеры пластиковых лотков с крышкой для комплектов №3, 7 (ДхШхВ): ≥ 420х310х155 Миллиметр.
4. Методические рекомендации и программное обеспечение
— Методические рекомендации по всем опытам согласно спецификации ФИПИ: наличие.
— Вид носителя методических рекомендаций: бумажный.
— Способ печати методических рекомендаций: типографский на бумаге.
— Тип печати методических рекомендаций: двусторонняя.
— Тип переплета методических рекомендаций: металлическая пружина.
— Формат бумаги методических рекомендаций: А4.
— Плотность бумаги методических рекомендаций: ≥ 80 Грамм/квадратный метр.
— Количество страниц методических рекомендаций: > 180 Штука.
— Количество экспериментов на собираемых установках, описание которых содержат методические рекомендации: ≥ 42 Штука.
— Содержательная часть методических рекомендаций: расчетные формулы и вычисления, необходимые для обработки результатов лабораторных работ, а также пояснения к ним; графики, построенные по полученным экспериментальным данным, с последующим анализом; теоретические сведения.
— Количество фотографий пошагового выполнения лабораторных работ, содержащихся в методических рекомендациях: ≥ 200 Штука.
— Количество шаблонов таблиц для оформления результатов, содержащихся в методических рекомендациях: ≥ 15 Штука.
— Программное обеспечение «Модулятор расчетов»: наличие.
— Тип ПО: прикладное расчетное.
— Назначение ПО: использование в учебном процессе для выполнения расчетов и моделирования.
— Способ поставки ПО: USB-флеш-накопитель.
— Занимаемый объем памяти ПО: ≥ 500 МБ и ≤ 700 МБ.
— Способ активации ПО: лицензионный ключ.
— Операционная система для установки ПО: Windows.
— Работа ПО без доступа к сети Интернет: наличие.
— Руководство пользователя ПО на русском языке в электронном виде: наличие.
— Количество страниц в руководстве пользователя ПО: ≥ 9.
— Количество расчетных моделей: > 5.
5. Требования к качеству, безопасности и документам
• Оборудование должно быть безопасным при использовании в общеобразовательной организации и соответствовать обязательным требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов, применимых к конкретным компонентам.
• Измерительные приборы должны иметь читаемые шкалы, исправные механизмы и электрические соединения. Комплектность должна позволять проводить опыты без нештатной доработки приборов.
• Поставщик передает паспорта и/или руководства по эксплуатации, гарантийные документы, документы о соответствии — если их наличие обязательно, а также документы и сведения, подтверждающие страну происхождения товара и соблюдение национального режима.
• Маркировка и эксплуатационная документация должны быть на русском языке либо сопровождаться переводом на русский язык.
6. Гарантия и приемка
• Гарантийный срок — срок изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
• В период гарантии Поставщик за свой счет устраняет недостатки либо заменяет неисправный или некомплектный товар в срок не более 10 рабочих дней с даты получения требования Заказчика, если иной срок письменно не согласован с учетом характера недостатка.
• Приемка осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию, соответствию конкретных характеристик требованиям настоящего Технического задания и наличию обязательных документов.
• Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, занос и размещение товара в месте поставки осуществляются силами и за счет Поставщика.
7. Национальный режим
Применяется ограничение закупок иностранных товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (в действующей редакции). Код ОКПД2 32.99.53.130 указан в позиции 186 Приложения № 2. Участник указывает страну происхождения товара и номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции либо евразийского реестра промышленных товаров — в зависимости от страны происхождения. При отсутствии надлежащего подтверждения товар считается иностранным. При исполнении договора замена подтвержденного российского товара или товара государства — члена ЕАЭС на иностранный товар, в отношении которого применяется ограничение, не допускается.
8. Дополнительные условия поставки
• Частичная поставка отдельных компонентов без одновременной передачи полного комплекта допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика. Товар считается поставленным после передачи всех семи тематических наборов и пластиковых лотков с крышками по каждой единице товара.
• Расходные материалы, прямо включенные в комплектность (в том числе поваренная соль), должны быть поставлены в количестве, достаточном для первичного выполнения соответствующих опытов.

