УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЭКОТРАНС»
______________ В.В. Завгородний
_____. _____. 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставка автомобильных масел и технических жидкостей 
Условия поставки: по заявке не более 10 (десяти) календарных дней 
Характеристика объекта/товара:
Перечень и годовая потребность в маслах и технических жидкостей для эксплуатации автомобильной техники.
	[bookmark: _q70dngtxx55u]№
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Количество 
	Единица измерения 

	1
	Всесезонное полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) для тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих требованиям экологического класса Евро-5.
TAIF TIRATA 10W-40
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.110
	Всесезонное полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) для тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих требованиям экологического класса Евро-5 с повышенным запасом нейтрализующих свойств, обеспечивающее увеличенные интервалы замены. 

Класс вязкости SAE 10W-40
Спецификации и одобрения, не менее:
- ACEA E4/E7
- API CI-4
- CUMMINS CES 20078
- MB-Approval 228.5

Индекс вязкости: не менее 149, Щелочное число: не менее 14 мг КОН/г,
Температура застывания, 0С: не выше (-500С)
Температура вспышки, 0С: не менее 233
Зольность сульфатная, %: не более 1,6
Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л.

	9225
	литр

	2
	Всесезонное трансмиссионное масло для механических КПП, гипоидных передач и мостов.
TAIF SHIFT GL-5 80W-90
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.120
	Класс вязкости SAE 80W-90
Спецификации и одобрения, не менее:
- API GL-5
Индекс вязкости: не менее 99
Кинематическая вязкость при 100°С: не менее 14,3 мм2/с
Температура вспышки, °С: не менее 240
Температура застывания, °С: не выше (- 38°С)
Динамическая вязкость, мПа·С: не более 133400
Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л.
	3485
	литр

	3
	Полностью синтетическое трансмиссионное масло.
ENIX Kasis Synth75W-80 GL-4
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.120
	Полностью синтетическое трансмиссионное масло. 

Класс вязкости SAE 75W80
Спецификации и одобрения, не менее:
- API GL-4, 
- ZF TE-ML 02В, 17А
- МВ 235.1
- MAN 341 Type E1

Индекс вязкости: не менее 161
Кинематическая вязкость при 1000С: не менее 8,87 (мм2/с)
Температура вспышки в открытом тигле, °С: не менее 199
Температура застывания, °С: не выше (- 40°С)
Нагрузка сваривания, Н, не менее 3479 ГОСТ 9490
Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л 
	1820 
	литр

	4
	Всесезонный синтетический смазочный материал для гидросистем промышленного и передвижного оборудования, в том числе работающего в условиях низких температур, производится на основе технологии PAO-Blend 
TAIF MUTE HVLP 46 (PAO)
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.130
	Всесезонный синтетический смазочный материал для гидросистем промышленного и передвижного оборудования, в том числе работающего в условиях низких температур, производится на основе технологии PAO-Blend и функционального пакета присадок, обеспечивает высокий уровень антиокислительных, антикоррозионных, антипенных, противоизносных свойств, а также увеличенный интервал замены.

Класс вязкости ISO VG 46
Спецификации и одобрения, не менее:
- DIN 51524-3 (HVLP)
- ISO 11158 (HV)
- ASTM D6158 (HV) 
Температура вспышки в открытом тигле: не менее 195 0С
Температура застывания: не выше
(-57 0С)
Индекс вязкости: не менее 157 
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с: не менее 46,5
Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л.
	8200
	литр



	5
	Гидравлическое масло на основе базовых компонентов III группы (по классификации API).
TAIF STREAM HVLP 46
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.130
	Гидравлическое масло на основе базовых компонентов III группы (по классификации API), обеспечивающее увеличенные интервалы замены.
Класс вязкости ISO VG 46
Спецификации и одобрения, не менее:
- DIN 51524-3 (HVLP)
- ISO 11158 (HV)
- ASTM D6158 (HV)
Индекс вязкости: не менее 160
Температура вспышки в открытом тигле, не менее 218 0С
Температура застывания не выше (-51 ⁰С)
Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л.
	5125
	литр


	6
	Трансмиссионная жидкость для АКПП
TAIF SHIFT ATF DX II
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.120
	Спецификации и одобрения, не менее: 
GM DEXRON IID
Температура вспышки: не менее 2110С
Температура застывания не выше (-530С)
Индекс вязкости: не менее 168
Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л.
	1420
	литр

	7
	Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE HOSHI G11 -40C
 или эквивалент
ОКПД 2: 20.59.43.120
	Охлаждающая жидкость (антифриз) G11, зеленого цвета.
Плотность при 20 °C, г/см³: от 1,030 до 1,160
Температура начала кристаллизации, °C: не выше -40
Температура начала перегонки, °C: не ниже 100
Массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 °C, %: не более 50
Водородный показатель pH при 20 °C: от 7,5 до 11,0
Содержание механических примесей, % масс.: не более 0,03
Содержание метилового спирта, % масс.: не более 0,05
Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции.
	2420
	[bookmark: _dgcq3krvefak]килограмм



	8
	Высокоэффективная универсальная пластичная смазка на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок.
ENIX Liflex EP-2
или эквивалент
ОКПД 2: 19.20.29.210
	Серия высокоэффективных универсальных пластичных смазок на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок для эксплуатации в тяжелонагруженных подшипниках качения и скольжения грузовых автомобилей и промышленного оборудования.

 Рабочий температурный диапазон: не менее (от -30ºС до +180ºС) 
NLGI 2
Загуститель: комплексный литиевый
KP2P-30 (DIN 51502)
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при 20 0С.
- нагрузка сваривания, Н, не менее 3283
- нагрузка критическая, Н, не менее 980
- диаметр пятна износа при нагрузке 196 Н, мм, не более 0,45
Температура каплепадения, ºС: не ниже 260
Тара: Туба пластиковая объемом 0,38кг, соответствующая стандартам для данной продукции.
	432
	штуки

	9
	Тормозная жидкость AVTEX DOT 4
или эквивалент
ОКПД 2: 20.59.43.110
	Температура кипения при нормальном давлении 101.3 кПа 
- сухой жидкости, 0С, не менее 240
- увлажненной жидкости, 0С, не менее 155
Вязкость кинематическая мм2/с при -400С, не более 1750
Температурный рабочий диапазон: не менее (от -500С до +500С)
Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не менее 0,9л и не более 1л.
	154
	литр

	10
	Рабочая жидкость Avtex Blue стандарта  Евро-4, Евро-5 для очистки выхлопных газов в дизельных двигателях.
Восстановитель оксидов азота AUS 32
или эквивалент
ОКПД 2: 20.59.42.140
	Высококачественная добавочная рабочая жидкость для SCR-систем дизельных двигателей.
Восстановитель оксидов азота AUS 32, соответствующий ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012. 
Массовая доля карбамида — от 31,8 до 33,2%; 
плотность при 20°C — от 1087 до 1093 кг/м³; 
показатель преломления при 20°C — от 1,3814 до 1,3843.
Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л.
	4000
	Литр







	11
	Антигель и очиститель дизельного топлива (концентрат)
или эквивалент
ОКПД 2: 20.59.42.120
	Цвет: бесцветная жидкость
Назначение: предотвращение загустевания дизельного топлива и образования и роста кристаллов парафина, улучшение фильтруемости и прокачиваемости дизельного топлива при эксплуатации в условиях низких температур.
Расход (дозировка): не более 521 мл на 500 л дизельного топлива (не более 1,05 мл на 1 л топлива).
Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л.
	1000
	Литр

	12
	Универсальное трансмиссионное масло, произведенное на высококачественной полиальфаолефиновой (ПАО) основе  
TAIF SHIFT GL-4/GL-5 75W-90
или эквивалент 
ОКПД 2: 19.20.29.120
	Класс вязкости SAE 75W-90
Спецификации и одобрения, не менее:
- API GL-4
-SAE J2360 (MIL-PRF-2105E)
-Volvo 97312
-Mack GO-J
-ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A
- API GL-5
-Scania STO 2:0A FS
-MB 235.8
-DETROIT DIESEL DFS93K219.01
-MAN 342 M3, S1, 341 Z2
-ARVIN MERITOR 0-76-N 
Индекс вязкости: не менее 133
Кинематическая вязкость при 100 °С, не менее 15.5 мм2/с 
Температура вспышки, °С не менее 220
Температура застывания, °С: не выше (- 55°С)
Динамическая вязкость, мПа·С: не более 120000
Плотность при 15°С, кг/м3 859

Тара: Металлическая бочка,
соответствующая стандартам для
данной продукции, объемом не менее
200 л и не более 230 л.

	615
	Литр


Порядок выполнения работ/поставки товара:
Поставляемый Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ТУ, соответствовать ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям весь товар должен быть промаркирован (на каждой единице Товара должна быть указана дата изготовления, номер партии, срок хранения, вес или литраж).

Поставка масел и смазок осуществляется ежемесячно по заявке в объеме доли от годовой потребности с учетом текущей потребности, и с учетом кратной емкости тары отгрузки.
Дата, время и объемы поставки определяется по согласованной сторонами письменной заявке заказчика, передаваемой посредством электронной почты на адрес поставщика/исполнителя.
Заказчик в праве отказаться от поставки масел и смазок предварительно уведомив об этом исполнителя/поставщика.
Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам, действующим на момент поставки. Перечень ГОСТ, ТУ и других нормативных документов указываются в Спецификации и/или Технической спецификации. Товар должен быть сертифицирован, а если Товар не подлежит сертификации, он должен быть обеспечен технической документацией или паспортами с гарантией.
Транспортировочная тара должна соответствовать перевозимому веществу и обеспечивать сохранность при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении. Тара должна быть утилизируемой и невозвратной исполнителю/поставщику.
Объем и вид тары согласовывается сторонами.
Маркировка упаковки, должна быть осуществлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
Маркировка товара должна содержать: наименование, наименование производителя/изготовителя, дату выпуска, срок годности, количество товара в единице упаковки и др. Все надписи должны быть выполнены на русском языке или должен быть сделан надлежащий перевод на русский язык.
На момент поставки остаточный срок годности товара не должен составлять менее 2/3.
Доставка масел и смазок осуществляется силами и средствами исполнителя до адреса заказчика Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе 5. 
Погрузка/разгрузка товара осуществляется исполнителем/поставщиком.
Приемка масел и смазок по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.
Срок выполнения:
Период поставки товара: с 01.01.2027 по 31.12.2027.
Дополнительные требования:
[bookmark: _71d0mbuk5bqx]На все поставляемые партии масел исполнитель/поставщик предоставляет заверенные надлежащим образом копии следующих документов с приложением документа на лицо, имеющее право их заверять:
- паспорта качества (сертификаты анализа), 
- декларации о соответствии
- паспорта безопасности,
- листы технического описания.  

При поставке эквивалентного продукта исполнитель/поставщик до первой поставки соответствующего товара предоставляет заверенный надлежащим образом протокол о смешивании ранее используемого Заказчиком продукта с поставляемым эквивалентным продуктом для подтверждения сохранения технических и качественных характеристик продуктов при смешивании, их совместимости и возможности осуществления доливок в технику и оборудование без потери и снижения свойств продукции. Заказчик обязан предоставить возможность произвести отбор проб ранее используемых смазочных материалов и технических жидкостей исполнителю/поставщику по его требованию. 
 
При выполнении договора исполнитель/поставщик обязан соблюдать все действующие на территории заказчика:
- правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила дорожного движения;
- правила охраны труда, промышленной и производственной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.



