



[bookmark: _Hlk184388971]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk184388750][bookmark: _Hlk184388428]на выполнение работ по текущему ремонту фасадов и герметизации стыков стеновых панелей в многоквартирных домах, находящихся в управлении Заказчика.

	11.
	Объекты закупки и предмет договора:
	 Выполнение работ по ремонту фасада и герметизации стыков стеновых панелей по адресам, которые определяются Заказчиком по фактической потребности на момент передачи объектов в работу на МКД, находящиеся на обслуживании Общества.

	22.

	Цель закупки:
	Восстановление эксплуатационных качеств и обеспечения надежной и безопасной эксплуатации фасадов МКД, а также обеспечение комфортного проживания жителей.

	33.
	Источник финансирования, Заказчик:
	ООО «ЖКС №3 Кировского района», собственные средства Заказчика.

	44.
	Перечень ремонтных работ:
	1) ФАСАД:
· Подготовка верхолазного снаряжения (при необходимости).
· Крепление снаряжения (при необходимости).
· Перетирка штукатурки гладких фасадов раствором штукатурным известковым М100 или эквивалент
· Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками (с применением канатного метода страховки при необходимости) ранее окрашенных фасадов простых (Применит). Грунтовка ХС-04 или эквивалент.
· Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1м2 раствором штукатурным известковым М100 или эквивалент.
· Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1м2 раствором штукатурным известковым М100 или эквивалент. 
· Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям из сетки тканной из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25мм, размер ячейки 0,5*0,5 мм или эквивалент.
· Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 (штукатурка по сетке) толщиной до 30 мм (при необходимости) раствором штукатурным известковым М100 или эквивалент. 
· Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (Применит).
· Шпатлевка (слой до 3мм) под окраску перхлорвиниловыми красками (при необходимости с применением канатного метода страховки) ранее окрашенных фасадов простых. Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхностей бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B40 (M500), F300,W14, крупность заполнителя до 0,4мм, расход 2,0кг/м2 при толщине слоя 1мм.
· Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простая за 2 раза (Прим). Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата; Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 или эквивалент. Цвет краски согласовывается с Заказчиком путем внесения соответствующей записи в Акт приема-передачи объекта в работу.
· Заделка подвальных окон (примен)-заделка продухов сеткой под карнизным свесом сеткой стальной плетеной одинарной из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10*10 мм.

2) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ стыков стеновых панелей промышленными альпинистами (количество - 1 м.п.):
· Подготовка верхолазного снаряжения (при необходимости).
· Крепление снаряжения (при необходимости).
· Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода (при необходимости) мастиками или герметиками без установки упругой прокладки. Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков или эквивалент с праймером (грунтовкой).
· Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода (при необходимости) мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки. Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков или эквивалент; Прокладка уплотнительная ПРП-60 или эквивалент с праймером (грунтовка).
· Погрузка вручную (уборка мусора) и Вывоз мусора.


	55.
	Начальная (максимальная) цена договора (в т.ч. НДС 22%)
	      Максимальная цена договора 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек Цена Договора, а также суммы в выставляемых счетах, причитающиеся к оплате при исполнении Договора, указываются в рублях.

	66.
	Срок выполнения работ:
	В течение 30 календарных дней с даты подписания Акта передачи объекта в работу.
Срок действия договора с момента подписания обеими сторонами до 15.10.2026 г.

	77.
	Условия выполнения работ:

	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и Договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
При производстве работ подрядчик обязан использовать материалы, не бывшие в употреблении, соответствующие Российским стандартам качества, сертифицированными и имеющими разрешения на их применение на территории РФ. Сертификаты на используемые материалы должны предоставляться заказчику перед выполнением работ.
Работы на высоте должны осуществляться методом промышленного альпинизма или с использованием автовышек, специалистами, имеющими соответствующую квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение данных работ.
При возникновении аварийной ситуации по вине подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств подрядчика. Подрядчик самостоятельно производит систематическую ежедневную уборку и вывоз строительного мусора, отходов строительного производства и других работ. Работы должны проводиться квалифицированным персоналом.
Подрядчик должен обеспечить в рабочее время доступ представителя заказчика на объекты.
Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля над ходом выполнения и качества работ. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Подрядчик должен обеспечить на объектах наличие необходимого количества, квалифицированного инженерно–технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ.
     Подрядчик должен своевременно уведомлять заказчика о проведении скрытых работ. В случае отсутствия у заказчика замечаний по выполненным скрытым работам, подрядчик и заказчик подписывают акт освидетельствования скрытых работ. Складирование и хранение мусора во время производства работ категорически запрещается. Подрядчик несет ответственность за обеспечения безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.
   При предъявлении выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную копию товарной накладной на покупку материалов, фактически использованных при производстве работ и указанных как «прайс» в Акте выполненных работ по форме КС-2 в столбце «шифр и номер позиции норматива».


	88.
	Требования к охране труда при производстве работ:

	   Подрядчик несет полную ответственность за организацию и обеспечение безопасных условий труда своих работников, за качество и комплектность используемых в работе средств индивидуальной защиты и инвентаря, за соблюдение работниками правил по охране труда, пожарной и электробезопасности.

	99.
	Требования к производству, контролю и приемке выполненных работ:
	     Подрядчик может приступить к выполнению работ по Договору только после подписания сторонами Акта приема-передачи объекта в работу.
    Подрядчик самостоятельно получает соответствующие разрешения на производство работ по Договору.
     При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан вызвать Заказчика для их освидетельствования. Освидетельствованию подлежат следующие работы:

1) ФАСАД:
· Перетирка штукатурки гладких фасадов 
· Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками с применением канатного метода страховки ранее окрашенных фасадов
· Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1м2 
· Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1м2 
· Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям 
· Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 (штукатурка по сетке) толщиной до 30мм (при необходимости) 
· Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (Применит).
· Шпатлевка (слой до 3мм) под окраску перхлорвиниловыми красками (при необходимости с применением канатного метода страховки) ранее окрашенных фасадов простых. 
· Окраска фасадов перхлорвиниловыми составами: вручную по подготовленной поверхности за 2 раза (Прим) – 1 слой.

2) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ стыков стеновых панелей промышленными альпинистами (количество - 1 м.п.):
· Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода (при необходимости) мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки.  
     
Перечень скрытых работ может быть изменен из-за выполнения Подрядчиком по согласованию с Заказчиком дополнительных или заменяемых видов работ.
Подрядчик обязан представить Заказчику трехстадийную фотофиксацию объектов (до начала, в процессе и после завершения выполнения работ) с одной точки расположения объектов в электронном виде путем досыла на электронную почту: pto@gks3kir.ru и на цифровом носителе (флеш носитель или диск CD-R)
    По завершению работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к приёмке не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты приемки и одновременно передает Заказчику на проверку полный комплект оригиналов исполнительной документации в 2-х экземплярах, включая:
· Акт сдачи-приемки работ.
· Акт выполненных работ по форме КС – 2
· Справка о стоимости работ по форме КС- 3


	110.
	Требования по гарантийному сроку:
	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 36 календарных месяцев после подписания акта о приемке выполненных работ на объектах, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объектов или их частей, неправильной его эксплуатации.
Течение гарантийного срока прерывается в случаях, если выявится, что:
- качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП;
- выполненные работы подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объекты работ непригодным для нормальной эксплуатации;
- произошла авария, неисправности, повреждения и иные последствия вследствие некачественно выполненных работ.
    Заказчик должен письменно заявить о них подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков.     Обязанность по доказыванию отсутствия своей вины лежит на подрядчике.
Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их подрядчиком.
В случае обнаружения заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят заказчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за ненадлежащее качество используемых подрядчиком сил и средств (использование некачественных строительных механизмов, инвентаря, материалов, неподготовленных работников и т. д.).


	111.
	Требования к техническим характеристикам работ и к материалам:
	1. При выполнении работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Работы должны быть выполнены в соответствии с (Раздел IV конкурсной документации).
 3. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
 4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
 5. Используемые в сметных расчетах технического задания ссылки на товарные знаки (при наличии) установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету Договора, заключаемого по результатам закупки. Используемые ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены необходимостью описания проектных решений и сопровождаются словами «или эквивалент». 

	112.
	Приложения:
	Приложение № 1  - Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту фасадов МКД за ед. 1м.кв.(1м2) (размещена отдельным файлом).


*Расчет стоимости, указанный в смете, является ориентировочным и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения по факту требуемых и согласованных с Заказчиком видов работ.
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