ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по установки фотозоны «Вагон КД Ай-Петри»
	№ п/п
	Перечень требований 
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование услуг
	Монтажные работы по установке фотозоны «Вагон КД Ай-Петри»

	2
	Объем услуг 

	Смотри приложение 1 (укрупненная смета и ведомость материалов)

	3
	Сроки оказания услуг

	1-й этап – до 15.05.2026г.
2-й этап – до 15.06.2026г.

	4
	Место оказания услуг

	Нижняя станция канатной дороги пгт. Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д.52 и верхняя станция канатной дороги плато Ай-Петри.

	5
	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования 
	На все применяемые материалы при монтаже фотозоны необходимо предоставить сертификат качества.

	6
	Требования к результатам услуг
	Услуга должна быть оказана качественно и в срок.

	7
	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);
	Наличие опыта в проведение такелажных, грузоподъёмных, транспортных и сварных работ.
Наличие такелажного оборудования, стропы, такелажные петли и т.д. 

	8
	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);
	Сварные работ выполнить согласно ГОСТ 5264-80 электродами не ниже Э50 ГОСТ 9467 

	9
	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны  подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);
	Для подписания акта выполненных работ необходимо:
1. Предоставить документ о качестве стального проката (паспорт качества).
2. Сертификат качества (сертификат соответствия).
3. Акт приема передачи локальной площадки для проведения монтажных работ.

	10
	Условия оплаты
	Безналичная. предоплата

	11
	Порядок
оказания услуг
	Работы выполнить в 2-а этапа:
  1-й этап, демонтаж оборудования (вагон, тележка с 8-ю роликами и подвеска вагона) с нижней станции канатной дороги Ай-Петри по адресу пгт. Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, д.52 и переместить его на верхнюю станцию плато Ай-Петри – до 15.05.2026г.
  2-й этап, монтаж конструкции согласно схеме (см. приложение 2) и установка на него оборудования (вагон, тележка с 8-ю роликами и подвеска вагона) – до 15.06.2026г.

	12
	Дополнительные требования
	1. Место проведения монтажных работ на плато Ай-Петри должно быть огорожено для исключения травм со стороны туристов.
2. Место проведения отрезных работ должно быть огорожено щитом для исключения травм или порчи вещей со стороны туристов.
3. Локальное место проведения работ на Плато Ай-Петри должно быть застелено (укрыто) защитным полотном или листом фанеры для исключения порчи покрытия пола (тротуарной плитки).



Начальник отдела эксплуатации
канатной дороги							_________/_А.Ю. Шаповалов
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