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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk163034330]на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
стационарных перегружателей

I. Общие требования к перечню услуг, оказываемых в рамках договора (техническое обслуживание и ремонт).

Техническое обслуживание и ремонт включает в себя работы, связанные с профилактическим обслуживанием оборудования, измерением эксплуатационных характеристик, заменой рабочих жидкостей и расходных материалов.
Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту:
	№ п/п
	Марка, модель
	Год выпуска

	1
	Стационарный перегружатель ОМТ-97М-04КС 2 шт.
	2018



Место оказания услуг: производственная площадка Заказчика, расположенная на его территории по адресу: РФ, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, промзона МЭОК №1.

Объем оказываемых услуг определяется Регламентом технического обслуживания манипуляторов ОМТ-97М-04КС. Оплата осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги в размере, не превышающем цену договора, заключенного в результате проведения закупочной процедуры, с победителем процедуры закупки, предложившим наименьшую цену.
	№ п/п
	Перечень работ

	1
	ТО манипулятора

	2
	Замена колонны манипулятора

	3
	Замена опоры и гидростанции

	4
	Замена основания манипулятора

	5
	Работа специалистов

	№ п/п
	Перечень запасных частей

	1
	Опора ОКС-933

	2
	Гидроцилиндр Х.97.00.100

	3
	Гидроцилиндр Х.97.00.300

	4
	Гидроцилиндр 97-04.03.400

	5
	Гидростанция ГС-80

	6
	Гидроцилиндр 97-04.03.500

	7
	Стрела 97.02.000Б

	8
	Тяга 97.05.000

	9
	Тяга боковая 97.04.000Б

	10
	Тяга боковая 97.04.020

	11
	Основание 70-02.01.600В

	12
	Цилиндр Х.01.510

	13
	Поршень в сб. с уплотн. 70-01.01.004

	14
	Комплект РВД

	15
	Комплект ось

	16
	Распределитель 6 секционный RM-316 Велмаш

	17
	Гайка 70.00.012

	18
	Рукоять с удлинителем 97.03.000Г

	19
	Переходник TL-6 или эквивалент

	20
	Скоба 70-01.13.101

	21
	Балка крепежная ПЛ-70.02.01.450

	22
	Фланец гильзы 70.01.026 А

	23
	Подшипник на основание 3003130.Н

	24
	Рейка 70.01.002

	25
	Втулка 70.01.017В

	26
	Комплект трубопроводов рукояти 97-04.06.300Б ЗИ

	27
	Комплект трубопроводов стрелы 97-06.100Б ЗИ

	28
	Комплект трубопроводов ОПУ 70-02.06.400А ЗИ

	29
	Клапан тормозной двойной VBCD1202S Oleowed

	30
	Рукоять 97-04.03.100А

	31
	Удлинитель 97-04.03.200А

	32
	Секция средняя 97-04.03.300А

	33
	Демпфер 70.01.015А на цилиндр поворота

	34
	Кольцо уплотнительное на колонну ПЛ-70-02.01.002 или эквивалент

	35
	Насос гидравлический  
Sunfab SCP-056L-N-DL4-L35-SOS-000 или эквивалент:
Технические характеристики:
1.Тип гидронасоса аксиально поршневой гидронасос с наклонным блоком 
2.  Фланец насоса: стандарт (ISO 7653D) DIN 4-h
3.Расход л/мин: 56
4. Серия гидронасоса SCP
5. Давление МПа: 40
6. Частота вращения max: об/мин 1900
7. Вращение: левое
8. Рабочий объём гидронасоса куб.см.: 56,0
9. вес 11,7
10. Вал:Н 35 DIN 5462/ISO 14 Ø 8.15

	36
	Ротатор FHR6FD2

	37
	Колонна 97.01.100ЖСВ

	38
	Ремкомплект ОПУ УП ЗИ


Указание на артикул обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с манипулятором ВЕЛМАШ ОМТ-97М-04КС.

Период оказания Исполнителем услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027.

Требования к Исполнителю при оказании услуг:
1. Исполнитель должен обеспечить сотрудников, осуществляющих непосредственное оказание услуг по договору, который планируется к заключению по итогу проведения закупочной процедуры, необходимыми защитными средствами, спецодеждой, расходным инвентарем, оборудованием, необходимым для оказания услуг.
2. Исполнитель должен предусмотреть возможность автономного электрообеспечения своего оборудования от ГУ (генераторной установки).
3. Исполнитель должен использовать сертифицированные материалы (в том числе части узлов, детали машин, агрегатов), используемые в ходе оказания услуг. 
