ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Телескопический секатор: Campagnola STARK 220 V1
	шт.
	Диаметр талька: 38 мм 
Батарея: Li-lon, вилка
Номинальное напряжение 21,6 В
Емкость батареи: 2,5 Ач 
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	2
	Электрический секатор на штанге (например, Campagnola T-REX 250–300, с батареями EP2150 2,5 Ач — 21,6 В)
	шт.
	- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель;
- Штанга 21 см с цепью 1/4";
- Автоматическая смазка;
- Подключаемый аккумулятор 21,6 В;
- В комплект входит 1 аккумулятор емкостью 5 Ач и зарядное устройство;
Телескопическая трубка 250-300 см.
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	3
	Пила с коротким лезвием: Silky Lama Zubat 270–7,5
	шт.
	Длина в рабочем состоянии: 400мм
Длина полотна: 270мм
Толщина полотна: 1,3мм
Ширина полотна: 45мм
Вес (нетто): 230г, в чехле 420г (пластиковый чехол в комплекте)
Шаг зубьев полотна: 7,5 зубьев на 30мм полотна пилы
Наклон зубьев полотна: в сторону рукояти
Материал рукояти пилы: прорезиненная
Цвет рукояти пилы: черный
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	4
	Телескопическая штанга с коротким лезвием: Silky Sega a palo Zubat 3300–7,5
	шт.
	Длина полотна: 330 мм
Комплектность: пила, пластиковый чехол
Наклон зубьев полотна: в сторону рукояти
Толщина полотна: 1,3мм
Шаг зубьев полотна: 7,5 зубьев на 30мм полотна пилы
Ширина полотна: 45мм
Длина в рабочем состоянии: 2050-3240 мм
Длина в сложенном состоянии: 2050 мм
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	5
	Съемный секатор: Silky Sega da potatura Zubat 240–7,5
	шт.
	Модель: 240-24
Размеры в чехле: 430*120*40мм
Многослойное никелевое покрытие
Рабочая длина полотна: 240 мм
Толщина длины полотна: 1,3 мм
Зубья: 7,5 мм на 30 мм 
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	6
	Секатор Felco 2 универсальный
	шт.
	Производитель: FELCO
Артикул (код товара): 00008818500
Толщина реза, мм: до 25
Вес, гр.: 240
Длина, см: 21.5
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	7
	Сучкорез (Campagnola troncarami S21)
	шт.
	[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	8
	Телескопический секатор: Campagnola Troncarami elettrico su asta STARK 160 V1.
	шт.
	Общая длина: 160 см
Максимальный срез: 40 мм
Интеллектуальное электронное управление питанием;
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации;
Включает 2 подключаемых аккумулятора;
В комплект входит тройное зарядное устройство Campagnola; 
В комплект входят инструменты для обслуживания;
Регулировка положения листьев.
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	9
	Электрический комбайн (грабли) для сбора оливок Campagnola ALICE STAR 58 PLUS
	шт.
	Скорость: 1200 rpm
Напряжение: 12 В
Поглощение: 7/8 Ах
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)

	10
	телескопические штанги Campagnola carbonio 185–270 см, 2 шт
	шт.
	Телескопическая штанга углерода и алюминия: 185-270 см
Вес: 1,12 кг
[image: ]
	2
	Да (по согласованию)

	11
	Телескопические грабли: 1 шт., с 2 запасными граблями.
	шт.
	Тип: грабли
Длина: 1620 мм;
Ширина: 60 мм;
Материал: сталь
Материал рукоятки: пластик
Количество зубцов: 15 шт
[image: ]
	1
	Да (по согласованию) 

	12
	Затеняющая сеть, рулон длиной 100 м, шириной 6 м, плотностью 80 г/м², зеленого цвета, 1 рулон.
	шт.
	Затеняющая сетка для защиты и затенения кустарников, фруктовых деревьев и саженцев, а также для сбора урожая плодово-ягодных растений.  
[image: ]
	1
	Да (по согласованию)



2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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