ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса "B" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи
1. Заказчик: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии»
2. Юридический адрес: 628011, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 73
3. Фактический (почтовый) адрес: 628010, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 73
4. Место поставки: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, район дома 23.
5. Срок поставки: С даты заключения договора и не позднее 15.12.2026 г. Поставка товараосуществляется, с предварительным уведомлением Заказчика, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
6. Требования к поставляемому товару:
При поставке Товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных транспортных средств.
Товар должен быть сертифицирован в установленном порядке и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности дорожного движения, а также не обременен правами третьих лиц и не состоять под арестом, запретом. 
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих, узлов и агрегатов, ранее не зарегистрирован в органах ГИБДД, не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика 
Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом задании. Товар должен соответствовать стандартам и нормам, действующим на данном товарном рынке, сертифицирован в установленном порядке и иметь документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям безопасности дорожного движения, а также не должен быть обременен правами третьих лиц, и не должен состоять под арестом, запретом.
Поставляемый Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений и повреждений салона. Покраска должна быть выполнена на заводе-изготовителе и не иметь повреждений.
Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи должно соответствовать классу "В" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, согласно Приказу Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (в действующей редакции)
7. Количество Товара – 5 ед.
8. Год выпуска Автомобиля скорой медицинской помощи – не ранее 2026
9. Год выпуска медицинского оборудования и комплектующих – не ранее 2025
Поставщик обязан указать в заявке модель, производителя и страну медицинского оборудования.
10. ОКПД в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 29.10.59.160
11. Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства включают в себя гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание товара. Выполнение гарантийных обязательств (ремонт и обслуживание) должно осуществляться в любых авторизированных сервисных центрах или в официальных дилерских центрах производителя транспортного средства, указанных на официальном сайте завода-изготовителя либо в сервисной книжке. 
На момент поставки Поставщик предоставляет заверенную копию Одобрения типа транспортного средства в соответствие с Техническим Регламентом ТС «О безопасности колесных транспортных средств» либо заключение об оценке типа транспортного средства, а также на каждый автомобиль предоставляет ЭПТС со статусом. ЭПТС должен быть без изменений о переоборудовании транспортного средства, применение протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений не допускается.
Автомобилю скорой медицинской помощи должен быть присвоен VIN-номер на кузове заводом-изготовителем АСМП. 
Обязательное наличие Одобрения типа транспортного средства.
На весь период гарантийного срока все необходимые работы по транспортировке ТС (эвакуатором, если ТС не на ходу) до официального дилерского центра, либо до авторизованного сервисного центра производителя поставляемого транспортного средства для устранения неисправности, признанной гарантийной (производственный недостаток), осуществляется в порядке, предусмотренном заводом-изготовителем. 
Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия автомобиля считается равным гарантийному сроку на автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.
Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные поставщиком в рамках, указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.
Гарантийный срок составляет: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев или не менее 100 000 (ста тысяч) км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше (но не менее срока действия гарантии производителя), со дня подписания Сторонами акта приема – передачи транспортного средства. Конкретный гарантийный срок указан в сервисной книжке с гарантийным талоном.
Поставщик обязан выполнить предпродажную подготовку перед передачей автотранспортного средства «Заказчику», сделать отметку в сервисной книжке  о проведении предпродажной подготовки, предоставить «Заказчику» возможность проверить работоспособность узлов и агрегатов автотранспортного средства, его комплектность в соответствии с Договором, ознакомить «Заказчика» о порядке ухода и эксплуатации.
Медицинское оборудование и медицинские изделия, установленные в автомобилях скорой медицинской помощи, и медицинские расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
На всё медицинское оборудование и медицинские изделия поставщик должен предоставить Регистрационное удостоверение Минздрава России, сертификат соответствия Госстандарта России, паспорт, эксплуатационную документацию на русском языке (руководство по эксплуатации и, при наличии, сервисную книжку), гарантийный талон.
При поставке оборудования Поставщик дает гарантию качества в соответствии с документами Производителя на данный вид оборудования. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего гарантию Производителя оборудования (гарантийный талон, сервисная книжка и др.).
В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно выполнять работы по устранению всех обнаруженных Заказчиком недостатков и (или) дефектов оборудования, возникших не по вине Заказчика. Гарантийный ремонт должен быть выполнен Поставщиком в течение 30 календарных дней, со дня получения уведомления (претензии) от Заказчика об обнаружении недостатков и (или) дефектов у оборудования.
Гарантийный срок на оборудование продлевается на время, определяемое количеством дней с момента получения Поставщиком уведомления и до возвращения Оборудования Заказчику после устранения обнаруженных в нём (в ней) недостатков и (или) дефектов.
12. Требования к документации: 
Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
— паспорт технического средства (оригинал или выписку из электронного ПТС со статусом – «Действующий») – 1 экз.;
— инструкцию по эксплуатации автомобиля и медицинского оборудования на русском языке – 1 экз.;
— сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки – 1 экз;
— ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
— акты приема – передачи транспортного средства - 2 экз.;
— информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

Описание объекта закупки 
	№
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
	Показатели объекта закупки*
(при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)

	Автомобиль скорой медицинской помощи класса «В», оснащенный медицинским оборудованием
	

	1.
	Категория транспортного средства
	категория «B», категория в соответствие с ТР ТС 018/2011 «N1G»

	1.1
	Технические требования к автомобилю:
	

	1.1.1
	Кузов - цельнометаллический, имеет три окна в кузове (на сдвижной двери окно с форточкой и задних распашных дверях)
	Соответствие

	1.1.2
	Внешние габариты автомобиля скорой медицинской помощи:
	


	1.1.3
	Длина, мм
	Не более 6500

	1.1.4
	Ширина, мм 
	Не более 2200

	1.1.5
	Высота, мм
	Не более 4000

	1.1.6
	Дорожный просвет, мм
	Не менее 170

	1.1.7
	Колесная формула: 4x4 полноприводный
	Соответствие

	1.1.8
	Мощность двигателя, кВт
	Не менее 78,0

	1.1.9
	Антиблокировочная тормозная система
	Наличие

	1.1.10
	Экологический класс
	Не менее 5

	1.1.11
	Колесная база, мм
	Не менее 2700

	1.1.12
	Тип коробки передач
	Механическая

	1.1.13
	Число передач, шт.
	Не менее 5

	1.1.14
	Объем бензобака, л
	Не менее 79

	1.1.15
	Противотуманные фары
	Наличие

	1.1.16
	Антикоррозийная обработка кузова, скрытых  полостей, дверей кабины, сдвижной двери, задних дверей, колесных арок
	Наличие

	1.1.17
	Локера колесных арок, шт.
	Не менее 4

	1.1.18
	Диаметр колесных дисков - номинальный диаметр обода, дюйм
	Не менее 16

	1.1.19
	Предпусковой подогреватель двигателя
	Наличие

	1.1.20
	Минимальное число мест для сидения в кабине водителя, помимо водителя, шт.
	2 или 3

	1.1.21
	Расположение рулевого колеса 
	Левое

	1.1.22
	Рулевое управление с усилителем
	Соответствие

	1.1.23
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 
	Не более 3 500

	1.1.24
	Рабочий объем двигателя, см3
	Не менее 2690

	1.1.25
	Тип двигателя
	Бензин

	1.1.26
	Решетка радиатора 
	Наличие

	1.1.27
	Передний пластиковый бампер
	Наличие

	1.1.28
	Система очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, работающая во время стоянки
и движения автомобиля 
	Наличие

	1.1.29
	Внешний стеклоомыватель и стеклоочиститель
	Наличие

	1.1.30
	Два противосолнечных козырька
	Наличие

	1.1.31
	Система экстренного реагирования при авариях - тревожная кнопка
	Наличие

	1.2
	Общие требования к автомобилю скорой медицинской помощи:
	

	1.2.1
	Цветографическая схема автомобиля скорой медицинской помощи по ГОСТ Р 50574-2019
	Наличие

	1.2.2
	Цвет автомобиля скорой медицинской помощи
	Белый

	1.2.3
	Боковая сдвижная дверь 
	Наличие

	1.2.4
	Оригинальное запасное колесо
	Наличие

	1.2.5
	Емкость стартерной аккумуляторной батареи,  Ампер-час
	Не менее 80

	1.2.6
	Емкость дополнительной аккумуляторной батареи, Ампер-час
	Не менее 80

	1.2.7
	Задняя подножка
	Наличие

	1.2.8
	Боковая подножка 
	Наличие

	1.2.9
	Комплект зимней резины
	Наличие

	1.3
	Требования к кабине автомобиля скорой медицинской помощи:
	

	1.3.1
	Кабина автомобиля скорой медицинской помощи оборудована пультом управления сигнальной громкоговорящей системы
	Наличие

	1.3.2
	Кабина автомобиля  скорой медицинской помощи оборудована пультом управления кондиционером
	Наличие

	1.4
	Требования к медицинскому салону:
	

	1.4.1
	Остекление задних распашных дверей 
	Наличие

	1.4.2
	Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой
	Наличие

	1.4.3
	Окна во внешних дверях салона матированы в нижней части на 2/3 высоты
	Наличие

	1.4.4
	Медицинский салон отделен от кабины водителя перегородкой 
	Наличие

	1.4.5
	Перегородка между медицинским салоном и кабиной водителя оборудована сдвижным окном
	Наличие

	1.4.6
	Теплоизоляция салона - пол, потолок, стены, двери
	Наличие

	1.4.7
	Боковые стены, потолок и двери автомобилей скорой помощи изнутри полностью закрыты обивкой. Края панелей обивки обработаны и уплотнены таким образом, чтобы под них не попадала вода. Отслоение и провисание потолочных и боковых панелей от основания не допускается
	Соответствие

	1.4.8
	Напольное покрытие из противоскользящих антистатических материалов с герметизацией мест стыков, допускающей мойку открытой струей воды
	Наличие

	1.4.9
	Щит под крепление медицинского оборудования над столом с возможностью перемещения по длине стола, шт. 
	Не менее 2

	1.4.10
	Обозначение мест расположения медицинского оборудования
	Наличие

	1.4.11
	Раздвижное окно, расположенное в боковой двери
	Наличие

	1.4.12
	Поручни в салоне находятся у боковой сдвижной двери и задней двери
	Наличие

	1.4.13
	Подножки имеют противоскользящую поверхность
	Соответствие

	1.5
	Требования к наружному освещению и специальным сигналам:
	

	1.5.1
	Громкоговорящая система внешней трансляции речи
	Наличие

	1.5.1
	Балка свето-акустическая с системой трансляции речи и пультом управления в кабине
	Наличие

	1.5.2
	Количество светодиодов в свето-акустической балки, шт.
	Не менее 60

	1.5.3
	Задний блок фонарей – повторителей 
	Наличие

	1.5.4
	Светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность на поверхности земли не менее 30 лк в радиусе 2 м от вертикальной оси дверного проема
	Наличие

	1.5.5
	Количество светильников над дверями медицинского салона, шт.
	Не менее 2


	1.5.6
	Освещение подножки боковой двери медицинского салона
	Наличие

	1.6
	Требования к внутреннему освещению салона:
	

	1.6.1
	Освещенность рабочих мест медицинского салона
	Наличие

	1.6.2
	Дополнительный светильник в медицинском салоне
	Наличие

	1.7
	Требования к электрической системе:
	

	1.7.1
	Щиток управления электрооборудованием на  пластине, с гравировкой обозначения кнопок
	Наличие

	1.7.2
	Система ввода электропитания от внешней сети 220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом, обеспечивающая питание медицинского и специального оборудования переменным током напряжением 220 В, 50 Гц и постоянным напряжением 12 В, а также подзарядку аккумуляторных батарей на стоянке
	Наличие

	1.7.3
	Блокировка запуска двигателя автомобиля во время подключения внешнего питающего кабеля
	Наличие

	1.7.4
	Кабель ввода электропитания внешней электрической сети низкого напряжения с номинальным напряжением 220 В
	Наличие

	1.7.5
	Длина кабеля ввода электропитания внешней электрической сети низкого напряжения с номинальным напряжением 220 В, м
	не менее 15

	1.7.6
	Розетка внешнего подключения 220 В
	Наличие

	1.7.7
	Внутренние розетки над медицинским столом:
	Наличие

	1.7.8
	Розетки 220В, шт.
	Не менее 4

	1.7.9
	Розетки 12В, шт.
	Не менее 4

	1.7.10
	Преобразователь напряжения 12/220 В, Вт
	Не менее 1200

	1.8
	Требования к системе отопления и вентиляции:
	

	1.8.1
	Фильтровентиляционная установка 
	Наличие

	1.8.2
	Люк -  аварийный выход 
	Наличие

	1.8.3
	Конструкция потолочного люка обеспечивает  естественную освещенность, вентиляцию салона, возможность аварийного выхода из салона. Запорные и фиксирующие устройства люка обеспечивают открывание крышки с наклоном вперед, назад, полное открывание снаружи крышки люка в аварийных ситуациях и фиксацию ее в промежуточных положениях.
	Соответствие

	1.8.4
	Отопитель салона с двумя режимами работы, работающий от системы охлаждения двигателя
	Наличие


	1.8.5
	Мощность отопителя,  кВТ 
	Не менее 7

	1.8.6
	Автономный отопитель салона, функционирующий независимо от работы двигателя и системы отопления автомобиля
	Наличие

	1.8.7
	Мощность автономного отопителя,  кВТ
	Не менее 4

	1.9
	Требования к сиденьям и мебели медицинского салона:
	

	1.9.1
	Рабочее сиденье по правому борту первого ряда, расположенное по направлению движения, c ремнём безопасности
	Наличие

	1.9.2
	Сиденье по правому борту второго ряда-скамья рундук
	Наличие

	1.9.4
	Встроенная мебель салона - шкафы, полки, антресоли, стеллажи - надежно прикреплена к силовым элементам кузова. Обеспечивает размещение комплекта медицинского оборудования и оснащения в соответствии с классом автомобиля скорой медицинской помощи. Имеет элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкость и удобство фиксации и расфиксации размещенных изделий 
	Соответствие

	1.9.5
	Мебель в салоне автомобиля изготовлена из нержавеющей металлической стали с отделкой из формованного пластика (шкафы, антресоль, стол)
	Соответствие

	1.9.6
	Шкаф передний по левому борту 
	Наличие

	1.9.7
	Антресоль с полками для хранения медицинского оборудования с бортиком по левому борту 
	Наличие

	1.9.8
	Умывальник имеет систему подачи воды, работающую от встроенной сети автомобиля и емкости для чистой воды и сбора отработанной воды, имеет закрывающуюся крышку, обеспечивающую возможность его использования в качестве рабочего столика
	Наличие

	1.9.9
	Столешница средняя для размещения медицинского оборудования с бортиком
	Наличие

	1.10
	Требования к дополнительному оборудованию:
	

	1.10.1
	Шкаф под  кислородные баллоны. Баллоны с кислородом должны быть размещены в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова на расстоянии не менее 0.5 м. от отопительных систем, к ним.
	Наличие

	1.10.2
	Леер-поручень предназначенный для закрепления на максимально возможной высоте над приемной платформой носилок двух инфузионных систем для внутривенного вливания жидкостей
	Наличие


	1.11
	Требования к системе кондиционирования:
	

	1.11.1
	Кабина водителя должна быть оборудована системой кондиционирования с пультом управления
	Наличие

	1.11.2
	Медицинский салон должен быть оборудован системой кондиционирования
	Наличие

	1.11.3
	Медицинский салон должен быть оснащен устройством для выбора требуемых температур в салоне и поддержания их на заданном уровне в автоматическом режиме – системой климат-контроля
	Наличие

	1.12
	Дополнительная комплектация:
	

	1.12.1
	Огнетушитель объемом не менее 5 литров, шт.
	Не менее 2

	1.12.2
	Аптечка первой помощи (автомобильная)
	Наличие

	1.12.3
	Автомобильные коврики в кабине водителя
	Наличие

	1.12.4
	Номерные рамки
	Наличие

	1.12.5
	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический, шт.
	Не менее  1

	1.12.5.1
	Назначение: для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ
	Соответствие

	1.12.6
	Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги, шт.
	Не менее 1

	1.12.7
	Автомобильный  Видеорегистратор с двумя камерами (дорога, салон), шт.
	Не менее 1

	1.12.8
	Цветографическая схема А.1 согласно ГОСТ Р 50574-2019 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования»
	Наличие

	1.12.9
	Дополнительный комплект зимних шипованных /летних (в зависимости от сезона поставки автомобиля) колес на дисках, с характеристиками, предназначенными для передвижений по бездорожью из 5 штук
	Наличие

	1.12.10
	Замок с дистанционным централизованным открыванием дверей
	Наличие

	1.12.11
	Система очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, работающая во время стоянки и движения автомобиля скорой медицинской помощи
	Наличие

	1.12.12
	Звуковой сигнал заднего хода (зуммер). Слышимость зуммера - не менее 8 метров
	Наличие

	1.12.13
	Переносной аккумуляторный фонарь, шт.
	Не менее 1

	1.12.14
	Набор ЗИП (Аптечка, знак аварийный, буксировочный трос, домкрат, колесный ключ, противооткатные упоры)
	Наличие

	1.12.15
	Дополнительное утепление кабины для эксплуатации в условиях северного климата (пол, потолок, стены, двери)
	Наличие

	1.12.16
	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи, шт
	Не менее 1

	1.12.17
	Автосигнализация с автозапуском
	Наличие

	1.12.18
	Автомагнитола Питание 12 В
Суммарная выходная мощность 200 Вт
Количество каналов 4
Динамики в комплекте не менее 2шт
Подсветка кнопок есть
Формат аудио MP3/WMA/WAV/
Поддержка USB-носителей информации да
Поддержка Bluetooth да
Размер установочного места 1 DIN
	Наличие

	1.12.19
	Нанесение логотипа Заказчика (места размещения согласовывается отдельно)
	Наличие

	2
	Комплект медицинского оборудования автомобиля скорой медицинской помощи класса «В»
Примечание: требования оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класс «В» медицинским оборудованием установлены Заказчиком в соответствии с  Приказом МЗ РФ от 20.06.2013 № 388н, ГОСТ Р 57155-2016 и конкретизированы исходя из потребностей Заказчика в целях наиболее эффективного оказания медицинской помощи пациентам и  соблюдения стандартов оказания неотложной и скорой медицинской помощи

	2.1
	[bookmark: l895]Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя, шт.
	Не менее 1

	2.1.1
	Высота погрузки, мм
	≥ 500  и  ≤ 700

	2.1.2
	Высота погрузки максимальная, мм
	≥ 550  и  ≤ 750

	2.1.3
	Высота погрузки минимальная, мм
	≥ 480  и  ≤ 700

	2.1.4
	Длина, мм
	≥ 1970  и  ≤ 1980

	2.1.5
	Допустимая нагрузка, кг
	≥ 160

	2.1.6
	Наличие фиксирующих ремней
	Наличие

	2.1.7
	Перемещение пациента в положении сидя 
	Наличие

	2.1.8
	Положение Тренделенбурга
	Наличие

	2.1.9
	Регулировка высоты погрузки
	Наличие

	2.1.10
	Съемные носилки
	Наличие

	2.1.11
	Ширина, мм
	≥ 570  и  ≤ 640

	2.1.12
	Штатив для внутривенных вливаний
	Наличие

	2.1.13
	Регулировка подъема и опускания спинной секции в диапазоне, градусы
	Не менее 2 - 80

	2.1.14
	Боковые ограждения
	Наличие

	2.1.15
	Телескопические выдвижные ручки для переноски съемных носилок
	Наличие

	2.1.16
	Быстросъемный матрац
	Наличие

	2.1.17
	Функциональное цветовое кодирование системы управления каталкой, со встроенной системой защиты от случайного нажатия рычагов при наличии пациента на каталке
	Наличие

	2.1.18
	Ремни безопасности: с полуавтоматическим режимом фиксации пациента
	Наличие

	2.1.19
	Колеса каталки антистатические со встроенной системой амортизации
	Наличие

	2.1.20
	- диаметр колес каталки
	Не менее 200

	2.1.21
	Передние колеса фиксированные, задние с индивидуальными тормозами и вращением на 360 градусов
	Наличие

	2.2
	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением, шт.

	Не менее 1

	2.2.1
	Конструкция приемного устройства обеспечивает безопасную погрузку и выгрузку пациента 
	Наличие

	2.2.2
	Поддон приемного устройства из нержавеющей стали
	Наличие

	2.3
	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону, шт. 
	Не менее 1

	2.4
	Комплект разводки медицинских газов, шт
	Не менее 1

	2.4.1
	Индикация значения давления в баллоне и встроенная система тревог
	наличие

	2.4.2
	Разъемы, обеспечивающие сопряжение с газодыхательной аппаратурой
	наличие

	2.4.3
	Розетка газов медицинских с быстроразъемным соединением для кислорода, шт.
	Не менее 2

	2.4.4
	Совместимость розеток газов медицинских с аппаратом портативным управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи 
	наличие

	2.5
	Дефибриллятор с автоматическим (для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи) и/или мануальным и синхронизированным (для общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи и специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи) режимами, с наличием взрослых и детских электродов, шт.
	Не менее 1

	2.5.1
	Дисплей
	наличие

	 2.5.2 
	Кривая ЭКГ на экране дисплея
	наличие

	 2.5.3
	IP
	Не менее IP55

	 2.5.4
	Вес, кг
	Не более 2,5

	 2.5.5
	Русифицированный интерфейс
	Да

	 2.5.6
	Выбор языка пользователя
	Да

	 2.5.7 
	Максимальная энергия разряда, Дж
	Не менее 360

	 2.5.8
	Режимы
	Автоматический 

	 2.5.9
	Время заряда до энергии в 200 Дж, сек
	Не более 8 

	 2.5.10
	Время заряда до максимальной энергии 360 Дж, сек
	Не более 15 

	 2.5.11
	Клейкие электроды одноразового пользования для взрослых и детей
	наличие 

	 2.5.12
	Двухфазная экспоненциальная волна с компенсацией импеданса
	наличие

	 2.5.13
	Дефибрилляция детей с помощью переключателя на детский режим.
	наличие

	 2.5.14
	Память, час
	Не менее  4 часов кривой ЭКГ

	 2.5.15
	Карта данных
	наличие

	 2.5.16
	Акумуляторная батарея
	наличие

	 2.5.17
	Срок годности аккумулятора, лет
	Не менее 5 

	 2.5.18
	Подсказки по СЛР на русском языке
	Наличие

	2.6
	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру, система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт), шт.
	
Не менее 1

	 2.6.1
	Анализ аритмий
	наличие

	 2.6.2 
	Вывод ЭКГ на печать
	Встроенный принтер

	 2.6.3
	Дисплей 
	наличие

	 2.6.4
	Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное: (шт)
	Не менее 12

	 2.6.5
	Размеры регистрирующего блока, мм
	Не более 220 х 217 х 60

	 2.6.6
	Вес в укладке, кг
	Не более 4,1

	 2.6.7
	Ширина термобумаги, мм
	Не уже 110 

	 2.6.8
	Количество  распечаток ЭКГ при работе в автономном режиме, от встроенного аккумулятора, шт
	Не менее 30

	 2.6.9
	Скорость печати, мм/с.
	Не менее 12.5, 25, 50, 100

	 2.6.10
	Усиление, мм/мВ.
	Не менее 2.5, 5, 10, 20, 40 

	 2.6.11
	Частота регистрируемого сигнала, Гц
	Не менее 0,05-125,0

	 2.6.12
	Частота дискретизации сигнала,  Гц
	Не менее 500

	 2.6.13
	Управление работой  электрокардиографа непосредственно с сенсорного экрана 
	Наличие

	 2.6.14
	Размер ЖК экрана, мм
	Не менее 70 х 52

	 2.6.15
	Разрешение ЖК экрана, пикселей
	Не менее 320 х 240

	 2.6.16
	Просмотр на экране в реальном времени 12-ти отведений ЭКГ одновременно
	Наличие 

	 2.6.17
	Встроенный GPRS/GSM модуль с разъемом для сим-карты
	Наличие

	 2.6.18
	Питание
	220В,  от бортовой сети 12В  и автономно от встроенных аккумуляторов

	 2.6.19
	Поддержка альтернативных систем отведений ЭКГ: Кабрера, Нэб, Франк, Слопак
	Наличие

	 2.6.20
	Автоматический контроль   наложения электродов с цветовой индикацией отсутствия контакта на экране прибора
	Наличие

	 2.6.21
	Регистрация ритма по одному отведению
	Наличие

	 2.6.22
	Длительность регистрации ритма по одному отведению, секунд
	Не менее 40 

	 2.6.23
	Длительность регистрации 12 отведений  ЭКГ,  секунд
	 Не менее  8 

	 2.6.24
	Звуковая индикация R зубца в процессе регистрации ЭКГ
	Наличие

	 2.6.25
	Автоматический расчет и отображение ЧСС в процессе регистрации и просмотра ЭКГ
	Наличие

	 2.6.26
	Выделение ИВР, отображение соответствующих стимулов на экране прибора при  печати
	Наличие

	 2.6.27
	Анализ ЭКГ с  автоматическим расчетом основных параметров, вывод этих данных в  табличном виде на экран и на печать.
	Наличие

	 2.6.28
	Точность автоматических измерений и анализа  ЭКГ для взрослых и детей
	В соответствии с п. 50.101 ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 для анализирующих электрокардиографов

	 2.6.29
	Автоматическое формирование  словесного заключения ЭКГ с выводом на экран и печать
	Наличие

	 2.6.30
	Распечатка 12 каналов ЭКГ с одновременным  выводом на бумагу 
	3, 6, 12 отведений

	 2.6.31
	Возможность длительного мониторирования  с выводом на экран выбранного отведения ЭКГ
	Наличие

	 2.6.32
	Способ передачи данных
	Телефонные линии (акустический канал)
Мобильная связь
(GPRS каналы)
Wi-Fi

	 2.6.33
	Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра, печати  и передачи в консультационный центр.
	Наличие

	 2.6.34
	Количество исследований 12 канальной ЭКГ в энергонезависимой памяти прибора , не менее
	100

	 2.6.35
	Возможность передачи ЭКГ из энергонезависимой памяти прибора в персональный компьютер  без использования каналов беспроводной связи.
	Наличие

	 2.6.36
	Комплект поставки:
-  Блок электрокардиографа  для регистрации ЭКГ,шт
- Комплект электродов многоразовых  (6 грудных + 4 конечностных),шт      
- Кабель отведений ЭКГ,шт
- Блок питания 220В,шт
- Блок питания 12В,шт
- Рулон термобумаги (110х30),шт
- Электродный гель (флакон),шт
- Компьютерная гарнитура,шт
- Устройство дистанционной передачи данных  по акустике,шт
- Сумка-укладка,шт
- Сопроводительная документация (паспорт. инструкция по медицинскому применению)
	
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

	2.7
	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром, шт.

	Не менее 1

	
	Габариты аспиратора с многоразовой резервуарной системой: Ширина, мм
	≤ 370

	
	Габариты аспиратора с многоразовой резервуарной системой: Высота, мм
	≤ 280

	
	Габариты аспиратора с многоразовой резервуарной системой: Глубина, мм
	≤ 146

	
	Вес аспиратора с многоразовой резервуарной емкостью, кг
	≤ 5,0

	
	Объем многоразовой резервуарной емкости, мл
	≥ 1000

	
	Шариковый клапан для защиты от перелива
	Наличие

	
	Контроль за уровнем вакуума посредством светодиодов на панели управления
	Наличие

	
	Индикация посредством светодиодов
на панели управления:
	Вкл./Выкл., выбранный
вакуум, фактический
вакуум, индикатор
состояния аккумуляторной
батареи


	
	Мощность аспирации на входе многоразовой резервуарной системы при -0,8 бар, литр/мин
	≥ 20

	
	Ступенчатая регулировка вакуума посредством предварительно заданных уровней, уровней
	≥ 4

	
	Электропитание 12 В, постоянный ток
	Наличие

	
	Время работы  аспиратора от аккумуляторной батареи (при +21 °C), мин
	≥ 45

	
	Возможность применения для работы с вакуумными матрасами и вакуумными шинами
	Наличие

	
	Встроенная ручка для переноски аспиратора
	Наличие

	
	Гидрофобный бактериальный фильтр для вставки в крышку резервуара для секрета
	Наличие

	
	Эффективность очистки бактериального фильтра, %
	≥ 99,8

	
	Клавиша разблокировки для извлечения аспиратора из настенного держателя (крепления)
	Наличие

	
	Принадлежности: настенное крепление , шт
	≥ 1

	
	Принадлежности: кабель питания от сети 12 В, шт
	≥ 1

	
	Принадлежности: многоразовая трубка аспирации, шт
	≥ 1

	
	Принадлежности: бактериальный фильтр, шт
	≥ 1

	2.8
	Пульсоксиметр портативный транспортный, шт.

	Не менее 1

	
	Электробезопасность
	Класс II

	
	Степень защиты от удара током
	CF

	
	Степень защиты от попадания жидкости
	IPX1

	
	Группы пациентов: для использования у взрослых
	Наличие

	
	Вес , гр
	Не более 400

	
	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
	Не более 58,5×123×28

	
	Тип дисплея
	Жидкокристаллический TFT

	
	Диагональ дисплея, дюйм
	Не менее 2,4

	
	Разрешение дисплея, пиксель
	Не хуже 320×240

	
	Подсветка дисплея
	Наличие

	
	Установка даты и времени
	Наличие

	
	Отображение реального времени на дисплее
	Наличие

	
	Режим показа крупных цифр
	Наличие

	
	Диапазон измерения частоты пульса, уд/мин
	Не уже 20-300

	
	Диапазон измерения SpO2 типа Nellcor или аналог, %
	Не менее 0-100

	
	Точность измерения SpO2 у взрослых в диапазоне 70-100%,%
	Не более ±2

	
	 Измерение ЭКГ
	Наличие

	
	Количество отведений
	Не менее 3

	
	Коэффициент усилениямм/мВ
	Не менее 4-х: 2,5; 5; 10; 20; или 40 

	
	Скорость развертки,Мм/с
	Не менее 12,5; 25; 50

	
	Диапазон измерения ЧСС,уд/мин
	Не уже 15-350

	
	Точность измерения ЧСС,%
	Не более 1

	
	Аудио-визуальные тревоги
	Наличие

	
	Возможность выключения аудиовизуальных тревог на 120 сек
	Наличие

	
	Установка порогов тревог SpO2 и частоты пульса
	Наличие

	
	Асистола (тревога)
	Наличие

	
	Датчик отсоединен
	Наличие

	
	Отведения отсоединены
	Наличие

	
	Низкий заряд батареи
	Наличие

	
	Нарушение установленных границ значений SpO2 и частоты пульса
	Наличие

	
	Комплектация
	Комплектация

	
	Пульсоксиметр со встроенным блоком ЭКГ, шт
	1

	
	Датчик многоразовый взрослый SpO2, шт
	1

	
	Датчик многоразовый детский SpO2, шт
	1

	
	Кабель ЭКГ на 3 отведения , шт
	1

	
	ЭКГ электроды для взрослых, уп
	1

	
	ЭКГ электроды для детей, уп
	1

	
	Защитный чехол силиконовый 
	1

	2.9
	Насос шприцевой, шт

	Не менее 1

	
	Объём шприцев, мл
	Не менее 5,10,20

	
	Определение объема шприца
	автоматическое

	
	Дисплей
	наличие

	
	Функция болюсной инфузии
	наличие

	
	Функция ускоренного впрыска
	наличие

	
	Аудиовизуальная система тревог
	наличие

	
	Работа от встроенной батареи
	наличие

	
	Возможность питания от сети автомобиля
	наличие

	2.10
	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких, шт.
	Не менее 1

	
	Режим вентиляции:
	

	
	Вспомогательный/Принудительный A/C
	Наличие

	
	Синхронизированная периодическая принудительная вентиляция SIMV
	Наличие

	
	Режим спонтанного дыхания SPONT
	Наличие

	
	Режим искусственный вдох Sigh
	Наличие

	
	Габариты аппарата ИВЛ (ДхШхВ), мм
	Не более 175x170x300

	
	Вес аппарата ИВЛ, кг
	Не более 3,5

	
	Габариты с баллоном и принадлежностями (ДхШхВ), мм
	Не более 540x200x450

	
	Вес аппарата ИВЛ с баллоном и принадлежностями, кг
	Не более 12

	
	Время работы от батареи, ч
	Не менее 3

	
	Дыхательный объем в диапазоне, мл
	Не менее чем 0 - 1500

	
	Частота дыхания в диапазоне, вдохов/мин
	Не менее 4 - 99

	
	Соотношение вдох/выдох в диапазоне
	Не менее 2:1 - 1:4

	
	Наличие триггера по давлению в диапазоне, кПа
	Не менее –2 - 0

	
	Концентрация О2 в диапазоне, %
	Не менее 48 - 100

	
	Мониторинг - дыхательный объем, минутный объем, давление в дыхательных путях, частота дыхания, индикатор электропитания
	Наличие

	
	Сигналы тревог - высокое давление в дыхательных путях, Низкое давление в дыхательных путях, Апноэ, Сбой электропитания, Низкий уровень заряда батарей, Нарушение газоснабжения
	Наличие

	
	Газоснабжение (О2) в диапазоне, кПа
	Не менее 280 - 600

	
	Электропитание: 
от сети переменного тока, 220В, 50Гц,
от внутренних батарей - 3 часа, питания от бортовой сети автомобиля
	Наличие

	2.11
	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными, шт.

	Не менее 1

	
	Понижение давления кислорода от 19,6 до 0,4 МПа
	Наличие

	
	Кислородная ингаляция 
	Наличие

	
	Быстроразъемное соединение на выходе редуктора для подключения аппаратуры ИВЛ
	Наличие

	
	Баллон кислородный, шт.
	Не менее 2

	
	Рабочий газ - кислород
	Наличие

	
	Максимальное рабочее давление газа, Па
	Не более 19,6

	
	Объём, л
	Не менее 2

	
	Разовые системы для оксигенотерапии (бесклапанная маска) с дыхательным шлангом длиной, м
	Не менее 1,5

	
	Масса (с баллоном), кг
	Не более 7,5

	
	Комплектация
	

	
	Редуктор-ингалятор, шт.
	Не менее 1

	2.12
	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок, шт.

	Не менее 1

	2.13
	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)

	Не менее 1

	

	Вес прибора, кг
	Не более 2,5

	
	Уровень шума, Дб
	Не более 70

	
	Размер частиц аэрозоля, мкм
	Не более 3

	
	Комплектация
	

	
	Компрессор небулайзера, шт.
	Не менее 1

	
	Воздуховодная трубка, шт.
	Не менее 1

	
	Загубник, шт.
	Не менее 1

	
	Насадка для носа, шт.
	Не менее 1

	
	Комплект масок
	наличие

	
	Комплект воздушных фильтров, шт.
	наличие

	2.14
	Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента, шт.
	Не менее 1

	2.15
	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении, шт.
	Не менее 1

	2.16
	[bookmark: RANGE!A1]Комплект шин транспортных иммобилизационных складных, компл.
	Не менее 1

	2.17
	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, шт.
	Не менее 1

	2.18
	Одеяло с электроподогревом , шт. 

	Не менее 1

	
	Термоодеяло
	

	
	Размер полотна (в развернутом виде) (ДхШ), см
	Не менее 180х170

	
	Внешняя оболочка термоодеяла - влагонепроницаемая грязеотталкивающая
	Наличие

	
	Максимальное рабочее напряжение в изделии, В
	Не более 15

	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	Не более 80

	
	Блок управления
	

	
	Материал корпуса блока электронного управления - ударопрочный, пластиковый, защита от капающей жидкости
	Наличие

	
	Расположение блока управления - на клапане термоодеяла
	Наличие

	
	Параметры внешнего питания - бортовая сеть автомобиля 12 В
	Наличие

	
	Дискретность регулировки температуры, град. Цельсия
	Не менее 1

	
	Поддержание заданной температуры - автоматическое
	Наличие

	
	Программное ограничение задаваемой температуры, град. Цельсия
	Не менее 39

	
	Сервоконтроль температуры посредством микропроцессора
	Наличие

	
	Режимы установки и отображения температуры:
	

	
	Отображение температуры в диапазоне, град. Цельсия
	Не менее 0 - 70

	
	Управление температурой в диапазоне, град. Цельсия
	Не менее 20 - 39

	
	Панель управления - жидкокристаллический дисплей, с цифровым отображением  заданной и реальной температуры одеяла
	Наличие

	
	Тестирование  блока электронного управления - самотестирование в течение первых 2-3 секунд после каждого включения
	Наличие

	
	Сигнализация о перегреве, неисправностях, и нештатных ситуациях - звуковая и световая
	Наличие

	
	Сигнализация при отключении внешнего питания - звуковая, продолжительностью 3 мин
	Наличие

	
	Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды, мин.
	Не более 15

	
	Время непрерывной работы устройства, ч
	Не менее 72

	
	Соединение термоодеяла с блоком управления - неразъемное
	Наличие

	
	Комплектация
	

	
	Термоодеяло, шт.
	Не менее 1

	
	Блок управления, шт.
	Не менее 1

	
	Транспортная сумка, шт.
	Не менее 1

	2.19
	[bookmark: l724]Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела, шт

	Не менее 1


	2.20
	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей, шт
	Не менее 1


	2.21
	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи, шт 
	шт

	2.22
	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи, шт
	шт

	2.23
	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи, шт
	шт

	2.24
	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи, шт
	шт

	2.25
	[bookmark: l898]Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам, шт
	шт

	2.26
	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов, шт
	шт



* В случае если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология применение других показателей обусловлены потребностью заказчика, в том числе обеспечивает использование автомобиля в условиях бездорожья, зимних условиях эксплуатации. сохранение окружающей среды от вредных выбросов, которые выходят из выхлопной системы автомобиля, продление срока эксплуатации автомобиля, защиту колесных арок автомобиля от механического воздействия внешней среды (песка, камней),  передвижения автомобиля в любое время года, безопасность движения при маневрировании и обгоне, с учетом правостороннего движения на территории РФ, влияет на мощностно – динамические характеристики автомобиля, обеспечивает повышение мощности мотора и динамические характеристики автомобиля, обеспечивает базовый уровень комплектации автомобиля, улучшает интерьер и внешний вид транспортного средства, обеспечивает безопасность медицинскому персоналу и водителю, обеспечивает удобства работы при оказании скорой мед. помощи, обеспечивает санитарную уборку медицинского салона, обеспечивает надежную опору крепления медоборудования, обеспечивает безопасность пациента и медперсонала во время движения автомобиля, необходим для возможности переноски медицинского оборудования, обеспечивает удобство посадки и высадки медицинского персонала, больных при эксплуатации автомобиля, обеспечивает возможность подключения внешнего питания, когда не всегда есть возможность максимально близко подъехать к источнику питания, обеспечивает ремонт в экстренных ситуациях,  При составлении описания объекта заказчик руководствовался приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н “Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи”.
