

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобильных аккумуляторов
 

Наименование Заказчика: 

Предмет договора: поставка автомобильных аккумуляторов.  

Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027г.

[bookmark: _Hlk87701157]Место поставки: Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе 5

Условия поставки: в течение 15 дней с даты подачи заявки от Заказчика. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами и за счет своих средств.

Требования к поставляемому Товару: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность товара должны подтверждаться декларацией соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и паспортом качества, передаваемыми Поставщиком Заказчику вместе с Товаром».
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации, и стандартам ГОСТ Р 53165-2008 (аккумуляторы стартерные). Указание моделей TYUMEN BATTERY приведено в качестве примера и обосновано необходимостью совместимости с существующим оборудованием Заказчика. Поставщики вправе предлагать аналоги, подтверждающие соответствие заявленным параметрам (ёмкость, пусковой ток, габариты) и стандартам ГОСТ.
Товар должен быть в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Товар не должен иметь повреждений, нарушения целостности упаковки. Упаковка должна соответствовать стандартам производителя товара, иметь необходимые обозначения и маркировку, принятые производителем товара.
Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

	№
п/п
	Наименование товара
	Требование к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Единица измерения
	Количество

	
1
	
Аккумуляторная батарея 
TYUMEN BATTERY STANDART 6СТ-190L CA/CA
(или эквивалент)
ОКПД 2  27.20.21.000
	
Автомобильная аккумуляторная батарея с широкими конусными клеммами тип «Европейский», с прямой полярностью.

Емкость – не менее 190 А/ч
Пусковой ток (EN) – не менее 1250-1350А
Размеры:
- длина не более 518 мм;
- ширина не более – 228 мм;
- высота не более 236 мм.
Полярность – прямая
ОКПД 2: 27.20.23.190
 
	
штук
	
120

	
2
	
Аккумуляторная батарея 
АКОМ АКБ 6СТ – 100VL (12 вольт)
(или эквивалент)
ОКПД 2  27.20.21.000
	
Автомобильная аккумуляторная батарея с широкими утопленными конусными  клеммами тип «Европейский», с обратной полярностью 
Емкость – не менее 100 А/ч
Пусковой ток (EN) – не менее 1080А
Размеры:
- длина не более 360 мм;
- ширина не более – 175 мм;
- высота не более 200 мм.
Полярность – обратная.


	
штук
	
16

	
3
	
Аккумуляторная батарея 
TYUMEN BATTERY PREMIUM 
6СТ-75 LA CA/CA
(или эквивалент)
ОКПД 2  27.20.21.000
	
Автомобильная аккумуляторная батарея с широкими утопленными конусными клеммами тип «Европейский» с прямой полярностью и с типом корпуса B13- выступы с 4 сторон, внизу корпуса.

Емкость – не менее 75 А/ч 
Пусковой ток (EN) – не менее 660 А
Размеры:
- длина не более 278 мм;
- ширина не более – 175 мм;
- высота не более 190 мм.
Полярность – прямая.
	
штук
	
30


Аккумуляторы должны быть изготовлены не раньше 2025 года. 
Аккумуляторы должны быть произведены на территории Российской Федерации или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для подтверждения происхождения товара требуется предоставить документы, подтверждающие его производство в РФ (например, сертификат происхождения, паспорт изделия с указанием страны-производителя).
