[bookmark: _Ref166247676]РАЗДЕЛ IV - ПРОЕКТ ДОГОВОРА
	г. Челябинск
	                                   «___» ____________2026 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), именуемое Заказчик, в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
 ____________________________, (сокращенное наименование - ________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) на основании результатов закупки осуществленной путем проведения запроса котировок в электронной форме № _____________, протокол _________________ от _____2026 г.), Положения о закупке товаров работ, услуг ООО «ЧелябГЭТ», положений Гражданского кодекса, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по восстановлению системы теплоснабжения на объекте по адресу: г. Челябинск, ул. Харлова 2 А.
1.2. Перечень, объемы и стоимость работ, сроки выполнения работ определяются Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору), ЛСР №02-01-01 (Приложение к техническому Заданию), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работы производятся с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом, за исключением случаев принятия мер, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) технической документацией, строительными нормами (СП, СНиП) и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.1.2. Использовать сертифицированные материалы и оборудование, устойчивые к высоким температурам и давлению.
2.1.3. Своевременно извещать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ.
2.1.4. Провести пусконаладочные работы и гидравлические испытания (опрессовку) восстановленной системы с составлением соответствующих актов.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту, отключение действующих инженерных сетей (при необходимости) и согласовать график проведения шумных/сварочных работ.
2.2.2. Осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________ (______________________) рублей, в том числе НДС, который определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.2. Оплата фактически выполненных и принятых Заказчиком работ производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки (КС-2, КС-3) и исполнительную документацию (включая акты скрытых работ и акты гидравлических испытаний).
4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные документы, подписать их или направить мотивированный отказ. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оплаты по договору Заказчик уплачивает Подрядчику проценты по правилам ст. 395 Гражданского кодекса РФ.  
5.3. При ненадлежащем исполнении или неисполнении своих обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного, ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также возмещает причиненные этим убытки.
5.4. За отказ от устранения дефектов работ, несвоевременное исправление дефектов Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от цены договора. 
5.5. Гарантийный срок на выполненные работы и смонтированное оборудование составляет 3 (три) года со дня подписания сторонами Акта приемки.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора установлен с даты его подписания Сторонами по 31.12.2026 г. Стороны считаются обязанными по настоящему Договору, пока не будут выполнены все обязательства, вытекающие из настоящего Договора, независимо от его срока действия.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке при условии уведомления Подрядчика и оплаты фактически выполненного надлежащим образом объема работ. Уведомление о расторжении договора направляется Заказчиком в адрес Подрядчика любым удобным способом. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее по существу в течение 10 дней.
7.3. В случае, когда Стороны не придут к согласию, все споры между ними разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.5. Настоящий Договор имеет Приложение: Приложение №1-Техническое задание с приложением ЛСР №02-01-01, являющееся неотъемлемой частью Договора.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт»
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д.65, каб. 3
Почтовый адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 30
ИНН 7453304320, КПП 745301001
ОГРН 1177456001733
Банковские реквизиты:
Расч. счет: 40702810505000019214
Уральский филиал ПАО «БАНК ПСБ»
г. Екатеринбург
Корр. счет: 30101810500000000975
БИК 046577975
Тел.: 8 (351) 239-94-60, 8 (351) 2-555-721
Е-mail: get@chelget.ru

Директор ________________ Д.И.Усачев 
МП

	__________________














_________________/_______________/
                                        М.П.	



Приложение №1 
к Договору №_________от «____»______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk232998066][bookmark: _Hlk232963123][bookmark: _Hlk233876380]на ремонт системы теплоснабжения в здании диспетчерского пункта
по адресу: город Челябинск, улица Харлова 2 А:
· замена и ремонт внешнего трубопровода теплотрассы; 
· замена и ремонт внутреннего трубопровода отопления и горячего водоснабжения; 
· монтаж радиаторов отопления. 
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Виды работ
	Условия или особенности выполнения работ
	Единица 
изм – я 
	Кол - во

	1
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения							
	Подрядчик до момента начала врезки производит замеры глубины залегания трубопровода из тепловой сети, в тепловую сеть.   Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	-
	-

	2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности и глубины закладки трубопровода в лотки. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	36

	3
	Прокладка трубы ВГП 		
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности и глубины закладки трубопровода в лотки. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	36

	4
	Прокладка трубы 89 х 3,5 				
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода в лотки. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	120

	5
	Прокладка трубы 57 х 3,5 	
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности и глубины закладки трубопровода в. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	12

	6
	Монтаж перехода 108 – 57 
	Согласно смете
	шт
	2

	7
	Монтаж перехода 89-57 К 
	Согласно смете
	шт
	2

	8
	Монтаж отвода 89 	
	Согласно смете
	шт
	8

	9
	Монтаж отвода 57 
	Согласно смете
	шт
	8

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
Кол – во: = 0.1*2*36/100 
	Если указанный в смете объем расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м3
	7,2

	11
	Заделка футляров при проходе трубопроводов через стены вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: до 100 мм 
	Согласно смете
	шт
	1

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения
	Испытания проводятся Подрядчиком на объекте Заказчика до сдачи выполненных работ.
	-
	-

	13
	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (закрытие лотков)
Кол-во: = ((36/2.985)/100) *2
	Согласно смете
	шт
	24

	14
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм
	Согласно смете
	шт
	2

	15
	Установка грязевика абонентского фланцевого, Ду – 40 мм 
ТС -569.00.000  
	Согласно смете
	шт
	2

	16
	Установка фильтров диаметром: 40 мм 
	Согласно смете
	шт
	2

	17
	Установка фильтра сетчатого фланцевого, Ду – 40 мм ФМФ 	
	Согласно смете
	шт
	2

	18
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на т/п из стальных труб диаметром: до 50 мм 
Кол-во: =4+10+4+2
	Согласно смете
	шт
	20

	19
	Монтаж крана шарового фланцевого, 
Ду – 40 мм КШЦФ 
	Согласно смете
	шт
	4

	20
	Монтаж крана шарового муфтового для подключения КИП, 1/2"х1/2" с возможностью сброса воздуха и показаний на "0" 
	Согласно смете
	шт
	10

	21
	Монтаж крана шарового муфты – штуцера, ручки – бабочки, муфты – штуцера, 
Ду -20 мм LD 	
	Согласно смете
	шт
	4

	22
	Монтаж крана шарового муфты – штуцера, ручки-бабочки, муфты – штуцера, 
Ду – 15 мм LD 
	Согласно смете
	шт
	2

	23
	Установка бобышек, штуцеров на номинальное давление: до 10 Мпа   
Кол – во: = 4/100 		
	Согласно смете
	шт
	4

	24
	Установка бобышки приварной 
№2 БТ – 30 – G1/2 	
	Согласно смете
	шт
	2

	25
	Установка бобышки М 2,0 х1,5 
	Согласно смете
	шт
	2

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Кол – во: = 2+2+10 	
	Согласно смете
	шт
	14

	27
	Установка патрубка резьбового, L – 50 мм Ду – 25 мм   ГОСТ 8967 – 75 
	Согласно смете
	шт
	2

	28
	Установка патрубка резьбового, L-50 мм Ду – 20 мм   ГОСТ 8967 - 75 
	Согласно смете
	шт
	2

	29
	Установка патрубка резьбового, L – 50 мм Ду – 15 мм   ГОСТ 8967 – 75 
	Согласно смете
	шт
	10

	30
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм Кол-во: =16+4+2+2+4+1 
	Согласно смете
	шт
	29

	31
	Монтаж фланца стального плоского приварного, Ду – 40 мм ГОСТ 33259 – 2015 
	Согласно смете
	шт
	16

	32
	Монтаж фланца стального плоского приварного, Ду – 20 мм ГОСТ 33259 – 2015 
	Согласно смете
	шт
	4

	33
	Установка перехода конического, 
57 х 45 ГОСТ 17378 – 2001 
	Согласно смете
	шт
	2

	34
	Установка перехода конического, 
45 х 32 ГОСТ 17378 – 2001 
	Согласно смете
	шт
	2

	35
	Установка перехода конического, 
45 х 25 ГОСТ 17378 – 2001 
	Согласно смете
	шт
	4

	36
	Установка сгона прямого
	Согласно смете
	шт
	1

	37
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 
до 40 мм
Кол – во: = (3.5 + 0.4)/100 	
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	0,39

	38
	Труба стальная водогазопроводная с условным диаметром и толщиной стенки 40 х 3,5 мм 
	Согласно смете
	шт
	4

	39
	Труба стальная водогазопроводная с условным диаметром и толщиной стенки 20 х 2,8 мм 
	Согласно смете
	шт
	1

	40
	Антикоррозийная защита металлических поверхностей
Кол – во: = 1.5/100 
	Согласно смете
	м2
	0,015

	41
	Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях  Кол – во: =30/1000
	Согласно смете
	т
	0,03

	42
	Установка приборов, манометров, термометров и средств автоматизации	
	Согласно смете
	-
	-

	43
	Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм 
	Согласно смете
	шт
	1

	44
	Установка ручного балансировочного клапана tmax=120 °С, Ру – 16 бар, Ду – 25 мм, Kvs – 6,8 м?/ ч, муфтовый 
	Согласно смете
	шт
	1

	45
	Монтаж рубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 
	Согласно смете
	м
	0,25

	46
	Монтаж труб гибких гофрированных, легких, из само затухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм 
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности труб. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	25

	47
	Установка клипс пластиковых для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	 
	Согласно смете
	шт
	5

	48
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 			
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности провода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	0,25

	49
	Монтаж кронштейнов настенного крепления на анкеры, масса кронштейна: до 15 кг Кол-во: =7/100 
	Согласно смете
	шт
	7

	50
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм Кол-во: =3*2/100 
	Согласно смете
	м
	0,06

	51
	Установка лотка стального перфорированного, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50 х 50 х 2000 мм 
	Согласно смете
	шт
	3

	52
	Прокладка кабеля трех-пятижильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
	Согласно смете
	м
	0,27

	53
	Монтаж крышки с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150 х 2000 мм 
	Согласно смете
	шт
	3

	54
	Прокладка кабеля монтажного МКЭШ 2х0,75 –500   Кол – во: 20/1000 
	Согласно смете
	м
	0,02

	55
	Монтаж кабеля монтажного МКЭШ 4х0,75 –500 Кол – во: =32/1000 
	Согласно смете
	м
	0,032

	56
	Монтаж и сборка щитов и пультов, масса: до 50 кг	
	Согласно смете
	-
	-

	57
	Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 
	Согласно смете
	м
	0,30

	58
	Прокладка трубы гибкой гофрированной, легкой, из само затухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм 	
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубы. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	30

	59
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности провода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	0,30

	60
	Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A) – LS 3 х 1,5ок (N, PE) – 660
Кол – во: =30/1000 		
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности кабеля. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	0,03

	61
	Монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации
	Согласно смете
	к – т
	1

	62
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 
50 мм Кол-во: =232/100	
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	2,32

	63
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 
до 40 мм Кол-во: =508/100	
	Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам
	м
	5,08

	64
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
Кол – во: 102+52 		
	Согласно смете
	шт
	154

	65
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм Кол-во: 4+4+280+234
	Согласно смете
	Кол – во соед.
	522

	66
	Монтаж крана шарового американка STI 1/2
	Согласно смете
	шт
	102

	67
	Монтаж крана шарового американка STI 3/4
	Согласно смете
	шт
	52

	68
	Монтаж резьбы стальной Ду 15	
	Согласно смете
	шт
	102

	69
	Монтаж резьбы стальной Ду 15
	Согласно смете
	шт
	52

	70
	Монтаж муфты стальной Ду 20 
	Согласно смете
	шт
	52

	71
	Монтаж перехода стального Дн 45 х 32	
	Согласно смете
	шт
	4

	72
	Монтаж перехода стального Дн 38 х 25 
	Согласно смете
	шт
	4

	73
	Монтаж отвода стального (крутоизогнутый) Ду 15
	Согласно смете
	шт
	280

	74
	Монтаж отвода стального (крутоизогнутый) Ду 20 	
	Согласно смете
	шт
	234

	75
	Установка хомута 1 – 1/2"(47-51) 
	Согласно смете
	шт
	100

	76
	Установка хомута 1-1/4" (38-43) 	
	Согласно смете
	шт
	100

	77
	Установка хомута 1" (32 – 37) 
	Согласно смете
	шт
	100

	78
	Установка хомута 3/4" (25 – 29) 
	Согласно смете
	шт
	100

	79
	Установка хомута 1/2" (20 – 24) 
	Согласно смете
	шт
	200

	80
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4 Кол – во: =51/100 	
	Согласно смете
	шт
	0,51

	81
	Установка и монтаж радиатор биметаллический 500 AQUALINK 
	Согласно смете
	секций
	752

	82
	Монтаж комплекта радиаторного 1/2" 
 (3 кронштейна) 
	Согласно смете
	шт
	51

	83
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 50 до 100 см2Кол-во: =108/100 
	Согласно смете
	м
	1,08

	84
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм Кол – во: =50/100
	Согласно смете
	отверстий
	0,50



2. Требования к подрядной организации. 
Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов теплопотребления. 
Наличие квалифицированного и опытного персонала, имеющего разрешение на работу на территории РФ, прошедшего обучение и имеющие допуск в области строительства, теплоснабжения и охраны труда согласно требованиям:
1. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденным приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.
2. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511.

Перед заключением договора Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие квалификацию и допуск к работам на работников допущенных к выполнению работ.
3. Срок выполнения работ  
Работы по ремонту, монтажу и установке системы теплоснабжения с учетом стоимости материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров, средств автоматизации, и монтаж их на объекте должны быть выполнены в соответствии с графиком (Приложение № 1 к Техническому заданию) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора, осуществляются из материалов Подрядчика и за счет сил и средств Подрядчика. 
4. Требования к качеству и безопасности материалов
Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия и паспорта, маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество выполненных работ, используемых материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации и его соответствие требованиям законодательств Российской Федерации должна быть на русском языке (перевод на русский язык).
[bookmark: _Hlk232999874]Для выполнения ремонта системы теплоснабжения используемые Подрядчиком материалы, оборудование, приборы, манометры, термометры и средств автоматизации должны быть новыми и поверенными, которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены и не были восстановлены их потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, должны быть свободными от прав на них третьих лиц и соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам
[bookmark: _Hlk233000232]Качество и безопасность используемых материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно – технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, год выпуска 2025 – 2026 гг.
5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
Электромонтажные и пуско – наладочные работы, запуск в работу и сдача теплоснабжающей организации осуществляется за счет средств Подрядчика в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
Гарантийное обслуживание 3 года, с момента сдачи смонтированной СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА и УКУТ теплоснабжающей организации.
Гарантия качества используемых Подрядчиком материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.
Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу используемых Подрядчиком материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации с момента приемки выполненных работ Заказчиком.
6. Срок действия договора до 31.12.2026

ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ООО «ЧелябГЭТ»
Директор__________________Д.И. Усачев
М.П.
	
__________________ /________________/
                          М.П.	



	
	Приложение №1 
к Техническому заданию
	ПЛАН ГРАФИК
выполнения работ по ремонту системы теплоснабжения в здании диспетчерского пункта
по адресу: город Челябинск, улица Харлова 2 А (Гагарина 2 В)
	п/н
	Вид работ
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	
	Врезка в действующие наружные общие сети трубопроводов отопления и водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб снаружи здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные и пуско – наладочные работы узла коммерческого учета тепла (УКУТ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Запуск в работу и сдача теплоснабжающей организации УКУТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы по ремонту, монтажу и установке системы теплоснабжения внутри здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Запуск в работу и сдача теплоснабжающей организации всей системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk237873619]ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ООО «ЧелябГЭТ»
Директор__________________Д.И. Усачев
М.П.
	
__________________ /________________/
                          М.П.	



