                                                                                                                                                                         
Технические требования 
к подрядной организации на оказание услуг по транспортированию и захоронению некоммунальных отходов (НКО)
	1.
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК»);

	2.
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Требования Законодательства РФ, предписание Енисейского управления Ростехнадзора

	3.
	РАЙОН, ПУНКТ И АДРЕСА МЕСТ СБОРА НКО

	
	3.1
	Котельная «Видный» - г.о. город Красноярск, пос. Элита, ул. Широкая 1 

	4.
	ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
	4.1
	Выполнение требований законодательства РФ

	5.
	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
	5.1
	Не предусматривается

	6.
	ХАРАКТЕРИСТИКА НКО

	
	6.1
	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные — 4кл
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме - 4кл
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах - 4кл
Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная - 4кл

	7.
	СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	7.1
	Начало: 01.01.2027

	
	7.2
	Окончание: 31.12.2027

	8.
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	
	8.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	8.2
	Организация, претендующая на выполнение работ, должна
· иметь действующие разрешительные документы на транспортировку (захоронение) НКО, либо иметь действующие договора с организациями имеющими право на выполнение этих работ;

	
	8.3
	Наличие необходимой техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемой к использованию техники.





9. ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	N п/п
	Наименование вида отхода
	
	Код отхода по ФККО
	
	Наличие паспорта/ протокола лабораторных
исследовании
	Объем отхода за год, м3
	Масса 
отхода за 
год, 
тонн

	1
	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные
	8
	11
	111
	11
	49
	4
	+
	
	83,0
	48,0

	2
	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
	8
	22
	401
	01
	21
	4
	+
	
	11,0
	5,0

	3
	Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах
	8
	90
	000
	02
	49
	4
	+
	
	25,0
	5,0

	4
	Золошлаковые отходы не  опасные (Ирша-Бородинского разреза)
	
	
	
	
	
	
	+
	
	142,0
	142,0

	
	
	
	
	
	
	Итого
	261,0
	200,0
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