Приложение № 1 документации о закупке

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

                                                                                           ________________ Д.Н. Новгородов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов». 
	1. 
	Заказчик
	АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», 

460961, г. Оренбург, 

Шарлыкское шоссе, д. 5

тел. +7 (3532) 44-24-55

E-mail: sezoren@orbinvest.ru
Генеральный директор – Дмитрий Николаевич Новгородов
Реквизиты:

ИНН 5609195877  / КПП 560901001

р/с 40602810100000000054

Корр. счет: № 30101810400000000885                         

в Отделении по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Сокращенное наименование – Отделение Оренбург)

БИК 045354885

	2. 
	Сведения об участке строительства
	Оренбургская область, г. Оренбург

	3. 
	Местоположение (район, пункт, площадка)
	р-н ул. Автомобилистов

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство 

	5. 
	Предмет договора
	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: «Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов». 



	6. 
	Результатом выполнения договора является
	1. Проектная документация
(Пояснительная записка, проект полосы отвода, технологические и конструктивные решения, проект организации строительства, охрана окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта).
2. Рабочая документация в объеме разделов достаточных для выполнения строительно-монтажных работ.
3. Сметная документация.
4. Топографическая съемка в объеме достаточном для проектирования, а также исполнительная техническая документация.

5. Технические планов с внесением на топографическую карту г. Оренбург.
6. Готовая к эксплуатации сеть водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой канализации, ливневая канализация согласно техническому заданию, проектно-сметной и рабочей документации.

	7. 
	Наименование объекта
	«Подводящие сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации к «Комплексу обработки твердых коммунальных отходов».

	8. 
	Местоположение предприятия, здания, сооружения
	1. Водопровод на территории АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Труба полиэтиленовая питьевая SDR21Ø 315*15мм)

2. Канализационная сеть на территории АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Труба гофрированная типа КОРСИС диаметром 200мм)

3. Ливневая канализационная сеть на территории АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» (Труба гофрированная OD 500/430 P SN8 PE

	9. 
	Источник и объем финансирования строительства объекта
	Собственные средства АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

	10. 
	Требования к этапности проектно-сметной документации
	1. Подводящие сети водоснабжения.

2. Подводящие сети ливневой канализации.

3. Подводящие сетеи хозяйственно-бытовой канализации

4. Отдельная сметная документация на каждый этап, а также сводный сметный расчет.

	11. 
	Срок строительства объекта
	Проектирование в течении 30 дней с момента заключения договора.

Строительно-монтажные работы, исполнительно-техническая документация до 30.12.2026 г.



	12. 
	Срок выполнения работ
	 Срок выполнения полного комплекса работ 30.12.2026 г.

	13. 
	Требуемые технические показатели, характеристики объекта, в том числе мощность и производительность 

                                                                                                                    
	Подводящие сети холодного водоснабжения и водоотведения, планируемые к размещению в границах земельных участков с кадастровыми номерами 56:44:0103001:1917; 56:44:0103001:1633.

Планы выполнить в масштабе 1:500.

1. Водоснабжение:

 Максимальная нагрузка водопотребления: 589,958 м3/сут. Ориентировочная протяженность 1700м, уточняется при проектировании. 

Произвести гидравлический расчет сетей водоснабжения. На основании гидравлического расчета и исходных данных предоставляемых Заказчиком определить возможность предоставления в точки подключения камеры водоснабжения абонента 15 метров водяного столба, при отсутствии гарантированного напора в рамках гидравлических расчетов, запроектировать ПНС, также на основании гидравлического расчета определить диаметры трубопроводов и проектируемых задвижек, конструктивные и технологические особенности проектируемых камер принять согласно рекомендациям фирм-изготовителей, требований СП и также требований Заказчика.

Количество линий, протяженность, место установки камер, колодцев, необходимой арматуры, глубину заложения определить проектом. При проектировании применить трубы из полиэтилена низкого давления, производителей всех материалов согласовать с заказчиком.
Техническое присоединение выполнить в рамках технических условий выданных собственником сетей водоснабжения АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье», ТУ №157-ХВС до камеры водоснабжения потребителя в координатах х – 436876.974, у – 2311072.499  Проектную схему водоснабжения согласовать с Заказчиком.

Режим работы: круглогодично, круглосуточно, неравномерно в течении года и суток.

2. Самотечный трубопровод хозяйственно бытовой канализации: 

Максимальная нагрузка водоотведения: 34,4 м3/сут
- от трубопровода (Труба гофрированная OD 200 SN8 РЕ) на границе земельного участка с кадастровым номером 56:44:0103001:1633 от крайнего колодца №12 до точки врезки в сети водоотведения хозяйственно-бытовой канализации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» ориентировочная протяженность 1700м, 

Протяженность, место установки и количество колодцев, глубину заложения определить проектом, диаметр принять по расчету. Координаты точки присоединения на стороне «Комплекса обработки твердых коммунальных отходов» х – 436891.80, у – 2311079.26. Координаты точки врезки в существующие сети хозяйственно бытовой канализации принять в соответствии с ТУ №156-К1. Материал труб, конструктивные и технологические особенности проектируемых камер, колодцев принять согласно рекомендациям фирм-изготовителей, требований СП. Организовать узел учета хозяйственно бытовой канализации в соответствии с ТУ №156-К1 

3. Самотечный трубопровод ливневой канализации: 

Максимальная нагрузка водоотведения: 345,6 м3/сут
- от трубопровода (Труба гофрированная OD 400 SN8 РЕ) на границе земельного участка с кадастровым номером 56:44:0103001:1633 от крайнего колодца №29 до точки врезки в сети водоотведения ливневой канализации АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» ориентировочная протяженность 1800м, 

Протяженность, место установки и количество колодцев, глубину заложения определить проектом, диаметр принять по расчету. Координаты точки присоединения на стороне «Комплекса обработки твердых коммунальных отходов» х – 436891.80, у – 2311079.26. Координаты точки врезки в существующие сети хозяйственно бытовой канализации принять в соответствии с ТУ №123-К2. Материал труб, конструктивные и технологические особенности проектируемых камер, колодцев принять согласно рекомендациям фирм-изготовителей, требований СП, а также требований Заказчика. Выполнить камеру с прибором учета ливневых стоков согласно ТУ №123-К2.

Общие требования

Принятые проектом технологии, строительные решения, организация строительства объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.

Применить технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений, а также снижению операционных расходов, связанных с обслуживанием объекта и (или) системы в целом.  
Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий.  

Предусмотреть применение оборудования, запорной и регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению.



	14.
	Режим работы
	Круглосуточный, круглогодичный.

	15.


	Исходные данные
	Перечень исходных данных, представляемый Заказчиком:

1. Техническое задание.

2. Предварительная схема размещения проектируемых сооружений. 

3. Технические условия на подключение к действующим коммуникациям АО «ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»
Получение недостающих данных для разработки документации Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет.

Сведения, касающиеся ранее разработанной документации, при наличии в архиве, предоставляет Заказчик.

	16.
	Особые условия 
	  Стесненность условий при СМР – применима в случаях, указанных в Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", что должно быть отражено в проектно-сметной и рабочей документации и учтено ценой договора. 

Особые требования по безопасности работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Требования к технологическим результатам и др.:

Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, техническими условиями, настоящим техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами, и договором в полном объеме.

	17.
	Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям
	1. Архитектурно-строительные решения принять с учетом климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства.

2. Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с установленными требованиями.

3. Для сооружений из железобетона необходимо предъявлять повышенные требования прочности и стойкости к воздействию окружающей среды.

4. Объемно планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать) необходимую номенклатуру, компоновку и площади объектов производственного, вспомогательного и иного значения.

5. Площадки обслуживания и лестницы должны отвечать требованиям промышленной безопасности.  

Все конструктивные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

	18.
	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	Разработать в соответствии с законодательством, действующими нормативными правовыми документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 (с изм.) №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	19.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Проектные решения увязать с существующими зданиями и сооружениями, инженерными сетями, коммуникациями, благоустройством, предварительно согласовав с Заказчиком.

	20.
	Согласование проектной документации.


	Проектную документацию согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и органами местного самоуправления с получением необходимых технических условий.

В случае попадания в зону строительства проектируемого объекта зеленых насаждений – согласовать проект с администрацией г. Оренбурга с получением предварительного расчета ущерба от вырубки. Сумму ущерба включить в сводный сметный расчет стоимости строительства.

Авторский надзор осуществляется Подрядчиком в случае необходимости за счет собственных средств по заявке Заказчика.

	21.
	Основные требования к выполнению работ
	В течении 3-х дней после заключения договора, предоставить на согласование детальный график выполнения комплекса работ;

В течении 3-х дней после заключения договора, направить в адрес Заказчика приказ о назначении ГИПа.
В течении 2-х рабочих дней с момента утверждения проектной документации предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР). 

Подрядчик допускается к проведению строительно-монтажных работ только при наличии согласованного ППР со стороны АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье». Перед началом работ весь персонал должен ознакомиться с ППР, сделав об этом отметку в листе ознакомления. Не ознакомленный персонал подрядчика отстраняется от работ;

- Подписать Акт приема-передачи строительной площадки в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора;

- До начала строительно-монтажных работ получить разрешение на выполнение земляных работ, а в случае необходимости продлить его;

- Не позднее 3-х рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на объекте, согласно графику выполнения комплекса работ, предоставить приказы на ответственное лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее работу по вопросам строительного контроля, а также список людей и техники, необходимых для осуществления СМР. К приказам и спискам обязательно прикладываются заверенные копии квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемым работам, копии документов на технику, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда персонала, копии страховки персонала.

- Обеспечить соответствие всего персонала и техники Подрядчика заявленным спискам, документам и служебным запискам. В случае замены персонала или техники на строительной площадке, необходимо уведомить об этом заказчика с предоставлением вышеуказанных документов;

- Обеспечить соблюдение всеми работниками, задействованными при выполнении работ, техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов, а также соблюдение «Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В»;

- Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам СМР, возможность контроля выполнения работ, присутствие при проведении проверок и испытаний;

- Организовать выезд на объект представителей специализированных организаций, согласование с которыми необходимо для работы на данном объекте (электросетей, связи, газовой службы и т. д.);

- Не позднее 5 рабочих дней до момента предоставления уведомления о завершении СМР предоставить Заказчику исполнительную документацию, в том числе: исполнительные схемы, журнал общих работ, специальные журналы, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, оригиналы талонов на вывоз отходов;

- Подрядчик обязан обеспечить присутствие представителя на территории г. Оренбург на весь период производства работ.
Строительство/реконструкцию выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, рабочей документации, действующими государственными нормами и правилами.

Перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда.

Наличие и использование в обязательном порядке работниками подрядной организации специальной одежды, специальной обуви и СИЗ.

Проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску. 

Подрядчик обязан в течение каждого рабочего дня отражать ход проведения работ на объекте.  В случае отсутствия сотовой связи в месте на объекте выполнения работ допускается отражение хода проведения работ по окончанию текущего рабочего дня, но не позднее 12 час. 00 мин. местному времени.

    В целях получения допуска на строительную площадку для производства СМР, подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, в соответствии с условиями и видами работ (общий перечень): 

1. Наличие ППР (ППРк) утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной организации, согласованного Заказчиком.

2. Технологические карты на основные виды работ, в том числе на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ.

3. Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР (ППРк).
4. Приказ о назначении ИТР ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика (СНиП 12-03-2001).

5. Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами (п. 23ж «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»).

6. Оформленный акт-допуск (п.4.6, приложение В,  СНиП 12-03-01).

7. Разрешение на выполнение земляных работ (в случае необходимости).

8. Наличие Актов допуска (нарядов) сторонних организаций при работе в охранной зоне иных сооружений.

9. Список лиц, участвующих в производстве работ.

10. Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков (в случае необходимости).

11. Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства.

12. Наличие и копии удостоверений у руководителя, ответственных ИТР по охране труда.

Приемка выполненных работ.

1. В части строительно-монтажных работ (СМР):

Работа будет считаться выполненной:

- В случае 100 % завершения строительно-монтажных работ, предусмотренных разработанной проектной документацией, локально-сметным расчетом, настоящим техническим заданием и выполнения всех работ, необходимых для нормальной эксплуатации объектов.

- Предоставления всей исполнительной документации, предусмотренной договором.

По результатам приемки работ Стороны составляют и подписывают:

- Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

	22.
	Требования к применяемым материалам и изделиям
	Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, при этом качество и поставщик должны быть согласованы Заказчиком за 5 дней до их приобретения.

- Применяемые строительные конструкции, детали, изделия, оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, иметь сертификаты соответствия и разрешения на использование в системе водоснабжения.

- Применяемые материалы должны быть новыми, не просроченными и ранее не используемыми. 

- Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.

- Используемые технологическая оснастка и инструменты должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

- Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать выполняемым работам.

- При выполнении работ Подрядчик использует собственную или арендованную технику и транспорт;

	23.
	Требования к благоустройству 
	   Выполнить благоустройство площадки с вывозом строительного мусора, произвести восстановление территории, нарушенной при производстве СМР, уборку строительного мусора производить регулярно, сжигать, закапывать его на площадке запрещается.

1. Выполнить благоустройство площадки включая рекультивацию, согласно актуальным (действующим) редакциям нормативно правовых актов Администрации г. Оренбурга, включая, но не ограничиваясь.

	24.
	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту
	   В соответствии с действующими нормативными документами.

При выполнении строительно-монтажных работ должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды и территории производства работ.

	25.


	Требования охраны труда
	Подрядчик обязан соблюдать правила действующего законодательства РФ в области охраны труда, в том числе, «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» (ПОТ РМ-025-2002), приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»:

- перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, по безопасным методам и приемам при выполнении работ;

- наличие и использование работниками специальной одежды, и СИЗ (предохранительные пояса, страховочные веревки, СИЗ для защиты рук, глаз, каски, шланговый или кислородно-изолирующий противогаз в положении «наготове» для каждого работающего и наблюдающего и др.);

- наличие ограждений, знаков безопасности, переносных лестниц;

- наличие комплекта противопожарного инвентаря, исправного и поверенного газоанализатора, взрывобезопасных аккумуляторных фонарей, аптечки первой доврачебной помощи;

- контроль концентрации газов в воздухе коллектора с помощью газоанализаторов; 

- наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной);

- курение и пользование открытым огнем запрещается;

- проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску;

- места производства работ в условиях уличного движения следует ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств;

- в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;

- в ночное время у опасных мест необходимо вывешивать светоотражающие знаки безопасности или обычные знаки безопасности с устройством освещения места работ.

	26.
	Строительный контроль 
	   Осуществляется:

- Заказчиком

	27.
	Авторский надзор 
	 Осуществляется разработчиком проекта за счет собственных средств.

Подрядчик обязан осуществлять консультирование Заказчика по любым вопросам, связанным с Объектами.

Корректировка и/или внесение изменений в проектную и рабочую документацию осуществляется за счет собственных средств Подрядчика, без изменения сметной стоимости.

	28.
	Гарантийные обязательства
	- Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 5 лет от даты подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

- Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

	29.
	Субподрядчики
	    Допускается по согласованию с Заказчиком привлечение специализированных субподрядных организаций     Подрядчик несет полную ответственность за выполненные работы Субподрядными организациями в части качества, своевременности и безопасности работ. 

	30.
	Ответственность
	    В соответствии с пунктом договора:

Ответственность сторон

	31.
	Приложения
	Приложение № 1.1. Технические условия № 157-ХВС от 12.05.2026 г.

Приложение № 1.2. Технические условия № 156-К1 от 12.05.2026 г.

Приложение № 1.3. Технические условия № 123-К2 от 12.05.2026 г.

Приложение № 1.4 Ориентировочная схема трассы холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.



	32.
	Нормативная документация
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими СП (СНиП), ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами и утвержденными ППР и ППРк, др. действующими нормами и правилами:
1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изм. №1);

5. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ»

6. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения»

7. Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтрудсоцзащиты России от 11.12.2020 № 883н;

8. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях»

9.  СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

10.  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

11. Приказ Госстроя России от 30.12.99 г. №168 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

12. ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации»

13. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»

14. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные.  Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (С Изменением №1 от 19.09.2013г.)»

15. Постановление от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

16. СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
17. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений»;

18. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

19. СП 11-104-97 «Свод правил инженерных изысканий для строительства. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

20. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. 

21. СТО НОСТРОЙ 15-2011.

 ГОСТ Р 54475-2011 Национальный стандарт РФ. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия. 

	33.
	Порядок сдачи строительно-монтажных работ:


	Подрядная организация должна выполнить и сдать Заказчику исполнительную документацию, согласованную с Заказчиком, в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электроном виде в формате PDF в 1 экземпляре, а также 1 экземпляре в редактируемых форматах MIF/MID и DWG и MapInfo Professional), счета-фактуры, исполнительная, сметная документация под фактически выполненный объем.

Порядок сдачи и приёмки работ промежуточных этапов работ:

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения отдельного этапа выполнения работ (вида работ и/или части работ отдельного вида работ) формирует документ о приемке, который должен содержать:
Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также пакет документов подтверждающий факт выполнения работ (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта соответствия, заключения лаборатории, акты испытаний, акт смонтированного оборудования, общий и специальные журналы работ.

Приемка выполненных работ будет осуществляться на основании отчетной документации

Для оплаты выполненных работ, в период выполнения строительно-монтажных работ на объекте, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы включая, но не ограничиваясь:
а) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

б) проектную и рабочую документацию с внесенными изменениями, при возникновении отступлений от исходной проектной документации. 

в) исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД- 11-02-2006;

г) общий и специальный журналы работ, оформленные в соответствии с РД -11-05-2007».

      Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня перед началом выполнения скрытых строительно-монтажных работ. После завершения данных работ Подрядчик обязан предоставить акты на скрытые работы. К актам на скрытые работы должны быть представлены фотографии (на электронном носителе) как подтверждение скрытых работ, на которых должна быть указана дата и время проведения работ с привязкой к местности или конструкциям, а также с применением измерительных приборов и указаны как приложения к акту. В случае непредставления указанных документов, а также фотографий скрытых работ, Заказчик вправе не принимать данные работы, и не производить их оплату.

	34.
	Порядок сдачи проектно-изыскательских работ:


	Порядок предоставления отчетной документации:

Проектировщик представляет заказчику при сдаче работ:

- технические планы и топографическую сьемку в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м на электронном носителе (во всех экземплярах цветные скан-копии (в т.ч. один оригинал) полноразмерных листов согласования со всеми эксплуатирующими организациями полноты съемки с отметкой с правом производства земляных работ); 

- материалы проектной документации в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м на электронном;

- материалы рабочей и сметной документации в 4-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м на электронном;

Чертежи и схемы передать в форматах PDF (AdobeReader) и DWG (AutoCAD), текстовую часть в формате doc (Word), план трассы с земельным участком предоставить в формате MIF (MapInfo Professional) и DWG (AutoCAD). 

Технические планы на линейные объекты строительства, в объеме, достаточном для регистрации права собственности, на бумажном и электронном носителе в 2-х экз. Работы по подготовке технического плана и исполнительной топографической съемки считаются выполненными и подлежат оплате после предоставления топографического плана с отметкой режимно-секретного отдела Администрации г.Оренбурга о приемке результатов работ в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности г. Оренбурга в бумажном виде в двух экземплярах.
Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся данного объекта проектирования и полученных результатов.

Материалы проектной (рабочей) документации в 3-х экземплярах (во всех экземплярах цветные скан-копии (в т.ч. один оригинал) полноразмерных листов согласования со всеми эксплуатирующими организациями полноты съемки с отметкой с правом производства земляных работ) на бумажных носителях и в 3-х на электронном носителе после выполнения корректировки рабочей документации по факту выполненных строительно-монтажных работ.

	35.
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный с нормативной базой ФСНБ-2022. Сметную документацию представить в уровне действующих цен на момент представления Заказчику.
Стоимость инертных материалов определять с добавлением транспортных затрат по фактической схеме доставки материалов (автомобильных и железнодорожных перевозок).
Сметную документацию разработать с использованием программного комплекса, прошедшего сертификацию соответствия в порядке, установленном ФЗ «О техническом регулировании».
В составе сметной документации представить ведомость объемов работ (ВОР), конъюнктурный анализ цен и прайс - листы формат PDF, подписанные и утвержденные Заказчиком. Ведомость объемов работ представить в формате XML, GGE согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр.
При разработке сметной документации учесть:
- условия производства и усложняющие факторы, в том числе при работе в охранной зоне коммуникаций;
- расходы по оплате арендных платежей с связи с временным занятием земельного участка (по каждому земельному участку отдельно, при необходимости);
-  затраты по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, для земельных участков, предусмотренных под временной занятие (по каждому земельному участку отдельно, при необходимости);
- возмещение затрат на проведение работ по биологической рекультивации (по каждому земельному участку отдельно, при необходимости);
-  затраты на перевозку рабочих или вахтовый метод ведения работ (при условии обоснования данных затрат в ПОС);
- затраты по разработке проекта освоения лесов и декларацию, при возможной рубке леса (при необходимости);
- затраты на лесовосстановление в соответствии с законодательством РФ (при необходимости);
Перечень работ и затрат, учитываемых в сводном сметном расчете, согласовать с
 Заказчиком.
Сметная стоимость комплекса работ по договору в разрабатываемой проектно- сметной документации не должна  превышать цену договора.
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