Приложение № 1
к извещению и документации о проведении
запроса котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по ремонту и окрашиванию наружной металлической пожарной (эвакуационной) лестницы
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной образовательный комплекс - Политехнический колледж - Лицей-интернат 64».
1.2. Место выполнения работ: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 73.
1.3. Предмет: подготовка и антикоррозионная окраска наружной металлической пожарной (эвакуационной) лестницы, включая марши, ступени, площадки, стойки, балки, ограждения и иные доступные металлические элементы.
1.4. ОКПД2: 43.34.10.130.
1.5. Срок выполнения: 30 календарных дней с даты заключения договора.
1.6. Работы не включают изменение конструкции, усиление, замену элементов и испытание лестницы нагрузкой. При выявлении дефектов металла, влияющих на безопасность, Подрядчик приостанавливает работы на участке и уведомляет Заказчика.
2. Состав и объем работ
Площадь металлических поверхностей составляет 285,3 м². Значения 290 м², указанные в двух коммерческих предложениях, являются округленными и не изменяют установленный объем работ.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Требование

	1
	Очистка от грязи, пыли, непрочного старого покрытия и продуктов коррозии ручным и/или механизированным способом
	м²
	285,3
	До прочного основания

	2
	Обеспыливание и обезжиривание подготовленной поверхности
	м²
	285,3
	Сплошная обработка

	3
	Нанесение совместимого антикоррозионного грунтовочного состава
	м²
	285,3
	1 сплошной слой

	4
	Нанесение атмосферостойкого финишного покрытия по металлу
	м²
	285,3
	2 сплошных слоя

	5
	Леса, подмости или подъемные средства; защита прилегающих поверхностей; уборка и вывоз отходов
	компл.
	1
	Включено в цену


3. Технология выполнения
До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком осматривает объект, согласовывает рабочие зоны, режим доступа, последовательность, цвет и пробный выкрас. Обязательный осмотр до подачи заявки не устанавливается.
Очистка выполняется до прочного основания без повреждения несущих элементов. Степень подготовки поверхности должна соответствовать инструкции изготовителя выбранной системы покрытия и применимым положениям ГОСТ 9.402-2004.
После очистки поверхность обеспыливается и обезжиривается. Окрашивание по влажной, обледеневшей или загрязненной поверхности не допускается.
Грунтовочный слой наносится равномерно, без пропусков. Финишное покрытие наносится в два сплошных слоя после высыхания предыдущего слоя.
Температура, влажность, время межслойной сушки и способ нанесения должны соответствовать технической документации изготовителя материалов.
Фасад, остекление, кровля, инженерные коммуникации и территория защищаются от загрязнения. По окончании работ защита и оборудование удаляются, территория очищается.
Пути эвакуации не блокируются без письменного согласования с Заказчиком. Опасная зона ограждается и обозначается предупреждающими знаками.
4. Материалы
Материалы должны быть новыми, в неповрежденной заводской таре и с неистекшим сроком годности.
Система покрытия должна быть предназначена для наружных металлических конструкций и обеспечивать антикоррозионную и атмосферостойкую защиту. Допускаются акриловые, алкидные и иные совместимые системы без указания товарного знака.
Грунтовочный и финишный материалы должны быть взаимно совместимы и применяться в соответствии с инструкциями изготовителя.
Цвет согласовывается с Заказчиком до начала окрашивания. По требованию выполняется пробный выкрас.
Количество материалов определяется Подрядчиком по нормам изготовителя и фактическому состоянию поверхности. Ориентировочные объемы материалов в коммерческих предложениях не ограничивают обязанность получить сплошное качественное покрытие на всей площади.
По требованию Заказчика предоставляются паспорта качества, технические описания и документы об обязательном подтверждении соответствия, если они предусмотрены законодательством.
5. Требования к качеству и приемке
Покрытие должно быть равномерным по цвету и степени блеска, без пропусков, потеков, пузырей, отслаивания, шелушения и загрязнений.
Подготовленная поверхность и грунтовочный слой предъявляются Заказчику до нанесения следующего слоя; по согласованию выполняется фотофиксация.
По завершении работ Подрядчик передает акт сдачи-приемки, счет, фотофиксацию и документы на материалы по требованию Заказчика.
Приемка проводится после выполнения всего объема и уборки рабочей зоны. Недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в срок, указанный в мотивированном отказе, но не более 10 рабочих дней, если иной срок письменно не согласован.
6. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность
Подрядчик самостоятельно организует безопасное производство работ и назначает ответственных лиц.
К работам на высоте допускаются обученные работники, обеспеченные исправными средствами индивидуальной защиты и страховочными системами.
Леса, подмости и подъемные средства должны быть исправными и использоваться по документации изготовителя.
Отходы очистки, пустая тара и иные отходы собираются и вывозятся Подрядчиком. Слив растворителей и лакокрасочных материалов в грунт и канализацию запрещен.
Подрядчик возмещает ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц, причиненный при выполнении работ.
7. Цена и границы объема
Цена договора включает материалы, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, оборудование, инструмент, леса/подмости или подъемные средства, средства защиты, оплату труда, налоги и сборы, уборку, вывоз отходов и иные расходы, необходимые для полного выполнения установленного объема. Дополнительная оплата за перечисленные расходы не производится.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки. Подрядчик безвозмездно устраняет отслоения, вспучивание, преждевременную коррозию и иные дефекты, вызванные нарушением технологии или применением несоответствующих материалов, не более чем за 10 рабочих дней с даты уведомления, если иной срок письменно не согласован.
9. Национальный режим
Предметом являются исключительно работы. Грунтовочные, лакокрасочные и расходные материалы потребляются при выполнении работ, отдельно Заказчику не передаются, не принимаются и не оплачиваются. Условия национального режима определяются пунктом 27 Информационной карты.
10. Применимые нормативные документы
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» - в применимой части требований к защите от коррозии, без включения испытаний и ремонта конструкции;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» - в применимой части требований к защитным лакокрасочным покрытиям металлических конструкций;
ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;
ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - в части обращения с образующимися отходами.
При изменении нормативного документа применяется его действующая редакция, если это не изменяет предмет и объем закупки.
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