Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
Техническое задание

1. Перечень автотранспорта:
	№ п/п
	Тип транспортного
средства
	Марка
	Модель
	Идентификационный номер

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3M103965G0000021

	2
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3M103965G0000022

	3
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3M103965G0000023

	4
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3M103965G0000024

	5
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3M103965G0000025

	6
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000070

	7
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000071

	8
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000072

	9
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000073

	10
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000074

	11
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000075

	12
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000076

	13
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000077

	14
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000078

	15
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000079

	16
	автобус
	МАЗ
	103965
	Y3М103965К0000080

	17
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002882

	18
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-000001
	XTY529222В0001961

	19
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-000001
	XTY529222С0002228

	20
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002851

	21
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002902

	22
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002889

	23
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-000001
	XTY529222В0001905

	24
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002867

	25
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-000001
	XTY529222В0001323

	26
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-000001
	XTY529222В0001581

	27
	автобус
	ЛиАЗ
	529222
	XTY529222С0002718

	28
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002875

	29
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-000001
	XTY529222С0002253

	30
	автобус
	ЛиАЗ
	529222
	XTY529222С0002643

	31
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002807

	32
	автобус
	ЛиАЗ
	529222
	XTY529222С0002690

	33
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002898

	34
	автобус
	ЛиАЗ
	529222
	XTY529222С0002673

	35
	автобус
	ЛиАЗ
	529222
	XTY529222С0002526

	36
	автобус
	ЛиАЗ
	529222-01
	XTY5292S2C0002831

	37
	автомобиль
	ГАЗ
	31105
	Х9631105071389699

	38
	автобус
	ГАЗ
	330232
	Х96330232С0761333

	39
	автобус
	ЗИЛ
	АП-7МП
	-

	40
	автобус
	ЗИЛ
	АП-7М
	-

	41
	автобус
	ПАЗ
	32053
	Х1M3205С0С0002845

	42
	автобус
	УАЗ
	
	

	43
	автомобиль
	КО- машина подметально-уборочная
	318Д
	XVCK5360G0000032

	44
	автомобиль
	Ford 
	Transit
	X2FXXXESGXKM42609

	45
	автомобиль
	Volkswagen
	
	Z7Y224301A0000117



Предмет договора с указанием объема выполняемых работ, краткое описание предмета закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта Заказчика, указанного в перечне автотранспорта настоящего Технического задания.
	[bookmark: _Hlk115349355]Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
	Начальная цена единицы услуги, руб., с учетом налогов, сборов и обязательных платежей

	Тормозная система
	

	1. 
	Тормоза – передние и задние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок и тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза
	

	2. 
	Тормоза – передние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок
	

	3. 
	Тормоза – задние – проверка. Включает: снятие и установка колес и тормозных барабанов, удаление пыли, проверка свободного перемещения движущихся частей, наличия утечек из системы, износа тормозных накладок и тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза
	

	4. 
	Тормозной диск и тормозные колодки – передние – снятие и установка (с обеих сторон)
	

	5. 
	Тормозной диск и тормозные колодки – задние – снятие и установка (с обеих сторон)
	

	6. 
	Тормозные колодки – передние – снятие и установка (с обеих сторон)
	

	7. 
	Тормозные колодки – задние – снятие и установка (с обеих сторон)
	

	8. 
	Тормозной суппорт – передний – снятие и установка (с одной стороны)
	

	9. 
	Тормозной суппорт – задний – снятие и установка (с одной стороны)
	

	10. 
	Тормозной барабан – замена (с одной стороны)
	

	11. 
	Тормозной щит – снятие и установка (с одной стороны)
	

	12. 
	Главный тормозной цилиндр – снятие и установка
	

	13. 
	Вакуумный насос тормозной системы – снятие и установка
	

	14. 
	Вакуумный усилитель тормозов – снятие и установка
	

	15. 
	Вакуумный шланг – вакуумный усилитель тормозов – снятие и установка
	

	16. 
	Тормозной шланг – передний – снятие и установка (Один)
	

	17. 
	Тормозной шланг – задний – снятие и установка (Один)
	

	18. 
	Датчик износа колодок - замена
	

	19. 
	Колодки стояночного тормоза - замена
	

	20. 
	Ремонт электропроводки датчика колодок (Один датчик)
	

	21. 
	Очистка датчиков ABS
	

	22. 
	Смазка направляющих тормозного суппорта
	

	23. 
	Установка тормозного щита (Две стороны)
	

	24. 
	Замена направляющих переднего тормозного суппорта
	

	25. 
	Замена направляющих заднего тормозного суппорта
	

	
	

	26. 
	Промывка системы – усилитель рулевого управления
	

	27. 
	Рулевой механизм — снятие и установка
	

	28. 
	Рулевая тяга – замена (Одна)
	

	29. 
	Наконечник рулевой тяги – снятие и установка (Один). Требуется проверка схождения передних колес — это не включается в нормы рабочего времени
	

	30. 
	Приводной ремень – насос усилителя рулевого управления – снятие и установка
	

	31. 
	Шкив – насос усилителя рулевого управления – снятие и установка
	

	32. 
	Насос системы рулевого привода с усилителем — снятие и установка. Включено: время на промывку, если фильтр может быть использован внутри бачка
	

	33. 
	Бачок жидкости рулевого привода с усилителем — снятие и установка. Включено: время на промывку, если фильтр может быть использован внутри бачка
	

	34. 
	Нагнетательная магистраль, идущая от насоса усилителя рулевого управления к рулевому механизму — снятие и установка
	

	35. 
	Рулевое колесо – установка по центру. Требуется проверка схождения передних колес — это не включается в нормы рабочего времени.
	

	36. 
	Рулевое колесо – снятие и установка
	

	37. 
	Долив масла в гидроусилитель
	

	
	

	38. 
	Внутреннее уплотнение левой полуоси – замена
	

	39. 
	Внутреннее уплотнение правой полуоси – замена
	

	40. 
	Левая полуось – снятие и установка
	

	41. 
	Кулак переднего колеса — замена (с одной стороны). Требуется проверка схождения передних колес — это не включается в нормы рабочего времени.
	

	42. 
	Ступица колеса. Снятие и установка (1 сторона)
	

	43. 
	Подшипник переднего колеса – замена (с одной стороны)
	

	44. 
	Шпилька переднего колеса – замена (Одна)
	

	45. 
	Шпилька переднего колеса – замена (Все)
	

	46. 
	Амортизатор в сборе, передние — снятие и установка (Один).
	

	
	

	47. 
	Мост в сборе, задний. Снятие и установка (снятие заднего моста без подвески). Включает прокачку тормозов
	

	48. 
	Установить все съемные элементы на новый задний мост (задний мост снят). Не включает: снятие и установку заднего моста
	

	49. 
	Ступица колеса – задняя – замена (с одной стороны)
	

	50. 
	Подшипник заднего колеса – замена (с одной стороны)
	

	51. 
	Радиальное уплотнение задней ступицы – замена (с одной стороны)
	

	52. 
	Шпильки заднего колеса – замена (с одной стороны). (Включены работы по снятию и установке ступицы, тормозного диска/барабана, колодок)
	

	53. 
	Карданный вал – снятие и установка
	

	54. 
	Сайлент-блок – задний – задняя рессора – замена (с одной стороны)
	

	55. 
	Сайлент-блок – передний – задняя рессора – замена (с одной стороны)
	

	56. 
	Задний амортизатор – снятие и установка (Один)
	

	57. 
	Долив масла в задний мост (включает замену прокладки задней крышки)
	

	
	

	58. 
	Коробка передач — снятие и установка. Не включает проверку схождения передних колес.
	

	59. 
	Коробка передач МКПП – ремонт (КПП снята)
	

	60. 
	Долив масла в КПП АКПП
	

	
	

	61. 
	Компрессия в двигателе – проверка. Включает прогрев двигателя
	

	62. 
	Давление масла – двигатель – проверка. Включает прогрев двигателя
	

	63. 
	Двигатель и коробка передач — снятие и установка.
	

	64. 
	Блок цилиндров (короткий блок) – замена (двигатель снят)
	

	65. 
	Установка навесного оборудования на сервисный двигатель (двигатель снят). Не включает отсоединение от двигателя коробки передач в блоке с ведущим мостом
	

	66. 
	Клапанная крышка головки цилиндров – снятие и установка (Одна)
	

	67. 
	Передняя крышка двигателя – снятие и установка (сопутствующие работы включены)
	

	68. 
	Масляный поддон – снятие и установка
	

	69. 
	Головка блока цилиндров — снятие и установка. Включает время на замену масла и фильтра
	

	70. 
	Головка блока цилиндров — ремонт
	

	71. 
	Головка цилиндров – замена (новая головка цилиндров, поставленная с клапанами). Головка цилиндров снята
	

	72. 
	Впускной коллектор – снятие и установка
	

	73. 
	Выпускной коллектор – снятие и установка
	

	74. 
	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) – снятие и установка
	

	75. 
	Сальник коленчатого вала – передний – замена (сопутствующие работы включены)
	

	76. 
	Сальник коленчатого вала – задний – замена (КПП снята)
	

	77. 
	Натяжитель ремня привода навесных агрегатов – снятие и установка
	

	78. 
	Шкив коленчатого вала – снятие и установка
	

	79. 
	Масляный насос — снятие и установка. Включает время на замену масла и масляного фильтра
	

	80. 
	Моторное масло и масляный фильтр – замена
	

	81. 
	Левая передняя опора двигателя – снятие и установка
	

	82. 
	Правая передняя опора двигателя – снятие и установка
	

	83. 
	Задняя опора двигателя – снятие и установка (Одна)
	

	84. 
	Сальник коленвала передний (двигатель снят) - замена
	

	85. 
	Сальник коленвала задний (двигатель снят) - замена
	

	86. 
	Промывка системы смазки двигателя
	

	87. 
	Долив моторного масла в двигатель
	

	88. 
	Замена коромысел привода клапанов двигателя
	

	89. 
	Корпус масляного фильтра - замена
	

	90. 
	Теплообменник масляной системы (двигатель снят) - замена
	

	
	

	91. 
	Топливная система – прокачка
	

	92. 
	Топливный насос — снятие и установка. Включает регулировку. Проверка давления и температуры в топливном коллекторе не включена.
	

	93. 
	Топливный коллектор – снятие и установка
	

	94. 
	Топливная форсунка – снятие и установка
	

	95. 
	Питающая трубка топливной форсунки — снятие и установка Высокое давление. Не включает проверку давления и температуры в топливном коллекторе
	

	96. 
	Питающая трубка топливной форсунки — снятие и установка Высокое давление. Не включает проверку давления и температуры в топливном коллекторе
	

	97. 
	Перепускной трубопровод – топливная форсунка – снятие и установка
	

	98. 
	Топливный фильтр – снятие и установка
	

	99. 
	Топливный бак – снятие и установка
	

	100. 
	Турбокомпрессор – снятие и установка
	

	101. 
	Охладитель надувочного воздуха – снятие и установка
	

	102. 
	Датчик уровня топлива – с/у (топливный бак снят)
	

	
	

	103. 
	Проверка давлением системы охлаждения
	

	104. 
	Слив, заправка и выпуск воздуха из системы охлаждения
	

	105. 
	Радиатор – снятие и установка
	

	106. 
	Расширительный бачок для охлаждающей жидкости – снятие и установка
	

	107. 
	Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка
	

	108. 
	Термостат – снятие и установка. Включает время на удаление воздуха из системы охлаждения
	

	109. 
	Впускной шланг охладителя моторного масла – снятие и установка
	

	110. 
	Шланг между радиатором и расширительным бачком для охлаждающей жидкости – снятие и установка
	

	111. 
	Нижний шланг радиатора – снятие и установка
	

	112. 
	Верхний шланг радиатора – снятие и установка
	

	113. 
	Шланг между расширительным бачком для охлаждающей жидкости и корпусом термостата – снятие и установка
	

	114. 
	Долив охлаждающей жидкости
	

	115. 
	Замена патрубка системы охлаждения двигателя (ОЖ слита)
	

	116. 
	Протяжка хомутов системы охлаждения двигателя
	

	117. 
	Очистка радиатора системы охлаждения двигателя
	

	118. 
	Замена радиатора системы охлаждения масла
	

	
	

	119. 
	Глушитель в сборе – центральный – замена
	

	120. 
	Задняя выпускная труба – замена
	

	121. 
	Датчик температуры сажевого фильтра — снятие и установка
	

	122. 
	Интеркулер - с/у
	

	123. 
	Клапан управления турбиной - замена
	

	124. 
	Патрубок системы турбонаддува - замена
	

	125. 
	Ролик промежуточный – замена
	

	126. 
	Корпус воздушного фильтра – снятие и установка
	

	127. 
	Сменный элемент воздушного фильтра – снятие и установка
	

	128. 
	Охладитель системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – снятие и установка
	

	129. 
	Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – снятие и установка
	

	130. 
	Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) с охлаждением – снятие и установка
	

	
	

	131. 
	Стартер – снятие и установка
	

	
	

	
	

	132. 
	Проверка системы зарядки
	

	133. 
	Аккумуляторная батарея – проверка
	

	134. 
	Аккумуляторная батарея – снятие и установка
	

	135. 
	Регулировка фар
	

	136. 
	Фара в сборе – снятие и установка (Одна). Не включает регулировку фар
	

	137. 
	Фонарь или лампа указателя поворота – боковой – снятие и установка
	

	138. 
	Задний фонарь в сборе – снятие и установка
	

	139. 
	Лампа – задний фонарь – замена
	

	140. 
	Верхний стоп-сигнал – снятие и установка
	

	141. 
	Фонарь освещения номерного знака – снятие и установка (Один)
	

	142. 
	Фонарь освещения номерного знака – снятие и установка (Оба)
	

	143. 
	Электродвигатель очистителя лобового стекла – снятие и установка
	

	144. 
	Замена лампы подсветки номера (две стороны)
	

	145. 
	Замена патрона лампы
	

	146. 
	Замена лампы стоп-сигнала
	

	147. 
	Замена лампы стоп-сигнала (верхняя)
	

	148. 
	Замена лампы освещения салона
	

	149. 
	Выключатель массы - замена
	

	150. 
	Установка выключателя массы
	

	151. 
	Плафон освещения салона - замена
	

	
	

	152. 
	Рычаг очистителя – Снятие и установка (Один)
	

	153. 
	Регулировка угла рычага очистителя
	

	154. 
	Бачок омывателя – Снятие и установка
	

	155. 
	Насос омывателя лобового стекла – Снятие и установка (при снятом бачке)
	

	156. 
	Шланги омывателя лобового стекла – Снятие и установка (Все)
	

	157. 
	Замена щеток стеклоочистителя
	

	
	

	158. 
	Вентилятор печки - Снятие и установка
	

	159. 
	Резистор мотора печки - замена
	

	160. 
	Дополнительный отопитель салона экипажа - замена
	

	
	

	161. 
	Смазка петель дверей
	

	162. 
	Регулировка двери водителя
	

	163. 
	Регулировка двери пассажира
	

	164. 
	Замена электросаленоида замка двери
	

	165. 
	Регулировка замка боковой двери (включает с/у)
	

	166. 
	Петля двери верхняя - замена
	

	167. 
	Петля двери нижняя - замена
	

	168. 
	Концевик двери - замена
	

	
	

	169. 
	Суппорт (полный) переборка
	

	170. 
	Замена трещетки тормозной задней
	

	171. 
	Снятие/установка энергоаккумулятора
	

	172. 
	Снятие/установка тормозной камеры
	

	173. 
	Замена датчика ABS (ступица снята)
	

	174. 
	Замена кольца ABS (ступица снята)
	

	175. 
	Ремонт воздушного компрессора
	

	176. 
	Ремонт энергоаккумулятора
	

	177. 
	Ремонт тормозной камеры
	

	178. 
	Ремонт узлов пневматической системы
	

	179. 
	Ремонт узлов гидравлической системы
	



Максимальное значение цены договора — 3 000 000,00 руб. Конкретный объем услуг заранее определить невозможно; услуги оказываются по заявкам Заказчика в пределах максимального значения цены договора.
2. Состав работ (услуг):
2.1. Диагностика неисправностей.
2.2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту.
3. Работы (услуги) должны соответствовать следующим требованиям:
3.1. Требования к безопасности: услуги должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации и технических регламентов, применимым к техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Используемые запасные части и материалы должны быть безопасными, пригодными для соответствующего транспортного средства и отвечать обязательным требованиям к такой продукции.
3.2. Требования к результатам: после проведения технического обслуживания, ремонта автотранспорт Заказчика должен быть в технически исправном состоянии, чистым; проведение работ (оказание услуг) не должно повлечь снятия автотранспорта Заказчика с гарантии завода-изготовителя.
3.3. Требования к сроку и объему гарантий качества работ (услуг): гарантия на результат выполненных работ (оказанных услуг) — не менее 30 календарных дней либо 10 000 км пробега транспортного средства. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта оказанных услуг. Недостатки, выявленные в гарантийный период, Исполнитель устраняет за свой счет в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования Заказчика, если иной срок предварительно письменно не согласован Сторонами с учетом технологической сложности ремонта.
Гарантия на установленные запасные части — не менее 6 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг либо гарантийный срок изготовителя, если он превышает 6 месяцев.
В случае выявления недостатков выполненных работ, заменённых агрегатов, деталей (запасных частей) в период действия гарантии, срок гарантии на результат выполненных работ, заменённых частей, продлевается на период, прошедший с момента поступления требования Заказчика об устранении недостатков до их устранения.
3.4. Место оказания услуг: по заявке Заказчика — 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 4, либо станция технического обслуживания Исполнителя. Адрес СТО Исполнителя указывается в заявке/заказ-наряде до передачи транспортного средства.

3.5. Требования к условиям выполнения работ (оказания услуг): 
Исполнитель должен:
- использовать новые, не бывшие в употреблении запасные части и материалы;
- применять при определении трудоемкости работ нормативы и технологические карты заводов-изготовителей соответствующих транспортных средств либо иные технически обоснованные нормативы, не превышающие нормативы завода-изготовителя; по требованию Заказчика предоставлять возможность проверки примененных нормировок и расчета стоимости работ и запасных частей;
- осуществлять прием автотранспорта Заказчика на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту без предварительной записи, ежедневно, в рабочие дни, в соответствии с графиком работы Исполнителя;
- обеспечивать приём на техническое обслуживание и ремонт не менее 3 единиц автотранспорта Заказчика в сутки, а также проводить работы (оказывать услуги) по обслуживанию и ремонту не менее 3 единиц автотранспорта одновременно.
3.6. Порядок взаимодействия с Заказчиком для оказания услуг:
- оформлять заказ-наряд (направление) для предварительного согласования перечня работ, их объема, цен единиц услуг и необходимых запасных частей/материалов в пределах максимального значения цены договора;
- до проведения ремонта проводятся диагностические работы в срок не более 1-го дня с момента прибытия автотранспорта на СТО;
- после диагностики не позднее 1 рабочего дня согласовывать с Заказчиком объем необходимого ремонта и перечень запасных частей. Согласование оформляется заказ-нарядом, подписанным Сторонами, с приложением диагностического заключения или диагностического листа. Стоимость запасных частей указывается отдельно, подтверждается документами о фактической цене их приобретения Исполнителем и не включает дополнительную наценку;
- после согласования с Заказчиком производить согласованные ремонтные работы с заменой запасных частей в установленные договором сроки;
- Заказчик информируется о предполагаемом времени окончания работ (услуг) не менее чем за 3 часа до окончания работ (оказания услуг);
- отремонтированный автотранспорт передаётся Заказчику вместе с экземпляром (оригиналом) перечня выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей;
- одновременно с передачей отремонтированного автотранспорта передать Заказчику надлежаще оформленные заказ-наряд, перечень выполненных работ (оказанных услуг) и замененных запасных частей, акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру (при ее оформлении);
- неисправные (замененные) запасные части, узлы и агрегаты передаются Заказчику вместе с транспортным средством при его выдаче из ремонта, если Заказчик письменно не распорядится ими иначе;
- образующиеся при ремонте отходы принимаются в собственность Исполнителя без составления отдельного документа о передаче;
- сверка выполненных работ (услуг) производится Исполнителем с Заказчиком нарастающим итогом по состоянию на 1-е число каждого месяца за прошедший период (при необходимости).
	3.7. Требования к срокам (периодам) выполнения работ (услуг): Исполнитель выполняет работы с момента прибытия автотранспорта на СТО в следующие сроки:
- техническое обслуживание – не более 2-х дней, 
- жестяно-сварочные – не более 14-и дней, 
- слесарные – не более 14-и дней, 
- ремонт электрооборудования – не более 5-и дней;
- диагностические – не более 1-го дня, 
- арматурные – не более 14-и дней. 
Срок выполнения двух и более видов работ (оказание услуг), предписанных одним заявочным листом, по ремонту одной единицы автотранспорта не должен превышать 20 календарных дней или срока, согласованного с Заказчиком.
3.8. Наименование нормативных документов, определяющих содержание и характеристики работ (услуг), соответствующие потребностям Заказчика:
1. Постановление Правительства РФ от 29.05.2025 № 780 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» — в части, применимой к отношениям сторон.
2. Технологические инструкции, технические условия и руководства по эксплуатации заводов-изготовителей соответствующих транспортных средств.
3. ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.
4. ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» — в применимой части.
Форма, срок и порядок оплаты по договору:
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта оказанных услуг и получения надлежаще оформленных расчетных документов. Оплате подлежат фактически оказанные услуги и предварительно согласованные запасные части/материалы в пределах максимального значения цены договора.

