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Техническое задание
на поставку щита автоматики в сборе и оборудования КИПиА
для объекта «Техническое перевооружение котельной по ул. им. Ивана Кияшко, д. 6, г. Краснодар»
	

	

	1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

	1.1. Наименование заказчика
	ООО «ТТК»

	1.2. Место нахождения заказчика
	350038, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Мирный проезд, дом 4/1, офис 201

	1.3. Почтовый адрес заказчика
	350038, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Мирный проезд, дом 4/1, офис 201

	1.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика, email
	Контактное лицо по техническим вопросам:
Асанов Антон Евгеньевич
телефон 8-918-258-60-60
anton.asanov.2012@mail.ru

	2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация

	2.1. Предмет договора
	Поставка щита автоматики котельной в сборе и оборудования КИПиА для объекта «Техническое перевооружение котельной по ул. им. Ивана Кияшко, д. 6, г. Краснодар», с выполнением монтажа щита автоматики на объекте

	

	2.2. Наименование, характеристики, количество и сроки поставляемого товара: 
2.2.1 Предъявляемые технические требования:
	№ п/п
	Наименование материалов и оборудования и их характеристики
	ГОСТ, тип, марка, модель
	Ед.  изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Датчик-реле температуры (-70…+120°С) SPDT, 10A 250 VAC / 10A 24VDC, ТАМ-BD-Т120 L-1.5
	БД-Росма
	шт
	3
	

	2
	Реле давления LF5506
	LeFoo
	шт
	6
	

	3
	Преобразователь давления ПД150И-ДИВ3,0К-899-0,5-1-Р
	ОВЕН
	шт
	3
	

	4
	Реле перепада давления LF5D-2 BWL
	LeFoo
	шт
	3
	

	5
	Капиллярная трубка для РД/РДД G1/4-М20х1,5, L-1 метр
	БД-Росма
	шт
	6
	

	6
	Переходник M-F латунь G1/2-M20x1,5, KMFG12xM20x15
	KIPIK
	шт
	6
	

	7
	Датчик давления 4–20 мА, ПД100-ДИ1,0-111-0,5
	НПО «Овен»
	шт
	6
	

	8
	Термопреобразователь сопротивления ДТС035-Pt100.B2.100
	НПО «Овен»
	шт
	6
	

	9
	Термопреобразователь сопротивления ДТС035-Pt100.B2.150
	НПО «Овен»
	шт
	3
	

	10
	Гильза защитная ГЗ.16.1.1.100
	НПО «Овен»
	шт
	6
	

	11
	Гильза защитная ГЗ.16.1.1.150
	НПО «Овен»
	шт
	3
	

	12
	Реле потока электронное 24VDC, NO+NC, FS213-G2-H-D-C-R-Q
	LeFoo
	шт
	3
	

	13
	Щит ЩМП-3-1 (650х500х150), SQ0905-0058
	TDM
	шт
	3
	

	14
	Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 10А (C) 4,5 кА PROXIMA, M634110C
	EKF
	шт
	3
	

	15
	Автоматический выключатель ВА 47-63N 2P 6А (C) 4,5 кА PROXIMA, M634206C
	EKF
	шт
	3
	

	16
	Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 2А (C) 4,5 кА PROXIMA, M634102C
	EKF
	шт
	6
	

	17
	Блок питания 24VDC 60W на DIN-рейку, LI60-20B24PR2
	Mornsun
	шт
	3
	

	18
	Щитовая розетка на DIN-рейку МТ-DRS
	Meyertec
	шт
	3
	

	19
	Контроллер для управления котельной КТР-121.220.01.10
	НПО «Овен»
	шт
	3
	

	20
	Реле R2G2CH730 (2 группы контактов, 8A, упр. 230VAC) + колодка SRC08-E + скоба SR15L + варисторный модуль с индикацией AMD-ML1 240V
	Kipik/Shenler
	шт
	24
	

	21
	Интерфейсное реле RNC с колодкой (1 группа, 6A, упр. 230V), RNC1CO060/SNC05-E-D
	Shenler
	шт
	15
	

	22
	Сигнальная LED-лампа, зелёная, 220V AC, IP65, MT22-SA63
	Meyertec
	шт
	3
	

	23
	Кнопка грибовидная аварийной остановки, красная, 40 мм, возврат поворотом с фиксацией, MTB2-ES542
	Meyertec
	шт
	3
	

	24
	Кнопка плоская чёрная, 1NO, IP54, пластик, MTB2-EAZ112 + блок-контакт 1NC MTB2-BE12
	Meyertec
	шт
	3
	

	25
	Переключатель на 3 положения с фиксацией, короткая ручка, 2NO, IP54, пластик, MTB2-EDZ133
	Meyertec
	шт
	3
	

	26
	Основание 2НО МТВ2-EZ13
	Meyertec
	шт
	3
	

	27
	Клемма пружинная проходная 2,5 мм², серая, UPT-2.5-GY
	UTL
	шт
	120
	

	28
	DIN-рейка перфорированная (2000 мм), adr-2.0
	EKF PROxima
	м
	12
	

	29
	Шина «0» N (6х9мм), 8 отверстий, латунь, синий нейлоновый корпус, sn0-63-08-dn
	EKF PROxima
	м
	8
	

	30
	Канал кабельный перфорированный 60х40 мм, kk60-40
	EKF PROxima
	м
	8
	

	31
	Сборка щита автоматики (комплектация шкафа, установка аппаратов, внутрищитовой монтаж согласно спецификации)
	
	шт
	3
	

	32
	Монтаж щита автоматики на объекте
	
	шт
	3
	



2.2.2 Срок поставки: не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней (2-х недель) с момента подписания договора. Товар, поставляемый Покупателю, должен быть надлежащего качества (в технически исправном состоянии), соответствовать ГОСТУ, ТУ и подтверждаться сертификатами соответствия установленного образца, копии которых передаются Покупателю.
Примечание: допускается замена оборудования и материалов на аналогичные по техническим характеристикам без внесения изменений в документацию.

	3.  Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

	В стоимость продукции включены НДС, все затраты, связанные с выполнением договора, в том числе затраты на сборку щита автоматики, доставку и монтаж щита на объекте

	4. Место и условия поставки товара:
4.1. Товар доставляется по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ивана Кияшко, д. 6 (котельная)

	5. Сроки (периоды) и условия поставки товара

	5.1. Товар доставляется усилиями Поставщика и за его счет.
5.2. Товар должен поступить не позднее сроков, указанных в п 2.2.2 настоящего технического задания.
5.3. Щит автоматики поставляется в сборе, в готовом к подключению виде.
5.4. Монтаж щита автоматики на объекте выполняется силами Поставщика и за его счет.

	6. Форма, сроки и порядок оплаты товара

	6.1.Покупатель оплачивает приобретаемую продукцию, на основании счета на оплату, выставляемого Поставщиком.
6.2. Платежи осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств Поставщику в соответствии со счетом, выставленным Поставщиком. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

	7. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара.

	7.1. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: не менее 12 месяцев.
7.2 Требования к объему предоставления Поставщика гарантий качества товара: гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый товар и его части в соответствии с требованиями завода-производителя.
7.3. Требования к гарантийному обслуживанию товара Поставщиком: в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять дефекты (неисправности, недостатки, поломки), выявленные в товаре в соответствии с требованиями завода-производителя.
7.4 Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, технически исправным, готовым к эксплуатации, в споре и под запрещением не состоять, не быть обремененным правами третьих лиц. 
7.5 Требования к предоставляемой документации: 
При поставке товара вместе с товаром Поставщик должен передать следующие документы: паспорт изделия; на щит автоматики в сборе — паспорт щита, схему электрическую принципиальную, ведомость комплектации. 


	8. Требования к участникам закупки

	8.1. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).
8.2. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест.



Составил:
Асанов А.Е.
89182586060



