ЗАПРОС
Доброго времени суток, уважаемый заказчик!
Просим в п. 2 технического задания, уменьшить требование к пусковому току.
(Пусковой ток (EN) – не менее 1080А)
Так как у запрашиваемого вами аккумулятора АКОМ АКБ 6СТ – 100VL пусковой ток 920А, у улучшенной линейки, EFB -ток 950А.

https://akom.ru/catalog/starter/akom.html 

https://akom.ru/catalog/starter/akkumulyatory-akom-efb.html 

АКБ в корпусе L5 имеют токи до 1050 А при этом ёмкость у них 110 а/ч!

Аккумулятор автомобильный 100 а/ч имеется в линейке многих производителей. Вне зависимости от бренда, эта батарея имеет следующие технические характеристики:

Аккумулятор емкостью- 100 а/ч
Напряжение - 12 В
Полярность: как прямая, так и обратная
Пусковой ток: от 800 до 950 A
Тип корпуса: европейский

Считаем Требование не менее 1080А для АКБ 100А/ч избыточное и ограничивает конкуренцию.

Заранее благодарим.


ОТВЕТ

Здравствуйте!
По позиции № 2 технические характеристики аккумуляторной батареи скорректированы.
Пусковой ток установлен не менее 920 А (EN), что соответствует характеристикам АКОМ 6СТ-100VL / АКОМ 100.
Соответствующие изменения будут внесены в Техническое задание.
