Техническое задание
[bookmark: _Hlk207180054]на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежды) 

1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Код ОКПД2
	Характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	14.12.30.160
	для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Куртка укороченная, с притачным поясом. 
Рукава с усиленными налокотниками. 
По шву притачивания кокетки и по рукавам светоотражающая полоса шириной не менее 50 мм.
Полукомбинезон. 
В области коленей усилительные накладки. 
По низу полукомбинезона светоотражающая полоса шириной не менее 50 мм.
Ткань: смесовая (не более 65% п\э, не менее 35% х\б), 
плотность не менее 250 гр., с масловодоотталкивающей пропиткой.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011.
	компл.
	101

	2. 
	Плащ для защиты от воды
	14.12.30.110
	С ПВХ покрытием увеличенной плотности не менее 270г. 
С застежкой на молнию и внутренней ветрозащитной планкой, имеет капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, герметично проклеенные швы, внутренние манжеты на рукавах, отверстиями для вентиляции.
Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 
На груди, спине и рукавах должна быть светоотражающая полоса шириной не менее 50мм. 
Водоупорность: не менее 7000 мм водного столба.
Гост: Р 12.4.288-2013, ТР ТС 019/2011.
	шт.
	49

	3. 
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	14.12.30.160
	Жилет сигнальный, 2 класс защиты.
Ткань 100% полиэстер 
плотностью не менее 180 гр.
ГОСТ 12.4.281-2014, ТР ТС 019/2011.
	шт.
	110

	4. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском
	15.20.32.120
	Верх - натуральная кожа (толщиной не менее 1,8-2,2мм). 
Подошва - двухслойная, ПУ/Нитрил, литьевого метода крепления. 
Подносок - композитный, ударная нагрузка не менее 200 Дж.
На обуви должны быть предусмотрены светоотражающие элементы, для лучшей видимости в темное время суток.
Защитные свойства: МУН200, З, Нм, Нс, Нж, К20, Щ20, Тп.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024.
	пара
	75

	5. 
	Сапоги кожаные с защитным подноском
	15.20.32.122
	Верх - натуральная кожа (толщиной не менее 1,8-2,2мм). 
Подошва - двухслойная, ПУ/Нитрил, литьевого метода крепления. 
Подносок - композитный, ударная нагрузка не менее 200 Дж.
На обуви должны быть предусмотрены светоотражающие элементы, для лучшей видимости в темное время суток.
Защитные свойства: МУН200, З, Нм, Нс, Нж, К20, Щ20, Тп.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024.
	пара
	28

	6. 
	Сапоги резиновые с защитным подноском
	15.20.11.113
	Верх - поливинилхлорид (ПВХ), изготовленная методом двухкомпонентного литья. 
Подошва - специальный сложный состав, стойкий к истиранию, антискользящий, с защитой от сырой нефти (НС), нефтяных пятен (НП) и нефтепродуктов (НП), с защитой от слабых растворов кислот и щелочей (КЩ20). 
Подносок - композитный, ударная нагрузка не менее 200 Дж.
Защитные свойства: З, В, Нс, Нм, Нж, К80, Щ50, Сж, Мун 200, Тн
Размер: по согласованию с Заказчиком
	пара
	28

	7. 
	Костюм на утепляющей прокладке
	14.12.11.120
	Куртка. 
Светоотражающая полоса расположена по швам притачивания кокеток.
Полукомбинезон. 
В области коленей усилительные накладки. 
По низу полукомбинезона светоотражающая полоса шириной не менее 50 мм.
Ткань: смесовая (не более 65% п/э, не менее 35% х/б), 
Плотность: не менее 250 гр., с масловодоотталкивающей пропиткой.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011.
	компл.
	99

	8. 
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с резиновым низом
	15.20.32.122
	Ударная нагрузка не менее 200 Дж. 
утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с резиновым низом
На обуви предусмотрены светоотражающие элементы, для лучшей видимости в темное время суток.
Защитные свойства: МУН200, З, Нм, Нс, Нж, К20, Щ20, Тп.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.032-95.
	пара
	99

	9. 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла
	14.12.11.110
	Брезентовый костюм предназначен для защиты от искр и раскаленных брызг металла. Широко используется при сварочных работах на производстве и строительных объектах.
Куртка с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц. 
Спинка с кокеткой. 
По линии соединения кокетки со спинкой и под проймами рукавов вентиляционные отверстия. 
Передняя часть состоит из кокетки, полочки и боковой части.
Карман располагается в шве полочки и боковой части. 
Воротник отложной, на стойке накладка из хлопчатобумажной ткани.  
Рукава двухшовные, втачные.
В нижней части рукава петля с пуговицей для регулирования ширины рукава снизу.
Брюки свободного прямого покроя с откидывающейся передней частью, застёжкой в боковых швах, с накладным карманом. Вентиляционные отверстия в шаговом шве.
Материал:
Брезент пл. не менее 550гр. 
ОП: не менее 50% Лён, не более 50% х/б;
Спилок КРС (толщина не менее 0,9-1,2);
Подкладка: бязь 100% х/б;
Размер: по согласованию с Заказчиком
ГОСТ 12.4.250-2019, ТР ТС 019/2011.
	компл
	5

	10. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
	15.20.32.124
	для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
Наличие наружного клапана для защиты от искр и брызг металла.
Снабжены пряжкой быстрого сброса.
Материал - Натуральная кожа.
С защитным подноском: соответствие
Описание подошвы:
Температурный диапазон не менее от -35°С до +250°С, при кратковременном контакте до не менее + 300°С.
Сезон - Лето.
ТР ТС 019/2011.
	пара
	5

	11. 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке
	14.12.11.120
	для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке
Куртка с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц. 
Спинка с кокеткой. Передняя часть состоит из кокетки, полочки и боковой части. 
Карман располагается в шве полочки и боковой части. 
Воротник отложной, на стойке накладка из хлопчатобумажной ткани. 
Рукава двухшовные, втачные. 
В нижней части рукава петля с пуговицей для регулирования ширины рукава снизу.
Брюки свободного прямого покроя с откидывающейся передней частью, застёжкой в боковых швах, с накладным карманом.
Накладки: Налокотники, наколенники.
Материал: Брезент пл. не менее 550гр. 
ОП не менее 50% Лён, не более 50% х/б;
Спилок КРС  (толщина не менее 0,9-1,2);
Подкладка бязь 100% х/б;
Утеплитель ватин п/ш не менее 250 гр. – не менее 2 слоя.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ГОСТ 12.4.250-2013, ТР ТС 019/2011.
	компл
	5

	12. 
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
	15.20.32.124
	утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
Наличие наружного клапана для защиты от искр и брызг металла.
Снабжены пряжкой быстрого сброса.
Подошва, стойкая к проколам.
Материал - Натуральная кожа.
Описание подклада: Температурный режим не менее до -20°С;
Подносок – Металлический не менее 200 Дж.
Описание подошвы:
Температурный диапазон не менее от -35°С до +250°С, при кратковременном контакте не менее до + 300°С;
Сезон - Зима.
Размер: по согласованию с Заказчиком
ТР ТС 019/2011.
	пара
	5

	13. 
	Каска защитная
	32.99.11.160
	Ударопрочность. Каска должна выдерживать удар падающего предмета массой 5 кг с высоты 1 метра. 
Устойчивость к проникновению. Корпус каски не должен пропускать острые предметы, падающие с высоты. 
Температурная устойчивость. Модели должны сохранять свои защитные свойства в диапазоне температур от -40°C до +50°C
Размер: по согласованию с Заказчиком
ТР ТС 019/2011
	шт.
	61

	14. 
	Подшлемник под каску
	32.99.11.190
	Состав материала: 
материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна или 100 % хлопок или смешанный состав с огнестойкой отделкой 
Плотность ткани, не более: 250 г/м² 
Размер: по согласованию с Заказчиком
ГОСТ 32118-2013
	шт.
	22

	15. 
	Подшлемник под каску утепленный
	32.99.11.190
	Состав материала: 
материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна или 100 % хлопок или смешанный состав с огнестойкой отделкой 
Плотность ткани, не более: 400 г/м² 
Размер: по согласованию с Заказчиком
ГОСТ 32118-2013
	шт.
	61

	16. 
	Очки защитные
	32.50.42.120
	Очки должны иметь: 
‐ очковые стёкла, обеспечивающие боковую защиту; 
‐ вес (не более 55 г); 
‐ дужки, с возможностью регулировки по длине и углу наклона или имеющие надежный охват лица, либо саморегулирующиеся дужки, обеспечивающие комфортную и безопасную посадку на разных размерах головы и типах лиц; 
‐ специальные покрытия, защищающие очковые стёкла от царапин снаружи и запотевания изнутри 
ТР ТС 019/2011
	шт.
	64

	17. 
	Наушники противошумные
	32.99.11.170
	Все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть мягкими, неметаллическими, гибкими. 
Все части наушника должны быть скруглены, отполированы и не иметь колющих, острых углов 
ТР ТС 019/2011
	шт.
	21



[bookmark: _Hlk207180709][bookmark: _Hlk199167768]2. Срок поставки товара: По заявкам в течении 2027 года. В течении ______ рабочих дней с момента получения заявки поставщиком. (определяется по результатам конкурентной закупки)
[bookmark: _Hlk207180812][bookmark: _Hlk207180854]3. Место поставки товара: 660050, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, зд. 1, стр. 27.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
