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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку железобетонных изделий
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026-2027г.



1. Общие положения. 
1.1 Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2 Предмет закупки: поставка железобетонных изделий.
1.3 Начальная (максимальная) цена закупки составляет  35 000 000, 00 рублей.
1.4. Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 209 228,00 рублей.

 2. Место, срок и условия поставки Товара. 
2.1 Место поставки: РФ, г. Севастополь.
2.2 Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями силами Поставщика на объект, указанный Заказчиком в Заявке, расположенный в г. Севастополе. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
2.3 Срок поставки Товара: в течение 9 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.
2.4 Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемого Товара.
3.1. Перечень железобетонных изделий:
:
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание и характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол - во
	Страна происхождения товара

	1
	Опора железобетонная СВ95-2.0
	Длина: 9500мм.
Ширина большая в основании:165мм.
Ширина большая в вершине:165мм.
Ширина меньшая в основании:150мм.
Ширина меньшая в вершине:150мм.
Высота в основании:240мм. 
Высота в вершине:165мм. 
Класс бетона: не менее не менее В25.
Вес: не менее 750кг.
Минимальная температура эксплуатации: до -55ᵒС;
Морозостойкость: не менее F200;
Водонепроницаемость: не менее W6;
Материал для изготовления: бетон. 
Заполнитель: термически упрочненная арматура, щебень гранитный, прочностью 1400 циклов.
Оснащена закладными изделиями для монтажа конструкции и для крепления деталей заземления. Срок службы – не менее 50 лет.
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	2
	Опора железобетонная СВ105-3.6
	Длина: 10500мм;
Ширина большая в основании: 205мм;
Ширина большая в вершине:205мм;
Ширина меньшая в основании: 175мм;
Ширина меньшая в вершине:175мм;
Высота в основании: 280мм;
Высота в вершине: 190мм;
Класс бетона: не менее В30;
Вес: не менее 1180кг. Срок службы – не менее 50 лет.
Минимальная температура эксплуатации: до -55ᵒС;
Морозостойкость: не менее F200;
Водонепроницаемость: не менее W6;
Материал для изготовления: бетон. 
Заполнитель: термически упрочненная арматура, щебень гранитный, прочностью 1400 циклов. 
Оснащена закладными изделиями для монтажа конструкции и для крепления деталей заземления. 
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	3
	Плиты перекрытия кабельных каналов: длина — 120 см, ширина — 50 см, высота — 10 см
	Железобетонная плита перекрытия кабельных каналов — это железобетонная конструкция, которая служит защитным верхним элементом, закрывающим лотки или каналы с проложенными кабелями. Она обеспечивает механическую прочность, распределяя нагрузку от транспорта и грунта, предотвращает повреждение коммуникаций, несанкционированный доступ и воздействие внешних факторов. Плиты оснащены монтажными петлями для укладки и часто имеют технологические отверстия для люков или вентиляции.
Бетонные плиты используются для перекрытия сборных лотков подстанции.
Нарушение целостности перекрытия создает комплексные риски, включая угрозу перебоев энергоснабжения из-за повреждения кабельного канала, опасность травмирования персонала и посторонних лиц вследствие возможного падения в канал, а также риск значительного увеличения затрат при усугублении повреждений из-за несвоевременного ремонта.  
В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасной эксплуатации объекта просим организовать оперативную поставку указанных плит перекрытия.
длина — 120 см, ширина — 50 см, высота — 10 см 
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	4
	Плиты перекрытия кабельных каналов: длина — 130 см, ширина — 50 см, высота — 20 см
	Железобетонная плита перекрытия кабельных каналов — это железобетонная конструкция, которая служит защитным верхним элементом, закрывающим лотки или каналы с проложенными кабелями. Она обеспечивает механическую прочность, распределяя нагрузку от транспорта и грунта, предотвращает повреждение коммуникаций, несанкционированный доступ и воздействие внешних факторов. Плиты оснащены монтажными петлями для укладки и часто имеют технологические отверстия для люков или вентиляции.
Бетонные плиты используются для перекрытия сборных лотков подстанции.
Нарушение целостности перекрытия создает комплексные риски, включая угрозу перебоев энергоснабжения из-за повреждения кабельного канала, опасность травмирования персонала и посторонних лиц вследствие возможного падения в канал, а также риск значительного увеличения затрат при усугублении повреждений из-за несвоевременного ремонта.  
В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасной эксплуатации объекта просим организовать оперативную поставку указанных плит перекрытия.
длина — 130 см, ширина — 50 см, высота — 20 см.
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	5
	Лотки железобетонные кабельные длина — 72 см, ширина — 57 см, высота — 36 см
	Лоток железобетонный кабельный – это открытая конструкция, имеющая дно и борта, куда кладутся провода и кабели. Такие изделия производятся в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к ним согласно ГОСТ, также производители руководствуются различными строительными нормами, техническими условиями и другой подобной документацией.
Маркировка лотков осуществляется с помощью букв и цифр, которые обозначают наименование лотка, его ширину, длину и высоту, а также выдерживаемую нагрузку и наличие различных способов армирования.
Лотки железобетонные кабельные:
длина — 72 см, ширина — 57 см, высота — 36 см. 
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	6
	Фундамент анкерной опоры Ф1-А, серия 3.407-115
		Параметр
	Значение

	Марка изделия
	Ф1-А

	Серия
	3.407-115, выпуски 2, 3

	Назначение
	Фундамент под анкерно-угловую 
опору ВЛ с вертикальной стойкой

	Тип конструкции
	Железобетонный фундамент

	Длина основания
	1500 мм

	Ширина основания
	1500 мм

	Высота
	3200 мм

	Глубина заложения
	около 3000 мм

	Объём бетона
	1,0 м³

	Масса
	около 2,5 т

	Класс бетона
	В27,5


	Морозостойкость
	F150–F200

	Водонепроницаемость
	W4–W8

	Арматура/сталь
	около 293 кг для базового исполнения

	Тип опоры
	анкерно-угловая металлическая опора

	Область применения
	ВЛ 35–330 кВ 
Предусмотрен 
оголовник с 
крепёжными 
элементами для 
установки 
металлической опоры.
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3.2. Предложение участника должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню поставки железобетонных изделий.
3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.
Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам.. 
Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленный не ранее 2025 года, ранее неиспользованным, без дефектов, не модифицированным, не восстановленным.
Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.
5. Требования, предъявляемые  к документации на поставляемый товар:
Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке.
Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.
6. Маркировка.
Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями (ГОСТ, ТУ) для данного вида товара. Товар должен поставляться в соответствии с требованиями, соответствующими характеру и способу транспортировки. Способ транспортировки должен предохранять Товар от всякого рода повреждений при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу Товара до приёмки его Заказчиком.
7. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемую Продукцию. 
Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии Продукции, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Продукции на склад Покупателя и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Продукцию, в течение срока действия Договора не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.
8. Правила приемки Товара. 
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г.
При приемке Товара осуществляется:
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию в течение 3 рабочих дней.
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