ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Заклепка резьбовая М6 
	шт
	Гаечная, винтовая клепка, оцинкованная сталь, стандартный борт.
	200
	нет


	2
	Паяльник беспроводной 30 Вт
	шт
	Беспроводной паяльник 12 В. В комплекте 2 аккумулятора. Обеспечение работы без розетки.
	2
	нет


	3
	Сквозной коннектор rj45
	шт
	сквозных коннекторов RJ45 категории 5e, предназначенных для создания надежных соединений в компьютерных сетях. Эти пластиковые разъемы используются для обжима витой пары и организации доступа к интернету внутри помещений. Данная электроника обеспечивает стабильную передачу сигнала и подходит как для профессионального монтажа, так и для использования дома. Качественные материалы гарантируют долговечность и надежность каждого соединения.

Каждый коннектор имеет сквозную конструкцию, которая упрощает контроль правильности расположения жил провода перед обжимом. Пластиковый корпус защищает место контакта от внешних воздействий и предотвращает случайные обрывы связи во время эксплуатации. Такие разъемы совместимы с большинством типов кабеля, используемого для построения локальных сетей и подключения к интернету, включая как многожильные, так и одножильные проводники.
	1000
	нет

	4
	Кримпер для обжима клемм и проходных конвекторов с обрезкой!!!! RJ45 RJ11, инструмент для зачистки
	шт
	Кримпер для обжима пластиковых клемм RJ45 с функцией обрезки проводов на проходных конекторах  и RJ11,12 - незаменимый инструмент для создания надежных соединений в сетевых и телефонных коммуникациях. Он сочетает в себе функции обжима и зачистки проводов, обеспечивая качественные результаты в короткие сроки. Идеален для работы с сетевыми кабелями и телефонными линиями, данный кримпер оснащен насадкой для зачистки до 7 мм, что делает его полезным как для профессионалов, так и для любителей. Эргономичная форма и прочные пластиковые рукоятки гарантируют комфортный хват и сниженное утомление даже при длительном использовании. Конструкция без винтореза увеличивает надежность и долговечность инструмента, минимизируя механические проблемы. 
	3
	да

	5
	Кнопка под отверстие 22 мм с индикатором Без фиксации
	шт
	Водонепроницаемая кнопка из нержавеющего материала.
Посадочный диаметр 22 мм (под отверстие размером 22 мм).
Вариант с фиксацией: кнопка фиксируется при нажатии.
Вариант без фиксации: кнопка пружинит и не фиксируется.
Напряжение работы светодиода: 12-24 Вольта.
Нагрузка 4 А.
Температура рабочая: от -30C до +80C.
Сила нажатия: 2.5-3 Н.
Материал корпуса: никелированная латунь.
Материал механизма: полиамид, поликарбонат.
Материал контактов: серебряный сплав.
Степень аквазащиты: IP66.
Защита от механических воздействий IK10.
Время жизни светодиодного индикатора: 40000 часов.
Количество циклов нажатия: без фиксации 500 000 раз, с фиксацией 250 000 раз.
Сопротивление контактов: менее 50 мОм.
Совпротивление изоляции: более 1000 мОм.
Прочность на сжатие: 1900VAC.
	20
	да

	7
	Набор для пайки (припой, флюс, паяльная паста)

Набор для пайки ОНЛАЙТ 90 170 oem-ph01-h4 (4 шт) 90170 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ
	шт
	Набор для пайки ОНЛАЙТ 90 170 oem-ph01-h4 (4 шт) 90170 предназначен для ремонта электротехники и монтажа оборудования. Флюсы разлиты в удобные флаконы со специальной капельницей-дозатором, что позволяет точно и аккуратно наносить раствор на обрабатываемую поверхность.
	10
	да

	8
	Daicamping DL30 инструменты складной плоскогубцы мультитул
	
	Многофункциональный инструмент, выполненный из стали   7Cr17
	8
	Да
(Sog, Leatherman)

	9
	WiFi HDMI-удлинитель до 30 м, 1080p
	шт
	Устройство может передавать изображение в формате 1080p с частотой 60Hz на расстояние до 30 метров. Благодаря беспроводной технологии, вы забудете о запутанных проводах и сможете свободно перемещаться по помещению, не теряя качество сигнала. Удобство использования этого устройства особенно оценят владельцы цифровых камер, видеорегистраторов и других гаджетов, требующих подключения к телевизору или монитору.
	4
	Да

	10
	Соединитель кабеля Wago Клемма 5-проводная 0.08-2.5 мм, 250V, ток 24A (обычная)

Коннекторы и соединители для светодиодных лент - купить недорого на сайте led-sib.ru в Новосибирске
	шт
	Соединители-клеммы фирмы Wago (Германия) для строительного электромонтажа обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Они позволяют соеденять одножильные и многожильные медные или одножильные алюминивые проводники без использования инструмента.
	200
	да

	11
	Соединитель кабеля Wago Клемма 3-проводная 0.08-2.5 мм, 250V, ток 24A (обычная

Коннекторы и соединители для светодиодных лент - купить недорого на сайте led-sib.ru в Новосибирске
	
	Соединители-клеммы фирмы Wago (Германия) для строительного электромонтажа обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Они позволяют соеденять одножильные и многожильные медные или одножильные алюминивые проводники без использования инструмента
	400
	да

	12
	Бокорезы Gross

	шт
	Технические параметры Gross 17583:

Длина: 130 мм

Материал: кованая сталь C60 45 HRC, закалённые кромки 62 HRC

Рукоятки: трёхкомпонентные пластикрезина

Защита: покрытие TitanFinish от коррозии

Дополнения: рёбра жёсткости, кабельные фиксаторы, крепления для пружины
	4
	нет

	13
	Плоскогубцы / пассатижи комбинированные GROSS, 180
	шт
	Комбинированные плоскогубцы Gross 16972 длиной 165 мм, с трехкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания мягкой и жесткой проволоки, сгибания металлических листов и захвата деталей.
	3
	нет

	14
	Клещи переставные Дело Техники 150 мм, 415150
	шт
	Клещи переставные используются в качестве трубного или разводного ключа, так же могут применяться для фиксации и отворачивания / заворачивания предметов, не имеющих специального рабочего профиля. Клещи гарантируют прочный захват разных по форме и диаметру предметов. Длина 150 мм
	4
	нет

	15
	Газовая реактивная турбо горелка Lighter TH857 (кварцево-серая)
	шт
	Тип газа: Бутан 
Материал корпуса: Металл + ABS 
Размер зажигалки: 17,5 x 3,5 x 2,6 см. 
Размер коробки: 21,5 x 8 x 3,5 см.
	8
	да

	16
	Металлические стяжки 4,6*300мм 
	шт
	Металлический хомут стяжка – это универсальные крепёжные изделия, которые применяются в строительстве, ремонте, сантехнике и электромонтаже. Хамут обеспечивают прочную затяжку, надёжную фиксацию и долговечность даже при эксплуатации в сложных условиях. Благодаря широкому ассортименту, можно подобрать хамуты для любых задач: от крепления кабелей до ремонта труб.  Обязательный размер 4,6*300мм

	50
	да

	17
	Набор метчиков и плашек 110 предметов 5183вт, МаякАвто
	шт
	Набор метчиков и плашек 110 предметов, 
Метрический набор метчиков и плашек от МаякАвто 110 предметов используется для нарезания резьбы в отверстиях.

Относится к профессиональному классу, сталь Шх15. Инструменты выполнены из прочной подшипниковой стали. Метчики и плашки отличаются надежностью и износостойкостью.

Набор поставляется в фирменном пластиковом кейсе с ручкой.

Преимущества набора метчиков и плашек от МаякАвто:

- Огромный выбор по резьбе от M2 до M18 (точные деления указаны на фото и в комплектации).
- Огромный выбор по шагу резьбы: от 0.4 до 1.75 (точные деления указаны на фото и в комплектации).
- Поставляется в кейсе для рационального хранения.
- Подходит для профессиональных целей.
- Инструменты устойчивы к коррозии и высоким нагрузкам.
	1
	да

	18
	Изолента для проводки белая пвх SafeLine pro
	шт
	Изолента 19 мм х 20 м х 0,15 мм
Изоляционная лента предназначена для проведения всех видов электромонтажных работ : электрической изоляции проводников, сращиванию и жгутированию, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки. Изоленты Safeline соответствуют ГОСТ Р 16214-86. Изолента пвх справится с высоким напряжением: напряжение пробоя не менее 6000V.
	60
	нет

	19
	Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 
	шт
	Размеры 4,8x500мм
Состав нейлоновая пластиковая
	1000
	нет

	20
	Хомут металлический
	шт
	Материал метал
Размер 4,6х100мм
	100
	нет

	21
	Стяжки под саморез 3.5мм х 200мм,
	шт
	Материал пластик нейлон 3.5мм х 200мм
	300
	нет

	22
	Многофункциональный волоконно-оптический съемник с зажимом Cleaner - 3-в-1 Miller для зачистки и очистки
	шт
	Инструмент для зачистки оптоволоконных буферных трубок имеет регулируемые лезвия, которые можно установить на любую глубину, чтобы обеспечить вход оболочки в оптоволоконные буферные трубки без зазубрин.
Этот инструмент для зачистки оптоволоконных кабелей обеспечивает удобный и надежный захват, что помогает сделать процесс зачистки оптоволоконных кабелей простым и эффективным.
4. Используется для зачистки симплексного волокна и различных волоконно-оптических кабелей.

	2
	да

	23
	Распределительная коробка для оптоволокна
	шт
	распределительная коробка для оптоволокна
1 х кожаный зажим для проволоки
6 галстуков 
2 х зажим для горла 
4 х расширительная трубка 
4 х винт
8 термоусадочных трубок 
1 х пластиковый ключ
	20
	нет

	24
	Патч-панель
оптическая
	шт
	Настенное малогабаритное кроссовое распределительное устройство предназначено для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей (ОК), подключения оптических волокон (ОВ) к аппаратуре оптических систем передачи, а также для контроля характеристик ОК в процессе эксплуатации,предназначено для установки непосредственно в помещении пользователя.
крн- 1 шт; адаптер SC/SM/UPC-4шт, пигтейл SC/UPC 9/125 1,5м -4шт, КДЗС-60mm -4шт, держатель КДЗС-1шт, заглушка sc-4шт
	20
	нет

	25
	Тестер кабеля 806B, с поиском в стене, с передатчиком и приемником, Smartbuy Tools
	шт
	Кабельный тестер- трассоискатель, предназначен для профессионального и любительского применения при укладке кабелей связи и интернета. Представляет собой прибор состоящий из передатчика и приёмника сигнала. Станет незаменимым помощником при поиске необходимого проводника и выявлении повреждений жил путём прозвонки. Дополнительно предусмотрена функция диагностики исправности телефонных линий. Также бесконтактным методом позволяет определить местонахождение кабеля. Использование современных комплектующих позволило добиться высоких показателей эффективности и продолжительного срока службы изделия. Индикатор зарекомендовал себя, как надёжное и простое средство для быстрого решения задач по прокладке и ремонте витых пар передачи информации и телефонии. Переноска и хранение комплекта осуществляется в удобной сумке.
Передатчик, приемник, инструкция, зажим крокодил, разъем RJ12, провод RJ45, провод BNC(для видеонаблюдения), наушники, батарейка крона - 2 шт
	2
	нет

	26
	Перчатки рабочие нейлон Защитные нейлоновые, размер L
	шт
	Материал: нейлон
Особенности: С нескользящим покрытием, Шитые
	220
	нет

	27
	Bosch Дрель-шуруповерт, 18 В, 50 Нм, 2 АКБ
	шт
	Мощность и скорость

Скорость вращения до 750 об/мин обеспечивает высокую производительность, а максимальная крутящий момент достигает 50 Нм. Это значит, что вы сможете эффективно работать как с маленькими, так и с крупными деталями.

Безщеточная технология

Безщеточные двигатели Bosch гарантируют долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание. Они также более экологичны и тихи по сравнению со старыми моделями.

Комфорт и безопасность

Эргономичный дизайн и регулируемый ударный механизм позволяют использовать инструмент с комфортом даже при длительной работе. Защита от перегрузок и коротких замыканий добавляет дополнительный уровень безопасности.

Простота использования

Современный интерфейс и интуитивно понятные кнопки управления облегчают процесс работы. Вы можете быстро переключаться между режимами вращения и удара, что экономит ваше время и силы.

1. Дрель шуруповерт;
2. Зарядная станция;
3. 2 аккумулятора;
4. Пластиковый кейс для переноски и хранения;
5. Инструкция
	2
	Да
(Makita, DeWalt)

	28
	Кнопка выхода ЛКД-КН-11-10
	шт
	Класс защиты IP:
IP44
Диапазон рабочих температур:
-20 °С ... 55 °С
Цвет:
серебро
Тип контактов:
НР
Подсветка:
без индикации
Габаритные размеры:
ДxШxВ 80 мм x 30 мм x 25 мм
Способ монтажа:
накладной
Коммутируемый ток:
3 А
Ресурс нажатий:
500000
Коммутируемое напряжение:
36 В
Материал корпуса:
цинковый сплав

	30
	нет

	29
	Коронки по металлу из быстрорежущей стали (набор 15-50мм)
	шт
	Универсальность: Подходит для работы как по металлу, так и по бетону, что делает его незаменимым инструментом для различных ремонтных и строительных работ.

* Комплект из 12 штук: Включает сверла диаметром 15 мм, 16 мм, 18, мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 50 мм.

Материал: Высоколегированная инструментальная сталь.

Длина 66-71 мм

Хвостовик: Ø8 мм

* Быстрое сверление: Специальная конструкция коронки обеспечивает быстрое и эффективное сверление отверстий, экономя время и силы.

* Чистое сверление: Минимальное образование заусенцев и неровностей на краях отверстия, что сокращает время на последующую обработку.

* Прочная конструкция: Изготовлена из высококачественных материалов, гарантирующих надежность и долговечность инструмента.

* Экономичность: Долгий срок службы коронки позволяет сократить затраты на приобретение новых инструментов.

* Удобство использования: Треугольная эргономичная рукоятка.

* Высокая точность: Обеспечивает точное сверление отверстий необходимого диаметра.

* Совместимость: Аккумуляторные дрели, ручные дрели, стационарные сверлильные станки
	2
	нет

	30
	круги отрезные для ушм Bosh
	шт
	по металлу, 125 х 1,0 х 22,2 мм
	50
	Да(Metabo)

	31
	Маркер строительный тонкий разметочный с длинным наконечником
	шт
	Количество в упаковке, шт.
5
Толщина линии, 1 мм
Взаимодействие с поверхностью
Перманентный
Белый, зеленый, синий, красный, черный

	20
	да

	32
	Набор шайб металлических 360 шт
	шт
	Набор шайб М6, М8, М10, М12
	2
	да

	33
	Водонепроницаемая пылезащитная крышка разъема RJ45 для наружной сетевой IP-камеры
	шт
	Технические характеристики:
Цвет:белый
Внутренний диаметр: 19 мм/0,75 дюйма (прибл.)
Материал: ПВХ
Количество: 4 детали/комплект или 10 комплектов/упаковка

Примечание:
Без розничной упаковки.
Переход: 1 см = 10 мм = 0,39 дюйма
Пожалуйста, допускайте погрешность в 0-1 см из-за ручного измерения. пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем делать ставку.
Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать актуальный цвет изделия. Спасибо!

Пакет включает в себя:
10 Комплектов x Водонепроницаемая крышка разъема
(другие аксессуары, показанные на картинке, в комплект не входят).
	50
	нет

	34
	PoE удлинитель Extender 100 м Повторитель PoE сигнала Ethernet RJ45 до 100 Мбит/с Герметичный адаптер для IP-камер видеонаблюдения IP66
	шт
	Особенности PoE удлинителя:
Совместимость с любыми стандартами PoE (IEEE 802.3af/at).
Поддержка скорости до 100 Мбит/с через разъём Ethernet RJ45.
Простое подключение: достаточно вставить кабель от PoE коммутатора или PoE инжектора.
Возможность каскадного подключения — удлиняйте линию последовательно, используя несколько устройств.
Универсальность: можно использовать как сетевой адаптер для IP-камер, так и как элемент для расширения сети.
Совместимость с оборудованием Hikvision, Dahua, Uniview и другими производителями.
	5
	нет

	35
	 Герметик прозрачный заливочный для герметизации и изоляции
	шт
	комплект состоит из: флакона с прозрачной жидкостью-1000 мл ., флакон 60 мл с отвердителем (катализатором)-1шт.
	1
	нет

	36
	Мультиметр цифровой тестер розеток Mastech MS8212A
	шт
	Измерение постоянного тока, Измерение напряжения постоянного тока, Измерение напряжения переменного тока, Измерение сопротивления
	2
	нет

	37
	Цифровой мультиметр Mastech MS850B
	шт
	Измерение постоянного тока, Измерение напряжения постоянного тока, Измерение напряжения переменного тока, Измерение сопротивления
	2
	нет

	38
	Визуальный дефектоскоп для волоконной оптики с аксессуарами, 7mm
	шт
	Особенности:
абсолютно новый и высококачественный
4 шт./компл. запасных частей и аксессуаров для волоконно-оптического визуального дефектоскопа.
2 упаковки керамических трубчатых втулок + 2 упаковки металлических вставных фитингов для головных разъемов.
Высокое качество и абсолютно новый.
Отлично подходит для замены старой сломанной металлокерамической трубки и металлического соединительного фитинга.
Простой в установке, удобный в использовании.

Технические характеристики:
Материал: металл + пластик

Пакет включает в себя:
2 х керамических втулочных трубки
2 х соединителя с металлическими головками
	3
	нет

	39
	Провод автомобильный для проводки, 
	м
	ПГВА / ПВАМ 1,5 мм, красный цвет 
	40
	нет

	40
	Провод автомобильный для проводки, 
	м
	ПГВА / ПВАМ 1,5 мм, черный цвет
	40
	нет

	41
	Отвертка для точных работ 
	шт
	КОБАЛЬТ Ultra Grip SL 2.0 х 50 мм CR-V
	10
	нет

	42
	Отвертка для точных работ
	шт
	Отвертка для точных работ КОБАЛЬТ Ultra Grip SL 3.0 х 50 мм CR-V
	10
	нет

	43
	Очки защитные прозрачные
	шт
	Особенности защитных очков: Защита от запотевания, Устойчивость к высоким температурам, Устойчивость к низким температурам, Мягкий носоупор, Защита от соскальзывания, Мягкий заушник, Гибкий заушник
	9
	нет

	44
	ПЛАСТ+ Гофра 
	м
	для кабеля ПНД с зондом, 20мм, , черная уличная
	300
	нет

	45
	Клеевые стержни для клеевого пистолета 7 мм х 270 мм, термоклей, прозрачные 30 штук
	уп
	7 мм х 270 мм, термоклей, прозрачные 30 штук
	2
	нет

	46
	Анкерный болт 
	шт
	болт с шестигранной головой 20х100 мм  Крепстор
	50
	нет

	47
	Анкерный болт 
	шт
	12х100 мм
	50
	нет

	48
	дюбель распорный
c саморезом
	шт
	6х50 с саморезом с потайной головкой 4х50 
	150
	нет

	49
	Дюбель DRIVA 
	шт
	мет. 37мм для гипсокартона с шурупом 4х35мм 
	40
	нет

	50
	YICITY Набор для восстановления резьбы 
	шт
	131 предмета, M5 M6 M8 M10 M12 для ремонта, как спиральная катушка
	2
	нет

	51
	Припойные термоусадочные трубки для стыковых клемм, водонепроницаемые разъемы
	шт
	Изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность
100 шт. для гибридной паяльной муфты, термоусадочного стыкового соединителя.
для простого подключения, пайки, изоляции и герметизации проводов.
Быстро, эффективно, не требует обжима.
Сварное уплотнение с улучшенной гидроизоляцией.
Прозрачная термоусадочная трубка обеспечивает точный визуальный контроль.
Более надежное применение - для электроники, железнодорожного транспорта, судостроения, автомобилестроения, мотоциклетной промышленности, аэрокосмической промышленности и других наружных применений.
Цвет: красный, синий, белый, желтый, синий для
Размер: как показано
на рисунке Количество: 100шт

В комплект входит упаковка:
10 * термоусадочная трубка для припоя красного цвета
10 * Термоусадочная трубка для припоя синего цвета
5 * Термоусадочная трубка для припоя белого цвета
5 * Термоусадочная трубка для припоя желтого цвета
70 * Термоусадочная трубка Blafor

https://www.ozon.ru/product/pripoynye-termousadochnye-trubki-dlya-stykovyh-klemm-vodonepronitsaemye-razemy-3416918063/?oos_search=false&sh=qm1laLhIdA

	3
	нет

	52
	пульт
	шт
	433 МГц копировальный пульт дистанционного управления, универсальный контроллер гаражных ворот 4 в 1 (АБС) 
	15
	нет

	53
	Колодка розеточная электрическая каучуковая IP 54 с заземлением, розетка четырехместная
	шт
	электрическая каучуковая IP 54 с заземлением, розетка четырехместная
	6
	нет

	54
	Вилка каучуковая влагозащищенная 16А прямая черная General
	шт
	влагозащищенная 16А прямая черная General
	8
	нет

	55
	Водонепроницаемый промышленный пульт управления с аварийной остановкой
	шт
	Водонепроницаемые промышленные двойные кнопки пульт дистанционного управления с экстренной остановкой для станции управления подвеской для электрического подъема 
1. Имя: водонепроницаемая кнопка для подвески 2 кнопки + аварийная остановка, желтая 
2. Рабочий ток: 5а.   напряжение: выше 440 В 
3. Материал: АБС ПЛАСТИКА, Жизнь: 1000000 раз 
4. Размер: 4,6 × 6 × 16,5 см (1,8 × 2,4 × 6,5 ") 
5. Рабочая температура: -25 +75 (° C) 
6. Структура контакта: композитная кнопка 
7. Контактное сопротивление: ≤50 м (ω). Сопротивление изоляции: 50 м (МОм) 

	4
	шт

	56
	Сумка для инструмента GROSS
	шт
	Сумка для инструмента Gross Handwerker  размером 400 х 225 х 310 мм, с 26 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.

Преимущества
Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.
	5
	нет

	57
	Коробка монтажная для камер видеонаблюдения 
	шт
	распределительная 130x130x50 мм, 1 шт
крепление крышки 4 самореза
	30
	нет

	58
	КМ767635-03-03-03-03 Plasticglas коробка монтажная 
	шт
	Защита IP66/IP68 4хPG9
Распаячная коробка КМ767635-03-03-03-03 для монтажа и коммутации открытой проводки с установленными гермовводами: 4хPG9, для кабеля с внешним диаметром 4-8мм. Установка возможна как внутри помещений с повышенным уровнем влажности, так и на улице, в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Степень защиты IP66/IP68. Внешний размер: 76 х 76 х 35 мм (без учета креплений). Эргономичный компактный корпус из серого АБС пластика оснащен специальными креплениями, позволяющими осуществить монтаж коробки без нарушения контура герметичности. Монтажная коробка устойчива к процедурам очистки под высоким давлением. Габаритные размеры с учетом креплений: 103х103х45мм.
	25
	нет

	59
	NH systems Кабель для интернет-соединения LC, 1.5 м, желтый
	шт
	
Кабель для интернет-соединения
Коннектор 1
LC
Тип коннектора 1
Штекер (male)
Длина, м
1.5
Количество выходных разъемов
1
Назначение
Для промышленного использования, Для сетевого оборудования
Цвет
Желтый
Интерфейсы
UPC
Материал проводника
Оптоволокно
Внешняя оболочка кабеля
Малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
Прокладывание кабеля
Внутреннее (для помещений)

	30
	нет

	60
	Пигтейл оптический патч корд SC/UPC SM 9/125мкм LSZH 1,5 м
	шт
	Кабель для интернет-соединения
Коннектор 1
SC
Тип коннектора 1
Штекер (male)
Длина, м
1.5
Назначение
Для сетевого оборудования, Для промышленного использования
Цвет
Синий
Число жил
1
Интерфейсы
APC, APC/UPC
Материал проводника
Оптоволокно
Внешняя оболочка кабеля
Малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
Прокладывание кабеля
Внутреннее (для помещений)
Вес товара, г
30

	30
	нет

	61
	Пигтейл оптический (pigtail) FC/UPC SM 9/125 G.652, 0,9мм, 1,5м
	шт
	
Коннектор 1
FC
Длина, м
1.5
Количество выходных разъемов
1
Конструктивные особенности
Витой кабель
Назначение
Для сетевого оборудования
Цвет
Желтый
Интерфейсы
UPC
Материал проводника
Оптоволокно
Вес товара, г
100

	30
	нет

	62
	Пигтейл оптический Шнур оптический SC/UPC 62,5/125 1.5m LSZH
	шт
	Технические параметры пигтейла SC 62.5/125 1,5 метра RC19

Оптический коннектор / полировка - SC / UPC

Оптические волокно - Многомодовое 62.5/125 (MM)

Класс волокна - OМ2 / G.651

Материал внешней оболочки - PVC

Диаметр внешней оболочки - 0,9 мм

Цвет внешней оболочки - aqua (бирюзовый)

Длина пигтейла - 1,5 метра

Вносимые потери - ≤ 0,35 дБ

Возвратные потери - ≥ 50 дБ

Наконечник - Керамика

Диаметр наконечника - 2,5 мм

Соответствие стандартам - ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1

Диапазоны температур - Хранение от -40 до +70 °C.

Эксплуатация от -20 до +50 °C

Индивидуальная упаковка - Полиэтиленовый пакет

Оптический монтажный шнур без защитной внешней оболочки (pigtail) - небольшой отрезок оптического многомодового волокна 62,52/125 (MM) длиной 1,5 метра оболочка PVC; на одном конце волокна установлен оптический коннектор разъем типа SC.
	30
	нет

	63
	Пигтейл оптический LC/PC, OM4, 1 метр, 0,9мм
	шт
	Оптический пигтейл LC/PC, OM4, 1 метр, 0,9мм - многомодовый оптический кабель ОМ4 в оболочке 0,9мм, оконцованный с одной стороны оптическим коннектором LC/PC, МM.

Обеспечивает стабильное и быстрое соединение в оптических сетях. Используется при монтаже оптических кроссов и оптического кабеля.

Компактный кабель с разъемами LC/PC гарантирует минимальные потери сигнала и долговечность эксплуатации. Подходит для подключения модемов, маршрутизаторов и других оптических устройств.

Характеристики:
· Затухание на разъёме - не более 0,3 дБ
· Уровень обратного отражения - минус 35 дБ

	30
	нет

	64
	Шнур оптический монтажный (пигтейл) FC/APC MM OM4 1,5м 0,9mm (1шт)
	
	Оптический пигтейл (монтажный шнур) – отрезок волоконно-оптического кабеля в буферном покрытии диаметром 0.9 мм, оконцованный с одной стороны оптическим коннектором определенного типа.Применяется для оконцовки оптических кабелей в оптических кроссах путем сварки или механического соединения свободного конца пигтейла с оптическим волокном кабеля.
	30
	нет

	65
	RJ45 коннектор cквозной для витой пары категория 6(cat.)
	шт
	сквозной коннектор для витой пары RJ45 категории 6 (cat.) в упаковке по 25 штук. Эти коннекторы являются незаменимым решением для создания надежных и стабильных интернет-соединений.

Наш коннектор для интернет кабеля обеспечивает простое и быстрое соединение между кабелем и разъемом RJ45, обеспечивая качественную передачу данных для вашей сети. Он идеально подходит для использования в домашних или офисных сетях, гарантируя стабильное подключение для интернета.

Коннекторы RJ45 позволяют вам создавать или расширять сетевую инфраструктуру с минимальными затратами времени и усилий. Они совместимы с различными кабелями витой пары и позволяют легко прокладывать сетевые соединения, обеспечивая надежность и эффективность передачи данных.

Каждый коннектор имеет сквозное отверстие, которое обеспечивает непрерывность и целостность сигнала в вашей сети. Благодаря надежному соединению и качественным материалам, эти коннекторы обеспечат долговечный и стабильный интернет.

Коннектор RJ45 используется для обжима кабеля витая пара (интернет кабель). Для заделки кабеля в разъем RJ45 необходим специальный инструмент (кримпер). Универсальный RJ45 коннектор может использоваться для опрессовки как одножильного, так и многожильного кабеля. Совместим с оборудованием, имеющим гнездо 8p8c (RJ-45): компьютеры, патч-панели, розетки, роутеры, коммутаторы и т.д.
	150
	нет

	66
	Коннектор RJ45 Cat6A Tool Free для кабеля 22 24AWG, металлический, без инструментов / 40G 2000MHz.
	
	Разъем RJ45 с 24K позолотой, соответствующий полевым спецификациям, обеспечивает поддержку скоростей до 40G при 2000 MHz и предназначен для сверхскоростных сетевых решений.

Металлическая цельнолитая конструкция с шарниром, не требующая инструмента, включает демпфер для подавления EMI, NEXT и AXT. Навинчиваемая металлическая хвостовина для снятия нагрузки повышает степень экранирования и механическую прочность. Контакты с позолотой толщиной 50 микрометров обеспечивают надёжное и стабильное соединение.

Совместимость: поддерживает экранированные жилы 22–26 AWG с внешним диаметром кабеля 7,0–8,5 мм. Совместим с PoE+ по стандарту IEEE 802.3, поддерживает автоопределение Cat8. Модули IDC позволяют подключать по схемам T568A или T568B. Обратно совместим с предыдущими категориями. Обратите внимание, что некоторые кабели, маркированные как 26AWG, могут содержать более тонкую жилу 28AWG; в таких случаях контакт может быть ненадёжным.

Характеристики:
- Тип коннектора: Cat6A
- Размеры: 56 x 14.5 x 13.7 мм
- Материал: цинковый сплав и пластик
- Цвет: черный и серый
	20
	нет

	67
	Бокорезы YATO YT-1954 длиной 125 мм
	
	Бокорезы YATO YT-1954 длиной 125 мм, выполненные из хромованадиевой стали (CRV), являются идеальным инструментом для точной и аккуратной резки проводов
	2
	Да



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. В связи с расширением штата и пополнением департамента безопасности сотрудниками (8 человек), выполняющими монтажные и ремонтные работы по системам безопасности, требуется укомплектовать сотрудников необходимым инструментом и материалами для своевременного выполнения поставленных задач.
3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Таблице №1.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.




