ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk232998066][bookmark: _Hlk232963123][bookmark: _Hlk233876380]на поставку резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости, по адресу: город Челябинск, Свердловский тракт 3А:
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Виды товара/работ/услуг
	Условия или особенности выполнения работ
	Единица изм. 
	Кол - во

	1
	Резервуар горизонтальный из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости с услугой по установке							
	Поставщик до момента поставки резервуара производит замеры ширины, длины и высоты котлована, в который будет устанавливаться резервуар на объекте заказчика.   

	-
	1 (один)


	2
	Размеры резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости
	Ширина- 1300
Длина -22650
Высота - 1300

	мм
	

	3
	Размеры листа для изготовления резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости 	
	Толщина не менее 7
	 мм
	

	4
	Внутренняя конфигурация резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости
	Внутренние перегородки должны разделять резервуар на 5 (пять) секций приемников воды.
В перегородках выполняются технологические люки для перелива воды, полного слива.
В центральном отсеке люки для подпитки проточной водой и в донной части люк для полного слива воды.
Секции резервуаров могут быть разъемными (составными). Монтируются Исполнителем на месте установки резервуара.
	-
	

	5
	Бетонирование проема между стенками котлована и стенками резервуара 		
	По всему периметру и на всю высоту емкости
	-
	

	6
	Примыкание стенок резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости к рельсу
	Стенки резервуара к рельсу должно быть выполнено согласно схемы и загерметизировано
	-
	

	7
	Испытания на герметичность
	После выполнения всех монтажных работ провести испытания резервуара на герметичность, с полным заполнением водой всех отсеков в течении не менее 24 часов. В случае обнаружения дефектов резервуара, дефектов установки, Поставщик обязуется в течение 15 рабочих дней устранить дефекты, поставить товар надлежащего качества.
	-
	



2. Требования к организации. 
Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов. 
Наличие квалифицированного и опытного персонала, имеющего разрешение на работу на территории РФ.
3. Срок выполнения работ  
Услуги по установке резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости на объекте должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора, осуществляются из материалов Подрядчика и за счет сил и средств Подрядчика. 
4. Требования к качеству и безопасности 
[bookmark: _Hlk232999874]Поставляемые материалы должны быть новыми, которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены и не были восстановлены их потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, должны быть свободными от прав на них третьих лиц и соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
[bookmark: _Hlk233000232]Качество и безопасность поставляемых материалов, должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно – технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, год выпуска 2025 – 2026 гг.
Вся сопроводительная документация и сертификаты соответствия должны быть с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество выполненных работ, поставляемых материалов и их соответствие требованиям законодательств Российской Федерации должна быть на русском языке (перевод на русский язык) и передается Подрядчиком Заказчику по окончании работ.
5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
Гарантия качества резервуара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.
Гарантийные обязательства должны действовать с момента приемки товара Заказчиком.


