Приложение №1 
к Техническому заданию

Перечень работ и материалов

	Наименование Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	Демонтаж старых желобов и водоотводных труб
	м.п.
	12

	Монтаж жестяного лотка для приема воды 1000х400х200 из стали листовой оцинкованной, толщина 0,75 мм 
	м
	12

	Лоток из оцинкованной стали 1000*400*200
	м
	12

	Сбор лесов h 8х1,2м инвентарные трубчатые
	м
	27

	Опуск  трубы  BASE для внутренней канализации Ф110 для слива воды в существующий лоток / Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	м
	6

	Труба BASE для внутренней канализации Ф110 длина 1 м
	м
	6

	Крепление металлическое для канализационной трубы ду 110
	шт
	6

	Отвод, угол канализационный 110 х 90 мм
	шт
	3

	Трап водоотводный 110
	шт
	2

	Монтаж трапа с герметизацией
	шт
	2

	Укрывка поверхности пленкой ПВХ
	м.кв
	20

	Обеспыливание запотолочного пространства
	м.кв
	30

	Герметизация стыков лотков битумной лентой
	м
	12



Срок производства работ: 10 календарных дней.
Гарантийный период: на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта о завершении работ по договору.





