ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку песчано-соляной смеси, технической соли, песка 


1. Предмет закупки: поставку песчано-соляной смеси, технической соли, песка.
2. Предмет договора: поставка песчано-соляной смеси, технической соли, песка;
3. Общие сведения о Заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №3 Кировского района»
	Адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Портовая, дом 13
4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 5 342 019 (пять миллионов триста сорок две тысячи девятнадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС 22%.
5. Срок поставки: – с даты заключения договора и по 31.03.2027г., согласно заявке Заказчика, в течении 2-х дней с даты подачи Заявки.
6. Способ доставки товаров: Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами поставщика с использованием автотранспорта, все расходы по доставке несет поставщик
7. Требования к качеству товара: 

7.1. Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия. Соответствовать требованиям ГОСТа.
Сертификаты соответствия (далее – документы), поставляемого товара предоставляется 
на каждую партию и заверяются печатью организации Поставщика. К таким документам относятся:
· Санитарно-эпидемиологическое заключение;
· Сертификат соответствия ГОСТСТАНДАРТА РФ;
· Паспорт безопасности.
7.2. Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Покупателю 
с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.
7.3. Гарантийный срок, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в товаре недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в течение 3 (трех) дней от даты обнаружения дефекта (недостатка).
7.4. В случае не предоставления Поставщиком сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, отсутствия при предъявлении сертификатов соответствия знаков (в местах нанесения, указанных в сертификате), отсутствия сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат) в товаросопроводительных документах на поставляемые Товары, если Товары подлежат обязательной сертификации, Поставщик несет ответственность как за нарушение требований к качеству Товаров.
7.5. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода. Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
7.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

8. Требование к упаковке:
· Соль техническая, концентрат минерального Галита – БигБэг
· Пескосоляная смесь 10%; 30% - навал;
· Песок – навал. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность 
при транспортировке и хранении. Маркировка Товара должна содержать всю необходимую 
для однозначной идентификации информацию.

9. Требования к безопасности при поставке товара: Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия, поставляемому товару. Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья Заказчика, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

10. Порядок сдачи и приемки поставки товара: Поставщик поставляет, а Заказчик принимает товар, согласно товарной накладной, счету-фактуре и сертификату соответствия. При наличии обоснованных замечаний к поставленному товару, упаковке Поставщик устраняет данные замечания в рамках договора. Поставка товара считается осуществленной с момента подписания сторонами товарной накладной.

11. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения технической соли составляет 
5 лет/ либо срок, установленный производителем.

12. Порядок оплаты: Оплата производится согласно условиям проекта договора. При этом датой поставки товара считается отметка о приемке товара на склад Заказчика в товарной накладной, а основанием для оплаты – счет, счет-фактура и товарная накладная, подписанные полномочными представителями Заказчика и Поставщика.

13. Обязательными условиями являются:
· На весь Товар необходимо приложить технические документацию (сертификаты соответствия, паспорт на товар) и др.


Приложение № 1 к Техническому заданию
[bookmark: _Toc80104828] Описание объекта: объем закупки, характеристики товара
	№
п/п
	Наименование противогололедных реагентов
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Соль техническая, концентрат минерального Галита
	Соль техническая (каменная соль или концентрат минеральный галит) – определенный класс хлоридов (NaCl с содержанием CaCl2, MgCl2, CaSO4 и других примесей входящих в состав соли технической), представляет собой кубические кристаллы белого, желтого, голубого цвета.
Гранулометрический состав:
До 4,5мм включительно - не менее 90%
Свыше 4,5мм - не более 10%
Физико-химические показатели галита:
	Наименование показателя
	Требование в%

	Хлористый натрий (NaCl)
	не менее 98,1

	Кальций (Ca)
	не более 0,35

	Магний (Mg)
	не более 0,05

	Сульфат (SO4)
	не более 1,0

	Калий -ион
	не более 0,1

	Нерастворимый осадок
	не более 0,25

	Оксид железа 
	не более 0,005

	Влага
	Не более 0,25



	тонна
	70

	2.
	Пескосоляная смесь 10%
	Песок (речной или карьерный) не должен иметь добавок глины с влажностью более 5% и частиц размером более 5 мм. Соль используется второго сорта, поваренная. зерна 1,2-2,5мм – не менее 90%, зерна размером 4,5мм – не менее 85%.
Консистенция: 90% песка и 10% соли соли соответствует требованиям документа «Требования к противогололедным материалам. ОДН 218.2.027-2003» (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-р).
	тонна
	900

	3.
	Пескосоляная смесь 30%
	Песок (речной или карьерный) не должен иметь добавок глины с влажностью более 5% и частиц размером более 5 мм. Соль используется второго сорта, поваренная. зерна 1,2-2,5мм – не менее 70%, зерна размером 4,5мм – не менее 85%.
Консистенция: 70% песка и 30% соли соответствует требованиям документа «Требования к противогололедным материалам. ОДН 218.2.027-2003» (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-р).
	тонна
	100

	4
	Песок
	Максимальная величина частиц не должна превышать 2,5 мм. Песок должен содержать 80 % и более зерен размером 2,0 - 2,5 мм. Содержание в песке камней и щебня, а также содержание пылеватых, глинистых, илистых и других загрязняющих примесей размером свыше: 10мм – не более 1,5%, не более 5 мм – не более – 4,5%, менее 0,16 мм не более 10%
Песок должен быть в сухом рассыпчатом состоянии с влажностью не более 3%.
Класс песка -I;
Насыпная плотность -1,5 т/м³;
Коэффициент фильтрации >3м/сут;
Радиационное качество -Класс I(Аэфф<370БК/кг).
	тонна
	100




