Техническое задание
на поставку запорной арматуры для нужд ГУП «РПВВ» (рамочный договор)


Количество поставляемого товара: 
	№
	Товары 
(работы, услуги)
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Код по ОКПД2

	1. 
	Задвижка параллельная 30ч6бр-200-16 Ду200 Ру16 
	Диаметр Ду-200 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	2. 
	Задвижка параллельная 30ч6бр-150-16 Ду150 Ру16
	Диаметр Ду-150 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	3. 
	Задвижка параллельная 30ч6бр-125-16 Ду125 Ру16
	Диаметр Ду-125 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	4. 
	Задвижка параллельная 30ч6бр-100-16 Ду100 Ру16
	Диаметр Ду-100 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	5. 
	Задвижка параллельная 30ч6бр-80-16 Ду80 Ру16
	Диаметр Ду-80 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	6. 
	Задвижка параллельная 30ч6бр-50-16 Ду50 Ру16
	Диаметр Ду-80 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	7. 
	Задвижка чуг 30ч39р тип МЗВ Ду600 Ру10/16
	Диаметр Ду — 600 мм
Условное давление Ру 10/16
Корпус — чугун ВЧ50
Крышка — чугун ВЧ50
Клин — чугун ВЧ50 с обкладкой EPDM
Шпиндель — сталь 
	1
	шт
	28.14.13.120

	8. 
	Задвижка чуг 30ч39р тип МЗВ Ду350 Ру10/16
	Диаметр Ду — 350 мм
Условное давление Ру 10/16
Корпус — чугун ВЧ50
Крышка — чугун ВЧ50
Клин — чугун ВЧ50 с обкладкой EPDM
Шпиндель — сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	9. 
	Задвижка 30ч39р Ду 300 Ру 10/16
	Диаметр Ду — 300 мм
Условное давление Ру 10/16
Корпус — чугун ВЧ50
Крышка — чугун ВЧ50
Клин — чугун ВЧ50 с обкладкой EPDM
Шпиндель — сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	10. 
	Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10
	Диаметр Ду-250 мм,
Условное давление Ру16
Корпус – Чугун
Крышка – Чугун
Диск – Чугун
Шпиндель - сталь
	1
	шт
	28.14.13.120

	11. 
	Отвод 90 гр Ду 273 х7 ст.20
	Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
Угол — 90°
Наружный диаметр — 273 мм
Ду (условный проход) — 250 мм
Толщина стенки — 7 мм
Материал — сталь 20 
Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	12. 
	Отвод 90 гр Ду 219 х8 ст.20
	Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
Угол — 90°
Наружный диаметр — 219 мм
Ду (условный проход) — 200 мм
Толщина стенки — 8 мм
Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	13. 
	Отвод 90 гр Ду 159 х6 ст.20
	Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
Угол — 90°
Наружный диаметр — 159 мм
Ду (условный проход) — 150 мм
Толщина стенки — 6 мм
Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	14. 
	Отвод 90- 133х6 ГОСТ17375
	Тип — крутоизогнутый бесшовный приварной отвод 
Угол изгиба — 90° 
Наружный диаметр (Дн) — 133 мм. 
Условный проход (Ду) — 125 мм. 
Толщина стенки — 6 мм. 
Материал — сталь 20 
Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	15. 
	Отвод 90 гр Ду 108 х6 ст.20
	Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
Угол изгиба — 90°
Наружный диаметр (Дн) — 108 мм
Ду (условный проход) — 100 мм
Толщина стенки — 6 мм
Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	16. 
	Отвод 90 гр Ду 89 х5 ст.20
	Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
Угол изгиба — 90°
Наружный диаметр (Дн) — 89 мм
Ду (условный проход) — 80 мм
Толщина стенки — 5 мм
Материал — сталь 20 
Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	17. 
	Отвод 90 гр Ду 76 х5 ст.20
	Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной
Угол изгиба — 90°
Наружный диаметр (Дн) — 76 мм
Ду (условный проход) — 65 мм
Толщина стенки — 5 мм
Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное)
	1
	шт
	28.14.20.220

	18. 
	Фланец плоский 250-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 250
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	19. 
	Фланец плоский 200-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 200
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	20. 
	Фланец плоский 150-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 150
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	21. 
	Фланец плоский 125-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 125
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	22. 
	Фланец плоский 100-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 100
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	23. 
	Фланец плоский 80-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 80
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	24. 
	Фланец плоский 50-16 01-1-В ст 20
	Тип присоединения: плоский
Диаметр (DN): 50
Давление (PN): 16
Исполнение: B
Материал: Сталь 20 
ГОСТ 33259-2015
	1
	шт
	28.14.20.220

	25. 
	Кран шар. лат Ду15 Ру16 м/м рыч 
	Тип — кран шаровой запорный
Ду (условный проход) — 15 мм (½″)
Ру (номинальное давление) — 16 
Материал корпуса — латунь 
Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием
Тип прохода — стандартнопроходной
Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) 
Управление — рукоятка-рычаг
	1
	шт
	28.14.13.130

	26. 
	Кран шар. лат Ду25 Ру16 м/м рыч 
	Тип — кран шаровой запорный
Ду (условный проход) — 25 мм (1″)
Ру (номинальное давление) — 16 
Материал корпуса — латунь 
Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием
Тип прохода — стандартнопроходной
Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) 
Управление — рукоятка-рычаг
	1
	шт
	28.14.13.130

	27. 
	Кран шар. лат Ду32 Ру16 м/м рыч 
	Тип — кран шаровой запорный
Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″)
Ру (номинальное давление) — 16 
Материал корпуса — латунь 
Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием
Тип прохода — стандартнопроходной
Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) 
Управление — рукоятка-рычаг
	1
	шт
	28.14.13.130

	28. 
	Кран шар. лат Ду40 Ру16 м/м рыч
	Тип — кран шаровой запорный
Ду (условный проход) — 40 мм (1½ ″)
Ру (номинальное давление) — 16 
Материал корпуса — латунь 
Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием
Тип прохода — стандартнопроходной
Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) 
Управление — рукоятка-рычаг
	1
	шт
	28.14.13.130

	29. 
	Кран шар. лат Ду50 Ру16 м/м рыч 
	Тип — кран шаровой запорный
Ду (условный проход) — 50 мм (2″)
Ру (номинальное давление) — 16 
Материал корпуса — латунь 
Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием
Тип прохода — стандартнопроходной
Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) 
Управление — рукоятка-рычаг
	1
	шт
	28.14.13.130

	30. 
	Сгон 50
	Тип — сгон прямой соединительный
Ду (условный проход) — 50 мм (2″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G2″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000

	31. 
	Муфта 50 ст.
	Тип — муфта прямая соединительная
Ду (условный проход) — 50 мм (2″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G2″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	32. 
	Контргайка стальная 50
	Тип — контргайка резьбовая (стопорная)
Ду (условный проход) — 50 мм (2″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G2″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	33. 
	Сгон 40
	Тип — сгон прямой соединительный
Ду (условный проход) — 40 мм (1½ ″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1½″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	34. 
	Муфта 40 ст.
	Тип — муфта прямая соединительная
Ду (условный проход) — 40 мм (1½″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1½″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	35. 
	Контргайка стальная 40
	Тип — контргайка резьбовая (стопорная)
Ду (условный проход) — 40 мм (1½″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1½″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	36. 
	Сгон 32
	Тип — сгон прямой соединительный
Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1¼″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	37. 
	Муфта 32 ст.
	Тип — муфта прямая соединительная
Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1¼″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	38. 
	Контргайка стальная 32
	Тип — контргайка резьбовая (стопорная)
Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1¼″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	39. 
	Сгон 25
	Тип — сгон прямой соединительный
Ду (условный проход) — 25 мм (1″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	40. 
	Муфта 25 ст.
	Тип — муфта прямая соединительная
Ду (условный проход) — 25 мм (1″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	41. 
	Контргайка стальная 25
	Тип — контргайка резьбовая (стопорная)
Ду (условный проход) — 25 мм (1″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	42. 
	Сгон 15
	Тип — сгон прямой соединительный
Ду (условный проход) — 15 мм (½ ″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G½″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	43. 
	Муфта 15 ст.
	Тип — муфта прямая соединительная
Ду (условный проход) — 15 мм (½″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G½″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	44. 
	Контргайка стальная 15
	Тип — контргайка резьбовая (стопорная)
Ду (условный проход) — 15 мм (½″)
Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G½″
Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013)
Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	45. 
	Резьба 15
	Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная)
Ду (условный проход) — 15 мм (½″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G½″ (по ГОСТ 6357‑81)
Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	46. 
	Резьба 20
	Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная)
Ду (условный проход) — 20 мм (¾″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G ¾″ (по ГОСТ 6357‑81)
Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	47. 
	Резьба 25
	Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная)
Ду (условный проход) — 25 мм (1″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1″ (по ГОСТ 6357‑81)
Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	48. 
	Резьба 32
	Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная)
Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1¼″ (по ГОСТ 6357‑81)
Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	49. 
	Резьба 40
	Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная)
Ду (условный проход) — 40 мм (1½″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1½″ (по ГОСТ 6357‑81)
Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 

	50. 
	Резьба 50
	Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная)
Ду (условный проход) — 15 мм (2″)
Резьба — наружная трубная цилиндрическая G2″ (по ГОСТ 6357‑81)
Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа)
	1
	шт
	24.20.40.000 




[bookmark: _Hlk11156818]В связи с невозможностью определения точного объема и ассортимента товара на момент закупки и заключения договора, количество и наименование товара указанно ориентировочное. 
Заказчик имеет право не выбирать товар в полном объеме. Окончательный расчет по договору будет определяться исходя из фактически поставленного товара по заявкам Заказчика.


Общие требования  к Товару:
Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым надлежащего качества и соответствующим функциональным и качественным параметрам, установленным заводом-изготовителем (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе;
- "ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия";
- "ГОСТ 33259-2015. Межгосударственный стандарт. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования";
- "ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция";
- "ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия";
- "ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция";
- "ГОСТ 15180-86. Государственный стандарт Союза ССР. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры";
- "ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78). Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая".

 Возможность поставки аналогичного товара
Стороны, имеют право заменить товар аналогичным или относящимся к тому же классификатору продукции по виду экономической деятельности (ОКПД). При этом внесение изменений в настоящий Договор не требуется.  

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
Товар должен иметь документ, подтверждающий качество, оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации (представляется при поставке). Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся. 
1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
1. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1. 
Способ доставки: Товар поставляется по предварительным заявкам Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявки от Покупателя. Заявки Покупателя в адрес Поставщика направляются различными способами: по почте, факсимильным сообщением, электронной почтой, по телефону или иными способами. В заявке Покупателя указывается необходимое количество партии Товара. 
Поставка Товара осуществляется силами Поставщика с обязательным присутствием при поставке представителя поставщика по адресу г. Владикавказ, ул. Ак. Шегрена, д.74.
Товар считается переданным Поставщиком и полученным Покупателем по количеству, качеству и в согласованном Сторонами ассортименте после подписания Сторонами накладных по форме «Торг-12». Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара в этом случае переходит с Поставщика на Покупателя в момент передачи Товара полномочному представителю Покупателя, что подтверждается подписанием товарных накладных полномочными представителями Сторон.


Условия возврата при поставке некачественного Товара:
В случае если при приемке продукции Покупателем (Грузополучателем) по качеству и комплектности выявлены несоответствия и/или недостатки продукции требованиям нормативно-технической документации на продукцию и/или требованиям настоящего Договора, Покупатель (Грузополучатель) составляет односторонний акт (далее – Акт). При этом Покупатель (Грузополучатель) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента составления и подписания представителями Покупателя (Грузополучателя) Акта письменно уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках и направляет Поставщику Акт. Направление Акта по адресу электронной почты Поставщика признается надлежащим. После получения уведомления и Акта Поставщик имеет право в двухдневный срок направить своего представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями для осмотра продукции и оформления соответствующего двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя Поставщика или его отказа от направления представителя, Стороны признают Акт надлежащим образом оформленным, что является основанием для предъявления требований к Поставщику об устранении нарушений условий настоящего Договора.
При наличии между Сторонами разногласий относительно недостатков в продукции при подписании двухстороннего акта по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза.
Продукция, поставленная с нарушением условий настоящего Договора о качестве и/или комплектности или иных недостатках, не подлежит оплате.
В случае поставки продукции с нарушением условия об ассортименте Поставщик обязан своими силами и за свой счет в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Покупателя (Грузополучателя), заменить продукцию, не соответствующую условию об ассортименте, продукцией в ассортименте, предусмотренным настоящим Договором.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик обязан своими силами и за свой счет по выбору Покупателя (Грузополучателя) в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Покупателя (Грузополучателя):
- безвозмездно устранить выявленные недостатки,
- заменить такую продукцию на продукцию надлежащего качества,
-возместить Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков продукции.
В случае поставки некомплектной продукции Поставщик обязан своими силами и за свой счет доукомплектовать продукцию в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Покупателя (Грузополучателя). 
Если Поставщик в установленный Покупателем (Грузополучателем) не выполнил требования Покупателя (Грузополучателя) о доукомплектовании продукции, Покупатель (Грузополучатель) вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектной продукции на комплектную, 
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
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