Приложение №1 к Договору
№________________от________________                                                                                         

Утверждаю:

Директор ООО «КСК»                                                        

____________________/Поплавский Д.М./

«_____»________________2026 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Текущий ремонт аккумуляторного бака 500 куб.м. инв.№ 422, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 31В. Изготовление и монтаж металлоконструкций.
	№

п/п
	Перечень основных данных 

и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Общие данные

	1.1 
	Заказчик
	ООО «КСК»

	1.2 
	Срок начала работ
	с момента заключения договора 

	1.3 
	Срок окончания работ
	25 рабочих дней с момента заключения договора

	1.4 
	Основание для выполнения СМР
	Ремонтная программа ООО «КСК»

	1.5 
	Границы строительно-монтажных работ
	Аккумуляторный бак инв.№ 422 котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31В

	1.6 
	Район/ пункт/ площадка строительства
	г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31 В

	1.7 
	Общие положения
	Подготовительный период работ:

1. Разработать и согласовать с Заказчиком, при необходимости, проект производства работ по демонтажу существующих металлоконструкций, а также по изготовлению и монтажу металлоконструкций.
2. Получить от Заказчика акт-допуск на производство работ.

Демонтажные работы:
Выполнить демонтаж и складирование заменяемых металлоконструкций на территории котельной, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31В, составить акт приема-передачи демонтированного металла представителю ООО «КСК».

	2.
	Монтажные работы

	2.1
	Общие требования
	· монтажные работы произвести согласно ведомости объемов работ и схем;
· очистка, обезжиривание поверхности металлоконструкций;
· антикоррозийная обработка поверхности металлоконструкций (грунт ГФ-021 (серый) – 2 слоя, эмаль ПФ-115 (серый) - 2 слоя);
· разработать и согласовать календарный план производства работ;
· организация строительной площадки согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ;

· ведение технического надзора;

· подготовка и согласование исполнительной документации.

	2.2
	Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
	До начала работ по Договору, при необходимости, подготовить и утвердить у Заказчика проект производства работ на объём работ, определенный Договором.

Проект производства работ среди прочего должен включать:
- мероприятия по демонтажу заменяемых металлоконструкций;

- мероприятия по выполнению требований Плана обеспечения безопасности труда и Плана обеспечения качества работ;

- календарный план работ;

- план вывоза и размещения отходов производства, включая вредные и опасные отходы. 

Выполнить требования к оформлению и составу ППР согласно СП 48.13330.2011.

	2.3
	Требования к срокам, оборудованию и материалам, применяемым к выполнению работ
	Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов и избежание фальсификации продукции.

	2.4
	Требования к результатам работ и порядку приемки
	Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующих технических актов на печатном и электронном носителе. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации, указанного в перечне, но не ограниченного им.

Перечень исполнительной документации:

1. Приказ о назначении ответственного.
2. Документы, необходимые для допуска рабочих для работ на высоте.

3. Паспорта и сертификаты на используемые материалы.
4. Журнал работ.

5. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов, конструкций и оборудования.

Сертификаты качества материалов, документы о качестве монтажа:

1. Швеллер 10П.
2. Уголок 50х5.
3. Лист ПВЛ-506. 

4. Труба профильная 40х40х2.

5. Труба профильная 20х20х2.

6. Материал, используемый для обезжиривания поверхности.

7. Грунтовка.

8. Эмаль.

Реестр актов на скрытые работы

1. Демонтаж заменяемых металлоконструкций.
2. Очистка, обезжиривание поверхности металлоконструкций.

3. Антикоррозийная обработка поверхности металлоконструкций эмалью.

3. Монтаж металлоконструкций.

	2.5
	Требования к безопасности выполняемых работ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Изменения, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 N 304-ФЗ, вступили в силу с 1 марта 2026 года);

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (ред. от 25.12.2023);
- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01.2004 (с Изменением № 1)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


Приложения:
- Приложение 1 - схема наружной площадки – 1 лист;

- Приложение 2 - схема внутренней площадки – 1 лист.

Технический директор     

                        В.В. Щуплов
