
        Техническое задание
на выполнение работ по ремонту кровли 

1. Общая часть:
 Объект: Омская обл.,г. Исилькуль,  ул Механизаторов, д. 19.   
 Назначение: Нежилое
 Объем работ: согласно Локальному сметному расчету (смета)  № 266-09-24
 Описание работ: Демонтаж старой кровли, ремонт лаг и обрешетки, монтаж кровли из профильного металлического листа, устройство фронтонов. 
  
2. Технические условия и требования:
2.1. В подразделении и гаража по адресу: Омская область, город Исылькуль, улица механизаторов , дом 19 необходимо выполнить ремонт скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из металочерепицы) 
2.2. Основные нормативные документы при выполнении работ по ремонту кровли учебного заведения: - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» - СНиП II-26-76 «Кровли» - МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» 
2.3. Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. 2.4.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику. 
2.5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией. 
2.6. Особые условия: - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по ремонту кровли с деталировкой узлов. 
2.7.Проект организации строительства Подрядчик согласовывает заказчиком.
2.8.Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении. 
2.9. Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
2.10. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков. 
3. Перечень основных работ по ремонту кровли 
 -  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, шиферной кровли
- Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (парапетов и свесов) 
- Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 
- Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.п. ) из листовой оцинкованной стали 
-  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами. 
- Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали (переход) 
-Вывоз строительного мусора на 
- Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
- Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из антиконденсационной пленки
- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности 

4. Материалы: 
4.1. Требования к товарам, используемым при выполнении работ (оказании услуг), а так же предлагаемым к поставке № п/п Наименование товара Характеристики товара – должны иметь соответствии с требованиями действующего законодательства РФ иметь сертификаты.  
4.2. Металлочерепица Толщина не менее 0,55 мм не более 1,0мм СНиП II-26-76
4.3. Утеплитель прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа; теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С); водопоглащение по всему объему, не более 0,2%; группа горючести Г4 СНиП 3.04.01.-87 
4.4. Рулонный кровельный материал  от 0,5 мм до 1,5мм  Толщина  (±0,1), мм  Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении не менее 900 Н; Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , не выше – 25 °С; Теплостойкость, не менее 100 °С; 
Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы. 
4.5. Замена конструктивных элементов крыши (стропил, маурлатов и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива. 
5. Общие организационные вопросы: Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния верхних этажей (при наличии разрешения Заказчика). В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба. Подрядчик не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком. Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать. 
6.  Порядок приёмки работ: Работы приниматься с одновременным предоставлением журнала КС 6, КС2, КС3, в течении пяти рабочих дней с момента заявки исполнителя. 
Устранение недостатков выявленных в ходе производства работ устраняются незамедлительно до начала следующего этапа работ, выявленные после приемки работ в течении 14 календарных дней.  



Начальник СЭЗиС                                                                                                               Д.И. Саяпин
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