ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
Рассматриваем к закупке производителей - TeamProf и Rich LED, Laitcom, МДМ
При просчете КП обязательно прописывать следующие характеристики:
- тип гирлянды
- метраж одной гирлянды
- количество гирлянд
- ip гирлянд
- цвет провода
- количество диодов 
Приветствуется в КП приложенные референсы гирлянд и видео
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога
	Срок поставки

	1
	Светодиодный занавес уличный 2x6м. прозрачный пвх 220V IP65
	Шт.
	Светодиодный занавес 2х6 м, 220В, провод ПВХ, IP 65
Цвет свечения - Теплый белый Линейно-свесовая гирлянда, представляющая собой горизонтальную направляющую, с которой через равные промежутки свисают нити одной длины.
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	21
	
	До 01.11.2026

	2
	Блок питания к гирлянде, указанной в п.1
	Шт.
	
	3
	
	До 01.11.2026

	3
	Гирлянда "Тающие Сосульки" - 8 колб по 30 см, длина 3,15 м 220в
	Шт.
	Цвет свечения - Теплый белый Блоки питания в комплекте к каждой гирлянде 
Высота сосульки 0,3 м 
Шаг между сосульками 30см
Цвет провода прозрачный
Кол-во сосулек на одной гирлянде не менее 8 шт. Применение:  
Для наружного и внутреннего применения
Степень пыле-влагозащиты не менее IP67
 Длина штуки (м) 3,15 
Режим свечения динамика/метеоритный дождь. Рабочее напряжение (В) 220 Гарантия 12 месяцев
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	2
	
	До 01.11.2026

	4
	Гирлянда "Тающие Сосульки" - 10 колб по 30 см, длина 3,85 м 220в
	Шт.
	Цвет свечения - Теплый белый Блоки питания в комплекте к каждой гирлянде
 Высота сосульки 0,3 м 
Шаг между сосульками 30см Цвет провода прозрачный
 Кол-во сосулек на одной гирлянде не менее 10 шт. Применение 
 Для наружного и внутреннего применения
Степень пыле-влагозащиты не менее IP67 
Длина штуки (м) 3,85 Р
ежим свечения динамика/метеоритный дождь. Рабочее напряжение (В) 220 Гарантия 12 месяце
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	2
	
	До 01.11.2026

	5.
	Светодиодная гирлянда-нить (морозостойкая с вы сокой влагозащитой) TeamProf (приоритетная модель)
	М.
	Использование - уличное Гирлянда IP54 -IP65 
Теплый белый свет 
Один режим, постоянное свечение 
Прозрачный провод. 
Форма гирлянды - нить Количество – 65 шт. по 10м или эквивалент (по 120-200 диодов на каждую) 
Нужно чтобы гирлянда безопасно соединялась между собой, образовывая непрерывную спираль (соединение гирлянд должно быть безопасным и без рисков для стабильной работы) Включить в стоимость блоки питания на каждую гирлянду.

	650
	
	До 01.11.2026

	6.
	Светодиодная гирлянда-бахрома (морозостойкая с высокой влагозащитой) TeamProf (приоритетная модель)
	М.
	Использование - уличное Гирлянда IP54 -IP65 
Теплый белый свет 
Один режим - постоянное свечение/статика. 
Прозрачный провод. 
Форма гирлянды – бахрома Размер одной гирлянды – 3*0,9 м 
Количество – 25 шт по 3м. Включить в стоимость блоки питания на каждую гирлянду.
	75
	
	До 01.11.2026

	7
	Светодиодная гирлянда-занавес (морозостойкая с высокой влагозащитой) TeamProf (приоритетная модель)
	М.
	Использование - уличное Гирлянда IP54 -IP65 
Теплый белый свет 
Один режим - постоянное свечение/статика. 
Прозрачный провод. 
Форма гирлянды – занавес Размер одной гирлянды - 2*3 (2 длина*3 высота) 
Количество – 12 шт по 2м. Общее кодичество метров должно ровняться 24 м.
Включить в стоимость блоки питания на каждую гирлянду.
	24
	
	До 01.11.2026



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Для замены вышедших из строя в детском крытом бассейне и фонтане в Лобби. 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 01.11.2026г.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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