

Приложение № 1 к документации

Техническое задание
1. Предмет и количество: один новый, ранее не использованный векторный преобразователь частоты для управления электродвигателем мощностью 75 кВт. Код ОКПД 2: 27.11.50.120; единица измерения — шт.; количество — 1.
2. Место поставки: 602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Владимирская, д. 10А. Поставка в течение трёх рабочих дней с даты заключения договора; досрочная поставка допускается. Доставка и разгрузка силами и за счёт поставщика.
3. Технические показатели предлагаемого товара:
	№
	Характеристика
	Значение

	1
	Интерфейс
	RS-485

	2
	Встроенный тормозной прерыватель
	Наличие

	3
	Номинальное напряжение питания
	380 В

	4
	Мощность
	75 кВт

	5
	Номинальный ток
	Не менее 150 А

	6
	Перегрузочная способность
	Не менее 150 % в течение 60 секунд

	7
	Пульт управления
	Съёмный

	8
	Степень защиты
	Не ниже IP20

	9
	Фильтр ЭМС
	Наличие

	10
	Аналоговый вход
	0–10 В и 4–20 мА

	11
	ПИД-регулятор
	Наличие

	12
	Методы управления
	SVC и V/F

	13
	Протокол связи
	Modbus

	14
	Защита двигателя
	Наличие

	15
	Масса
	Не более 55 кг

	16
	Габариты
	Не более 400 × 800 × 300 мм


4. Комплектность и документы: преобразователь, съёмный пульт, эксплуатационная документация на русском языке, паспорт изделия и документы об обязательной оценке соответствия, если они требуются для предлагаемого товара. В заявке участник указывает изготовителя, модель, страну происхождения и конкретные показатели по таблице.
5. Поставщик передаёт товар в заводской упаковке без следов эксплуатации и повреждений. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приёмки. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются поставщиком за его счёт либо товар заменяется по согласованию сторон.
6. Приёмка: Заказчик проверяет количество, комплектность, документы и соответствие характеристик договору. При положительном результате стороны подписывают УПД или товарную накладную. При выявлении несоответствия составляют акт с перечнем недостатков.
