ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Отдел обслуживания объектов МФК
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	
	
	Изделия должны соответствовать характеристикам:
Внутренние швы: Обработаны оверлоком для предотвращения осыпания
Устойчивость к стирке: Ткань должна выдерживать не менее 365 стирок без потери цвета, формы и прочности
Устойчивость к усадке: Не более 3% после первой стирки
Устойчивость к образованию катышков: Высокая (не менее 4-5 по шкале pilling)
	
	

	1
	Куртка
	Назначение: Одежда для повседневной носки – куртка утепленная 

Описание фасона
Силуэт: прямой 
Рукав: длинный 
Воротник: стойка капюшон без меха, идеально отстёгивается
Застежка: застежка-молния
Карманы: два накладных кармана по бокам
Мягкая сетчатая подкладка
Цвет - тёмно-синий

Модель: унисекс
Материал: Мембранная курточная ткань
Утеплитель: холлофайбер
Материал подкладки: флис

Размеры: 
44 - 6 шт.
46 - 7 шт.
48 - 7 шт.
50 - 6 шт
52 - 6 шт
54 - 3 шт
56 - 2 шт
Куртка должна выдерживать температуру до -15 градусов

Логотип «Виллы» на груди слева - длинной 50мм, высота заглавной буквы 15 мм, белого цвета: 

На спине логотип МРИЯ и лого – длинной 200мм, высота 50мм, белого цвета: 
Расположение логотипов:
[image: ]
	37 шт
	Да

	2
	Жилетка 
	Изделия должны соответствовать характеристикам:
Внутренние швы: Обработаны оверлоком для предотвращения осыпания
Устойчивость к стирке: Ткань должна выдерживать не менее 365 стирок без потери цвета, формы и прочности
Устойчивость к усадке: Не более 3% после первой стирки
Устойчивость к образованию катышков: Высокая (не менее 4-5 по шкале pilling)

Назначение: Одежда для повседневной носки –жилет утепленный 

Описание фасона
Силуэт: прямой  
Застежка: застежка-молния
Карманы: два накладных кармана по бокам
Мягкая сетчатая подкладка
Цвет - черный 

Модель: унисекс
Материал: Мембранная ткань
Утеплитель: холлофайбер
Материал подкладки: флис

Размеры: 
46 - 1 шт.
48 - 2 шт.
50 - 2 шт

Логотип Мрия на груди слева, белого цвета
[image: ]
	5 шт
	да




1. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
1.1. Место доставки товара: 298688, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1.
1.2. Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 60 календарных дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

2. Общие сведения
2.1. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
2.2. Поставляемый Товар должен быть новым. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к упаковке и маркировке
3.1. Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
3.2. На каждом изделии с изнаночной стороны должен быть маркировочный ярлык, который содержит информацию о наименовании изделия; о размере изделия; о составе сырья, из которого изготовлено изделие; гарантийные обязательства изготовителя; рекомендации по уходу за изделием (символы); а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.
3.3. На оборотной стороне ярлыка должен находиться фирменный логотип СКК «МРИЯ» (заглавными буквами), 

4. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
4.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

5. Требования к товарам
5.1. Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
5.2. Одежда, должна быть изготовлена из экологичной, лёгкой, износостойкой ткани высокой плотности, которая рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях производственной среды. Крой должен быть максимально удобным, не сковывать движения, поддерживать хорошую терморегуляцию. 
5.3. Внешний вид, качество, структура и цвет покрытия должны соответствовать заявленным характеристикам Технического задания. 
5.4. Предлагаемые к замене материалы и элементы должны быть аналогичны по характеристикам, визуальным и тактильным ощущениям. 
5.5. Применение каких-либо аналогов материалов и изделий, указанных в Техническом задании и Приложении, возможно только с согласования с Заказчиком.
5.6.  Применяемые материалы и изделия должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям СНиП, СанПин, ТР ТС 017/2011.
5.7. Производитель в сопроводительной документации к изделию должен подтвердить соответствие изделий с ГОСТ Р 70231- 2022.

6. Требования к ткани
6.1. Ткань должна быть особо прочной, должна выдерживать регулярную стирку, в том числе в промышленных стиральных машинах при температуре до 60°С.
6.2. Изделия должны сохранять стойкость цвета и качество фактуры (стойкость красителя: особо прочная, по ГОСТ 29298- 2005).
6.3. Изделия не должны покрываться «катышками».
6.4. Изделия не должны иметь роспусков, пропусков и затяжек петель. 
6.5. Соединительные швы деталей кроя изделия должны быть обрезаны и надёжно закреплены.
6.6. Совместимость тканей должна соответствовать заявленным требованиям.
6.7. Ткань должна быть устойчива к образованию складок при смятии, обладать хорошей формоустойчивостью.
6.8. Ткань подкладки должна иметь высокую разрывную нагрузку, обладать высокими гигиеническими свойствами. 

7. Требования к фурнитуре
7.1. Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 28943-91; иметь высокую устойчивость к окраске, сухому трению.
7.2. Застежки «молния» должны быть аккуратно и точно собраны, чтобы замок не застревал при движении, а звенья не разъединялись произвольно. Замок должен плавно и свободно передвигаться по всей длине застежки и закреплять ее в любом месте. Застежка «молния» должна выдерживать без уменьшения прочностных показателей не менее 500 циклов двойных ходов.
7.3. Кнопки: головки у кнопок должны быть расположены по центру основания, иметь правильную форму, без вмятин и углублений, закатка бортов должна быть равномерная, без гофристости и вмятин. Пружины кнопок должны быть упругими, чтобы кнопки легко закрывались и произвольно не открывались.
7.4. Пуговицы должны быть устойчивы к действию спирта, масел, щелочей и кислот, действию света, воды, низких температур. Они не должны деформироваться при химчистке изделий. Теплостойкость до 85-100С.

8. Требования к рекомендациям по уходу за изделиями
8.1. Рекомендации по уходу за изделиями должны быть оформлены в строгом соответствии с ISO 3758-2014.
8.2. Содержание рекомендаций по уходу за изделием в части мокрой чистки, сухой чистки, отбеливания, сушения и глажения должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 25652-83.

9. Порядок расчётов
9.1. Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
9.2. Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

10. Дополнительные требования
10.1. В срок до 16.10.2026 г. Участник должен предоставить образцы Товара в количестве не менее 1 (Одного) по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, корп. 1.
Заявки Участников, не предоставивших образцы в указанный срок, не будут рассматриваться.

10.2. Образцы изделий должны пройти тестирование. Тестирование образцов проводится с целью определения пригодности изделий к обработке на оборудовании фабрики-прачечной с применением существующих технологических для данного типа изделий. 
10.2.1. Процесс тестирования представляет собой последовательно 365 циклов чистки. Все элементы декора, фурнитуры и вспомогательные материалы (молния, нитки, пуговицы, резинка, шнур и т.д.), находящиеся на униформе, должны выдержать все требуемые виды обработки и иметь товарный вид в указанном периоде эксплуатации. Ткань должна не терять цвет (линять) в процессе обработки и эксплуатации. 
10.2.2. Образцы-эталоны предоставляются с сопроводительной документацией, а именно: документ-перечень с наименованием и количеством изделий, паспорта и сертификаты соответствия на все предоставляемые изделия. дата, наименование Поставщика 
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