Приложение №2 к извещению
Техническое задание 
на поставку щеточного оборудования и дисков щеточных
1. Объект закупки: щеточное оборудование и диски щеточные согласно таблице.
	№
п/п
	Наименование
	ОКПД 2
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 1
	Щеточное оборудование НТУ-2.0 М с системой увлажнения или эквивалент
	29.32.30.390
	Назначение: навесное оборудование для механизированной уборки территорий. Совместимое шасси: тракторы МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ, Т-40. Техническая (расчетная) производительность — не менее 10 530 м²/ч. Масса оборудования — не более 330 кг. Рабочая скорость — не более 7 км/ч. Ширина рабочей зоны — не менее 1,8 м; ширина захвата — не менее 2,0 м. Максимальная высота убираемого слоя свежевыпавшего снега — 0,1 м. Удельный расход топлива при максимальной производительности — не более 0,86 г/м². Габариты: высота — не более 1,1 м; длина — не более 1,3 м; ширина — не более 2,2 м. Диаметр щетки по ворсу — 560 ± 20 мм. Система увлажнения: бак вместимостью не менее 300 л.
	шт.
	1

	2. 2
	Диск щеточный беспроставочный 120×550 мм (БП) или эквивалент
	29.32.30.390
	Назначение: для подметально-уборочных машин. Тип — беспроставочный. Внутренний диаметр — от 118 до 120 мм включительно; внешний диаметр — от 490 до 550 мм включительно; ширина — от 42 до 46 мм включительно. Температура эксплуатации — от −40 °C до +40 °C. Цвет — желтый. Материал — блок-сополимер полипропилена марки PP I013 GP/5 или эквивалент. Срок службы — не менее 180 моточасов.
	шт.
	1000

	3. 3
	Диск щеточный латунированный металлический 120×550 мм (МС) или эквивалент
	29.32.30.390
	Назначение: для подметально-уборочных машин. Тип — беспроставочный. Внутренний диаметр — не более 120 мм; внешний диаметр — от 490 до 550 мм включительно; ширина — от 42 до 46 мм включительно. Температура эксплуатации — от −40 °C до +40 °C. Материал — латунированный металл или эквивалент. Срок службы — не менее 180 моточасов.
	шт.
	500


2. Место поставки: 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49.
2.1. Условия поставки: поставка одной партией. Доставка, погрузка и разгрузка выполняются силами и за счет Поставщика. Цена включает все расходы, связанные с поставкой товара до места назначения.
3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
3.1. Передача товара осуществляется по товарной накладной или универсальному передаточному документу с одновременной передачей документов о качестве и гарантии.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС, применимым к данному виду оборудования, ГОСТ, ТУ и документации изготовителя. Вместе с товаром Поставщик передает паспорт (руководство по эксплуатации), документы о качестве и документы об обязательном подтверждении соответствия, если такое подтверждение предусмотрено законодательством.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантийный срок на щеточное оборудование — не менее 12 месяцев с даты приемки товара, но не менее срока, установленного изготовителем. Для дисков щеточных устанавливается срок службы не менее 180 моточасов.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
