ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Гайковерт 1"  Makita.
	

шт

	Тип питания от аккумулятора
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение питания, не менее 21 В
Аккумулятор не менее 8,0 Ач
Крутящий момент Min, 150Нм
Крутящий момент Max, 700Нм
Размер, дюйм 1
Комплектация Крепеж на пояс, 2 АКБ, кейс
Реверс Да
Режим удара Да

	1
	
PIT

	2
	Дрель-шуруповерт LXT Makita
	шт
	Тип питания от аккумулятора
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение питания, не менее 21 В
Аккумулятор не менее 6,0 Ач
Тип крепления оснастки Быстрозажимной
патрон
Число оборотов, об/мин 0 - 550 / 2100
Количество режимов работы 2
Количество аккумуляторов, 2 шт
Диаметр патрона, мм 1.5 – 13
Комплектация
Чемодан, боковая рукоятка, 2 биты, быстрое зарядное устройство,

	1
	PIT

	3
	Вороток Г- образный ударный
	шт
	Формфактор: Г-образный
Длина:650 мм
Материал:CrMo
Диэлектрическое покрытие:нет
Посадочный квадрат:1 дюйм
	1
	

	4
	Головка ударная удлиненная 1" 27 мм
	шт
	Длина: 108 мм
Размер приводного квадрата: 1"
Профиль головки: 6-гр тип А
Диаметр головки D1: 54 мм
Диаметр головки D2: 45,3 мм
	1
	

	5
	Адаптер ударный
	шт
	Внутренний квадрат: 1 дюйм
Внешний квадрат: 1/2 дюйма
Ударная: да
Материал: CrMo
	1
	

	6
	Жгут для ремонта бескамерных шин
	шт
	Размер 204х6мм
с адгезивным слоем
	100
	

	7
	Жгут для ремонта бескамерных шин
	шт
	Размер 200х5мм
с адгезивным слоем
	100
	

	8
	Насадка для пистолета накачки шин
	шт
	Ручка резиновая.
Резьба присоединения 1/4".
Головка: 8 мм.
Длина: 350 мм
	1
	

	9
	Газовая горелка-насадка КВТ с пьезоподжигом
	шт
	Соединение цанговое
Тип пламени клиновидное
Газ пропан-бутан
Пьезо-поджиг да
Регулятор уровня пламени да
	10
	

	10
	Пластиковая воронка с сетчатым фильтром 160
	шт
	Материал пластик
Диаметр 160 мм
Объем 3 л
Гибкий наконечник нет
Сетчатый фильтр да
Для топлива да
Для масла да
Разборная нет
Размер воронки 160х210х300 мм
	10
	

	11
	Очиститель LAVR тормозных дисков
	шт
	Объем 0.65 л
Вид аэрозоль
	10
	Gigant

	12
	Медная смазка LAVR PROLINE
	шт
	Основа медная паста
Тип спрей/аэрозоль
Объем 0.65 л
Объем (вес) 501-999 мл (г)
Min рабочая температура -40 °С
Max рабочая температура +1100 °С
Тип упаковки аэрозольный баллон
Состав готовый раствор
	5
	DEPUR

	13
	Ремкомплект суппорта для а/м Газель Next
KRENZ
	компл
	Палец – 4 шт
Болт – 4 шт
Пыльник – 4 шт
	5
	Pravt

	14
	Масло трансмиссионное OIL RIGHT ТАД-17
	шт
	Тип минеральное
Объем 3 л
Тип трансмиссии МКПП
Стандарт под МКПП GL3
SAE (вязкость) 80
Тип упаковки канистра
	1
	DEVON

	15
	Тормозная жидкость ROSDOT DOT 4
	шт
	Класс DOT DOT 4
Вес, кг 0.91
Класс ISO Class 4
	5
	Felix



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

Для подготовки автопарка к эксплуатации в зимний период, проведения работ по смене шин летних на зимнюю, а также для проведения профилактических работ и сезонного обслуживания.


3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 15 суток.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. 3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.



5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
 



