Раздел IV. Техническое задание
на поставку сеялки селекционной порционной точного высева ССН-7 (или эквивалента)
1. [bookmark: _GoBack]Предмет договора: Поставка Сеялки селекционной порционной точного высева ССН-7 (или эквивалент) для нужд ФНЦ «ВИК им.В.Р.Вильямса».
2. Место поставки товара: Московская область, г.Лобня, ул. Научный городок, корп.1
3. Срок поставки товара: 30 календарных дней с даты заключения Договора
4. Требования к качеству и безопасности товара: Характеристики и показатели товара должны соответствовать показателям, указанным в пункте 6 настоящего Технического задания. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы на русском языке, подтверждающие его качество и характеристики, а также инструкцию на русском языке. Указанная документация, относящаяся к поставляемому Товару, должна быть представлена при поставке Товара. Товар при поставке должен сопровождаться товарной накладной или универсальным передаточным документом (УПД), счетом на оплату, счетом-фактурой (при наличии обязанности по ее выставлению), сертификатом или декларацией о соответствии — только если их обязательное оформление предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
5. Условия поставки и порядок приемки Товара: Поставщик осуществляет доставку товара за свой счёт, в указанное место поставки товара.
Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика в месте поставки товара, в помещения, указанные Заказчиком.
В день поставки Товара Поставщик должен передать указанные в п. 4 Технического задания документы представителю Заказчика. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объеме. 
Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 часов до 15:00 часов по местному времени Заказчика.
6. Наименование, количество и характеристики товара:
Сеялка селекционная порционная точного высева предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и трав на делянках предварительного и производственного конкурсного сортоиспытания, а также для проведения агротехнических опытов и посевов размножения.
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Требуемое значение

	1
	Тип изделия
	—
	Навесной

	2
	Агрегатирование с тракторами
	тяговый класс
	от 0,9 до 1,4

	3
	Мощность трактора
	л. с.
	от 60 до 90

	4
	Регулирование глубины посева
	мм
	от 15 до 80

	5
	Тип сошника
	—
	двухдисковый

	6
	Количество сошников
	шт.
	7

	7
	Ширина междурядья
	мм
	150

	8
	Конструктивная ширина захвата
	мм
	900

	9
	Рабочая скорость
	км/ч
	не более 3

	10
	Транспортная скорость
	км/ч
	не более 20

	11
	Привод высевающего аппарата
	—
	от опорного колеса сеялки

	12
	Ширина колеи опорных колес
	мм
	1430

	13
	Дорожный просвет
	мм
	не менее 300

	14
	Длина
	мм
	от 1670 до 1970

	15
	Ширина
	мм
	от 1560 до 1860

	16
	Высота
	мм
	от 2610 до 2910

	17
	Масса
	кг
	от 630 до 730

	18
	Распределение семян по сошникам
	—
	центробежным распределителем с электрическим приводом (электродвигателем или мотор-редуктором)

	19
	Длина засеваемой делянки
	м
	от 0,9 до 43


7. Общие функциональные требования и требования к документации на поставляемый товар: весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2026 года.
Поставляемый товар должен быть комплектным, работоспособным и обеспечивать предусмотренную изготовителем функциональность. В комплект поставки должны входить все принадлежности и комплектующие, предусмотренные технической документацией изготовителя и необходимые для использования товара по назначению.
8. К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество Товара, заверенные печатью поставщика (завода изготовителя). Все документы должны быть на русском языке. Вся информация о Товаре, (инструкции, руководства, этикетки и т.д.), содержащаяся на маркировке товара, должна быть на русском языке.
9. Требования к условиям поставки товара: Поставщик должен доставить товар по адресу заказчика. 
10. Требования к гарантийным обязательствам: Товар должен сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода. Гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания документов о приемке и должен составлять не менее 12 месяцев, и не менее срока, установленного производителем товара. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя (наименование сервисного центра, гарантийный талон, и/или сервисная книжка, и/или формуляр и/или т.п.) при поставке товара. 
11. В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 применяется запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств: товар с кодом ОКПД2 28.30.33.111 относится к позиции 62 приложения № 1. В заявке участник указывает страну происхождения товара и номер действующей реестровой записи из реестра российской промышленной продукции либо, в предусмотренном постановлением № 1875 случае, из евразийского реестра промышленных товаров. Непредставление подтверждающей информации влечет приравнивание товара к иностранному для целей применения национального режима.


