
Приложение № 2
Описание предмета закупки

Общие сведения об объекте и предмете поставки.
1.
	Наименование, адрес, описание объекта поставки, его назначение и место нахождения, основные технико-экономические данные, наличие внешней инфраструктуры и другие необходимые сведения, а также сведения о виде деятельности, сфере оказываемых услуг и т.п.
	Районы тепловых сетей ООО «ДТС»


	Описание предмета поставки с указанием главных количественных параметров и иных дополнительных условий
	Емкости запаса воды



2. Сроки (график) поставки товаров: октябрь-ноябрь 2026 г.
Отгрузка по адресам районов тепловых сетей ООО «ДТС»
3.Условия поставки товара: автотранспортом Поставщика по адресу поставки товара, указанному Грузополучателем.
4. Общие сведения о Грузополучателях (наименование, адрес):
1) Донецкий район тепловых сетей ООО «ДТС»
КПП 614545001 Адрес:346330, Ростовская обл., г. Донецк, пр. Ленина,3а
Адрес склада №1: Ростовская обл., г. Донецк, ул. Стадионная,99а
2) Сальский район тепловых сетей ООО «ДТС»
КПП 615345001 Адрес: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, пер. Морской,4
Адрес склада: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, пер. Морской,4

5. Контактные лица:

Донецкий район тепловых сетей – Рязанцев Евгений Алексеевич - +7 918 851 81 62

Сальский район тепловых сетей – Медянникова Инга Геннадьевна - +7 928 149 26 83
Проектно-техническая документация на поставку запорной арматуры.

1. Объем поставки:
	№
	Наименование продукции
	Характеристика продукции

(маркировка, ГОСТ, ТУ, описание, и т.п.)
	Район тепловых сетей
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Резервуар РВС 20 м3
	Размеры: диаметр 2400мм, высота 4500мм. Толщина металла 4 мм сталь ст3спб. Тип резервуара вертикальный. В комплектацию входит: люк смотровой диаметр 800 мм + резинка ТМКЩ 6 мм + монтажные болты, крышка и люк 5 мм; Лестница внутренняя; Лестница наружная с площадкой для обслуживания; Люк замерной 89; Воздушный клапан; Скобы для подъема (2шт. 10мм); Труба отводящая и приводящая 76 мм с фланцем; Наружная краска Грунт «КРАТАЭкспресс; Грунт-эмаль КРАТАМЕТ 3 в1; Внутренняя краска Ма15; Паспорт на резервуар + СЕРТИФИКАТЫ качества + АКТЫ пневмо-гидро испытаний. Срок изготовления 12-15 рабочих дней с момента подписания «договора» 
	Донецкий район
	шт.
	1

	2. 
	Емкость SL 2000 л синяя
	Объем, л

2000

Серия

Серия SL

Форма емкости

Прямоугольная

Назначение

Для воды 

Расположение

Вертикальное

Тип эксплуатации

Наземная эксплуатация

Диаметр горловины (мм)

400

Вес, кг

80

Длина, мм

1885

Ширина, мм

800

Высота, мм

2070
Отводящий патрубок ДУ32-50мм 1 шт. с наружной резьбой
Отверстия для отводящих патрубков производятся после согласования с контактными лицами районов тепловых сетей

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 OSO 9001:2015)

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования
	Донецкий район
	шт.
	4

	3. 
	Емкость L 750 л синяя
	Объем, л

750

Серия

Серия L

Форма емкости

Прямоугольная

Назначение

Для воды / Для дизельного топлива

Расположение

Вертикальное

Тип эксплуатации

Наземная эксплуатация

Диаметр горловины (мм)

300

Вес, кг

28

Длина, мм

750

Ширина, мм

750

Высота, мм

1710
Отводящий патрубок ДУ 20мм 2 шт. с наружной резьбой, ДУ 25мм 1шт. с наружной резьбой

Отверстия для отводящих патрубков производятся после согласования с контактными лицами районов тепловых сетей
	Сальский район
	шт.
	5

	4. 
	Емкость L 1000 л синяя
	Серия

Серия L

Форма емкости

Прямоугольная

Назначение

Для воды 

Расположение

Вертикальное

Тип эксплуатации

Наземная эксплуатация

Диаметр горловины (мм)

300

Вес, кг

40

Длина, мм

780

Ширина, мм

780

Высота, мм

2040
Отводящий патрубок ДУ 20мм 2 шт. с наружной резьбой, ДУ 25мм 1шт. с наружной резьбой

Отверстия для отводящих патрубков производятся после согласования с контактными лицами районов тепловых сетей
ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 OSO 9001:2015)

Емкость предназначена для транспортировки и хранения веществ плотностью до 1,0 г/см³ включительно, таких как:

- различные жидкости: питьевая и техническая вода, спиртосодержащие продукты, дезинфицирующие растворы, моющие средства

- различные пищевые продукты

- сыпучие, порошкообразные, гранулированные, вязкие и пастообразные продукты
	Сальский район
	шт.
	2

	5. 
	Емкость TRN 5000 л синяя
	Объем, л

5000

Серия

Серия TRN

Форма емкости

Цилиндрическая

Назначение

Для воды 

Расположение

Вертикальное

Тип эксплуатации

Наземная эксплуатация

Мерная шкала

Есть

Диаметр горловины (мм)

400

Вес, кг

100

Длина, мм

2000

Ширина, мм

2000

Высота, мм

1821
Отводящий патрубок ДУ 20мм 2 шт. с наружной резьбой, ДУ 25мм 1шт. с наружной резьбой

Отверстия для отводящих патрубков производятся после согласования с контактными лицами районов тепловых сетей

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 OSO 9001:2015)

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования
	Сальский район
	шт.
	1


2. Основные требования к товару.
Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции: оригиналы сертификатов качества, соответствия, паспортов на каждое изделие. 
Обязательные для предоставления Победителем с каждой партией продукции: сертификаты качества, соответствия, паспорта на каждое изделие. 


