Приложение 1 
Описание предмета закупки
Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока 

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм
	Кол-во
	Наименование характеристик, показателя
	Значение характеристики, показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Электрод биполярный, коагулирующий
	Упак.
	1
	Форма активного электрода остроконечная
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Размер, Шр
	Не более 24
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Для использования с оптикой с направлением обзора, градусов
	12 и 30
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Со стабилизатором положения
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Фиксатор двухштырьковый
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Возвратный электрод расположен над активным электродом
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм
	Не более 0,6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Возвратный электрод U-образной формы
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Возвратный электрод с антибликовым покрытием
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Количество в упаковке, штук
	Не менее 6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Совместимость
	Конструктивная совместимость с имеющимися у Заказчика рабочим элементом трансуретрального резектоскопа производства KARL STORZ*, Германия
	Неизменный показатель

	2
	Вапоризационный электрод 
	Упак.
	1
	Форма активного электрода полусферическая
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Форма возвратного электрода лопаткообразная, изогнутая
	Наличие 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Размер, Шр
	Не более 24
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Для использования с оптикой, градусов
	Не менее 12 и 30
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Со стабилизатором положения
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Активный и возвратный электроды расположены на расстоянии, мм
	Не более 5
	Конкретное значение

	
	
	
	
	С двумя направляющими стержнями для крепления петли в рабочем элементе резектоскопа
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Многоразовый
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Для вапоризации и коагуляции тканей
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Полностью изолированный активный и возвратный электроды от тубуса
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Активный и возвратный электроды находятся на одной основе, ток проходит только между этими электродами
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Количество в упаковке, штук
	Не менее 6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Совместимость
	Конструктивная совместимость с имеющимися у Заказчика рабочим элементом трансуретрального резектоскопа производства KARL STORZ*, Германия
	Неизменный показатель

	3 
	Электрод биполярный, петля
	Упак.
	7
	Режущая петля многоразового использования, может быть подвергнута стерилизации
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Размер, Шр
	Не более 24
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Для использования с оптикой с направлением обзора, градусов
	12 и 30
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Со стабилизатором положения
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Фиксатор двухштырьковый
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	С активным и возвратными электродами, расположенными на расстоянии, мм
	Не более 5
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Активный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм
	Не менее 0,35
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Возвратный электрод расположен над активным электродом
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм
	Не более 0,6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Возвратный электрод U-образной формы
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Возвратный электрод с антибликовым покрытием
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Количество в упаковке, штук
	Не менее 6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Совместимость
	Конструктивная совместимость с имеющимися у Заказчика рабочим элементом трансуретрального резектоскопа производства KARL STORZ*, Германия
	Неизменный показатель

	4
	Кабель биполярный, для резектоскопии 
	Шт.
	4
	Для биполярной резектоскопии в солевом растворе
	Наличие 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Длина кабеля, м.
	Не менее 4,5
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Кодовая система распознования инструмента с помощью радиочастотной метки (RFID)
	Наличие 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Разъем подключения кабеля к инструменту угловой с двумя контактами
	Наличие 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Разъем подключения кабеля к ВЧ аппарату: трехконтактный ассиметричный
	Наличие 
	Неизменный показатель

	5
	Эндошприц, по REINER-ALEXANDER
	Шт.
	2
	Общая длина, мм
	Не более 259
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Внешний диаметр цилиндра, мм
	Не более 49 
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Материал цилиндра
	Стекло
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Объем, мл
	Не менее 150
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Назначение
	Предназначен для совместного использования с тубусами цистоскопа, уретротома, резектоскопа, нефроскопа для промывания полости мочевого пузыря или чашечно-лоханочной системы путём возвратно-поступательного движения поршня шприца
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Градуировка
	Наличие 
	Неизменный показатель


*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ.
