ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых услуг:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Примечание

	1
	Установка топливо-раздаточной колонки (ТРК) автоматической (бензиновой). (Топаз 511-54)
	
услуга

	Подключение к резервуару, системам электропитания и заземления.
Пуско-наладочные работы и тестирование
Проверка герметичности гидравлической системы.
Тестирование всех функций (разовый и суммарный учёт, блокировка подачи при заполнении бака).
Первичная калибровка и поверка (методика МИ 1864-88).
Пробный пуск с прокачкой контрольного объёма (не менее 50 л).
Внеплановая калибровка и поверка (методика МИ 1864-88)
Подключение, настройка работы ПДУ «Топаз – 103М2»
Обучение персонала заказчика работе с оборудованием
	1
	








2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

После получения нового оборудования, для его правильной и корректной работы требуется его монтаж специализированной организацией, а также после продолжительной работы, необходима его калибровка.


3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место оказания услуги: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок оказания услуг, указанных в Таблице 1 не должен превышать 5 суток с момента подачи заявки.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.



5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
 



