Приложение №2
к извещению об осуществлении закупки
Техническое задание
на поставку оборудования
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	1
	Видеокарта
	Графический процессор: AMD Radeon RX 9060 XT или эквивалент
Серия: Reaper
Модель производителя: RX9060XT 16G-A или эквивалент
Архитектура: AMD RDNA 4
Потоковых процессоров: 2048
Объем видеопамяти: 16 ГБ
Тип видеопамяти: GDDR6
Скорость памяти: 20,0 Гбит/с
Разрядность шины памяти: 128 бит
Игровая частота GPU: до 2620 МГц
Частота Boost: до 3230 МГц
Интерфейс: PCI Express 5.0 x16
Видеоразъемы: 1 × HDMI 2.1b, 2 × DisplayPort 2.1a
Максимальное разрешение HDMI/DisplayPort: 7680 × 4320
Поддержка DirectX: 12
Поддержка OpenGL: 4.6
Занимаемых слотов: 2
Разъем дополнительного питания: 1 × 8-pin PCI Express
Минимальная рекомендуемая мощность БП: 500 Вт
Размер печатной платы: 200 × 100 × 39 мм
Габариты с монтажной планкой: 220 × 120 × 40 мм
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	2
	Материнская плата
	
Сокет: LGA1700
Чипсет: Intel Z790 или эквивалент
Поддерживаемые процессоры: Intel Core 14-го, 13-го и 12-го поколений, Pentium Gold, Celeron
Тип памяти: DDR5, Non-ECC, Un-buffered
Слотов памяти: 4 × DIMM
Максимальный объем памяти: 192 ГБ
Поддерживаемые частоты памяти: DDR5 7200+(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 МГц
Режим памяти: двухканальный
Поддержка профилей памяти: Intel XMP
Видеовыходы: 1 × DisplayPort 1.4, 1 × HDMI 2.1; до 4K 60 Гц
Слоты расширения: 1 × PCIe 5.0 x16; 3 × PCIe 4.0 x16 (режим x4); 1 × PCIe 3.0 x1
Разъемы M.2: 3 шт., PCIe 4.0 x4; один слот также поддерживает SATA
Разъемы SATA: 4 × SATA 6 Гбит/с
Поддержка RAID: PCIe/SATA RAID 0, 1, 5, 10
Проводная сеть: Realtek 2.5 Gigabit Ethernet
Беспроводная сеть: Wi-Fi 6 2×2, диапазоны 2,4/5 ГГц
Bluetooth: 5.2
USB на задней панели: 8 портов: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4 × USB 2.0 Type-A
Аудио: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio, до 24 бит/192 кГц
Дополнительные интерфейсы задней панели: PS/2 клавиатура/мышь, 3 аудиоразъема, разъемы антенны Wi-Fi
Питание платы: 24-pin ATX; 8-pin +12 В; 4-pin +12 В
Разъемы вентиляторов: CPU Fan, CPU OPT, AIO Pump, 3 × Chassis Fan
Форм-фактор: ATX
Размеры: 30,5 × 23,4 см
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1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики предмета закупки установлены в таблице выше.
2. Место поставки товара: 410012, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Разина С.Т., 73к71.
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь необходимую маркировку, а его качество должно соответствовать установленным требованиям Российской Федерации и применимой нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорту товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый товар должен являться новым, ранее не использованным; все составные части товара должны быть новыми и не иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и иной применимой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация о товаре;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими и без нарушения целостности;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Маркировка товара и упаковки должна соответствовать требованиям производителя и применимым нормативным требованиям.
6. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара предоставляется в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем;
6.2. Гарантийные обязательства распространяются на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком;
6.3. При обнаружении недостатков, некомплектности или несоответствия товара установленным требованиям Поставщик обязан за свой счет заменить товар, доукомплектовать или допоставить его в сроки, установленные договором.
