Добрый день.
В ответ на Ваш запрос № 3738 «Уточнение объемов» сообщаем следующее:

[bookmark: _GoBack]1 объект: Разработка ПСД по объекту: Реконструкция напорного коллектора от камеры переключения (Авиазавода) до КК № 6206 (2dх630 мм.): -линейный объект водоотведения , протяженность 855 метров, диаметр существующей трубы 500, материал сталь.
 
 2 объект:  Разработка ПСД по объекту: Реконструкция напорного коллектора от КНС 8а до КК № 5450. (2dх630 мм.) -линейный объект водоотведения , протяженность 1455 метров, диаметр существующей трубы 530, материал сталь.
 
3 объект: Разработка ПСД по объекту: реконструкция напорного коллектора от КНС-Мелькомбинат до КК № 7556. (d-400 мм.) -линейный объект водоотведения , протяженность 600 метров, диаметр  существующей трубы 300, материал сталь.
объект  Разработка ПСД по объекту: Реконструкция КНС БМП 
Год постройки здания 1952г.. Нежилое. Данная КНС состоит из двух зданий (здание предварительной очистки и здание машинного зала). Здание предварительной очистки исполнено с двухэтажной надземной частью, прямоугольной формы в плане. Размеры надземной части здания в осях составляют: первый этаж - 10,3х12,0м, второй этаж - 6,66х10,3м. Высота первого этажа здания от уровня чистого пола до низа железобетонных плит перекрытия составляет 4.69м,  согласно которого, при наличии усиления кладки армированием или железобетонными включениями высоту этажа зданий с кирпичными стенами допускается принимать при сейсмичности 8 баллов равной 5м соответственно. Высота второго этажа здания от уровня пола до низа железобетонных плит покрытия составляет 2.99м. Подземная часть здания (подвал) выполнена железобетонной монолитной, прямоугольной формы в плане. Размеры подземной части здания в осях составляют 10,3х12,19м. Высота подвала здания от уровня пола до низа железобетонных плит перекрытия составляет 8.82м. На расстоянии 4,42 м от пола подвала находится антресоль. По своему конструктивному решению обследуемое здание КНС (предварительной очистки) выполнено в виде сооружения с ленточными железобетонным фундаментом, несущим железобетонным каркасом, кирпичными стенами (заполнение), покрытием из сборных железобетонных плит, скатной стропильной крышей (отсутствует).Чердачное перекрытие в здании выполнено сборным, из железобетонных пустотных плит размером 1,2х6,3м. Категория фактического технического состояния рассматриваемого здания в целом  определена как «аварийное». Имеется  полное инженерное обследование.
