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	ООО «Челябинский городской электрический транспорт»

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 65, каб. 3

Почтовый адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30

Телефон приемной: 8 (351)–239–94–60, факс 8 (351)–778–63–79

email: get@chelget.ru

ИНН/КПП  7453304320/745301001       

ОГРН  1177456001733



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнического оборудования

для нужд ООО «ЧелябГЭТ»
1. Объект закупки:
	п/н
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель ВВГ – Пнг (А) 3х2.5 мм²
	ГОСТ 31996-2012. Гарантийный срок:5 лет.
Номинальное сечение проводника: 2,5 мм²
Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC). 

Номинальное напряжение: u 0.66 кВ, 

Материал проводника: Медь. 

Класс проводника: 1 — одно проволочная. Количество жил:3.
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS): Да. Форма жил проводника: Круглая.
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) 
от – 50 °С до + 50 °С.
Максимально допустимая температура проводника: 70 °С
	м
	200

	2. 
	Кабель ВВГ – Пнг (А) 3х1.5 мм²
	ГОСТ 31996-2012. Гарантийный срок:5 лет.
Номинальное сечение проводника: 1,5 мм².

Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC).

Номинальное напряжение: u 0.66 кВ. 

Материал проводника: Медь.

Класс проводника:1 — одно проволочная. Количество жил:3. 
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS): Да Форма жил проводника: Круглая.

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) от – 50 °С до + 50 °С.

Максимально допустимая температура проводника: 70 °С
	м
	200

	3. 
	Кабель КГ 3х2.5 мм²
	ГОСТ 24334-2020 Гарантийный срок:5 лет. Номинальное сечение проводника 2.5 мм². Изоляция жилы: Термоэластопласт (TPE)

Материал внешней оболочки: Термоэластопласт (TPE)

Класс проводника: 5-многопроволочная гибкая. Защитный провод заземления: Да. Количество жил: 3. Исполнение: Круглая
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с — по: от – 40 °С до + 50 °С.

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) с — от – 50 °С до + 50 °С. Наружный диаметр (прибл.):10.69 мм
	м.
	200

	4. 
	Кабель ПВС 3х1.5 мм²
	ГОСТ 7399-97 Гарантийный срок:5 лет. Номинальное сечение проводника: 1,5 мм². Изоляция жилы: Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника: Медь. Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (PVC). Количество жил: 3.

Наружный диаметр (прибл.): 8,32 мм.
	м
	200

	5. 
	Клемма строительно-монтажная WAGO либо аналог
	Род тока: AC. Номинальное напряжение: 230/400 В. Номинальный ток: до 32 А. Количество подключаемых проводников: 2. Сечение подключаемых проводников: 0,2–4 мм². Тип подключения: пружинный. 
Гарантийный срок эксплуатации 7 лет.
	шт.
	300

	6. 
	Клемма строительно-монтажная WAGO либо аналог
	Род тока: AC. Номинальное напряжение: 230/400 В. Номинальный ток: до 32 А. Количество подключаемых проводников: 3. Сечение подключаемых проводников: 0,2–4 мм². Тип подключения: пружинный. 
Гарантийный срок эксплуатации 7 лет.
	шт.
	300

	7. 
	Вилка угловая 16А 250В с заземлением
	Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 250 В. Контакт заземления: есть. Материал корпуса: пластик. Цвет: белый/черный. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет.
	шт.
	40

	8. 
	Вилка переносная 
	Номинальный ток: 32 А. Номинальное напряжение: 380 В. Количество полюсов: 3P+PE+N. Степень защиты: IP44. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет.
	шт.
	40

	9. 
	Розетка с заземлением двойная
	Тип установки: открытая. Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 250 В. Степень защиты: IP20. Контакт заземления: есть. Цвет: белый/бежевый. Гарантийный срок эксплуатации 5 л.
	шт.
	80

	10. 
	Розетка с заземлением тройная 
	Тип установки: открытая. Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 250 В. Степень защиты: IP20. Контакт заземления: есть. Цвет: белый/бежевый. Гарантийный срок эксплуатации 5 л.
	шт.
	60

	11. 
	Бокс электрический настенный пластиковый 4 – х модульный
	Тип: навесной. Количество модулей: 4. Материал корпуса: пластик. Степень защиты: IP40. Наличие дверцы: да. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
	шт.
	60

	12. 
	Щит ЩРН-П-24 IP41 бел. дверца 
	Тип: навесной. Количество модулей: 24. Материал корпуса: металл. Степень защиты: IP41. Цвет: белый. Наличие дверцы: да. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
	шт.
	20

	13. 
	Пассатижи диэлектрические

	Длина: 200 мм. Изоляция: до 1000 В. Материал губок: сталь. Исполнение: диэлектрическое. 
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
	шт.
	6

	14. 
	Набор диэлектрических отверток КВТ либо аналог
	Количество предметов: 6. Изоляция: до 1000 В. Тип: диэлектрические. Назначение: электромонтажные работы. Гарантийный срок эксплуатации 1 год.
	шт.
	6

	15. 
	Фонарь налобный 
	Фонарь аккумуляторный. Материал: пластик. Тип лампы: светодиод. Цвет корпуса: черный. Длина: 70 мм, Тип батареи: аккумулятор встроенный. Зарядка от micro USB, шнур в комплекте. Гарантийный срок эксплуатации 1 год.
	шт.
	6

	16. 
	Фонарь зарядка от micro USB, шнур в комплекте
	Фонарь аккумуляторный 3 – х режимный. Материал: пластик. Тип лампы: светодиод. Цвет корпуса: черный. Тип батареи: аккумулятор встроенный. Гарантийный срок эксплуатации 1 год.
	шт.
	6

	17. 
	Пресс гидравлический ручной ПГР – 300 КВТ либо аналог
	Тип: ручной гидравлический. Максимальное усилие: 12 т. Диапазон обжима: до 300 мм². Конструкция: переносная. Назначение: опрессовка кабельных наконечников и гильз. Гарантийный срок эксплуатации 3 года
	шт.
	2

	18. 
	Пресс – клещи КВТ ПКВ обжимные либо аналог
	Тип: ручной. Диапазон обжима: 6–16 мм².Назначение: опрессовка изолированных и неизолированных наконечников. Исполнение: усиленное. Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
	шт.
	4

	19. 
	Пресс – клещи КВТ ПКВ обжимные либо аналог
	Тип: ручной. Диапазон обжима: 10 мм².Назначение: опрессовка изолированных и неизолированных наконечников. Исполнение: усиленное. Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
	шт.
	4

	20. 
	Пресс – клещи КВТ ПКВ обжимные либо аналог
	Тип: ручной. Диапазон обжима: 0,25–6,0 мм². Назначение: опрессовка наконечников НШвИ, НШв. Материал корпуса: металл. Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
	шт.
	4

	21. 
	Наконечник штыревой втулочный изол. 
	Тип наконечника: НШвИ. Сечение проводника: 2,5 мм². 
Длина втулки: 8 мм. Изоляция: ПВХ. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет
	шт.
	800


2. Условия поставки товара.
Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика. Поставка осуществляется путем доставки, отгрузки силами и средствами Поставщика по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30 (склад).

3. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям РФ, ГОСТ IEC 60898 – 1, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара). Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

3.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

3.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

3.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.7. Год выпуска товара: 2025-2026 гг.
3.8. Соответствие паспорта качества с поставляемой продукцией.

4. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
4.1. Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.

4.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
5.1. Гарантия качества товара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.
5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

6. Срок действия договора до 31.12.2026
Главный механик                                                                                                          С.В. Мацаренко
