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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование оказываемых услуг: транспортное обслуживание (предоставление автовышки с оказанием услуг по управлению транспортными средствами и специальной техникой с экипажем), 

2. Техническая характеристика транспортных средств и специальной техники и объем оказываемых услуг:
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	
Технические характеристики автовышки
	Грузоподъемность, кг, не менее 200
Габариты в транспортном положении, м:
Длина: не более 14,5
Ширина: не более 2,5 (опорный контур в рабочем положении не более 6,5 м х 14,5 м)
Высота: не более 3,9
Рабочая высота подъема, м: не менее 15 и не более 45
Угол поворота, градусы: 360 
Количество посадочных места, для перевозки монтажников Заказчика: не менее 2
Ширина люльки, мм: ≥ 730
Длинна люльки, мм: ≥ 1410
Высота люльки, мм: ≥ 1100

	Место оказания услуг
	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар 

	Срок оказания услуг
	не менее 3-х часов по городу Краснодар

	2.1. Исполнитель предоставляет автовышку для оказания услуг по адресу и к определенному времени, указанным в заявке Заказчика, поданной в письменной форме на электронную почту или в устной форме по телефону. 
Заявка подается Заказчиком в срок непозднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала оказания услуг. Срочная заявка оказывается Исполнителем в течение 3 (трех) часов с момента получения заявки. 
Режим работы автовышки: круглосуточно по заявке Заказчика в рабочие дни, выходные и праздничные дни.
Расчет времени (кол-во часов) использования автовышки производится с момента подачи транспортного средства по адресу, указанному в заявке, и убытия транспортного средства с места оказания услуг. Исполнитель обеспечивает отражение информации по эксплуатации автовышки в путевом листе с указанием даты, времени, места подачи и продолжительности оказания услуг. 
2.2. Исполнитель обязуется при оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды и безопасности оказываемых услуг.
2.3. Исполнитель предоставляет автовышку Заказчику с водителем, обеспеченный ГСМ, укомплектованный средствами оказания первой медицинской помощи (медицинская аптечка с действующим сроком годности), средствами пожаротушения (опломбированный огнетушитель с действующим сроком годности), знаком аварийной остановки, буксировочным тросом, заводским комплектом инструментов для возможности оперативной замены колеса (домкрат, баллонный ключ и другие необходимые инструменты), полноразмерным запасным колесом, в технически исправном состоянии, подтвержденном действующим на весь период контракта техническим талоном и диагностической картой о своевременном прохождение технического осмотра, с отсутствием внешних повреждений, дефектов лакокрасочного покрытия, с соблюдением норм технического контроля, обслуживания, текущего и капитального ремонта, своевременной сезонной заменой автопокрышек и других расходных материалов.
2.3.1 На каждый выезд по заявке Заказчика автовышка в обязательном порядке должна быть укомплектована в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 58350-2019, следующим набором временных дорожных знаков типоразмера III на треногах, для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ : 1.25 - 6 шт.; 3.24 (70) - 2 шт.; 3.24 (50) - 2 шт.,  3.24 (40) - 2 шт.; 1.20.2 - 2 шт.; 8.2.1 - 2 шт.; 3.25 (50) - 2 шт., 3.25 (70) - 2 шт., 3.25 (40) - 2 шт.; 1.18 - 1 шт.; 4.2.2 - 1 шт.; "Барьерное ограждение" 2000х500мм. на стойках высотой 1500мм. - 1 шт., конусом сигнальным для дорожно-строительных работ (ГОСТ-32758-2014) - 9 шт.
В случае неисправности (поломки) автовышки в процессе оказания услуг Исполнитель обязан в течение двух часов предоставить другую автовышку аналогичного класса.
2.4. Исполнитель собственными силами и средствами обеспечивает оказание услуг по управлению и технической эксплуатации автовышки.
2.5. Водитель должен проходить предрейсовый медицинский осмотр в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иметь соответствующую квалификацию разрешающую работу на указанных транспортных средствах:
         - водительские права категории "С" на вождение грузовых автомобилей (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения");
        - удостоверение "Машинист (оператор) подъемника с рабочей платформой" (Приказ Минтруда России от 09.10.2024 № 533н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист (оператор) подъемника с рабочей платформой").
2.6. Автовышка должна в обязательном порядке иметь полис ОСАГО, быть оформлена в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения и иметь действующую диагностическую карту о прохождении технического осмотра.
2.7. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», пожарной безопасности, требований санитарно-технических и природоохранных норм, требований действующего законодательства об охране окружающей среды и безопасности оказываемых услуг, а также иных обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
2.8. Если в процессе оказания услуг Исполнитель нанесет ущерб действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, то он за свой счет производит восстановительные работы либо компенсирует причиненный ущерб.


3. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе самостоятельно определять количество машино-часов, в течение которых необходимо использовать автовышку.

4. Сроки оказания услуг: в течении 12 месяцев с даты заключения договора.

5. Общие требования к оказанию услуг:
5.1. Предоставляемая для оказания услуг техника должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в пункте 2 настоящего ТЗ. Исполнитель обязан предоставлять технику своевременно. Предоставляемая для оказания услуг техника должна быть технически исправна и укомплектована необходимыми вспомогательными средствами в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями Ростехнадзора.
5.2. В период оказания услуг исполнитель за свой счет обеспечивает текущее обслуживание, заправку, мойку, стоянку, ремонт предоставляемой техники, наем и содержание водителя, сохранность техники и оборудования, проведение государственного технического осмотра, оплату ОСАГО, участие в разборах и устранение последствий дорожно-транспортных происшествий и другие расходы, связанные с эксплуатацией техники. 
5.3. В случае производства планового технического обслуживания или ремонта техники, требующего её остановки, исполнитель за свой счет предоставляет в двух часов другую технику, отвечающую тем же условиям.
5.4. К управлению техникой допускаются лица, имеющие удостоверения на право управления данной категорией транспортных средств. Водители являются работниками исполнителя, подчиняются его распоряжениям, относящимся к управлению и технической эксплуатации и распоряжениям Заказчика, касающимся использования данного вида техники.
5.5. При оказании услуг водитель исполнителя должен прилагать максимальные усилия для сохранности имущества (газоны, малые архитектурные формы, кустарники, деревья и т.д.) находящиеся в зоне оказания услуг.
5.6. В случае нанесения порчи/гибели имущества Заказчика либо третьих лиц по вине водителя исполнителя при оказании услуг по транспортному обслуживанию, 
5.7. Водитель Арендодателя, допущенный к управлению техникой до начала оказания услуг должен пройти предрейсовый осмотр, знать правила по охране труда и техники безопасности машинистов подъемников.

6. Условия предоставления техники
6.1. Техника предоставляется по предварительной электронной заявке Арендатора или заявке по телефону, поданной не менее чем за 24 часа до начала работ. Срочная заявка подается не менее. чем за три часа до подачи техники.


Составил:
Заместитель генерального директора –
главный инженер						                                   А.С. Бурыхин
