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                                                                                Согласовано:
                                                                                 Главный инженер
                                                                                 МУП «Водосток»
______________ Тараненко С.А.
Техническое задание
на поставку спецодежды
для обеспечения рабочих МУП «Водосток»
	1.
	Предмет договора
	1.Ботинки  от общих производственных загрязнений -  56 пар.
ОКПД 2 - 15.20.3
ОКВЭД -15.20 

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 12.4.137-2001
Защитные ботинки для промышленных работ — универсальная модель для работников разных отраслей. Кожаный верх, усиленная термопластом пяточная часть, манжеты и клапан из искусственной кожи. Подкладка — 3D-сетка (100% полиэстер), анатомическая двухслойная стелька (ЭВА), маслобензостойкая полиуретановая подошва. Конструкция: металлическая петля, глухой клапан с поролоновым дубликатом, литьёвое крепление подошвы. Обеспечивают защиту от загрязнений, нефти, нефтепродуктов.
       Размеры:
        39-1пара
       40 - 4пары;
       41 -4 пары;
       42 -13 пар

43- 16 пар;

44 -6 пар;

45 -8 пар;

46 -2 пары;

47 -2 пары.

  2.Сапоги ПВХ –53 пар.
        ОКПД 2 - 15.20.11.110

        ОКВЭД – 15.20
        ТУ 2590-001-31713188-2004, ТР ТС 019/2011 
Сапоги изготавливаются из ПВХ по современной технологии трёхцветного литья, что обеспечивает им высокие эксплуатационные характеристики. Они менее подвержены старению, более долговечны по сравнению с резиновыми сапогами и имеют меньший вес. Особенности: Голенище: эластичное. Подошва: упругая, износоустойчивая, нескользящая, кислото- и щёлочестойкая. Вспененный слой внутри подошвы: придаёт ортопедические, амортизирующие и теплозащитные свойства, снижает усталость ног и нивелирует неровности дороги. Подкладка: трикотажное полотно. Высота сапога: 38 см. Способ производства: литьёвой. Защитные свойства: стойкость к кислотам, щелочам, маслам, бензину; стойкость к химически активным газам.

 Цвет: оливковый
Размеры:
       40 - 3пары;

41 - 5пар;

42 -12пар;
43 -14пар;

44 -81пар;

45 -8пар;

46 -2пар;
47-1пары.

     3.Костюм летний — 56 к-тов.
      ОКПД 2- 14.12.11.120 

      ОКВЭД -14.12
Цвет: Темно-синий, или темно-серый. 
· Костюм состоит из куртки прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на пуговицы, 2 нагрудными и 2 боковыми накладными карманами с клапанами на контактной ленте, вентиляционными отверстиями под проймами, манжетами с пуговицами. Полукомбинезон: центральная и боковая застёжки, регулируемые бретели (пряжки-замки, эластичная тесьма), нагрудный карман с карманом для мелочей, фигурный накладной и карман для инструментов сзади, эластичная тесьма по талии. Материал: «СТИМУЛ 240»/ «ТИ-СИ» (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность — 240 г/м², влагоотталкивающая отделка, световозвращающий кант (3 мм).
  Размеры:

88-92/170-176 -2шт;

96-100/170-176-12шт;

96-100/182-188 -2шт.

104-108/170-176 -11шт;

104-108/182-188 -13шт;
112-116/170-176 -5шт;

112-116/182-188 - 3шт;

120-124/182-188 -1шт;

128-132/182-188 -6шт;
136-140/188 -1шт
 4.Жилет сигнальный оранжевый -10 шт.
            ОКПД 2 -14.12.30.131 
О          ОКВЭД – 14.12.    
            ТР ТС 019/20011
   Жилет прямого силуэта с центральной застёжкой на липучках, без карманов. Срезы горловины, бортов, низа изделия и проймы окантованы серой трикотажной тесьмой для дополнительной прочности и эстетичного вида. 
Выполнен из ткани “Рефлекс” плотностью 100 г/м.
 Класс защиты: 2 
Цвет: Оранжевый 
Преимущества: Видимость: Оранжевый цвет и светоотражающая ткань обеспечивают высокую видимость в различных условиях освещения, что важно для безопасности.
  Ткань “Рефлекс” плотностью 100 г/мІ обеспечивает баланс между защитой и легкостью. ТР ТС 019/2011.

    Размеры:

      56-58 -10шт;

 5.Костюм сварщика 2класс – 4 шт.
    ОКПД 2 -32.99.11.140

    ОКВЭД -32.99

    ГОСТ 12.4.250-2019.
    ГОСТ 12.4.297-2013

    ГОСТ 12.4.280-2014
    Размеры:

    104-108/182-188 -4к-та.
Костюм: куртка с потайной правосторонней застёжкой (5 пуговиц), боковыми карманами с подкладкой из молескина, двухшовными рукавами с напульсниками, воротником-стойкой, вентиляционными отверстиями; на левом рукаве — шеврон защитных свойств. Брюки с застёжкой гульф, притачным поясом (6 шлёвок, съёмные бретели), передними карманами с наклонным входом, задними накладными карманами, вентиляционными петлями. Материал: 100% хлопок (450 г/м², огнестойкая отделка). 

Цвет: тёмно-синий.

 Класс защиты: Тр 2, уровни А1, В1, С1, F1. Соответствует ТР ТС 019/2011, 
6. Халат  женский -1шт.

     ОКПД 2 -14.12.30.132

     ОКВЭД -14.12

      Размер -96-100/164.
    Материал: Ткань: Бязь. Состав: 100% хлопок. Плотность: 140 г/мІ.        

     Цвет: тёмно-синий.
7.Галоши ПВХ- 1пара
     ОКПД 2 -15.20.11.112

     ОКВЭД -15.20. 

     Размер-36
8.Ботинки сварщика -2пары.
    ОКПД -2 -15.20.32.122

    ОКВЭД -15.20

    ТР СТ 019/2011

    Размер -43.
   Ботинки предназначены для защиты ног от контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий, искр и брызг. Модель подходит для проведения сварочных и монтажных работ, а также для использования в горячих цехах. Материалы: • Верх: кожаный толщиной 1,8–2,0 мм. 
• Подкладка: текстильный материал, обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. •
 Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина), термостойкая (до +300°С). Конструктивные особенности: • Прочность конструкции: берцы пришиты к союзке двумя строчками, пяточная часть ботинка усилена термопластом. • Удобство и защита: манжета — из винилискожи, с двумя прошивочными швами, с внутренней пенополиуретановой прокладкой. • Внешний клапан кожаный для защиты эластичной резинки, пришит к союзке двумя прошивочными швами и усилен двумя хольнитенами, исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, пыли. 
Защитные свойства: • Механическая защита: металический подносок с резиновым уплотнителем и ударной прочностью 200 Дж. • Термическая защита: подошва и верх обуви устойчивы к высоким температурам. Система застёжки: • Чресподъемный ремень с металлической пряжкой - обеспечивает дополнительную фиксацию внешнего клапана.
 Цвет: чёрный
9. Ботинки   утепленные – 31 пара.
   ОКПД 2 15.20.3 

   ГОСТ 12.4.032-95

      Утеплённые чёрные ботинки для промышленных работ: кожаный верх, усиленная пяточная часть (термопласт), металлический подносок (ударная прочность — 200 Дж); манжеты и клапан — из искусственной кожи; подкладка — искусственный мех; анатомическая двухслойная стелька ЭВА с дублированием мехом; подошва — маслобензостойкий полиуретан (ПУ); петля — металлическая, надёжно пришита к берцам; клапан — глухой, с поролоновым дубликатом; крепление — литьёвое. Защищают от загрязнений, нефти, нефтепродуктов, холода. Универсальны, износостойки, подходят для разных погодных условий. Соответствуют ТР ТС 019/2011.
Сезон -зима

    Размеры:

   40-3пары.

   42-4пары.

   43-9пар.

   44-7пар.

   45-6пар.

   46-2пары.

10. Костюм мужской утепленный – 34 к-та.
      ОКДП 2- 14.12.11.120 

      ОКВЭД -14.12

 Комплектность — Куртка, полукомбинезон

Пол — Мужской

Сезон — Зима

Ткань/Материал верха — Смесовая с ВО пропиткой

Состав — 80% ПЭ, 20% ХБ

Плотность/Толщина материала — 215 г/кв.м

Цвет — Темно-синий с васильковым.
Подкладка — 100% п/э

Утеплитель/Наполнитель — Синтепон 150 гр/м.кв

Пакет утеплителя — куртка - 3 слоя, п/к - 2 слоя

Световозвращающий материал — 50 мм

Вес изделия — 3.005

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка длинная прямого силуэта; с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, с верхним накладным фигурным карманом на левой полочке и с верхним прорезным карманом на правой полочке, нижними накладными полуобъемными карманами с фигурным клапаном, застегивающимся на кнопку; с кулисой по линии талии. Полукомбинезон прямой; с притачной утепленной подкладкой, с регулируемыми за счет пряжек - бретелями; с притачным нагрудником; с центральной застежкой на молнию, с нагрудными накладными карманами, с двумя боковыми внутренними карманами, с наклонным входом, с двумя нижними накладными карманами. В костюме предусмотрен СОП ш.50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

  Размеры:

88-92/170-176 -2к-та.

96-100/170/176 -4к-та.

104-108/170-176 -7к-ов.

104-108/182-188 -8к-ов.

112-116/182-188 -3к-та.

120-124/170-176 -3к-та.

120-124/182-188 -2к-та.
128-132/182-188 -4к-та.

136-140/182-188 1к-кт.
  

	2.
	Сумма договора
	740 736.89руб.

	3.
	Сумма НДС
	133 575.51руб.

	4.
	Период действия договора
	С момента подписания до 31.10.2026г., 


	5
	Условия поставки товара
	Поставка товара силами и средствами поставщика до склада Получателя (ул. Заводская,1), в течение 10 рабочих дней после подписания договора. Нанесение логотипа на спецодежде входит в стоимость товара. (Макет предоставляется отдельно) 

	6
	Гарантийный срок
	Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности товара. 
Срок гарантии качества на поставляемый товар должен соответствовать сроку гарантии, установленной предприятием-изготовителем.
Если в течение срока гарантии выявится несоответствие качества товара требованиям настоящего контракта, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика произвести замену некачественного товара. Все транспортные расходы, расходы по страхованию и другие расходы, связанные с заменой некачественного товара несет Поставщик.

	7
	Требования 
	Товар должен быть новым и соответствовать описанию.

	8
	Условия
оплаты
	Оплата производится в течение 7дней после поставки товара.


Инженер МТС                                                                                                             Дедюкина Н.А.                                                                             

