ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Робот-газонокосилка 
	шт.
	Технические характеристики:

-Тип двигателя: бесщёточный электромотор; 
- Принадлежность к группе: садовая техника;
- Максимально допустимый уровень склона, %: не более 45;
- Габариты, длина, см: 64
- Ширина деки, см: 46
- Габариты, ширина, см: 46
- Габариты, высота, см: 30 (допуск на производственные отклонения обычно не превышает ±2 мм)
- Тип аккумулятора: Литий-ионный, 25V-8,7Ач (использование АКБ с другими параметрами выведет из строя контроллер или мотор);
- Колеса: Резиновые пневматические;
- Ширина кошения, см: 25;
- Высота стрижки, см: 20-65 см;
- Количество ножей: 1 диск с 6 лезвиями;
- Привод: задний (требует обязательного наличия тяги на задней оси при движении вверх по склону);
- Bluetooth-ресивер: да;
Площадь обработки, м²: до 3200 включительно на одном заряде при средней высоте травы (до 25 см) и ровном рельефе;
Время автономной работы: до 3 часов 45 минут непрерывно при полной нагрузке. При работе на склоне крутизной свыше 20% время сокращается на 15–25%. Минимальный порог непрерывной работы под штатной нагрузкой — не менее 3 часов 30 минут.

Комплект: Робот; Аккумулятор; Режущий диск; Блок питания; Шнур питания; Станция подзарядки; Фиксирующие колья; Руководство по эксплуатации.

Требования к проведению тестирования работа-газонокосилки:
1. Площадь обработки.
Подтверждение способности непрерывной автономной работы и качественного покоса площади до 3200 м² с учетом сложного рельефа и наличия препятствий на территории Заказчика.
2. Энергоэффективность и АКБ
Проверка времени полной зарядки аккумулятора (25,9 В, 8,7 Ач) и фактического времени непрерывной работы бесщеточных электродвигателей. Расчетное время работы должно соответствовать паспортным данным производителя.
3. Навигация и картография.
Тестирование Connect-модуля (GPS/GSM). Оценка точности построения виртуальной карты участка, фиксации рабочих зон, местоположения зарядной станции и препятствий. Проверка автоматического возврата на базу при низком заряде.
4. Работа со сложным ландшафтом.
Проверка проходимости сочлененной рамы с шарнирным соединением осей колес на уклонах, неровностях и участках с перепадом высот, характерных для объекта Заказчика.
5. Качество кошения.
Оценка качества реза шестилопастным мульчирующим ножом (диаметр 250 мм) без образования проплешин. Ширина скашивания должна составлять 25 см. Проверка функции эффективного измельчения травы (мульчирования).
6. Проходимость.
Оценка сцепления двойных пневматических резиновых колес диаметром 260 мм из EPDM-резины с влажным грунтом и отсутствие повреждения травяного покрова (нулевое давление на почву).
7. Безопасность и датчики.
Проверка срабатывания датчика удара в бампере при контакте с твердыми препятствиями (декоративные элементы, садовая мебель). Тестирование датчика дождя Rain Sensor во всех трех режимах («Вкл.», «Выкл.», «Задержка»).
8. Уровень шума.
Проведение контрольных замеров уровня звукового давления при работе робота непосредственно на границе соседних участков; значение не должно превышать допустимые нормы для жилых зон.
9. Информационная безопасность.
Проверка работоспособности уведомлений GSM-канала (уведомления о краже, выходе из геозоны, нештатных ситуациях) и дистанционного управления через мобильное приложение.
10. Интерфейс и обслуживание.
Оценка удобства взаимодействия с интерактивным сенсорным дисплеем Touch Screen. Проверка легкости извлечения съемного аккумулятора для ручной замены.
	1
	Да




2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
Закупка данного оборудования целесообразна по следующим причинам: минимизация человеческого фактора, сложности подбора персонала, повышения репутации отеля как высокотехнологичного, быстрая окупаемость. 
Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


