[bookmark: _Hlk165038738]Приложение 1

Описание предмета закупки
Поставка, монтаж и настройка системы вызова медицинского персонала

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)
	[bookmark: _Hlk120288675]№
п/п
	Наименование товара 
	Единица измерения
	Количество
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1.
	Беспроводной пульт приема вызовов
	Шт.
	4
	Назначение
	Беспроводной пульт приема вызовов осуществляет прием и отображение сигналов непосредственно с кнопок вызова
	Неизменный показатель

	1. 
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	2. 
	
	
	
	Радиус приёма сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	3. 
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная
	Неизменный показатель

	4. 
	
	
	
	Индикация вызова 
	Световая и звуковая
	Неизменный показатель

	5. 
	
	
	
	Количество отображаемых вызовов в трехразрядном виде
	Не менее 3
	Конкретное значение

	6. 
	
	
	
	Возможность регистрации нескольких пультов\кнопок на один номер (имя)
	Наличие
	Неизменный показатель

	7. 
	
	
	
	Регулировка громкости
	Наличие
	Неизменный показатель

	8. 
	
	
	
	Настройка длительности звукового вызова
	Наличие

	Неизменный показатель

	9. 
	
	
	
	Настройка длительности времени отображения на экране
	Наличие
	Неизменный показатель

	10. 
	
	
	
	Присвоение индивидуальной мелодии каждому пульту\кнопке
	Наличие
	Неизменный показатель

	11. 
	
	
	
	Голосовое меню 
	Русифицированное
	Неизменный показатель

	12. 
	
	
	
	Питание 
	От сети 220 В через адаптер DC 12V (в комплекте)
	Неизменный показатель

	13. 
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель

	[bookmark: _Hlk149722036]2.
	Беспроводная кнопка вызова
	Шт.
	61
	Назначение
	Беспроводная кнопка вызова используется для оперативного вызова медперсонала совместно с пультом
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	14. 
	
	
	
	Радиус передачи сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	15. 
	
	
	
	Элемент питания
	CR2032
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Срок работы батареи, лет
	Не менее 3
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Степень защиты 
	IP53
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Клеящаяся основа для крепления в комплекте
	Наличие


	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель

	3.
	Беспроводная кнопка отмены вызова 
	Шт.

	17
	Назначение
	Беспроводная кнопка сброса вызова используется для отмены вызова 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Радиус передачи сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Элемент питания
	CR2032
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Срок работы батареи, лет
	Не менее 3
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Степень защиты 
	IP53
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Клеящаяся основа для крепления в комплекте
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель

	[bookmark: _Hlk236924541]4.
	Коридорная лампа
	Шт.
	27
	Назначение
	Коридорная лампа может являться основным или дублирующим приёмником сигналов от кнопок вызова
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	16. 
	
	
	
	Радиус передачи сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Индикация 
	Световая различных цветов
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Режим звукового сигнала
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Присвоение любого поддерживаемого цвета для каждой кнопки
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Питание 
	От сети 220 В через адаптер DC 12V (в комплекте)
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель

	[bookmark: _Hlk236924750]5.
	Беспроводная кнопка вызова со шнуром сонетка
	Шт.
	15
	Назначение
	Беспроводная кнопка вызова со шнуром сонетка используется для вызова и отмены вызова 
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	17. 
	
	
	
	Радиус передачи сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Элемент питания
	CR2032
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Срок работы батареи, лет
	Не менее 3
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Степень защиты 
	IP54
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Длина шнура, м
	Не менее 1
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Клеящаяся основа для крепления в комплекте
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель

	6.
	Беспроводная кнопка вызова «Доступная Среда»
	Шт.
	2
	Назначение
	Кнопка вызова персонала для инвалидов «Доступная среда» является техническим средством вызова персонала в рамках госпрограммы «Доступная среда» согласно СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Конструкция
	Антивандальная
	Неизменный показатель

	18. 
	
	
	
	Исполнение
	Уличное
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Степень защиты
	IP67
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Радиус передачи сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Элемент питания
	CR2032
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Срок работы батареи, лет
	Не менее 3
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Комплектация
	Кнопка вызова;
Подложка из оргстекла с пиктограммой «инвалид»; 
Клеящаяся основа для крепления.
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель

	7.
	Пейджер с поясным креплением
	Шт.
	4
	Назначение
	Пейджер с поясным креплением осуществляет прием и отображение сигналов непосредственно с кнопок вызова
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Рабочая частота, МГц
	434,65
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Радиус передачи сигнала, м
	Не менее 200
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Типы оповещения
	Звонок без вибрации, 
Вибрация,
Звонок + вибрация.
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Отображение количества символов (буквы, цифры), знаков
	Не менее 6
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Отображение статистики последних вызовов с указанием времени вызова
	Не менее 50
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Элемент питания
	Подзаряжаемая литий-полимерная батарея
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Время в режиме Stand by на полной зарядке, часов
	Не менее 30
	Конкретное значение

	
	
	
	
	Тип антенны
	Встроенная спиральная
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Комплектация
	Пейджер; 
Клипса-крепление на одежду;
Адаптер питания с miniUSB;
Инструкция на русском языке.
	Неизменный показатель

	
	
	
	
	Совместимость 
	С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика)
	Неизменный показатель


* Указание торговых наименований, каталожных номеров, моделей и артикулов обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.
Монтажные и пуско-наладочные работы

Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29.
Сроки поставки товара: осуществляется по предварительным заявкам ответственного лица Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки. 
Монтаж оборудования производятся по адресу Заказчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 3.
Монтажные и пуско-наладочные работы производятся: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара. 
Монтаж проводится на основе предварительного обследования и согласованного с Заказчиком решения. 
Состав монтажных работ:
1. Выполнить монтаж беспроводных пультов приема вызовов, беспроводных кнопок вызова, беспроводных кнопок отмены вызова и коридорных ламп.
2.   Произвести настройку оборудования с необходимым алгоритмом работы.
3.   Произвести тестовое подключение к ПО Мониторинга и статистики SOLT с использованием компонентов Исполнителя (блок сопряжения и кабелей подключения). 
Требования по сроку гарантий качества: Гарантийный срок – не менее 24 месяцев на момент поставки и ввода в эксплуатацию. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения.





	

