Приложение № 1 

к Договору№ЗК-16/27
 от «      » _________ 2026 года
Описание объекта закупки
на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей 

г. Тюмень

Наименование закупки: Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей 
       При осуществлении закупки данной услуги, КТРУ не применяется в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ч.7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ввиду отсутствия соответствующего описания услуги в каталоге ТРУ). Код товара, работы, услуги по ОКПД2: 95.11.10.130
1. Перечень, объем закупаемых услуг: 
Объем услуг по заправке и восстановлению картриджей (далее – Услуги) определить невозможно. Оказание услуг производится исходя из фактической потребности Заказчика по цене единицы услуги в пределах выделенного Заказчику лимита финансирования. 

За единицу услуги принята стоимость по заправке или восстановлению картриджа.

Победитель определяется по наименьшей сумме единичных расценок услуг, предложенных участником закупки.

2. Требования к условиям оказания услуг по заправке и восстановлению картриджей  
Заправка картриджа включает в себя:
· диагностику картриджа; 

· полную разборку картриджа; 

· очистку бункера и всех деталей от тонера;

· заправку картриджа тонером; 

· сборку картриджа; 

· перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости); 

· контрольное тестирование картриджа с получением тестового отпечатка.

Восстановление каждого картриджа включает в себя:

· полную разборку корпуса; 

· тщательную очистку всех деталей и узлов; 

· проверку на наличие дефектов; 

· замену фотобарабана/фоторецептора (при необходимости), ракеля (при необходимости), 

· замену магнитного вала (при необходимости), замену ролика заряда (при необходимости);

· замену ракеля магнитного вала (при необходимости)

· тестовую проверку каждого картриджа после сборки

· заправку картриджа тоннером

· -сборку картриджа

· перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости)

Восстановление картриджей должен предварительно согласовываться с Заказчиком.

Исполнитель оказывает услуги по заявкам Заказчика. Заявки передаются Исполнителю по телефону или по электронной почте.

Технология восстановления картриджей должна осуществляться в соответствии с требованиями Производителей оргтехники к расходным материалам. Заправка должна производиться только качественным и 100% совместимым тонером, с полным заполнением бункера. Качество тонера определяется путем печати пробной страницы, которая не должна содержать полос, точек, серого фона, грязи, повторного изображения и пр. 

После восстановления все картриджи упаковываются в светонепроницаемые пакеты, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений. 

Страничный ресурс картриджей для печати на бумаге формата А4 после первой заправки не должен быть менее 99% ресурса, установленного производителем заправляемых картриджей, при повторной заправке – не менее 80% от ресурса, установленного производителем заправляемых картриджей, при последующих заправках – не менее 60% от ресурса, установленного производителем заправляемых картриджей.

Исполнитель забирает картриджи для заправки и ремонта не позднее следующего дня со дня получения заявки от Заказчика. Доставка картриджей до места заправки/ремонта и обратно Заказчику должны осуществляться силами и средствами Исполнителя 

Срок исполнения заявки по заправке и восстановлению картриджей не более 1 (одного) рабочего дня со дня получения картриджей. 

При невозможности ремонта картриджа, Исполнитель по согласованию с Заказчиком делает техническое заключение о нецелесообразности ремонта, которое передает Заказчику.
Обязанность по утилизации таких картриджей возлагается на Исполнителя.

Исполнитель забирает и возвращает картриджи по следующему адресу Заказчика: 

г. Тюмень, ул. Республики, д.3.

3. Объем услуг: не установлен и определяется в соответствии с потребностями Заказчика по его заявкам.

Перечень услуг по заправке и восстановлению картриджей 

	№ п/п
	Наименование  работы, услуги

	1
	Заправка Картридж 106R04348

	2
	Заправка Картридж GD-TK1110

	3
	Заправка Картридж GD-TK1120

	4
	Заправка Картридж GD-TK1150

	5
	Заправка Картридж GD-TK1170

	6
	Заправка Картридж GD-TK1200

	7
	Заправка Картридж NV Print {NV-TK-1160} TK-1160 для Р2040DN/P2040DW

	8
	Заправка Картридж NV Print {NV-TK1120} TK-1120 для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw

	9
	Заправка Картридж  ТК-1200

	10
	Заправка Картридж-тонер черный для принтера Катюша ТНМ 130

	11
	Заправка Оригинальный чёрный тонер - картридж для принтера Катюша Р 130 и МФУ Катюша М130. Ресурс З 000 отпечатков

	12
	Заправка Оригинальный чёрный тонер-картридж для принтера Катюша Р247 и МФУ Катюша М247

	13
	Заправка Картридж DH-01L

	14
	Заправка Картридж N-PC-211EV

	15
	Заправка Тонер-картридж TL-5120X

	16
	Заправка  Картриджа GD-TX205/210/215

	17
	Заправка и восстановление Картридж 85а

	18
	Заправка и восстановление Картридж 737

	19
	Заправка и восстановление Картридж GD-TH2612A/FX10/703

	20
	Заправка и восстановление Картридж NV Print {NV-CF283X/737} CF283X/737 для НР CF283X/Canon737

	21
	Заправка и восстановление Картридж НР 59Х CF259X

	22
	Восстановление Картридж Блок фотобарабана GD-101R00664

	23
	Восстановление Картридж Блок фотобарабана GD-DK1150

	24
	Восстановление Картридж фотобарабан GD-CF219А/049

	25
	Восстановление Оригинальный блок фотобарабана для принтера Катюша Р 130 и МФУ Катюша М130.Ресурс 3 000 отпечатков

	26
	Восстановление Картридж Блок проявки GD-DV1150

	27
	Восстановление Блок барабана Pantum DL-5120


   4.Требования к качеству оказания услуг:

· Расходные материалы и запасные части к картриджам должны быть новыми. При оказании услуг недопустимо использование расходных материалов, деталей и узлов, бывших в употреблении. 

· После оказания услуг на корпусе картриджа должны отсутствовать следы проводимых работ (тонер, смазка и т.д.), т.е. корпус должен быть чистым, не должно быть грубых следов его вскрытия (сколы, не предусмотренные отверстия, отломленные и деформированные части корпуса).

· После заправки или ремонта, картридж должен соответствовать характеристикам совместимого картриджа (ресурс и качество печати).

· Отсутствие высыпания тонера из заправленного картриджа.

· Наличие внутри упаковки каждого картриджа тестового отпечатка, подтверждающего качество заправки. Заправка должна производиться только качественным тонером, с объемом заполнения бункера, соответствующим   оригинальному картриджу. 
· Качество печати картриджа должно соответствовать устоявшимся нормам (т.е. при визуальном осмотре копии должны быть чёткими и ясными, знаки и графика ярко - чёрными; на бумаге при печати не должно оставаться серого фона и посторонних дефектов).
Картридж должен свободно вставляться в принтер
5. Исполнитель обязан:

После подписания Договора оказать услуги, предусмотренные Договором качественно, в полном объеме, в сроки, по месту и в количестве, указанные в техническом задании.

Соблюдать режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика.
Обеспечить сохранность имущества Заказчика в ходе оказания услуг.
При невозможности ремонта картриджа, Исполнитель по согласованию с Заказчиком делает техническое заключение о нецелесообразности ремонта, которое передает Заказчику.

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.
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