Приложение № 1 к документации запроса технико-коммерческих предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
на поставку спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд АО «КСК»
г. Кисловодск, 2026 год
1. Цель и предмет поставки
Поставка 12 позиций спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в количестве и с характеристиками, установленными настоящим техническим заданием. Товар поставляется одной партией.
2. Грузополучатель и срок поставки
	Грузополучатель
	Адрес доставки

	АО «Кисловодская сетевая компания»
	357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3


Срок поставки одной партией: в течение срока, предложенного поставщиком в заявке и закрепленного в договоре, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора. Предлагаемый срок поставки является критерием оценки заявок.
3. Требования к поставке и качеству продукции
Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Поставщик обеспечивает доставку, разгрузку, маркировку и упаковку, сохраняющую товар при перевозке. Предоставляются документы об оценке соответствия ТР ТС 019/2011 для товаров, подпадающих под его действие, эксплуатационная документация и сведения о стране происхождения. Комплектность и защитные свойства соответствуют настоящему заданию.
Размерный ряд для позиций, выпускаемых в размерах, и количество по размерам уточняются заказчиком до поставки в пределах указанного количества. Для предложений с эквивалентными материалами участник указывает характеристики, позволяющие проверить соответствие требованиям.
4. Номенклатура, количество и технические характеристики
	№
	Наименование товара
	Подробная характеристика
	Ед.
	Итого
	Код ОКПД2
	Мера национального режима по ПП РФ № 1875

	1
	Костюм летний для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	Куртка и брюки. Цвет темно-синий/василек. Основная ткань: хлопок 100%, поверхностная плотность не менее 250 г/м², водоотталкивающая отделка; световозвращающая полоса шириной 50 мм. Куртка прямого силуэта с поясом, кокетками, застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, отложным воротником, нагрудными и нижними карманами, манжетами и регулировкой ширины низа. Брюки с частично эластичным поясом, застежкой-молнией, карманами и наколенниками с карманом для амортизаторов. ТР ТС 019/2011.
	шт.
	60
	14.12.11.110
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	2
	Костюм утепленный для защиты от ОПЗ и механических воздействий
	Куртка и брюки, цвет синий. Ткань верха: хлопок 80%, полиэфир 20%, плотность не менее 260 г/м², водоотталкивающая отделка; световозвращающая полоса 50 мм. Куртка с кокетками, застежкой-молнией и клапаном, карманами, воротником-стойкой, внутренними трикотажными манжетами, съемным регулируемым капюшоном и регулировкой объема талии. Брюки с высоким поясом сзади, застежкой на пуговицы, съемными регулируемыми бретелями и карманами. ТР ТС 019/2011.
	шт.
	30
	14.12.11.110
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	3
	Ботинки летние защитные кожаные с композитным подноском
	Ботинки с высокими берцами; союзка и берцы из натуральной кожи толщиной не менее 2,0 мм; двухслойная подошва ПУ/нитрильная резина с термостойкостью до +300 °C; литьевой метод крепления; композитный подносок с защитой от удара 200 Дж; полуглухой клапан-язык, защита от проникновения пыли и мелких предметов. Вкладная стелька из вспененного материала с тканевым покрытием; трикотажная подкладка. ТР ТС 019/2011.
	пар
	70
	15.20.32.122
	Запрет, приложение № 1, поз. №7

	4
	Ботинки зимние защитные кожаные с композитным подноском
	Ботинки с высокими берцами; союзка и берцы из натуральной кожи толщиной не менее 2,0 мм; двухслойная подошва ПУ/нитрильная резина с термостойкостью до +300 °C; литьевой метод крепления; композитный подносок с защитой от удара 200 Дж; полуглухой клапан-язык, защита от проникновения пыли и мелких предметов. Утеплитель: шерстяной мех на трикотажной основе, ворс не менее 80% натуральной овечьей шерсти. ТР ТС 019/2011.
	пар
	30
	15.20.32.122
	Запрет, приложение № 1, поз. №7

	5
	Халат хлопчатобумажный производственный
	Халат производственный для защиты от общих производственных загрязнений (З). Ткань хлопчатобумажная, хлопок 100 %, поверхностная плотность не менее 210 г/м²; цвет синий или темно-синий. Прямой силуэт, центральная застежка на пуговицы, отложной воротник, длинные рукава с манжетами, не менее трех накладных карманов. Мужское или женское исполнение и размеры — по размерной заявке Заказчика в пределах установленного количества. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	шт.
	4
	14.12.30.130
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	6
	Халат хлопчатобумажный белый производственный
	Халат производственный белого цвета для защиты от общих производственных загрязнений (З). Ткань хлопчатобумажная, хлопок 100 %, поверхностная плотность не менее 140 г/м². Прямой силуэт, центральная застежка на пуговицы, длинные рукава с манжетами, не менее двух накладных карманов. Мужское или женское исполнение и размер — по размерной заявке Заказчика. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	шт.
	1
	14.12.30.130
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	7
	Плащ для защиты от воды
	Цвет синий. Материал: полиэфир 100% с ПВХ покрытием, поверхностная плотность не менее 225 г/м²; застежка-молния с ветрозащитной планкой, вентиляционные отверстия в области кокетки и проймы, накладные карманы с клапанами, втачной капюшон, герметично проклеенные швы. ТР ТС 019/2011.
	шт.
	25
	14.12.30.110
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	8
	Каска защитная
	Каска защитная для головы от механических воздействий, с электроизоляционными свойствами при переменном напряжении 440 В. Корпус из ударопрочного электроизоляционного полимерного материала (полипропилен или эквивалент), без вентиляционных отверстий; внутреннее амортизирующее оголовье, регулировка под обхват головы от 52 до 65 см, регулируемый подбородочный ремень. Температурный диапазон эксплуатации не уже от минус 30 °C до плюс 50 °C. ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020; указанные защитные свойства должны быть подтверждены документом об оценке соответствия и маркировкой.
	шт.
	20
	32.99.11.160
	Преимущество, исключение подп. «д» п. 4 ПП № 1875)

	9
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса, цвет флуоресцентный оранжевый. Материал: полиэфир 100%, плотность не менее 125 г/м²; застежка на контактную ленту, накладные карманы, две горизонтальные световозвращающие полосы шириной 50 мм. ТР ТС 019/2011.
	шт.
	30
	14.12.30.130
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	10
	Перчатки утепленные трикотажные с латексным покрытием
	Трикотажные утепленные перчатки из полиакрилонитрила с натуральным латексным покрытием, класс вязки 7, двойной оверлок, цвет оранжевый/синий, размер 10. Единица поставки — пара. ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013.
	пар
	120
	14.12.30.150
	Запрет, приложение № 1, поз. №3

	11
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги
	Комплект из куртки и брюк для защиты от термических рисков электрической дуги. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012. Основная термостойкая огнестойкая ткань: хлопок более 87%, плотность не менее 265 г/м², нефтемасловодоотталкивающая отделка; термостойкие подкладка и фурнитура. Куртка с воротником-стойкой, потайной застежкой на пуговицы, четырьмя карманами и регулируемым низом; прямые брюки с застежкой на пуговицы. Защита от открытого пламени, теплового излучения, конвективного тепла, электростатических зарядов, ОПЗ и истирания подтверждается документами об оценке соответствия и протоколами испытаний. Уровень защиты готового комплекта от термических рисков электрической дуги — не ниже 1-го по ГОСТ Р 12.4.234-2012 (ЭЗТВ или ЕПВ50 не менее 5 кал/см²). Значение подтверждается документом об оценке соответствия или протоколом испытаний для предлагаемого комплекта.
	шт.
	20
	32.99.11.140
	Запрет, приложение № 1, поз. №143

	12
	Очки защитные
	Очки защитные открытого типа для защиты глаз от механического воздействия летящих частиц при производственных работах. Бесцветные защитные линзы из поликарбоната, оптический класс 1; покрытие, устойчивое к истиранию и запотеванию. Регулируемые или гибкие дужки, обеспечивающие устойчивую посадку. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013.
	шт.
	10
	32.50.42.120
	Преимущество. 


5. Применение национального режима
Меры национального режима указаны для каждой позиции в последней графе таблицы. 
6. Приемка
Заказчик проверяет количество, ассортимент, комплектность, маркировку и документы о соответствии. Товар, не соответствующий техническому заданию или установленным требованиям к происхождению, подлежит замене поставщиком за свой счет в сроки, предусмотренные договором.

