Техническое задание
по поставке электротехнических и сопутствующих товаров

1. Место поставки:  Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302.
 
2. Объем поставки:  Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение  3    ( трёх ) дней с момента предоставления заявки Покупателем по электронной почте или телефону, указанных в реквизитах настоящего договора  (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).  
3. Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара

	1
	Кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 2х1,5 ГОСТ
	Тип товара  Кабельно-проводниковая продукция
Количество жил (общее) 2
Основных жил -2 шт
Сечение основных жил, мм -1.50 мм2
Тип КПП -Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ
Материал изоляции изоляция из ПВХ пластиката
Материал внешней оболочки
Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат
Материал основной жилы -Медная жила
Номин. напряжение U (линейное)  - 0.66 кВ
Единица измерения - метр

	2
	Припой 
ПОС-61 кр. 8  
ГОСТ 21931-76
	Длина  400 мм
Диаметр до 8 мм
Процентное содержание олова - 61 %
Единица измерения - кг


	3
	Лампа светодиодная A65 груша 25Вт 230В 6500К E27 GENERICA
	Тп напряжения - AC
Индекс цветопередачи (CRI)  - 80-89 (класс 1B)
Обозначение лампы - A65
Специальное применение - Нет (без)
Класс энергоэффективности  - A+
Степень защиты IP  - IP20
Цвет -Белый
Средн. номин. срок службы  - 15 000 ч
Световая отдача, лм/Вт - 100 лм/Вт
Гарантийный срок - 12 мес.
Тип товара  - Лампа светодиодная
Тип цоколя  - E27
Мощность источника света -  25 Вт
Цветовая температура - 5500...6500 К
Форма колбы/лампы Грушевидная
Номинальное напряжение - 230...230 В
Угол светораспределения  - 180 °
Единица измерения -шт

	4
	Лампа светодиодная LED-T8R-П-PRO 10Вт 230В G13R 6500К 1000Лм 600мм IN HOME
	Цветовая температура - 6 500 К
Класс энергоэффективности  - A
Средн. номин. срок службы - 13 000 ч
Тип товара -   Лампа
Тип источника света - Лампа люминесцентная (ЛЛ)
Тип цоколя  G13
Мощность источника света - 10 Вт
Напряжение лампы - 220
Холодный 5300-6500 
Диаметр до 26 мм
Общ. Длина 600 мм
Диммируемый (ая)  Нет
Специальное применение - Общего назначения
Единица измерения -шт

	5
	Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 40Вт 230В G13 6500К 6500Лм 1200мм 
IN HOME 
	Тип товара - Лампа
Тип источника света - светодиод 
Тип цоколя  - G13
Мощность источника света - 36 Вт
Напряжение лампы- 220
Холодный дневной 5300 K
Форма лампы/колбы Трубчатая двухцокольная
Диаметр - 26 мм, Общ. Длина - 1 200 мм
Диммируемый (ая)  Нет
Сп Единица измерения -шт ециальное применение - Общего назначения


	6
	Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 6500К E40 IEK
	Тип товара -Лампа светодиодная
Тип цоколя - E27 и E40
Мощность источника света -100 Вт
Цветовая температура -5000...6500 К
Форма колбы/лампы -Цилиндрический (-ая)
Световой поток -11000...11000 лм
Цветность света по EN 12464-1
Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K
Номинальное напряжение -170...265 В
Угол светораспределения - 270 °
Диммируемый (ая)  -Нет
Поверхность колбы- Матовая
Единица измерения -шт


	7
	Прожектор светодиодный СДО 07-100 IP65 серый IEK
	Тип товара - Прожектор
Тип светильника - Прожектор
Мощность - 100 Вт
Цветовая температура - 4000...4000 К
Световой поток -10000 лм
Номинальное напряжение - 220...240 В
Способ монтажа - Монтажная скоба (лира)
Цвет свечения  -белый (дневной)
Тип источника света- LED
Тип цоколя -встроенный светодиод
Степень защиты IP -IP65
Количество источников света-1 шт
Материал плафона- Стекло
Материал корпуса-Металл
Цвет корпуса- Черный, серый 
С датчиком движения – Нет
Единица измерения -шт

	8
	Прожектор светодиодный СДО 07-50 IP65 серый IEK
	Тип товара -Прожектор 
Тип светильника -Прожектор
Мощность -50 Вт
Цветовая температура - 6500...6500 К
Световой поток- 4250 лм 
Номинальное напряжение - 120...240 В
Способ монтажа - Монтажная скоба (лира)
Цвет свечения - белый (холодный)
Тип источника света -LED
Тип цоколя- встроенный светодиод
Степень защиты IP  - IP65
Количество источников света -1 шт
Материал плафона - Стекло
Материал корпуса - Металл
Цвет корпуса – Серый, черный 
С датчиком движения -Нет
Единица измерения -шт

	9
	Изолента ХБ 

	Тип товара - Лента клейкая, защитная/изолента
Изоляционный (ая)  - Да
Цвет - Черный
Материал - Ткань/хлопчатобумажное волокно (Х/Б)
Длина в рулоне  -  не менее 30 м
Ширина рулона - 18 мм
Двусторонняя (-ий)-  Нет
Толщина, мм- 0.40 мм
Единица измерения -шт

	10
	Изолента ПВХ 
19мм х 20 м 
	Тип товара  - Лента клейкая, защитная/изолента
Изоляционный (ая) - Да
Цвет -Синий, Красный, Черный, Желтый, Зеленый ,Белый
Материал - Поливинилхлорид (ПВХ)
Длина в рулоне-  не менее 20 м
Ширина рулона - 19 мм
Двусторонняя (-ий) - Нет
Толщина, мм - 0.18 мм 
Единица измерения -шт

	11
	Светильник Navigator 1200-IP20-2хT8-G13
	Тип товара - Светильник
Тип светильника - Светильник пылевлагозащищенный
Мощность - 36 Вт
Цветовая температура - 0...0 К
Номинальное напряжение -220...240 В
Способ монтажа - Подвесной
Тип источника света - LED
Тип цоколя - G13
Форма светового прибора - прямоугольник
Тип рассеивателя - Призматический
Материал корпуса - Пластик
Цвет корпуса - Серый
Длина – от 12500 – до 1 273 мм
Ширина устройства – от 100 мм до120мм 
Количество источников света в светильнике - 2 шт.
Единица измерения -шт

	12
	Светильник светодиодный 36Вт 6500К 595х595х20 IEK
	Тип товара  - Светильник
Тип светильника - Светильник офисный
Мощность -36 Вт
Цветовая температура  -6500...6500 К
Световой поток -  3100 лм
Номинальное напряжение - 180...265 В
Способ монтажа - Встраиваемый (-ая)
Тип источника света -LED
Тип цоколя встроенный светодиод
Цвет свечения  - белый (холодный)
Форма светового прибора - квадрат
Тип рассеивателя - Призматический
Материал корпуса - Металл
Цвет корпуса - Белый
Длина 595 мм
Ширина устройства 595 мм
Высота/глубина - 19 мм
Количество источников света - 1 шт
Степень защиты IP  -IP40 
Единица измерения -шт

	13
	Светильник ДСП 2202 под светодиодную лампу 2хT8 1200мм IP65 IEK
	Тип товара  - Светильник
Тип светильника - Светильник линейный
Мощность - 36 Вт
Цветовая температура - 6500...6500 К
Световой поток - 4000 лм
Номинальное напряжение – 160...260 В
Способ монтажа - Накладной
Тип источника света - LED
Тип цоколя -встроенный светодиод
Цвет свечения  - белый (холодный)
Форма светового прибора - прямоугольник
Материал плафона -Пластик
Тип рассеивателя - Призматический
Материал корпуса -Пластик
Цвет корпуса - Белый
Длина -1 200 мм
Ширина устройства -65 мм
Высота/глубина -  24 мм
Количество источников света - 1 шт
Степень защиты IP  - IP20
Регулируемость -  Не регулируется
Единица измерения -шт

	14
	Набор отверток диэлектрических K3 

ARMA2L 3 IEK 
или эквивалент
	Тип товара -  Набор отверток
Тип отвертки - Отвертка с набором бит Torx
Общ. количество инструментов/предметов - 11
Количество крестовых отверток PH - 2
Количество крестовых отверток PZ -2
Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц)- 4
Количество отверток Torx (6-луч. звезда) - 3

Изоляционная защита до 1000 В- Да 
Длина отверток - не менее 150 мм , не более 250 мм
Сумка/карман/кофр  Изолированн -  Да
Единица измерения-  шт.


	15
	Набор отверток 

НО-05 серия МАСТЕР (КВТ) или эквивалент
	Тип товара - Набор инструментов
Общ. количество инструментов/предметов -9
Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц) - 4
Количество крестовых отверток PH -3
Количество крестовых отверток PZ -2
Изоляционная защита до 1000 В -Нет
Длина отверток- не менее 150 мм , не более 250 мм 
Упаковка - Картон/блистер
Набор инструментов электромонтажника -Да
С магнитным держателем- Да
Единица измерения – шт.
 

	16
	Мегаомметр 
МЕГЕОН 
	Тип товара - Прибор для измерения сопротивления изоляции
Диапазон измерения сопротивления изоляции, мОм - 0...2000 мОм
Источник питания - Батарея
Запоминание измеренного значения - Да
Аналог. дисплей с гистограммами - Да
Измерение напряжения - Да
Измерение низкого сопротивления – Да 
Интерфейс - Да
Настройка/ регулировка номин. тестового напряжения - Нет
Номинальное тестовое напряжение 100 В - Да
Номинальное тестовое напряжение 1000 В - Да
Номинальное тестовое напряжение 250 В - Да
Номинальное тестовое напряжение 2500 В - Да
Номинальное тестовое напряжение 500 В - Да
Номинальное тестовое напряжение 5000 В -Нет
Режим сохранения данных (Data hold) - Да
Тестирование защиты от избыточного напряжения- Нет
Фоновая подсветка ЖК-индикатора - Да
Гарантийный срок - 12 мес.
Единица измерения – 1 шт.





           Начальник СЭЗиС                          		                          		 Саяпин Д.И.
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