Техническое задание
на поставку товара  

1. Место поставки: Технический центр АО « Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302 
2. Объем поставки:  Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение  3    ( трёх ) дней с момента предоставления заявки Покупателем по электронной почте или телефону, указанных в реквизитах настоящего договора  (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).  
3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

	№ п/п
	Наименование товара 
	функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

	1
	Выключатель автоматический 3P 32А C

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 3
Количество защищенных полюсов - 3
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 32 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения - AC

	2
	Выключатель автоматический 1P 32А C

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 1
Количество защищенных полюсов - 1
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 32 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения - AC

	3
	Выключатель автоматический 1P 20А C 4.5кА 

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 1
Количество защищенных полюсов - 1
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 20 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения - AC


	4
	Элемент питания ААA  

	 Тип товара  - Батарейка
Типоразмер (обозначение размера) -  Мизинчиковая (AАА)  Номин. Напряжение - 1.5 В
Модель/исполнение - Щелочной марганцевый (алкалиновый)
Обозначение по стандарту МЭК (IEC) - LR03

	5
	Выключатель  автоматический 1P 10А C 

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 1
Количество защищенных полюсов - 1
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 10 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения – AC

	6
	Выключатель автоматический 1P 20А C 

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 1
Количество защищенных полюсов - 1
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 20 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
6Тип напряжения – AC

	7
	Выключатель автоматический 3P 40А С

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 3
Количество защищенных полюсов - 3
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 40А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения – AC

	8
	Выключатель автоматический 1P 25А C

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 1
Количество защищенных полюсов - 1
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 25 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения - AC


	9
	DIN-рейка L2000 , оцинк

	Тип товара   - Монтажная рейка (DIN-рейка/ G-рейка/ со спец. профилем) 
Модель/исполнение  DIN-рейка (с омега-профилем) 35/7,5 мм
Материал - сталь
Высота  -7.50 мм
Длина - 2 000 мм
Покрытие – цынк 

	10
	Выключатель автоматический 1P 16А C 

	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 1
Количество защищенных полюсов - 1
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 16 А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения – AC

	11
	Колодка клеммная ЗВИ-5 1.5-4кв.мм 12 пар

	Тип товара  Клемма одно - и многополюсн./клеммная колодка
Тип изделия/компонента - Зажим ЗВИ
Способ монтажа -Непосредственная установка
Номин. ток In - 5 А
Номин. Напряжение -400...400 В
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм2 - 1.5...4 мм2

	12
	Колодка клеммная ЗВИ-30 6-16кв.мм 12 пар

	Тип товара  Клемма одно - и многополюсн./клеммная колодка
Тип изделия/компонента - Зажим ЗВИ
Способ монтажа -Непосредственная установка
Номин. ток In - 5 А
Номин. Напряжение -400...400 В
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм2 – 4,0...16 мм2

	13
	Шина нулевая N 6х9 10 отверстий латунь

	Тип товара  - Шина заземления/нулевая для распределительного щита - Модель/исполнение
Ноль  Количество соединений – 10 шт. 
Номин. Ток - 100 А
Материал - Латунь
Способ монтажа - DIN-рейка (с омега-профилем) 

	14
	Клемма строительно-монтажная 2-проводная 0.08-2.5кв.мм 

	Тип товара - Клемма безвинтовая (розеточная)
Количество зажимов (подключаемых проводников) - 3
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм2 -4...4 мм2
Подходит для однопроволочных проводников  - Да
Подходит для многопроволочных проводников - да
Подходит для гибкого провода - Да
С рычажками – Да

	15
	Клемма строительно-монтажная 3 -проводная 0.08-2,5 кв.мм.

	Тип товара  -Клемма безвинтовая (розеточная)
Количество зажимов (подключаемых проводников) - 2
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм2 -  4...4 мм2
Подходит для однопроволочных проводников - Да
Подходит для многопроволочных проводников - Да
Подходит для гибкого провода - Да
С рычажками - да


	16
	Вилка прямая IP44 16 А каучук красн

	Тип товара  - Вилка штепсельная
Номин. ток - 16 А
Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн.
Модель/исполнение - С заземляющим контактом
Материал - Каучук
Степень защиты IP - IP44
Цвет – Красный
Обьем поставки – 1 шт. 

	17
	Колодка удлинителя 3-м с заземл. 16А , IP44 каучук красн

	Тип товара  - Вилка штепсельная
Номин. ток - 16 А
Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн.
Модель/исполнение - С заземляющим контактом
Материал - Каучук
Степень защиты IP - IP44
Цвет – Красный
Объем поставки  – 1 шт. 

	18
	Набор вилка+розетка каучуковые c заземлением 16А IP44 с кольцом угловая красная

	Тип товара  - Вилка штепсельная
Номин. ток - 16 А
Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн.
Модель/исполнение - С заземляющим контактом
Материал - Каучук
Степень защиты IP - IP44
Цвет – Красный
Тип товара  - Вилка штепсельная
Номин. ток - 16 А
Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн.
Модель/исполнение - С заземляющим контактом
Материал - Каучук
Степень защиты IP - IP44
Цвет – Красный

	19
	Выключатель автоматический 3P 25А C
	Тип товара  - Автомат модульный
Общее количество полюсов  - 3
Количество защищенных полюсов - 3
Отключение нейтрали  Нет кА
Номин. Ток - 25А
Характеристика срабатывания  - C
Номин. отключающая способность -  4.50 кА
Тип напряжения – AC 
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